«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД» 	Исполнительный директор ООО «УКБР №4»	
________________ /С.Б, Русович/	________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

Объект:	г. Калининград, ул.Чаадаева,19-33	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 2	
на капитальный ремонт кровли
(дополнительные работы по решению суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	2.77	
2.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	1.15	
3.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	2.77	
4.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	2.77	
5.	Унифлекс ЭПП	м2	321.32	
6.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	315.78	
7.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.75	
8.	Унифлекс ЭПП	м2	94.5	
9.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	94.5	
10.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, плиты вентканалов и балконов	100 м2 кровли	0.21	
11.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, плиты вентканалов и балконов	100 м2 кровли	0.21	
12.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	24.36	
13.	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	4	
14.	Дефлекторы	шт	4	
15.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, парапет, лифтовая шахта	100 м	0.63	
16.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, боковая поверхность парапета	100 м	0.5	
17.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, по плитам вентканалов	100 м2 покрытия	0.084	
18.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.4	
19.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.072	
20.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0.072	
21.	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2	м2	7.2	
22.	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0.3	
23.	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	5	
24.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, швы лифтовой шахты	100 м2 поверхности	0.06	
25.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2	6.6	
26.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, швы лифтовой шахты	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.06	
27.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	3.694	
28.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	3.694	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)