|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-29» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. Б. Русович/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В. В. Черноиванов/ |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |
|  |
|  |
|  |  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т №2** |
|  |
| **на капитальный ремонт заполнений проемов МКД № 36-40 по ул. Грига в г. Калининграде** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **ОКНА ПОДЪЕЗДОВ И ДВЕРИ** |
|  |  |
|  | *ОКНА ПОДЪЕЗДОВ* |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.213 |
| 2. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.213 |
| 3. | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 2 |
| 4. | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 | 19.31 |
| 5. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.14 |
| 6. | Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм | м | 14 |
| 7. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 | 0.1328 |
| 8. | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 13.944 |
| 9. | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: о косов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.1328 |
| 10. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.1328 |
| 11. | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.0084 |
| 12. | Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.14 |
| 13. | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.0258 |
| 14. | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 2 |
|  |  |
|  | *ДВЕРИ* |
| 15. | Разборка деревян. заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0.0347 |
| 16. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 3.47 |
| 17. | Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 | 3.47 |
| 18. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.0208 |
| 19. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 | 0.0208 |
| 20. | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг | 0.4 |
| 21. | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.0006 |
| 22. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35% (во дворе 3шт) | 100 м2 | 0.2117 |
| 23. | Краска для наружных работ: коричневая | т | 0.0036 |
|  | *Прочее* |
| 24. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.63 |
| 25. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза | 0.63 |
|  |

Составил: ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» М. Я. Шуптар

Проверил: начальник отдела контроля МКУ «КР МКД» Г. Н. Рябкова