«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	12 872 082	руб.	Смета на сумму:	12 872 082	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Н. Чикулаева/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г. Калининград, пр.Победы,142	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт многоквартирного дома (по решению суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля основная	
	
1.	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей	1 м2	480.91	
2.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	4.8091	
3.	Горячая мастика	т	1.92364	
4.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	4.8091	
5.	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -П (прокладочный)	м2	557.8556	
6.	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный)	м2	548.2374	
7.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1.8464	
8.	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -П (прокладочный)	м2	280.6528	
9.	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный)	м2	184.64	
10.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.221568	
11.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.1066	
12.	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	7	
13.	Дефлектор кровельный диам.50мм	шт	7	
14.	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.02	
15.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.024	
16.	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.1008	
17.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов)	100 м труб	0.024	
18.	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.264	
19.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.25	
20.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	137.5	
21.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.25	
22.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.25	
23.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.015	
24.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.5	
25.	Блок дверной металлический	м2	1.5	
26.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0032	
27.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0032	
28.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.32	
	Устройство парапета	
29.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.61226	
30.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.71982	
31.	Проливка горячей мастикой	100 м2 кровли	0.71982	
32.	Горячая мастика	т	0.287928	
33.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0.71982	
34.	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -П (прокладочный)	м2	83.49912	
35.	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный)	м2	82.05948	
36.	Обшивка стен парапетов листовой оцинкованной сталью	100 м2 покрытия	0.50124	
	Козырьки балконов и подъезда	
37.	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей	1 м2	48.82	
38.	Проливка кровли горячей мастикой	100 м2 кровли	0.4882	
39.	Горячая мастика	т	0.19528	
40.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0.4882	
41.	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -П (прокладочный)	м2	56.6312	
42.	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный)	м2	55.6548	
43.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.578	
44.	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -П (прокладочный)	м2	87.856	
45.	Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный)	м2	57.8	
46.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.06936	
47.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.07	
48.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	1	
49.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	1	
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
50.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	34.772	
51.	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.084	
52.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	3.47	
53.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	3.47	
54.	Очистка вручную поверхности фасадов от плит теплоизоляционных и клея	100 м2 расчищенной поверхности	11.843	
55.	Разборка наружной облицовки поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием	100 м2 поверхности облицовки	4.27	
56.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	26.583	
57.	Плиты из минеральной ваты ISOROC ISOFAS-P, толщ.80мм	м3	238.18368	
58.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	3.64	
59.	Строительный мусор	т	0.81536	
60.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	11.9781	
61.	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	1317.591	
62.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	11.9781	
63.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	11.9781	
64.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	11.9781	
65.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0096	
66.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0096	
67.	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 6-9, площадь 0,49 м2	м2	0.96	
68.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0171	
69.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.71	
70.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм	шт.	1	
	
	Раздел 3.  ОТМОСТКА	
	
71.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	10.11	
72.	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	100 м2	0.3033	
73.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.2022	
74.	Погрузка грунта растительного слоя ( земля, перегной) в автотранспортные средства	т	32.352	
75.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	32.352	
76.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	10.11	
77.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	10.11	
78.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	10.11	
79.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	25.836	
80.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	25.836	
	
	Раздел 4.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
81.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.1	
82.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	1.25	
83.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.06	
84.	Демонтаж кабеля	100 м	1.25	
85.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.1	
86.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.1	
87.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.1	
88.	Выключатель одноклавишный IP44	1 шт.	10	
89.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.1	
90.	Светильник потолочный или настенный  Omega 100Вт IP54	1 шт.	10	
91.	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	1	
92.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1.25	
93.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	127.5	
94.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (YNDY 3х1,5)	100 м	1.25	
95.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.1275	
96.	Коробка распределительная	1 шт.	10	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)