|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | руб. | Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Директор ООО «ЖЭК № 17» | | |
|  | | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Чикулаева / | | |
|  | | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Стройка: | | Капитальный ремонт 2014 | | | | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | | | | | |
| к дефектной ведомости № 3 | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши МКД по ул. Карташева, 112 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 2.1 |
| 2. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2.1 |
| 3. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим) | 100 м2 кровли | 2.1 |
| 4. | Е58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим) | 100 м2 | 2.1 |
| 5. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.06 |
| 6. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.5 |
| 7. | Е58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.5 |
| 8. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.47 |
| 9. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 30.429 |
| 10. | Е53-1-5 | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (мансарда) | 100 м2 стен | 0.8994 |
| 11. | Е26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 13.491 |
| 12. | С104-0097 | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 275.216 |
| 13. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.9906 |
| 14. | С101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 123.825 |
| 15. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 2.1 |
| 16. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 262.5 |
| 17. | Е12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 2.1 |
| 18. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 18.05 |
| 19. | Е12-01-012-01 | Устройство снегозадержателей (прим.) | 100 м ограждения | 0.2 |
| 20. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельник) | 100 м | 0.21 |
| 21. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.21 |
| 22. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.0021 |
| 23. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.1 |
| 24. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 25. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.02 |
| 26. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.02 |
| 27. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.08 |
| 28. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (2 канал.) | 100 м труб | 0.006 |
| 29. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.252 |
| 30. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.006 |
| 31. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.132 |
| 32. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.0122 |
| 33. | Е15-04-014-01 | Окраска дымовых труб и брандмауэра с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0122 |
| 34. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 14.7 |
| 35. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 14.7 |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «ЖЭК № 17» М.А. Резников |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |