«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 788 912	руб.	Смета на сумму:	2 788 912	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
________________ /С. Б. Русович /	________________ /И. Г. Ярмошик /	
		
«______»_______________  2017г.	«______»_____________ 2017г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома № 2-4 по ул. Балтийской в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	2 788.912	тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость:	3.319	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	533.273	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 08.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Е46-04-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия		5.43	553.30	3 004.44	8 187.30	44 457	14.797	
1. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	55.52	301.4736	8.280	2 496.20	141.770	42 740	17.122	
1. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.7	68.961	7.37	508.24	24.90	1 717	3.379	
		Накладные расходы				99%	2 471.24	84%	35 902		
		Сметная прибыль				60%	1 497.72	48%	20 515		
		Всего с НР и СП					6 973.40		100 874		
	
2.	Е58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2 кровли		5.43	172.51	936.71	2 700.10	14 662	15.653	
2. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	15.16	82.3188	8.430	693.95	144.380	11 885	17.127	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	2.4978	15.080	37.67	258.710	646	17.156	
2. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.46	2.4978	97.19	242.76	1 111.51	2 776	11.436	
			(1)			15.08	37.67	258.71	646	17.156	
		Накладные расходы				83%	607.24	71%	8 897		
		Сметная прибыль				65%	475.55	52%	6 516		
		Всего с НР и СП					2 019.51		30 075		
	
3.	Е58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли		5.43	172.51	936.71	2 700.10	14 662	15.653	
3. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	15.16	82.3188	8.430	693.95	144.380	11 885	17.127	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	2.4978	15.080	37.67	258.710	646	17.156	
3. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.46	2.4978	97.19	242.76	1 111.51	2 776	11.436	
			(1)			15.08	37.67	258.71	646	17.156	
		Накладные расходы				83%	607.24	71%	8 897		
		Сметная прибыль				65%	475.55	52%	6 516		
		Всего с НР и СП					2 019.51		30 075		
	
4.	Е58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м		0.156	6 760.46	1 054.63	59 664.77	9 308	8.826	
4. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	160.21	24.99276	9.050	226.18	155.490	3 886	17.181	
4. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.28236	1.86	0.53	10.43	3	5.608	
4. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.09828	101.31	9.96	1 003.51	99	9.905	
			(1)			12.94	1.27	221.34	22	17.105	
4. 4.	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	5.772	6.41	37.00	34.61	200	5.399	
4. 5.	С101-1744	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.08	0.01248	9 971.20	124.44	64 705.45	808	6.489	
4. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.000624	10 705.00	6.68	53 375.72	33	4.986	
4. 7.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.73632	882.56	649.85	5 811.89	4 279	6.585	
		Накладные расходы				83%	187.73	71%	2 759		
		Сметная прибыль				65%	147.02	52%	2 021		
		Всего с НР и СП					1 389.38		14 088		
	
5.	Е58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		1.74	9 291.31	16 166.88	45 299.10	78 820	4.875	
5. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	150.09	261.1566	9.050	2 363.47	155.490	40 607	17.181	
5. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	2.0532	1.86	3.82	10.43	21	5.608	
5. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.5568	101.31	56.41	1 003.51	559	9.905	
			(1)			12.94	7.20	221.34	123	17.105	
5. 4.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.0435	11 154.00	485.20	50 212.22	2 184	4.502	
5. 5.	С101-0818	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.012	0.02088	10 920.00	228.01	44 371.90	926	4.063	
5. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.005	0.0087	10 705.00	93.13	53 375.72	464	4.986	
5. 7.	С102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	4.6284	2 795.10	12 936.84	7 358.47	34 058	2.633	
		Накладные расходы				83%	1 961.68	71%	28 831		
		Сметная прибыль				65%	1 536.26	52%	21 116		
		Всего с НР и СП					19 664.82		128 767		
	
6.	Е58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м		0.6	3 176.88	1 906.13	29 346.95	17 608	9.238	
6. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	133.25	79.95	9.050	723.55	155.490	12 431	17.181	
6. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.312	1.86	0.58	10.43	3	5.608	
6. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.114	101.31	11.55	1 003.51	114	9.905	
			(1)			12.94	1.48	221.34	25	17.105	
6. 4.	С101-0818	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.012	0.0072	10 920.00	78.62	44 371.90	319	4.063	
6. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.013	0.0078	10 705.00	83.50	53 375.72	416	4.986	
6. 6.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.57	1 769.00	1 008.33	7 584.71	4 323	4.288	
		Накладные расходы				83%	600.55	71%	8 826		
		Сметная прибыль				65%	470.31	52%	6 464		
		Всего с НР и СП					2 976.98		32 898		
	
7.	Е58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		0.75	4 519.16	3 389.37	24 513.46	18 385	5.424	
7. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	39.87	29.9025	9.050	270.62	155.490	4 650	17.181	
7. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	0.48	1.86	0.89	10.43	5	5.608	
7. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	0.2625	101.31	26.59	1 003.51	263	9.905	
			(1)			12.94	3.40	221.34	58	17.105	
7. 4.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.038	0.0285	10 705.00	305.09	53 375.72	1 521	4.986	
7. 5.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	1.575	1 769.00	2 786.18	7 584.71	11 946	4.288	
		Накладные расходы				83%	224.61	71%	3 302		
		Сметная прибыль				65%	175.90	52%	2 418		
		Всего с НР и СП					3 789.89		24 105		
	
8.	Е58-5-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.		4	162.60	650.41	1 526.99	6 108	9.391	
8. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	4.24	16.96	9.050	153.49	155.490	2 637	17.181	
8. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.63	2.52	1.86	4.69	10.43	26	5.608	
8. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.34	1.36	101.31	137.78	1 003.51	1 365	9.905	
			(1)			12.94	17.60	221.34	301	17.105	
8. 4.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.002	0.008	11 154.00	89.23	50 212.22	402	4.502	
8. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.004	10 705.00	42.82	53 375.72	214	4.986	
8. 6.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.063	0.252	882.56	222.41	5 811.89	1 465	6.585	
		Накладные расходы				83%	127.40	71%	1 872		
		Сметная прибыль				65%	99.77	52%	1 371		
		Всего с НР и СП					877.58		9 352		
	
9.	Е53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки		0.23	1 615.27	371.51	11 336.24	2 607	7.017	
9. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	35.39	8.1397	8.510	69.27	145.690	1 186	17.12	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.0989	15.080	1.49	258.710	26	17.156	
9. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.2	0.046	113.70	5.23	833.44	38	7.33	
			(1)			15.08	0.69	258.71	12	17.156	
9. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	0.0529	32.61	1.73	297.16	16	9.113	
			(1)			15.08	0.80	258.71	14	17.156	
9. 5.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	0.05819	585.82	34.09	2 748.34	160	4.691	
9. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.402	0.09246	2 824.60	261.16	13 057.23	1 207	4.623	
9. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.044	0.01012	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	60.85	73%	885		
		Сметная прибыль				70%	49.53	56%	679		
		Всего с НР и СП					481.90		4 170		
	
10.	Е58-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон		0.03	2 618.75	78.56	44 720.36	1 342	17.082	
10. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	309.3	9.279	8.430	78.22	144.380	1 340	17.127	
10. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.183	1.86	0.34	10.43	2	5.608	
		Накладные расходы				83%	64.92	71%	951		
		Сметная прибыль				65%	50.84	52%	697		
		Всего с НР и СП					194.33		2 990		
	
11.	Е10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно		3	561.26	1 683.79	2 970.09	8 910	5.292	
11. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	6.63	19.89	9.050	180.00	155.490	3 093	17.181	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.33	15.080	4.98	258.710	85	17.156	
11. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.11	0.33	113.70	37.52	833.44	275	7.33	
			(1)			15.08	4.98	258.71	85	17.156	
11. 4.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.16	0.48	1.03	0.49	5.13	2	4.981	
11. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.33	101.31	33.43	1 003.51	331	9.905	
			(1)			12.94	4.27	221.34	73	17.105	
11. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0042	10 705.00	44.96	53 375.72	224	4.986	
11. 7.	С102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.18	727.01	130.86	2 987.46	538	4.109	
11. 8.	С102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0.06	0.18	1 665.70	299.83	5 592.94	1 007	3.358	
11. 9.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.1	0.3	1 373.00	411.90	5 925.82	1 778	4.316	
11. 10.	С203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2	м2	0.5	1.5	363.19	544.79	1 108.35	1 663	3.052	
		Накладные расходы				106%	196.08	90%	2 860		
		Сметная прибыль				54%	99.89	43%	1 367		
		Всего с НР и СП					1 979.76		13 137		
	
12.	С203-0251 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2	м2		-1.5	363.19	-544.79	1 108.35	-1 663	3.053	
		Объем: (3.0)*(-0.5)									
	
13.	С203-0955 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		1.68	2 460.30	4 133.30	6 492.36	10 907	2.639	
		Объем: 0.7*0.8*3									
	
14.	Е10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Обивка слуховых окон кровельной сталью	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов		0.075	14 895.43	1 117.16	64 883.32	4 866	4.356	
14. 1.	З1-100-26	Рабочий среднего разряда 2,6	чел.-ч	33.4	2.505	8.740	21.89	149.740	375	17.133	
14. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.01575	101.31	1.60	1 003.51	16	9.905	
			(1)			12.94	0.20	221.34	3	17.105	
14. 3.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.000075	11 233.01	0.84	65 716.92	5	5.85	
14. 4.	С101-1704	Войлок строительный	т	0.18	0.0135	54 620.94	737.38	212 288.42	2 866	3.887	
14. 5.	С101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0.44	0.033	10 771.00	355.44	48 621.90	1 605	4.514	
		Накладные расходы				106%	23.20	90%	338		
		Сметная прибыль				54%	11.82	43%	161		
		Всего с НР и СП					1 152.18		5 365		
	
15.	С101-1704 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Войлок строительный	т		-0.0135	54 620.94	-737.38	212 288.42	-2 866	3.887	
		Объем: (0.075)*(-0.18)									
	
16.	С101-1706 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т		-0.033	10 771.00	-355.44	48 621.90	-1 605	4.516	
		Объем: (0.075)*(-0.44)									
	
17.	С101-3190 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.033	23 811.97	785.80	53 279.88	1 758	2.237	
		Объем: 0.075*0.44									
	
18.	Е60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб		0.087	8 572.20	745.78	109 904.24	9 562	12.821	
18. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	609.21	53.00127	9.050	479.66	155.490	8 241	17.181	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.38541	15.080	5.81	258.710	100	17.156	
18. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.33	0.11571	113.70	13.16	833.44	96	7.33	
			(1)			15.08	1.74	258.71	30	17.156	
18. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	3.1	0.2697	32.61	8.79	297.16	80	9.113	
			(1)			15.08	4.07	258.71	70	17.156	
18. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	5	0.435	561.02	244.04	2 628.06	1 143	4.684	
18. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.4	0.0348	3.60	0.13	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				78%	378.67	66%	5 505		
		Сметная прибыль				63%	305.85	50%	4 171		
		Всего с НР и СП					1 430.29		19 238		
	
19.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.3654	3 086.00	1 127.62	15 010.45	5 485	4.864	
		Объем: 0.087*4200									
	
20.	Е60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов)	100 м труб		0.012	4 643.44	55.72	60 112.95	721	12.94	
20. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	336.37	4.03644	9.050	36.53	155.490	628	17.181	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.66	0.01992	15.080	0.30	258.710	5	17.156	
20. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.5	0.006	113.70	0.68	833.44	5	7.33	
			(1)			15.08	0.09	258.71	2	17.156	
20. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.16	0.01392	32.61	0.45	297.16	4	9.113	
			(1)			15.08	0.21	258.71	4	17.156	
20. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	2.68	0.03216	561.02	18.04	2 628.06	85	4.684	
20. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.3	0.0036	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				78%	28.73	66%	418		
		Сметная прибыль				63%	23.20	50%	317		
		Всего с НР и СП					107.65		1 455		
	
21.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.0264	3 086.00	81.47	15 010.45	396	4.861	
		Объем: 0.012*2200*1									
	
22.	Е60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб		0.01	13 930.32	139.30	180 338.86	1 803	12.943	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
22. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1009.11	10.0911	9.050	91.32	155.490	1 569	17.181	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.98	0.0498	15.080	0.75	258.710	13	17.156	
22. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.5	0.015	113.70	1.71	833.44	13	7.33	
			(1)			15.08	0.23	258.71	4	17.156	
22. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	3.48	0.0348	32.61	1.13	297.16	10	9.113	
			(1)			15.08	0.52	258.71	9	17.156	
22. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	8.04	0.0804	561.02	45.11	2 628.06	211	4.684	
22. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.9	0.009	3.60	0.03	20.52		5.7	
		Накладные расходы				78%	71.81	66%	1 044		
		Сметная прибыль				63%	58.00	50%	791		
		Всего с НР и СП					269.12		3 638		
	
23.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.066	3 086.00	203.68	15 010.45	991	4.865	
		Объем: 0.01*2200*3									
	
24.	Е60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 5 каналов)	100 м труб		0.01	18 573.76	185.74	240 451.81	2 405	12.948	
		Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
24. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1345.48	13.4548	9.050	121.77	155.490	2 092	17.181	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.64	0.0664	15.080	1.00	258.710	17	17.156	
24. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	2	0.02	113.70	2.27	833.44	17	7.33	
			(1)			15.08	0.30	258.71	5	17.156	
24. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	4.64	0.0464	32.61	1.51	297.16	14	9.113	
			(1)			15.08	0.70	258.71	12	17.156	
24. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	10.72	0.1072	561.02	60.14	2 628.06	282	4.684	
24. 6.	С411-0001	Вода	м3	1.2	0.012	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				78%	95.76	66%	1 392		
		Сметная прибыль				63%	77.35	50%	1 055		
		Всего с НР и СП					358.85		4 851		
	
25.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.088	3 086.00	271.57	15 010.45	1 321	4.864	
		Объем: 0.01*2200*4									
	
26.	Е60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб		0.015	23 217.20	348.26	300 564.77	4 508	12.944	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
26. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1681.85	25.22775	9.050	228.31	155.490	3 923	17.181	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	0.1245	15.080	1.88	258.710	32	17.156	
26. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	2.5	0.0375	113.70	4.26	833.44	31	7.33	
			(1)			15.08	0.57	258.71	10	17.156	
26. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	5.8	0.087	32.61	2.84	297.16	26	9.113	
			(1)			15.08	1.31	258.71	23	17.156	
26. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	13.4	0.201	561.02	112.77	2 628.06	528	4.684	
26. 6.	С411-0001	Вода	м3	1.5	0.0225	3.60	0.08	20.52		5.7	
		Накладные расходы				78%	179.55	66%	2 610		
		Сметная прибыль				63%	145.02	50%	1 978		
		Всего с НР и СП					672.83		9 096		
	
27.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.165	3 086.00	509.19	15 010.45	2 477	4.865	
		Объем: 0.015*2200*5									
	
28.	Е46-01-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим)	1 м3		0.21	2 168.87	455.46	15 490.72	3 253	7.142	
28. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	26.82	5.6322	8.970	50.52	153.660	865	17.13	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.14	0.0294	15.080	0.44	258.710	8	17.156	
28. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.14	0.0294	113.70	3.34	833.44	25	7.33	
			(1)			15.08	0.44	258.71	8	17.156	
28. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.27	0.0567	0.62	0.04	3.06		4.935	
28. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.0441	101.31	4.47	1 003.51	44	9.905	
			(1)			12.94	0.57	221.34	10	17.105	
28. 6.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.004	0.00084	11 154.00	9.37	50 212.22	42	4.502	
28. 7.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0019	0.000399	10 705.00	4.27	53 375.72	21	4.986	
28. 8.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.12	0.0252	882.56	22.24	5 811.89	146	6.585	
28. 9.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.14	0.0294	1 769.00	52.01	7 584.71	223	4.288	
28. 10.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	2.3	0.483	33.38	16.12	227.29	110	6.809	
28. 11.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.09	0.0189	6 683.04	126.31	51 090.30	966	7.645	
28. 12.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.02	0.2142	725.63	155.43	3 519.01	754	4.85	
28. 13.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.09	0.0189	561.02	10.60	2 628.06	50	4.684	
28. 14.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0029	0.000609	1 208.60	0.74	11 305.46	7	9.354	
28. 15.	С411-0001	Вода	м3	0.0081	0.001701	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	50.45	84%	733		
		Сметная прибыль				60%	30.58	48%	419		
		Всего с НР и СП					536.49		4 405		
	
29.	С204-0021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т		-0.0189	6 683.04	-126.31	51 090.30	-966	7.648	
		Объем: (0.21)*(-0.09)									
	
30.	Е61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности		0.326	2 412.79	786.57	25 954.63	8 461	10.757	
30. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	131.4	42.8364	9.860	422.37	168.940	7 237	17.134	
30. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.3586	1.86	0.67	10.43	4	5.608	
30. 3.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.59332	612.02	363.12	2 053.44	1 218	3.355	
30. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.1141	3.60	0.41	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				79%	333.67	67%	4 849		
		Сметная прибыль				50%	211.19	40%	2 895		
		Всего с НР и СП					1 331.43		16 205		
	
31.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Окраска дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.326	873.22	284.67	5 523.18	1 801	6.327	
31. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	4.21844	9.860	41.59	168.940	713	17.134	
31. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.02282	1.86	0.04	10.43		5.608	
31. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.01956	101.31	1.98	1 003.51	20	9.905	
			(1)			12.94	0.25	221.34	4	17.105	
31. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00326	17.11	0.06	38.34		2.241	
31. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.012388	13 665.62	169.29	50 341.66	624	3.684	
31. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	4.238	16.92	71.71	104.83	444	6.196	
		Накладные расходы				95%	39.51	80%	570		
		Сметная прибыль				47%	19.55	37%	264		
		Всего с НР и СП					343.73		2 635		
	
32.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.012388	13 665.62	-169.29	50 341.66	-624	3.686	
		Объем: (0.326)*(-0.038)									
	
33.	С1 цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т		0.012388	33 309.15	412.63	192 859.98	2 389	5.79	
		Объем: (0.326)*(0.038)									
	
34.	Е58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий		0.926	75.57	69.98	1 291.36	1 196	17.091	
34. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	9.1	8.4266	8.280	69.77	141.770	1 195	17.122	
34. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.11112	1.86	0.21	10.43	1	5.608	
		Накладные расходы				83%	57.91	71%	848		
		Сметная прибыль				65%	45.35	52%	621		
		Всего с НР и СП					173.24		2 666		
	
35.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов		0.926	8 764.16	8 115.61	42 428.94	39 289	4.841	
35. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	31.41	29.08566	9.050	263.23	155.490	4 523	17.181	
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.14816	15.080	2.23	258.710	38	17.156	
35. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.11	0.10186	97.19	9.90	1 111.51	113	11.436	
			(1)			15.08	1.54	258.71	26	17.156	
35. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.0463	113.70	5.26	833.44	39	7.33	
			(1)			15.08	0.70	258.71	12	17.156	
35. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.08334	101.31	8.44	1 003.51	84	9.905	
			(1)			12.94	1.08	221.34	18	17.105	
35. 6.	С101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0038	0.0035188	17 541.00	61.72	71 882.96	253	4.098	
35. 7.	С101-0788	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0.169	0.156494	13 485.00	2 110.32	67 611.85	10 581	5.014	
35. 8.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.452	0.418552	13 515.00	5 656.73	56 617.66	23 697	4.189	
		Накладные расходы				108%	286.70	92%	4 196		
		Сметная прибыль				55%	146.00	44%	2 007		
		Всего с НР и СП					8 548.31		45 492		
	
36.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2 покрытия		0.371	11 748.28	4 358.61	63 199.00	23 447	5.379	
36. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	112.75	41.83025	9.050	378.56	155.490	6 504	17.181	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0742	15.080	1.12	258.710	19	17.156	
36. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.2	0.0742	97.19	7.21	1 111.51	82	11.436	
			(1)			15.08	1.12	258.71	19	17.156	
36. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.02597	101.31	2.63	1 003.51	26	9.905	
			(1)			12.94	0.34	221.34	6	17.105	
36. 5.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.001484	11 233.01	16.67	65 716.92	98	5.85	
36. 6.	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.004452	7 308.20	32.54	69 756.64	311	9.545	
36. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.290122	13 515.00	3 921.00	56 617.66	16 426	4.189	
		Накладные расходы				108%	410.05	92%	6 001		
		Сметная прибыль				55%	208.82	44%	2 870		
		Всего с НР и СП					4 977.49		32 318		
	
37.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		9.69	187.80	1 819.83	1 931.51	18 716	10.284	
37. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.87	85.9503	9.980	857.78	170.900	14 689	17.124	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.8721	12.940	11.28	221.340	193	17.105	
37. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.09	0.8721	29.03	25.32	255.07	222	8.786	
			(1)			12.94	11.28	221.34	193	17.105	
37. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	7.81	75.6789	7.46	564.56	18.37	1 390	2.462	
37. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	2.0349	101.31	206.16	1 003.51	2 042	9.905	
			(1)			12.94	26.33	221.34	450	17.105	
37. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	9.69	17.11	165.80	38.34	372	2.241	
37. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.006	0.05814	3.60	0.21	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				90%	782.15	77%	11 459		
		Сметная прибыль				60%	521.44	48%	7 143		
		Всего с НР и СП					3 123.42		37 319		
	
38.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг		200.583	36.04	7 229.01	253.30	50 808	7.028	
		Объем: 9.69*20.7									
	
39.	Е26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		3.85	1 046.29	4 028.22	3 420.80	13 170	3.269	
39. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9.03	34.7655	9.980	346.96	170.900	5 941	17.124	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0385	12.940	0.50	221.340	9	17.105	
39. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.01	0.0385	29.03	1.12	255.07	10	8.786	
			(1)			12.94	0.50	221.34	9	17.105	
39. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	7.98	30.723	7.46	229.19	18.37	564	2.462	
39. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.077	101.31	7.80	1 003.51	77	9.905	
			(1)			12.94	1.00	221.34	17	17.105	
39. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	3.85	17.11	65.87	38.34	148	2.241	
39. 7.	С113-8073	Антисептик-антипирен "ОЗОН-007" для древесины	кг	20.24	77.924	43.33	3 376.45	82.45	6 425	1.903	
39. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.06	0.231	3.60	0.83	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				90%	312.71	77%	4 582		
		Сметная прибыль				60%	208.48	48%	2 856		
		Всего с НР и СП					4 549.41		20 608		
	
40.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг		77.924	36.04	2 808.38	253.30	19 738	7.028	
		Объем: 3.85*20.24									
	
41.	Е12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли		5.43	14 923.71	81 035.76	108 918.95	591 430	7.298	
41. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	173.87	944.1141	9.980	9 422.26	170.900	161 349	17.124	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.68	9.1224	15.080	137.57	258.710	2 360	17.156	
41. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.68	9.1224	113.70	1 037.22	833.44	7 603	7.33	
			(1)			15.08	137.57	258.71	2 360	17.156	
41. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	9.18	49.8474	4.44	221.32	4.49	224	1.011	
41. 5.	Х33-0901	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	50.2818	33.20	1 669.36	14.14	711	0.426	
41. 6.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.44	2.3892	1.03	2.46	5.13	12	4.981	
41. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	8.3079	101.31	841.67	1 003.51	8 337	9.905	
			(1)			12.94	107.50	221.34	1 839	17.105	
41. 8.	С101-0171	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.060816	18 367.97	1 117.07	85 804.54	5 218	4.671	
41. 9.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.0024435	11 233.01	27.45	65 716.92	161	5.85	
41. 10.	С101-0414	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.014661	18 837.82	276.18	83 669.56	1 227	4.442	
41. 11.	С101-1750	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	3.62181	37.80	136.90	192.04	696	5.08	
41. 12.	С101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	547.344	2.16	1 182.26	13.18	7 214	6.102	
41. 13.	С101-1758	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.007602	29 908.12	227.36	181 987.74	1 383	6.085	
41. 14.	С101-1759	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	4.0725	52.79	214.99	510.66	2 080	9.673	
41. 15.	С101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	19.6566	7.92	155.68	27.70	544	3.497	
41. 16.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	629.88	13.13	8 270.32	46.99	29 598	3.579	
41. 17.	С101-4136	Металлочерепица "Монтеррей"	м2	126	684.18	48.61	33 257.99	280.71	192 056	5.775	
41. 18.	С102-0289	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	7.9821	2 115.66	16 887.41	16 529.34	131 939	7.813	
41. 19.	С102-0291	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	2.4978	2 135.79	5 334.78	14 562.63	36 375	6.818	
41. 20.	С104-0002	Вата минеральная	м3	0.31	1.6833	447.38	753.07	2 794.16	4 703	6.246	
		Накладные расходы				108%	10 324.62	92%	150 612		
		Сметная прибыль				55%	5 257.91	44%	72 032		
		Всего с НР и СП					96 618.28		814 074		
	
42.	С101-4128 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели	м2		74.65	137.86	10 291.25	799.63	59 692	5.8	
		Объем: 44.25+76*0.4									
	
43.	Е58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.59	7 415.77	4 375.30	24 040.90	14 184	3.242	
43. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	36.8	21.712	9.050	196.49	155.490	3 376	17.181	
43. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0767	101.31	7.77	1 003.51	77	9.905	
			(1)			12.94	0.99	221.34	17	17.105	
43. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0005	0.000295	5 233.80	1.54	52 852.09	16	10.098	
43. 4.	С201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	114.5	67.555	61.72	4 169.49	158.62	10 716	2.57	
		Накладные расходы				83%	163.09	71%	2 397		
		Сметная прибыль				65%	127.72	52%	1 756		
		Всего с НР и СП					4 666.11		18 336		
	
44.	Е58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.		0.16	5 731.49	917.04	21 241.23	3 399	3.706	
44. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	63.9	10.224	9.050	92.53	155.490	1 590	17.181	
44. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0128	101.31	1.30	1 003.51	13	9.905	
			(1)			12.94	0.17	221.34	3	17.105	
44. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000064	5 233.80	0.33	52 852.09	3	10.098	
44. 4.	С201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.	100	16	51.43	822.88	112.04	1 793	2.178	
		Накладные расходы				83%	76.80	71%	1 129		
		Сметная прибыль				65%	60.14	52%	827		
		Всего с НР и СП					1 053.98		5 355		
	
45.	Е58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.		0.08	8 719.75	697.58	19 187.94	1 535	2.2	
45. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	53.1	4.248	9.050	38.44	155.490	661	17.181	
45. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0064	101.31	0.65	1 003.51	6	9.905	
			(1)			12.94	0.08	221.34	1	17.105	
45. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000032	5 233.80	0.17	52 852.09	2	10.098	
45. 4.	С301-1104	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	100	8	82.29	658.32	108.30	866	1.316	
		Накладные расходы				83%	31.91	71%	469		
		Сметная прибыль				65%	24.99	52%	344		
		Всего с НР и СП					754.47		2 348		
	
46.	Е58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.		0.08	4 604.75	368.38	18 528.94	1 482	4.023	
46. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	53.1	4.248	9.050	38.44	155.490	661	17.181	
46. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0064	101.31	0.65	1 003.51	6	9.905	
			(1)			12.94	0.08	221.34	1	17.105	
46. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000032	5 233.80	0.17	52 852.09	2	10.098	
46. 4.	С201-1103	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт.	100	8	41.14	329.12	101.71	814	2.472	
		Накладные расходы				83%	31.91	71%	469		
		Сметная прибыль				65%	24.99	52%	344		
		Всего с НР и СП					425.27		2 295		
	
47.	Е58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		0.49	1 357.93	665.38	10 268.12	5 031	7.561	
47. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	37.8	18.522	8.670	160.59	148.430	2 749	17.12	
47. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0049	101.31	0.50	1 003.51	5	9.905	
			(1)			12.94	0.06	221.34	1	17.105	
47. 3.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.092	0.04508	11 154.00	502.82	50 212.22	2 264	4.502	
47. 4.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.0004	0.000196	7 550.40	1.48	69 756.64	14	9.239	
		Накладные расходы				83%	133.29	71%	1 952		
		Сметная прибыль				65%	104.38	52%	1 429		
		Всего с НР и СП					903.05		8 412		
	
	МАНСАРДА	
48.	Е58-12-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2		1.3	3 803.88	4 945.05	16 827.07	21 875	4.424	
48. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	31.83	41.379	8.430	348.82	144.380	5 974	17.127	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.572	15.080	8.63	258.710	148	17.156	
48. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.44	0.572	32.61	18.65	297.16	170	9.113	
			(1)			15.08	8.63	258.71	148	17.156	
48. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.31	0.403	101.31	40.83	1 003.51	404	9.905	
			(1)			12.94	5.21	221.34	89	17.105	
48. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.009	0.0117	10 705.00	125.25	53 375.72	624	4.986	
48. 6.	С102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.64	3.432	1 285.40	4 411.49	4 283.80	14 702	3.333	
		Накладные расходы				83%	296.68	71%	4 347		
		Сметная прибыль				65%	232.34	52%	3 183		
		Всего с НР и СП					5 474.08		29 405		
	
49.	Е53-1-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен		1.3	1 138.82	1 480.47	14 972.87	19 465	13.148	
49. 1.	З1-100-16	Рабочий среднего разряда 1,6	чел.-ч	84.9	110.37	8.020	885.17	137.320	15 156	17.122	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.95	5.135	15.080	77.44	258.710	1 328	17.156	
49. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	3.95	5.135	113.70	583.85	833.44	4 280	7.33	
			(1)			15.08	77.44	258.71	1 328	17.156	
49. 4.	Х11-0101	Бадьи: 2 м3	маш.-ч	3.95	5.135	2.23	11.45	5.65	29	2.534	
		Накладные расходы				86%	827.84	73%	12 033		
		Сметная прибыль				70%	673.83	56%	9 231		
		Всего с НР и СП					2 982.14		40 729		
	
50.	Е14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие пленкой: стен и кровель	100 м2 покрытия		1.3	849.67	1 104.57	4 116.80	5 352	4.845	
50. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.3	15.99	8.670	138.63	148.430	2 373	17.12	
50. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.013	101.31	1.32	1 003.51	13	9.905	
			(1)			12.94	0.17	221.34	3	17.105	
50. 3.	С101-0308	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0.00085	0.001105	87 196.00	96.35	299 635.53	331	3.436	
50. 4.	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.00085	0.001105	7 308.20	8.08	69 756.64	77	9.545	
50. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00011	0.000143	10 705.00	1.53	53 375.72	8	4.986	
50. 6.	С101-2166	Кляммеры приведенные к марке: КЛ-2	1000 шт.	0.0236	0.03068	1 533.60	47.05	18 342.30	563	11.96	
50. 7.	С113-8006	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	1000 м2	0.125	0.1625	4 633.54	752.95	10 206.19	1 659	2.203	
50. 8.	С203-0526	Штапик (раскладка) размером: 10х19 мм	м3	0.0034	0.00442	13 272.00	58.66	74 284.74	328	5.597	
		Накладные расходы				93%	128.93	79%	1 875		
		Сметная прибыль				64%	88.72	51%	1 210		
		Всего с НР и СП					1 322.22		8 437		
	
51.	С113-8006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	1000 м2		-0.1625	4 633.54	-752.95	10 206.19	-1 659	2.203	
		Объем: (1.3)*(-0.125)									
	
52.	С101-4135 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		162.5	7.04	1 144.00	32.64	5 304	4.636	
		Объем: 130*1.25									
	
53.	Е26-01-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции		19.5	1 894.53	36 943.42	38 225.35	745 394	20.177	
		Объем: 130*0.15									
53. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	10.58	206.31	9.860	2 034.22	168.940	34 854	17.134	
53. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.75	14.625	7.37	107.79	24.90	364	3.379	
53. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	11.7	101.31	1 185.33	1 003.51	11 741	9.905	
			(1)			12.94	151.40	221.34	2 590	17.105	
53. 4.	С104-0143	Плиты теплоизоляционные: перлитоцементные	м3	1.02	19.89	1 690.10	33 616.09	35 114.89	698 435	20.777	
		Накладные расходы				90%	1 830.80	77%	26 838		
		Сметная прибыль				60%	1 220.53	48%	16 730		
		Всего с НР и СП					39 994.75		788 962		
	
54.	С104-0143 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты теплоизоляционные: перлитоцементные	м3		-19.89	1 690.10	-33 616.09	35 114.89	-698 435	20.777	
		Объем: (19.5)*(-1.02)									
	
55.	С104-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2		397.8	26.54	10 557.61	71.38	28 395	2.69	
		Объем: 130*3*1.02									
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
56.	Е57-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания		1.3	144.40	187.72	2 472.47	3 214	17.121	
56. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	17.44	22.672	8.280	187.72	141.770	3 214	17.122	
		Накладные расходы				80%	150.18	68%	2 186		
		Сметная прибыль				68%	127.65	54%	1 736		
		Всего с НР и СП					465.55		7 135		
	
57.	Е11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной  шлаковой	1 м3 изоляции		12	42.78	513.35	497.30	5 968	11.626	
		Объем: 80*0.15									
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
57. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1.76	21.12	9.050	191.14	155.490	3 284	17.181	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	4.32	12.770	55.17	219.038	946	17.153	
57. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.216	2.592	102.57	265.86	837.27	2 170	8.163	
			(1)			11.23	29.11	192.59	499	17.15	
57. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.144	1.728	32.61	56.35	297.16	513	9.113	
			(1)			15.08	26.06	258.71	447	17.156	
		Накладные расходы				111%	273.40	94%	3 976		
		Сметная прибыль				64%	157.64	51%	2 157		
		Всего с НР и СП					944.39		12 102		
	
58.	Е11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности		2.804	744.39	2 087.28	1 949.42	5 466	2.619	
58. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	3.45	9.6738	9.050	87.55	155.490	1 504	17.181	
58. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.05608	101.31	5.68	1 003.51	56	9.905	
			(1)			12.94	0.73	221.34	12	17.105	
58. 3.	С113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	343.2096	5.81	1 994.05	11.38	3 906	1.959	
		Накладные расходы				111%	97.18	94%	1 414		
		Сметная прибыль				64%	56.03	51%	767		
		Всего с НР и СП					2 240.49		7 647		
	
59.	С113-0324 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-343.2096	5.81	-1 994.05	11.38	-3 906	1.959	
		Объем: (2.804)*(-122.4)									
	
60.	С101-4135 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		343.2096	7.04	2 416.20	32.64	11 202	4.636	
		Объем: 280.4*1.224									
	
61.	Е11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2 изолируемой поверхности		2.804	7 109.64	19 935.44	46 955.64	131 664	6.605	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
61. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	56.76	159.15504	9.510	1 513.56	162.930	25 931	17.132	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	1.00944	15.080	15.22	258.710	261	17.156	
61. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.36	1.00944	32.61	32.92	297.16	300	9.113	
			(1)			15.08	15.22	258.71	261	17.156	
61. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	5.49584	101.31	556.78	1 003.51	5 515	9.905	
			(1)			12.94	71.12	221.34	1 216	17.105	
61. 5.	С104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	8.24	23.10496	771.79	17 832.18	4 324.50	99 917	5.603	
		Накладные расходы				111%	1 696.95	94%	24 620		
		Сметная прибыль				64%	978.42	51%	13 358		
		Всего с НР и СП					22 610.81		169 642		
	
62.	С104-0013 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3		-23.10496	771.79	-17 832.18	4 324.50	-99 917	5.603	
		Объем: (2.804)*(-4.12)									
		Начисления: Н48= 2	
	
63.	Е11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3й слой)	100 м2 изолируемой поверхности		2.804	3 554.82	9 967.72	23 477.82	65 832	6.605	
63. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	28.38	79.57752	9.510	756.78	162.930	12 966	17.132	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.50472	15.080	7.61	258.710	131	17.156	
63. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.18	0.50472	32.61	16.46	297.16	150	9.113	
			(1)			15.08	7.61	258.71	131	17.156	
63. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	2.74792	101.31	278.39	1 003.51	2 758	9.905	
			(1)			12.94	35.56	221.34	608	17.105	
63. 5.	С104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	4.12	11.55248	771.79	8 916.09	4 324.50	49 959	5.603	
		Накладные расходы				111%	848.47	94%	12 311		
		Сметная прибыль				64%	489.21	51%	6 679		
		Всего с НР и СП					11 305.40		84 823		
	
64.	С104-0013 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3		-11.55248	771.79	-8 916.09	4 324.50	-49 959	5.603	
		Объем: (2.804)*(-4.12)									
	
65.	С104-0098 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2		866.436	26.54	22 995.21	71.38	61 846	2.69	
		Объем: 280.4*3*1.03									
	
66.	Е11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности		1.3	744.39	967.71	1 949.42	2 534	2.619	
66. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	3.45	4.485	9.050	40.59	155.490	697	17.181	
66. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.026	101.31	2.63	1 003.51	26	9.905	
			(1)			12.94	0.34	221.34	6	17.105	
66. 3.	С113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	159.12	5.81	924.49	11.38	1 811	1.959	
		Накладные расходы				111%	45.05	94%	655		
		Сметная прибыль				64%	25.98	51%	355		
		Всего с НР и СП					1 038.74		3 545		
	
67.	С113-0324 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-159.12	5.81	-924.49	11.38	-1 811	1.959	
		Объем: (1.3)*(-122.4)									
	
68.	С101-5833 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		15.912	152.70	2 429.76	624.08	9 930	4.087	
		Объем: 130*1.224									
	
69.	Е10-01-083-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия		1.3	5 550.53	7 215.69	26 715.53	34 730	4.813	
69. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	29.21	37.973	9.400	356.95	160.970	6 113	17.124	
69. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.59	0.767	15.080	11.57	258.710	198	17.156	
69. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.59	0.767	113.70	87.21	833.44	639	7.33	
			(1)			15.08	11.57	258.71	198	17.156	
69. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.39	0.507	101.31	51.36	1 003.51	509	9.905	
			(1)			12.94	6.56	221.34	112	17.105	
69. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00875	0.011375	10 705.00	121.77	53 375.72	607	4.986	
69. 6.	С102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.63	3.419	1 499.10	5 125.42	5 622.31	19 223	3.75	
69. 7.	С113-1777	Паста антисептическая	т	0.072	0.0936	15 737.00	1 472.98	81 622.06	7 640	5.187	
		Накладные расходы				106%	390.63	90%	5 680		
		Сметная прибыль				54%	199.00	43%	2 714		
		Всего с НР и СП					7 805.32		43 124		
	
70.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		2.6	187.80	488.29	1 931.51	5 022	10.285	
70. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.87	23.062	9.980	230.16	170.900	3 941	17.124	
70. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.234	12.940	3.03	221.340	52	17.105	
70. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.09	0.234	29.03	6.79	255.07	60	8.786	
			(1)			12.94	3.03	221.34	52	17.105	
70. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	7.81	20.306	7.46	151.48	18.37	373	2.462	
70. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.546	101.31	55.32	1 003.51	548	9.905	
			(1)			12.94	7.07	221.34	121	17.105	
70. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	2.6	17.11	44.49	38.34	100	2.241	
70. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.006	0.0156	3.60	0.06	20.52		5.7	
		Накладные расходы				90%	209.87	77%	3 075		
		Сметная прибыль				60%	139.91	48%	1 917		
		Всего с НР и СП					838.08		10 013		
	
71.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг		53.82	36.04	1 939.67	253.30	13 633	7.029	
		Объем: 2.6*20.7									
	
72.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		58.52	48.13	2 816.57	493.02	28 852	10.244	
		Объем: 543*0.014+7.602+0.198+1.688+0.338+0.168+0.111+12.74+6.071+12.0*1.2+7.602									
	
73.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		58.52	16.40	959.73	146.57	8 577	8.937	
		Объем: 543*0.014+7.602+0.198+1.688+0.338+0.168+0.111+12.74+6.071+12.0*1.2+7.602									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					233 729.79		1 473 934	6.306	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					229 953.49		1 436 505	6.247	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					68 923.72		283 883	4.119	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 28; %=71 - по стр. 2-8, 10, 34, 43-48; %=73 - по стр. 9, 49; %=90 - по стр. 11, 14, 69; %=66 - по стр. 18, 20, 22, 24, 26; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31; %=92 - по стр. 35, 36, 41; %=77 - по стр. 37, 39, 53, 70; %=79 - по стр. 50; %=68 - по стр. 56; %=94 - по стр. 57, 58, 61, 63, 66)					27 718.02		404 565	14.596	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 28, 37, 39, 53, 70; %=52 - по стр. 2-8, 10, 34, 43-48; %=56 - по стр. 9, 49; %=43 - по стр. 11, 14, 69; %=50 - по стр. 18, 20, 22, 24, 26; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31; %=44 - по стр. 35, 36, 41; %=51 - по стр. 50, 57, 58, 61, 63, 66; %=54 - по стр. 56)					17 080.37		233 995	13.7	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					274 751.88		2 075 065	7.553	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 776.30		37 429	9.912	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 776.30		37 429	9.912	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					278 528.18		2 112 494	7.584	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	5 960.50	2.14	45 207	7.584	
	ИТОГО					284 488.68		2 157 701	7.584	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	5 689.77	2	43 154	7.584	
	ИТОГО					290 178.45		2 200 855	7.584	
	НДС 18%				18	52 232.12	18	396 154	7.584	
	ВСЕГО С НДС					342 410.57		2 597 009	7.584	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					27 718.02		404 565	14.596	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					17 080.37		233 995	13.7	
	
	Раздел 2.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛОК	
	
74.	Е54-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных балок: нашивкой досок	100 м досок		0.8	2 314.38	1 851.50	18 878.97	15 103	8.157	
74. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	68.47	54.776	9.050	495.72	155.490	8 517	17.181	
74. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	1.208	101.31	122.38	1 003.51	1 212	9.905	
			(1)			12.94	15.63	221.34	267	17.105	
74. 3.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0143	0.01144	10 705.00	122.47	53 375.72	611	4.986	
74. 4.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.628	1 769.00	1 110.93	7 584.71	4 763	4.288	
		Накладные расходы				85%	421.36	72%	6 132		
		Сметная прибыль				80%	396.58	64%	5 451		
		Всего с НР и СП					2 669.44		26 686		
	
75.	Е54-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных балок: с заменой концов	100 концов		0.24	43 280.25	10 387.26	326 708.68	78 410	7.549	
75. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	914.32	219.4368	9.400	2 062.71	160.970	35 323	17.124	
75. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.2	3.648	15.080	55.01	258.710	944	17.156	
75. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	15.2	3.648	113.70	414.78	833.44	3 040	7.33	
			(1)			15.08	55.01	258.71	944	17.156	
75. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	8.5	2.04	101.31	206.67	1 003.51	2 047	9.905	
			(1)			12.94	26.40	221.34	452	17.105	
75. 5.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.375	0.09	11 154.00	1 003.86	50 212.22	4 519	4.502	
75. 6.	С101-0818	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.075	0.018	10 920.00	196.56	44 371.90	799	4.063	
75. 7.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.044	0.01056	987.52	10.43	6 638.00	70	6.722	
75. 8.	С101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	26.1	6.264	7.92	49.61	27.70	174	3.497	
75. 9.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.01032	10 705.00	110.48	53 375.72	551	4.986	
75. 10.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	11.54	2.7696	882.56	2 444.34	5 811.89	16 097	6.585	
75. 11.	С102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1.782	0.42768	2 066.31	883.72	7 461.81	3 191	3.611	
75. 12.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	2.73	0.6552	1 507.80	987.91	5 836.17	3 824	3.871	
75. 13.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	4	0.96	1 769.00	1 698.24	7 584.71	7 281	4.288	
75. 14.	С402-0001	Раствор готовый кладочный цементный марки 25	м3	0.336	0.08064	477.62	38.52	2 473.50	199	5.179	
75. 15.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.4	0.096	2 824.60	271.16	13 057.23	1 253	4.623	
75. 16.	С408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	0.32	0.0768	107.87	8.28	540.84	42	5.014	
		Накладные расходы				85%	1 800.06	72%	26 112		
		Сметная прибыль				80%	1 694.18	64%	23 211		
		Всего с НР и СП					13 881.50		127 733		
	
76.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		2.628	48.13	126.49	493.02	1 296	10.246	
		Объем: 0.248+2.38									
	
77.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		2.628	16.40	43.10	146.57	385	8.933	
		Объем: 0.248+2.38									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					12 408.35		95 194	7.672	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					12 238.76		93 513	7.641	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 74, 75)					2 221.42		32 244	14.515	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 74, 75)					2 090.75		28 662	13.709	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					16 550.93		154 419	9.33	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					169.59		1 681	9.912	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					169.59		1 681	9.912	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					16 720.52		156 100	9.336	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	357.82	2.14	3 341	9.337	
	ИТОГО					17 078.34		159 441	9.336	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	341.57	2	3 189	9.336	
	ИТОГО					17 419.91		162 630	9.336	
	НДС 18%				18	3 135.58	18	29 273	9.336	
	ВСЕГО С НДС					20 555.49		191 903	9.336	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 221.42		32 244	14.515	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 090.75		28 662	13.709	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					246 138.14		1 569 128	6.375	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					242 192.25		1 530 018	6.317	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					68 923.72		283 883	4.119	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 28; %=71 - по стр. 2-8, 10, 34, 43-48; %=73 - по стр. 9, 49; %=90 - по стр. 11, 14, 69; %=66 - по стр. 18, 20, 22, 24, 26; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31; %=92 - по стр. 35, 36, 41; %=77 - по стр. 37, 39, 53, 70; %=79 - по стр. 50; %=68 - по стр. 56; %=94 - по стр. 57, 58, 61, 63, 66; %=72 - по стр. 74, 75)					29 939.44		436 809	14.59	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 28, 37, 39, 53, 70; %=52 - по стр. 2-8, 10, 34, 43-48; %=56 - по стр. 9, 49; %=43 - по стр. 11, 14, 69; %=50 - по стр. 18, 20, 22, 24, 26; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31; %=44 - по стр. 35, 36, 41; %=51 - по стр. 50, 57, 58, 61, 63, 66; %=54 - по стр. 56; %=64 - по стр. 74, 75)					19 171.12		262 657	13.701	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					291 302.81		2 229 484	7.653	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 945.89		39 110	9.912	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 945.89		39 110	9.912	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					295 248.70		2 268 594	7.684	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 318.32	2.14	48 548	7.684	
	ИТОГО					301 567.02		2 317 142	7.684	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 031.34	2	46 343	7.684	
	ИТОГО					307 598.36		2 363 485	7.684	
	НДС 18%				18	55 367.70	18	425 427	7.684	
	ВСЕГО С НДС					362 966.06		2 788 912	7.684	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					29 939.44		436 809	14.59	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					19 171.12		262 657	13.701	

Составил:	
Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                           Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ КРМКД                                                 Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)