«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 999 998	руб.	Смета на сумму:	3 999 998	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Красная, 30-32	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Красная, 30-32	
Сметная стоимость:	3 999.998	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.690	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	611.200	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ (СЛОЖНАЯ) (Скатные кровли стропильной системы: со скатом более чем на две стороны; с перепадом по высоте; с уклоном более 27 градусов) (МДС 81-35.2004, Приложение3, п. 11.2, ОЗП = 1,25, ЭМ = 1,25, ЭМЗ = 1,25)	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	7.98	553.31	459.71	93.60	4 415.41	3 668.49	746.93	14.4	6.14	57 412	52 826	4 586	
									1	1				
	Всего с НР и СП					10 248.31					127 142			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	7.98	215.64	159.75	55.89	1 720.79	1 274.81	445.98	14.41	7.71	21 808	18 370	3 439	
					8.69			69.33	1	14.38			997	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					3 710.12					45 629			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	7.98	5 724.76	1 008.34	100.80	45 683.56	8 046.53	804.38	14.41	8	243 933	115 951	6 435	
				4 615.62			36 832.65		3.3	1		121 548		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					57 592.42					386 553			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.2	7 154.99	1 812.38	83.99	1 431.00	362.48	16.80	14.4	7.93	9 802	5 220	133	
				5 258.63			1 051.73		4.23	1		4 449		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					1 967.47					16 223			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	3.7	9 639.53	1 697.89	43.26	35 666.26	6 282.18	160.07	14.4	7.89	179 398	90 463	1 263	
				7 898.38			29 224.01		3	1		87 672		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					44 963.89					290 667			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.15	4 618.53	451.03	45.81	692.78	67.65	6.87	14.4	7.97	3 626	974	55	
				4 121.69			618.25		4.2	1		2 597		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					792.90					4 824			
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами( при замене мауэрлата), 1 м3 кладки	1.503	1 615.27	301.17	30.24	2 427.75	452.66	45.45	14.4	6.44	14 472	6 518	293	
				1 283.86	5.99		1 929.64	9.00	3.97	14.41		7 661	130	
	Всего с НР и СП					3 147.94					23 048			
	
8.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	2.1	94.46	94.19	0.28	198.37	197.79	0.58	14.4	5.59	2 851	2 848	3	
									1	1				
	Объем: 105*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					491.10					6 354			
	
9.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	3 273.44	3 259.25	14.19	98.20	97.78	0.43	14.41	5.49	1 411	1 409	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					242.91					3 144			
	
10.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	14.4	7.03	6 165	2 981	628	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.88	14.4		2 556	90	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 525.02					10 249			
	
11.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	2.75	1 365.61			3 755.43					7 378			
				1 365.61			3 755.43		2 683.02			7 378		
	
12.	ТЕР 20-02-003-02 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм ( прим.), 1 решетка	6	85.20	12.80	4.04	511.18	76.80	24.23	14.41	5.38	5 380	1 107	130	
				68.36			410.16		10.1	1		4 143		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					654.03					7 085			
	
13.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки	0.26	257.63	231.54	26.09	66.98	60.20	6.78	14.4	7.36	917	867	50	
					10.34			2.69	1	14.42			39	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					170.75					2 149			
	
14.	ТЕР 10-01-022-02 
Подшивка карниза ( применительно), 100 м2 потолка	0.26	4 610.12	423.79	117.39	1 198.63	110.18	30.52	14.41	7.42	5 295	1 588	226	
				4 068.95	5.10		1 057.93	1.33	3.29	14.38		3 481	19	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 377.05					7 432			
	
15.	ТЕР 15-04-024-02 
Простая окраска масляными составами карниза ( применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.26	1 316.51	347.48	6.74	342.29	90.35	1.75	14.4	8.02	1 941	1 301	14	
				962.29	0.16		250.20	0.04	2.5	14.31		625	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					470.64					3 464			
	
16.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	21.546	221.62	101.80	102.69	4 774.93	2 193.34	2 212.50	14.4	3.55	40 247	31 584	7 854	
				17.13	1.45		369.08	31.24	2.19	14.47		808	452	
	Объем: 798*2+798*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					8 111.80					80 292			
	
17.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	446.0022	36.04			16 073.92					80 191			
				36.04			16 073.92		179.8			80 191		
	Объем: 21.546*20.7													
	
18.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	7.98	286.73	122.64	1.26	2 288.09	978.64	10.07	14.4	8.08	17 877	14 092	81	
				162.83			1 299.38		2.85	1		3 703		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					3 824.55					36 197			
	
19.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	997.5	13.13			13 097.18					42 932			
				13.13			13 097.18		43.04			42 932		
	Объем: 798*1.25													
	
20.	ТЕР 12-01-007-05 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	7.98	30 197.70	1 337.25	360.72	240 977.63	10 671.25	2 878.54	14.4	7.52	1 282 886	153 666	21 647	
				28 499.73	40.58		227 427.85	323.81	4.87	14.39		1 107 574	4 660	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.25, Н4= 1*1,25*1.25, Н5= 1*1,15*1.25	
	Всего с НР и СП					258 899.58					1 498 209			
	
21.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	1.05	184.12	90.13	94.00	193.33	94.64	98.70	14.4	6.73	2 027	1 363	664	
				-0.01	6.84		-0.01	7.19	3.73	14.38			103	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1529:[ М-(6.44=12871.00*0.0005) ];  ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ];  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.25, Н4= 1*1,25*1.25, Н5= 1*1,15*1.25	
	Всего с НР и СП					359.31					4 021			
	
22.	Цена поставщика. 
Мостик снегозадержания дл. 3м, шт.	35	211.88			7 415.92			1	1	33 075			
				211.88			7 415.92		4.46	1		33 075		
	Поправки: М: =900*1.05/4.46	
	
23.	ТЕР 10-01-008-08 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0952	219.24	204.34	14.90	20.87	19.45	1.42	14.41	8.05	292	280	11	
									4.11	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Всего с НР и СП					51.99					664			
	
24.	ТЕР 10-01-008-08 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0952	373.54	335.71	26.60	35.56	31.96	2.53	14.41	8.05	485	461	20	
				11.23			1.07		4.11	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					86.70					1 098			
	
25.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0418	23 811.97			995.34					1 928			
				23 811.97			995.34		46 126.25			1 928		
	Объем: 0.095*0.44													
	
26.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.42	12 209.62	1 466.81	41.45	5 128.04	616.06	17.41	14.4	7.8	20 918	8 871	136	
				10 701.36	4.72		4 494.57	1.98	2.65	14.39		11 911	29	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.25, Н4= 1*1,25*1.25, Н5= 1*1,15*1.25	
	Всего с НР и СП					6 135.45					33 022			
	
27.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.05	8 902.85	408.62	39.83	9 347.99	429.05	41.82	14.4	7.48	34 543	6 178	313	
				8 454.40	3.78		8 877.12	3.97	3.16	14.36		28 052	57	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.25, Н4= 1*1,25*1.25, Н5= 1*1,15*1.25	
	Всего с НР и СП					10 053.81					43 023			
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.5	7 502.32	416.30	16.46	11 253.48	624.45	24.69	14.4	8.06	37 399	8 992	199	
				7 069.56			10 604.34		2.66	1		28 208		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					12 177.67					48 459			
	
29.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.22	5 878.09	722.88	10.13	1 293.18	159.03	2.23	14.4	8.06	4 934	2 290	18	
				5 145.09			1 131.92		2.32	1		2 626		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					1 528.54					7 751			
	
30.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.11	8 841.92	600.70	10.13	972.61	66.08	1.11	14.4	8.06	2 092	952	9	
				8 231.09			905.42		1.25	1		1 132		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					1 070.41					3 263			
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.11	4 726.92	600.70	10.13	519.96	66.08	1.11	14.4	8.06	2 092	952	9	
				4 116.09			452.77		2.5	1		1 132		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					617.76					3 263			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.5	1 440.12	409.66	1.26	2 160.17	614.49	1.89	14.4	8.08	15 209	8 849	15	
				1 029.19			1 543.79		4.11	1		6 345		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Всего с НР и СП					3 069.62					26 093			
	
33.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.195	8 572.20	5 513.35	252.31	1 671.58	1 075.10	49.20	14.4	6.63	18 550	15 481	326	
				2 806.54	60.12		547.28	11.72	5.01	14.42		2 742	169	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					3 204.00					36 704			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.819	3 649.31			2 988.78					12 513			
				3 649.31			2 988.78		15 278.49			12 513		
	Объем: 0.195*4200													
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(2 канала), 100 м труб	0.045	4 643.44	3 044.15	94.68	208.95	136.99	4.26	14.4	6.63	2 340	1 973	28	
				1 504.61	22.54		67.71	1.01	5.01	14.41		339	15	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					403.53					4 646			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.099	3 649.31			361.28					1 513			
				3 649.31			361.28		15 278.49			1 513		
	Объем: 0.045*2200*1													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.09	13 930.32	9 132.45	284.04	1 253.73	821.92	25.56	14.4	6.63	14 040	11 836	169	
				4 513.83	67.62		406.24	6.09	5.01	14.41		2 035	88	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Всего с НР и СП					2 421.22					27 872			
	
38.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.594	3 649.31			2 167.69					9 075			
				3 649.31			2 167.69		15 278.49			9 075		
	Объем: 0.09*2200*3													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 6 каналов), 100 м труб	0.06	23 217.20	15 220.75	473.40	1 393.03	913.25	28.40	14.4	6.63	15 600	13 151	188	
				7 523.05	112.70		451.38	6.76	5.01	14.41		2 261	97	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Всего с НР и СП					2 690.24					30 968			
	
40.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.66	3 649.31			2 408.54					10 084			
				3 649.31			2 408.54		15 278.49			10 084		
	Объем: 0.06*2200*5													
41.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.328	1 567.41	240.58	37.36	514.11	78.91	12.25	14.41	7.23	3 374	1 137	89	
				1 289.47	2.11		422.95	0.69	5.08	14.41		2 149	10	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Всего с НР и СП					640.67					4 888			
42.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.971	2 412.79	1 295.60	2.05	2 342.82	1 258.03	1.99	14.4	5.48	22 653	18 116	11	
				1 115.14			1 082.80		4.18	1		4 526		
	Всего с НР и СП					3 965.68					42 037			
43.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.971	2 291.60	114.18	14.24	2 225.14	110.87	13.82	14.4	8	7 630	1 597	111	
				2 163.18			2 100.45		2.82	1		5 923		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					2 382.58					9 498			
44.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	126.991	7.56		7.56	960.28		960.28		6.07	5 829		5 829	
										1				
	Объем: 92.17+15.825+3.2+0.4+0.026+0.5+0.74+0.395+3.4+10.335													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
45.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	126.991	27.63		27.63	3 508.47		3 508.47		6.07	21 296		21 296	
										1				
	Объем: 92.17+15.825+3.2+0.4+0.026+0.5+0.74+0.395+3.4+10.335													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	437 945.08	41 954.49	12 278.35			2 325 413	604 244	76 280	
			383 712.28	483.08				1 644 891	6 956	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	437 945.08	41 954.49	12 278.35			2 325 413	604 244	76 280	
			383 712.28	483.08				1 644 891	6 956	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	437 433.90	41 877.69	12 254.12			2 320 033	603 137	76 150	
			383 302.12	483.08				1 640 748	6 956	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	49 264.08					198 689			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 41; %=71 - по стр. 2-6, 8, 9, 28-32; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 10, 14, 23, 24; %=72 - по стр. 13; %=80 - по стр. 15, 43; %=77 - по стр. 16; %=79 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 21, 26, 27; %=66 - по стр. 33, 35, 37, 39; %=67 - по стр. 42)	38 976.52					478 534			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 41; %=52 - по стр. 2-6, 8, 9, 28-32; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 10, 14, 23, 24; %=64 - по стр. 13; %=37 - по стр. 15, 43; %=51 - по стр. 18; %=44 - по стр. 20, 21, 26, 27; %=50 - по стр. 33, 35, 37, 39; %=40 - по стр. 42)	25 718.04					296 095			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	502 128.46					3 094 662			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	511.18	76.80	24.23			5 380	1 107	130	
			410.16					4 143		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 12)	88.32					1 085			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 12)	54.53					620			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	654.03					7 085			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	502 782.49					3 101 747			
	Строительный контроль 2,14%	10 759.55					66 377			
	Итого со строительным контролем	513 542.04					3 168 124			
	Непредвиденные расходы 2%	10 270.84					63 362			
	Итого с непредвиденными расходами	523 812.88					3 231 486			
	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР 2013/2014 ПО ДАННЫМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ 1,049	549 479.71					3 389 829			
	НДС	98 906.35					610 169			
	Всего с НДС	648 386.06					3 999 998			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	39 064.84					479 619			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	25 772.57					296 715			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)