«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 842 752	руб.	Смета на сумму:	1 842 752	руб.	
И.о Директора МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «Эгида-Строй-Инвест»	
		
___________________________ /Ю.Г. Поломошнов /	___________________________ /С.Ю. Альтман /	
		
«______»_______________________ 2014г.	«______»______________________ 2014г.	
	
Объект: МКД №33-35 по ул.Г.Димитрова, г.Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 33-35 по ул.Г.Димитрова г.Калининграда	
Сметная стоимость:	1 842.752	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.498	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	322.097	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка покрытий кровель из металлочерепицы, 100 м2 покрытия	6	84.90	71.04	13.86	509.40	426.24	83.16	14.4	6.44	6 673	6 138	536	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			421.98				84%	5 156			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			255.74				48%	2 946			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 187.12					14 775			
	
2.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка подшивки карниза, 100 м2 подшивки	0.7	257.63	231.54	26.09	180.34	162.08	18.26	14.4	8.54	2 490	2 334	156	
					10.34			7.24	1	16.81			122	
	Накладные расходы		85%			143.92				72%	1 768			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			135.46				64%	1 572			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					459.72					5 830			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	6	172.51	127.80	44.71	1 035.06	766.80	268.26	14.41	8.08	13 217	11 050	2 168	
					6.95			41.70	1	14.38			600	
	Накладные расходы		83%			671.05				71%	8 272			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			525.53				52%	6 058			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 231.64					27 547			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	6	2 713.25	179.98	29.68	16 279.50	1 079.88	178.08	14.41	8.35	64 065	15 561	1 487	
				2 503.59	4.13		15 021.54	24.78	3.13	16.83		47 017	417	
	Накладные расходы		83%			916.87				71%	11 344			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			718.03				52%	8 309			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 914.40					83 718			
	
5.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	6	5 502.93	806.67	80.64	33 017.58	4 840.02	483.84	14.41	8.19	161 496	69 745	3 963	
				4 615.62			27 693.72		3.17	1		87 789		
	Накладные расходы		83%			4 017.22				71%	49 519			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 146.01				52%	36 267			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40 180.81					247 282			
	
6.	ТЕРр 54-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, укрепление стропил с установкой накладок с двух сторон с креплением болтами, 100 м досок	0.22	2 314.38	619.65	152.98	509.16	136.32	33.66	14.4	8.24	3 400	1 963	277	
				1 541.75			339.19		3.42	1		1 160		
	Объем: 0.2*110													
	Накладные расходы		85%			115.87				72%	1 413			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			109.06				64%	1 256			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					734.09					6 070			
	
7.	ТССЦ 101-2037 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм, кг	24.2	30.38			735.20					1 463			
				30.38			735.20		60.45			1 463		
	Объем: 0.11*2*110													
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.4	9 291.30	1 358.31	34.61	3 716.52	543.32	13.84	14.4	8.08	17 161	7 824	112	
				7 898.38			3 159.35		2.92	1		9 225		
	Накладные расходы		83%			450.96				71%	5 555			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			353.16				52%	4 068			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 520.63					26 785			
	
9.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев,стойки и прогоны у дымоходов, 1 м3 древесины в конструкции	1.86	3 020.43	230.29	48.76	5 618.00	428.33	90.70	14.4	8.01	20 509	6 168	726	
				2 741.38			5 098.97		2.67	1		13 614		
	Объем: 0.9+0.96													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			454.03				90%	5 551			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			231.30				43%	2 652			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 303.33					28 712			
	
10.	ТЕР 09-03-050-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепление стоек к коньковому прогону уголком, 100 м плинтуса	0.058	259.06	145.14	57.95	15.03	8.42	3.36	14.4	3.88	145	121	13	
				55.97			3.25		3.38	1		11		
	Объем: 0.1*58													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			6.82				69%	83			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			6.06				58%	70			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.91					299			
	
11.	ТССЦ 201-0776 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями, т	0.0435	15 528.00			675.47					2 762			
				15 528.00			675.47		63 505.6			2 762		
	Объем: 43.5/1000													
	
12.	ТЕРр 53-11-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Заделка щелей в элементах стропильной системы, 100 м шва с одной стороны	0.39	74.84	74.84		29.19	29.19		14.4	1	420	420		
									10.09	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1705:[ М-(113.36=11.87*9.55) ]	
	Накладные расходы		86%			25.10				73%	307			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			20.43				56%	235			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.73					962			
	
13.	ТССЦ 101-1814 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей столярный сухой, кг	4	16.02			64.08					695			
				16.02			64.08		173.77			695		
	
14.	ТССЦ 102-0300 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клинья деревянные 50х100х400 мм, м3	0.02	1 242.80			24.86					65			
				1 242.80			24.86		3 268.7			65		
	Объем: 10*0.05*0.1*0.4													
	
15.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметром 10 мм), 100 отверстий	2.2	63.27	49.68	13.59	139.19	109.30	29.90	14.4	2.05	1 635	1 574	61	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			85.25				66%	1 039			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			54.65				40%	630			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					279.09					3 303			
	
16.	ТЕРр 69-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий	2.2	243.36	191.12	52.24	535.39	420.46	114.93	14.4	2.06	6 291	6 055	237	
									1	1				
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			327.96				66%	3 996			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			210.23				40%	2 422			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 073.58					12 709			
	
17.	ТЕРр 54-11-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка металлических анкеров на концы деревянных балок, крепление мауэрлата к кладке, 100 кг анкеров	1.562	1 313.08	83.92	2.22	2 051.03	131.08	3.47	14.41	3.35	9 739	1 889	12	
				1 226.94			1 916.48		4.09	1		7 838		
	Объем: 0.71*220													
	Накладные расходы		85%			111.42				72%	1 360			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			104.86				64%	1 209			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 267.31					12 308			
	
18.	ТЕР 10-01-012-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Изоляция деревянных конструкций обертыванием толью, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.3	678.84	88.37	5.06	203.65	26.51	1.52	14.4	8.25	819	382	13	
				585.41			175.62		2.42	1		425		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			28.10				90%	344			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			14.32				43%	164			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246.07					1 327			
	
19.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция деревянных конструкций у дымоходов, 1 м3 изоляции	1.65	202.86	119.97	82.89	334.71	197.95	136.76	14.4	8.09	3 957	2 850	1 106	
									17.69	1				
	Объем: 33*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			178.16				77%	2 195			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			118.77				48%	1 368			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					631.64					7 520			
	
20.	ТССЦ 104-0930 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 50 мм, м3	1.65	1 365.50			2 253.08					14 254			
				1 365.50			2 253.08		8 638.49			14 254		
	Объем: 33*0.05													
	
21.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытия пленкой  кровель, 100 м2 покрытия	7.25	86.12	85.31	0.81	624.37	618.51	5.86	14.4	8.27	8 955	8 907	48	
									2.96	1				
	Объем: 600+125													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		93%			575.21				79%	7 037			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			395.85				51%	4 543			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 595.43					20 534			
	
22.	ТЕРр 58-17-2 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
прим) 
Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 150 мм, 100 м2 покрытия кровли	6	107.88	105.82	2.06	647.28	634.92	12.36	14.4	5.75	9 214	9 143	71	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			526.98				71%	6 492			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			412.70				52%	4 754			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 586.96					20 460			
	
23.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.25	286.73	122.64	1.26	358.41	153.30	1.58	14.4	8.27	2 823	2 207	13	
				162.83			203.54		2.96	1		602		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			142.57				79%	1 744			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			98.11				51%	1 126			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					599.09					5 692			
	
24.	ТССЦ 101-5865 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap, м2	156.25	15.27			2 385.94					7 284			
				15.27			2 385.94		46.62			7 284		
	Объем: 1.25*125													
	
25.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	18.75	202.86	119.97	82.89	3 803.54	2 249.40	1 554.14	14.4	8.09	44 964	32 391	12 573	
									17.69	1				
	Объем: 125*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			2 024.46				77%	24 941			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 349.64				48%	15 548			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 177.64					85 453			
	
26.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	382.5	26.54			10 151.55					33 144			
				26.54			10 151.55		86.65			33 144		
	Объем: 125*3*1.02													
	
27.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	6	286.73	122.64	1.26	1 720.37	735.82	7.58	14.4	8.27	13 550	10 596	63	
				162.83			976.98		2.96	1		2 892		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			684.31				79%	8 371			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			470.92				51%	5 404			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 875.61					27 325			
	
28.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	750	13.13			9 847.50					31 845			
				13.13			9 847.50		42.46			31 845		
	Объем: 600*1.25													
	
29.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	6	8 171.06	405.87	165.99	49 026.34	2 435.22	995.93	14.41	7.28	258 463	35 091	7 250	
				7 599.20	14.91		45 595.20	89.47	4.74	14.39		216 121	1 288	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 726.67				92%	33 469			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 388.58				44%	16 007			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53 141.58					307 938			
	
30.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	46	137.86			6 341.56					24 958			
				137.86			6 341.56		542.56			24 958		
	
31.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.36	10 156.20	291.92	21.28	3 656.23	105.09	7.66	14.41	8.24	16 141	1 514	63	
				9 843.00			3 543.48		4.11	1		14 564		
	Объем: 6*6													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Накладные расходы		106%			111.40				90%	1 363			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			56.75				43%	651			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 824.37					18 155			
	
32.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.1584	23 811.97			3 771.82					7 284			
				23 811.97			3 771.82		45 984.42			7 284		
	Объем: 0.36*0.44													
	
33.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	16.808	221.62	101.80	102.69	3 724.91	1 711.02	1 725.97	14.4	3.56	31 451	24 639	6 144	
				17.13	1.45		287.92	24.37	2.32	14.47		668	353	
	Объем: 600*2.7+0.15*4*40+(0.15+0.08)*2*80													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 561.85				77%	19 244			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 041.23				48%	11 996			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 328.00					62 691			
	
34.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	347.9256	36.04			12 539.24					67 397			
				36.04			12 539.24		193.71			67 397		
	Объем: 16.808*20.7													
	
35.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.02	75.57	75.35	0.22	77.08	76.86	0.22	14.4	5.82	1 108	1 107	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			63.79				71%	786			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.96				52%	576			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.83					2 470			
	
36.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.02	8 813.16	326.90	31.86	8 989.42	333.44	32.50	14.4	7.72	32 130	4 801	251	
				8 454.40	3.03		8 623.49	3.09	3.14	14.36		27 078	44	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			363.45				92%	4 457			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			185.09				44%	2 132			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 537.96					38 719			
	
37.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник), 100 м	1.02	2 956.30	374.76	6.66	3 015.43	382.26	6.79	14.4	8.36	12 574	5 504	57	
				2 574.88	1.03		2 626.38	1.05	2.67	16.87		7 012	18	
	Накладные расходы		83%			318.15				71%	3 921			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			249.15				52%	2 871			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 582.73					19 366			
	
38.	ТЕРр 58-10-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	1.5	7 879.49	801.83	8.10	11 819.24	1 202.75	12.15	14.4	8.25	45 521	17 320	100	
				7 069.56			10 604.34		2.65	1		28 102		
	Накладные расходы		83%			998.28				71%	12 297			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			781.79				52%	9 006			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 599.31					66 825			
	
39.	ТЕРр 58-10-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.4	6 366.80	1 213.61	8.10	2 546.72	485.44	3.24	14.4	8.25	11 792	6 990	27	
				5 145.09			2 058.04		2.32	1		4 775		
	Накладные расходы		83%			402.92				71%	4 963			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			315.54				52%	3 635			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 265.17					20 390			
	
40.	ТЕРр 58-10-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.1	9 322.48	1 083.29	8.10	932.25	108.33	0.81	14.4	8.25	2 596	1 560	7	
				8 231.09			823.11		1.25	1		1 029		
	Накладные расходы		83%			89.91				71%	1 108			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.41				52%	811			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 092.58					4 515			
	
41.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.25	1 357.93	327.73	1.01	1 697.41	409.66	1.26	14.4	8.27	11 171	5 899	10	
				1 029.19			1 286.49		4.09	1		5 262		
	Накладные расходы		83%			340.02				71%	4 188			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			266.28				52%	3 067			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 303.71					18 427			
	
42.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.52	4 972.00	72.11	75.20	2 585.44	37.49	39.10	14.4	6.88	10 869	540	269	
				4 824.69	5.48		2 508.84	2.85	4.01	14.38		10 060	41	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			43.57				92%	535			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			22.19				44%	256			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 651.19					11 659			
	
43.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.05	12 833.31	745.23	9.03	641.67	37.26	0.45	14.41	7.52	1 652	537	3	
				12 079.05	0.95		603.95	0.05	1.84	14.29		1 111	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			42.91				98%	527			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			26.49				56%	301			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					711.07					2 481			
	
44.	ТССЦ 301-5609 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	6	12.58			75.48					276			
				12.58			75.48		46.05			276		
	
45.	Цена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	2	844.26			1 688.52			1	1	7 210			
				844.26			1 688.52		4.27	1		7 210		
	Поправки: М: =3500.00*1.03/4.27	
	
46.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	2	88.07	12.17		176.14	24.34		14.41	1	764	351		
				75.90			151.80		2.72	1		413		
	Накладные расходы		103%			25.07				88%	309			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.60				48%	168			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.81					1 241			
	
47.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0096	2 079.47	1 604.18	475.30	19.96	15.40	4.56	14.4	6.6	252	222	30	
					18.19			0.17	2.78	16.81			3	
	Объем: 0.6*0.8*2													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			16.50				90%	203			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			8.41				43%	97			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.87					551			
	
48.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0096	21 223.62	2 306.00	742.65	203.75	22.14	7.13	14.4	6.6	851	319	47	
				18 174.97	28.43		174.48	0.27	2.78	16.81		485	5	
	Объем: 0.6*0.8*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			23.75				90%	292			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.10				43%	139			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.61					1 282			
	
49.	Цена поставщика. 
Окно-люк типа "Велюкс"  0,6 х 0,8, м2	0.96	1 986.89			1 907.41			1	1	8 145			
				1 986.89			1 907.41		4.27	1		8 145		
	Объем: 0.6*0.8*2													
	Поправки: М: =8400*1.01/4.27	
	
50.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Подшивка карниза доской обрезной, 100 м2 потолка	0.7	4 610.12	423.79	117.39	3 227.09	296.65	82.17	14.41	7.55	13 924	4 275	620	
				4 068.95	5.10		2 848.27	3.57	3.17	14.38		9 029	51	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			318.23				90%	3 893			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			162.12				43%	1 860			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 707.44					19 678			
	
51.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, ветровой доски, 100 м досок	1.38	1 013.25	295.48	18.24	1 398.29	407.76	25.17	14.4	8.24	9 284	5 872	207	
				699.53			965.35		3.32	1		3 205		
	Объем: 102+36													
	Накладные расходы		86%			350.67				73%	4 287			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			285.43				56%	3 288			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 034.40					16 859			
	
52.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.838	1 316.51	347.48	6.74	1 103.24	291.19	5.65	14.4	8.26	6 320	4 193	47	
				962.29	0.16		806.40	0.14	2.58	16.69		2 081	2	
	Объем: 70+138*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			276.76				80%	3 356			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			136.93				37%	1 552			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 516.93					11 228			
	
53.	ТЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций	0.1	776.37	226.14	550.24	77.64	22.61	55.02	14.4	5.59	633	326	308	
					59.73			5.97	3.53	14.38			86	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			23.15				69%	284			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			20.58				58%	239			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.37					1 156			
	
54.	ТЕР 09-03-029-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Монтаж лестниц прямолинейных выхода на кровлю, 1 т конструкций	0.1	1 481.70	371.51	982.56	148.17	37.15	98.26	14.4	5.59	1 129	535	549	
				127.63	106.66		12.76	10.67	3.53	14.38		45	153	
	Объем: 50*2/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			38.73				69%	475			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			34.43				58%	399			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.33					2 003			
	
55.	ТССЦ 201-0650 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т	0.1	14 187.00			1 418.70					9 511			
				14 187.00			1 418.70		95 105.57			9 511		
	
56.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	30.61	66.71		66.71	2 042.00		2 042.00	1	6.28	12 824		12 824	
									1	1				
	Объем: 27.61+600*0.005													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
57.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	30.61	18.71		18.71	572.62		572.62		6.28	3 596		3 596	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	222 889.17	22 139.91	8 759.92			1 092 861	318 913	56 045	
			191 989.35	215.39				717 906	3 184	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	219 660.87	22 010.13	8 602.83			1 075 989	317 043	55 172	
			189 047.94	198.70				703 777	2 944	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	51 710.76					203 744			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=72 - по стр. 2, 6, 17; %=71 - по стр. 3-5, 8, 22, 35, 37-41; %=90 - по стр. 9, 18, 31, 47, 48, 50; %=73 - по стр. 12, 51; %=66 - по стр. 15, 16; %=77 - по стр. 19, 25, 33; %=79 - по стр. 21, 23, 27; %=92 - по стр. 29, 36, 42; %=80 - по стр. 52)	19 907.36					244 762			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19, 25, 33; %=64 - по стр. 2, 6, 17; %=52 - по стр. 3-5, 8, 22, 35, 37-41; %=43 - по стр. 9, 18, 31, 47, 48, 50; %=56 - по стр. 12, 51; %=40 - по стр. 15, 16; %=51 - по стр. 21, 23, 27; %=44 - по стр. 29, 36, 42; %=37 - по стр. 52)	13 756.72					158 476			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	253 324.95					1 479 227			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 335.01	68.18	156.64			14 180	982	870	
			2 110.18	16.64				12 329	239	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 10, 53, 54)	68.70					842			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 10, 53, 54)	61.07					708			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 464.78					15 730			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	893.29	61.60	0.45			2 692	888	3	
			831.23	0.05				1 800	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 43; %=88 - по стр. 46)	67.98					836			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 43; %=48 - по стр. 46)	41.09					470			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 002.36					3 998			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	256 792.09					1 498 955			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 495.35					32 078			
	ИТОГО	262 287.44					1 531 033			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 245.75					30 621			
	ИТОГО	267 533.19					1 561 654			
	НДС 18%	48 155.97					281 098			
	ВСЕГО С НДС	315 689.16					1 842 752			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)