«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 746 664	руб.	Смета на сумму:	1 746 664	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Объект:		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт придомовой территории по ул. Красная, 21-21а - ул. Разина, 25 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	1 746.664	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.229	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	152.581	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Проезжая часть	
	
1.	Е68-14-1 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.47	1 689.81	625.26	1 064.55	794.21	293.87	500.34	12.11	4.63	5 875	3 559	2 317	
					105.66			49.66	1	12.1			601	
	Накладные расходы		104%			357.27				88%	3 661			
										=(104*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			206.12				48%	1 997			
										=(60*0.8)				
	
2.	Е68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.504	6 900.71	2 146.35	4 754.36	3 477.96	1 081.76	2 396.20	12.11	4.68	24 314	13 100	11 214	
					473.50			238.64	1	12.1			2 888	
	Объем: 560*0.09													
	Накладные расходы		104%			1 373.22				88%	14 069			
										=(104*0.85)				
	Сметная прибыль		60%			792.24				48%	7 674			
										=(60*0.8)				
	
3.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	94.527	7.42		7.42	701.47		701.47		5.18	3 634		3 634	
										1				
	Объем: 50.4*1.8+47*0.3*0.15*1.8													
	Поправки: ЭМ: =38.44/5.18	
	
4.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	94.527	27.37		27.37	2 587.27		2 587.27		5.18	13 402		13 402	
										1				
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18	
	
5.	Е01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.3248	6 043.37	143.59	5 889.24	1 962.89	46.64	1 912.82	12.11	5.06	10 262	565	9 679	
				10.54	836.41		3.42	271.67	5.37	12.1		18	3 287	
	Объем: 560*0.58													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			302.39				81%	3 120			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		43%			136.87				34%	1 310			
										=(42.5*0.8)				
	
6.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	519.68	27.37		27.37	14 223.98		14 223.98		5.18	73 680		73 680	
										1				
	Объем: 324.8*1.6													
	Поправки: ЭМ: =141.78/5.18	
	
7.	Е01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.3248	344.93	24.76	314.90	112.03	8.04	102.28	12.11	5.7	690	97	583	
				5.27	52.52		1.71	17.06	5.37	12.09		9	206	
	Накладные расходы		95%			23.85				81%	245			
										=(95*0.85)				
	Сметная прибыль		43%			10.79				34%	103			
										=(42.5*0.8)				
	
8.	Е27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.68	3 132.30	153.85	2 960.45	5 262.26	258.46	4 973.56	12.1	4.13	23 770	3 127	20 541	
				18.00	248.28		30.24	417.10	3.36	12.09		102	5 043	
	Объем: 560*0.30													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			959.30				121%	9 886			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			547.20				65%	5 311			
										=(80.75*0.8)				
	
9.	С408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	184.8	104.66			19 341.17					124 879			
				104.66			19 341.17		675.75			124 879		
	Объем: 1.68*110													
	
10.	Е27-04-006-01 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.56	62 217.14	368.51	5 405.31	34 841.60	206.36	3 026.98	12.11	4.58	182 622	2 499	13 864	
				56 443.32	768.74		31 608.26	430.49	5.26	12.09		166 259	5 205	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			904.33				121%	9 322			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			515.85				65%	5 008			
										=(80.75*0.8)				
	
11.	Е27-04-006-04 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания	0.56	18 284.46		1 508.81	10 239.30		844.93	1	4.5	54 250		3 802	
				16 775.65	210.38		9 394.36	117.81	5.37	12.09		50 448	1 424	
	Начисления: Н3= 1*1.25*5, Н4= 1*1.25*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		142%			167.29				121%	1 723			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			95.43				65%	926			
										=(80.75*0.8)				
	
12.	Е27-06-009-02 
Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие, 1000 м2 покрытия	0.56	4 957.34	170.44	25.30	2 776.11	95.45	14.17	12.11	6.03	6 174	1 156	85	
				4 761.60	1.51		2 666.50	0.85	1.85	12.07		4 933	10	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			136.75				121%	1 411			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			78.00				65%	758			
										=(80.75*0.8)				
	
13.	С101-9066-002 
Геосетка S&P Glasphalt тип GS, из стекловолокна, соединенная с нетканым полипропиленовым геотекстилем, м2	560	48.86			27 360.96					114 369			
				48.86			27 360.96		4.18			114 369		
	Поправки: М: =204.23/4.18	
	
14.	Е27-06-027-01 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.392	675.78		675.78	264.90		264.90	1	4.54	1 203		1 203	
					73.83			28.94	6.57	12.1			350	
	Объем: 560*0.07													
	Вычт.ресурсы:  С408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25	
	Накладные расходы		142%			41.09				121%	424			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			23.44				65%	228			
										=(80.75*0.8)				
	
15.	С407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	39.984	280.61			11 219.91					73 385			
				280.61			11 219.91		1 835.36			73 385		
	Объем: 39.2*1.02													
	
16.	Е27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	56	166.36	140.59	19.83	9 316.30	7 872.90	1 110.20	12.11	4.13	101 955	95 341	4 585	
				5.95	0.90		333.20	50.40	6.09	12.18		2 029	614	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			11 251.09				121%	116 106			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			6 417.87				65%	62 371			
										=(80.75*0.8)				
	
17.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*100 (типа кирпич) (М300), м2	571.2	123.25			70 402.45			1	1	294 282			
				123.25			70 402.45		4.18	1		294 282		
	Объем: 560*1.02													
	Поправки: М: =460/4.18*1.12	
	
18.	Е27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.47	5 136.11	784.81	101.71	2 413.97	368.86	47.80	12.11	5.46	14 714	4 467	261	
				4 249.59	12.84		1 997.31	6.03	5	12.09		9 987	73	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		142%			532.34				121%	5 493			
										=(142*0.85)				
	Сметная прибыль		81%			303.66				65%	2 951			
										=(80.75*0.8)				
	
19.	Цена поставщика. 
Бортовой камень БР 100.30.15, м.п.	47	88.42			4 155.79			1	1	17 371			
				88.42			4 155.79		4.18	1		17 371		
	Поправки: М: =330/4.18*1.12	
	
	Раздел 2.  Озеленение	
	
20.	Е47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.5	2 219.13	387.78		3 328.70	581.67		12.11	1	21 466	7 044		
				1 831.35			2 747.03		5.25	1		14 422		
	Начисления: Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		115%			668.92				98%	6 903			
										=(115*0.85)				
	Сметная прибыль		77%			447.89				61%	4 297			
										=(76.5*0.8)				
	
21.	Е47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	1.5	891.77	61.79	456.93	1 337.66	92.68	685.39	12.11	4.39	6 179	1 122	3 009	
				373.06	44.25		559.59	66.38	3.66	12.1		2 048	803	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		115%			182.92				98%	1 887			
										=(115*0.85)				
	Сметная прибыль		77%			122.48				61%	1 174			
										=(76.5*0.8)				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	226 120.89	10 906.69	33 392.29			1 168 476	132 077	161 859	
			181 821.90	1 695.03				874 541	20 504	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	226 120.89	10 906.69	33 392.29			1 168 476	132 077	161 859	
			181 821.90	1 695.03				874 541	20 504	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	57 922.04					312 633			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5, 7; %=121 - по стр. 8, 10-12, 14, 16, 18; %=98 - по стр. 20, 21)	16 900.75					174 250			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5, 7; %=65 - по стр. 8, 10-12, 14, 16, 18; %=61 - по стр. 20, 21)	9 697.84					94 106			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	252 719.48					1 436 832			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	252 719.48					1 436 832			
	Строительный контроль 1%	2 527.19					14 368			
	Всего со строительным контролем	255 246.67					1 451 200			
	Непредвиденные затраты 2%	5 104.93					29 024			
	Всего с непредвиденными затратами	260 351.60					1 480 224			
	НДС	46 863.29					266 440			
	Всего с НДС	307 214.89					1 746 664			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	16 900.75					174 250			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 697.84					94 106			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)