«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	_________________ /С.Б. Русович/	
		
	«______»_______________ 2015г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт подвальных помещений в части отмостки, спусков в подвал, оконных и дверных блоков, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения в части замены стояков в подвале МКД №20-24 по ул. Озерной г. Калининграда.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ	
	
	Проемы (подвальные окна, дверной блок)	
1.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.108	
2.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.108	
3.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	10.8	
4.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0.135	
5.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.135	
6.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0171	
7.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.71	
8.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм	шт.	1	
	Спуск в подвал	
9.	Разборка кирпичных стен	1 м3	1.67	
10.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0.0167	
11.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.154	
12.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.05	
13.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	0.225	
14.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0033	
15.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.14	
16.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0.225	
17.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.225	
18.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.225	
	Отмостка	
19.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	6.24	
20.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1248	
21.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.234	
22.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6.24	
23.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	6.24	
24.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.24	
	
	Раздел 2.  ВОДОПРОВОД	
	
25.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.06	
26.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.06	
27.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	5.574	
28.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	6	
29.	Переход метал-пластик диам.25 мм	шт	12	
	
	Раздел 3.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
30.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	
31.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.12	
32.	Переход чугун-пластик диам.110 мм	шт	24	

Составил:	Ведущий инженер ОК                                                                      А.А. Рабецкий	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК                                                              О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)