«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	

Директор ООО «УК ТЕПЛОСЕРВИС»
Д.В. Зинчук ________________________ 	Директор МКУ «КР МКД»
С.Б. Русович_________________________ 	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №№ 10 и 12 по улице Лилии Иванихиной                           в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.6209	
2.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.633	
3.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	10.76	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	227.3684	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	227.3684	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 3   (Автостоянка S=585м2)	
6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.234	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	374.4	
8.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.234	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.17	
10.	Песок природный для строительных работ средний	м3	128.7	
11.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.585	
12.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.2925	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	29.835	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	58.5	
15.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	596.7	
	ТИП1.  Исправление профиля щебеночного основания. Асфальт Н=90мм, S=887м2	
16.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	2.661	
17.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.887	
18.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.7096	
19.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.887	
20.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия	0.887	
21.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.2661	
22.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.887	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=633м2)	
23.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1583	
24.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	253.28	
25.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.1583	
26.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.266	
27.	Песок природный для строительных работ средний	м3	139.26	
28.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.3165	
29.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	32.283	
30.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	63.3	
31.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	645.66	
	Установка бортовых камней	
32.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.08846	
33.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	141.536	
34.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.08846	
35.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.5364	
36.	Песок природный для строительных работ средний	м3	59	
37.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	6.27	
38.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	627	
39.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	5.72	
40.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	572	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
41.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01265	
42.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	20.24	
43.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01265	
44.	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.01	
	Монтаж трубопроводов	
45.	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания	0.063	
46.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.125	
47.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	12.5	
48.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	3	
49.	Засыпка песком  вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.0196	
50.	Песок природный для строительных работ средний	м3	2.16	
	Монтаж колодцев	
51.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.468	
52.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	3	
53.	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.0777	
54.	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.55	
	Прочие работы	
55.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	4.33	
56.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	10	
57.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
58.	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	1 дерево	4	
59.	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0.24	
60.	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза	1.47	
61.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	1.47	

Составил:	
Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                          М.В. Черемсинов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                           О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)