«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор 
МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Директор
 ООО «УК Управдом»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.А. Тишковец /	
		
«______»__________________ 2014г.	«______»_________________ 2014г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
 	
на капитальный ремонт крыши МКД № 82-84 по ул. Судостроительная г.Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4.02	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.02	
3.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат)	1 м3 кладки	0.4	
4.	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	2.2	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.2	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.7	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.17	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.4	
9.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.564	
10.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	177.2748	
11.	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим)	100 м2 кровли	4.02	
12.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит"		514.56	
13.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.06	
14.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.252	
15.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб	0.06	
16.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.396	
17.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.31	
18.	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.31	
19.	Устройство мелких покрытий (оголовок дымовых труб) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.05	
20.	Устройство снегозадержателей (прим)	100 м ограждения	0.7	
21.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.08	
22.	Устройство слуховых окон  (прим)	1 слуховое окно	8	
23.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	4.48	
24.	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	0.15	
25.	(прим) Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.15	
26.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.066	
27.	Разборка засыпного утеплителя из керамзита (прим)	1 м3 утеплителя	33	
28.	Покрытие пленкой кровель (прим)	100 м2 покрытия	2.2	
29.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	275	
30.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	33	
31.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	673.2	
32.	Покрытие пленкой кровель (прим)	100 м2 покрытия	2.2	
33.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	275	
34.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.8	
35.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.8	
36.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.8	
37.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.42	
38.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
39.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
40.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
41.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.42	
42.	Смена лобовой доски (прим)	100 м досок	1.48	
43.	Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.222	
44.	Установка в жилых и общественных зданиях люка выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (прим)	100 м2 проемов	0.004212	
45.	Окно-люк  FAKRO WS7 разм.0,54*0,78м	м2	0.4212	
46.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.15	
47.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.15	
48.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2.1	
49.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
50.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	45.398	
51.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	45.398	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)