«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	106 749	руб.	Смета на сумму:	106 749	руб.	

Генеральный директор ООО «УК Старый город»	
Директор МКУ «КР МКД»
	
 Е.В. Шулепко /______________________ /	С.Б. Русович /______________________ /	

«______»____________________ 20___г.	
«______»____________________ 20___г.	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на устройство крыльца многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Чехова, д. 22	
Сметная стоимость:	106.749	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.095	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	15.619	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ФЕР-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	ФЕРр 59-3-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м		0.06	428.57	25.71	7 329.47	440	17.114	
1. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.3	2.838	7.940	22.53	144.380	410	18.184	
1. 2.	ФСЭМ 91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.7	0.282	1.20	0.34	3.21	1	2.675	
1. 3.	ФССЦ 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.6	0.036	38.51	1.39	473.35	17	12.292	
1. 4.	ФССЦ 01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	3.9	0.234	6.22	1.46	51.59	12	8.294	
		Накладные расходы				76%	17.12	65%	267		
		Сметная прибыль				60%	13.52	48%	197		
		Всего с НР и СП					56.35		903		
	
2.	ФЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3		6.7	136.89	917.15	1 499.12	10 044	10.951	
2. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	52.26	9.070	474.00	165.020	8 624	18.194	
2. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	12.462	32.50	405.02	95.98	1 196	2.953	
2. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	24.924	1.53	38.13	8.99	224	5.876	
		Накладные расходы				99%	469.26	84%	7 244		
		Сметная прибыль				60%	284.40	48%	4 140		
		Всего с НР и СП					1 670.81		21 428		
	
3.	ФЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.0134	1 201.20	16.10	21 832.58	293	18.199	
3. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	2.0636	7.800	16.10	141.770	293	18.176	
		Накладные расходы				72%	11.59	61%	179		
		Сметная прибыль				38%	6.12	31%	91		
		Всего с НР и СП					33.81		563		
	
4.	ФЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0134	401.70	5.38	7 292.19	98	18.216	
4. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.717704	7.500	5.38	136.150	98	18.153	
		Накладные расходы				72%	3.87	61%	60		
		Сметная прибыль				38%	2.04	31%	30		
		Всего с НР и СП					11.30		188		
	
5.	ФССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		14.89	42.98	639.97	493.02	7 341	11.471	
		Объем: 6.7*2.2+0.15									
	
6.	ФССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		16.77	13.38	224.38	146.57	2 458	10.955	
		Объем: 6.7*2.2+0.15+1.34*1.4									
	
7.	ФЕР 11-01-001-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Уплотнение грунта: гравием	100 м2		0.035	146.76	5.14	1 733.66	61	11.868	
7. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	7.7	0.2695	8.380	2.26	152.350	41	18.18	
7. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.88	0.0308	10.504	0.32	201.115	6	19.147	
7. 3.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.33	0.01155	89.99	1.04	837.27	10	9.304	
			(1)			10.06	0.12	192.59	2	19.144	
7. 4.	ФСЭМ 91.08.03-015	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т	маш.-ч	0.09	0.00315	112.14	0.35	672.99	2	6.001	
			(1)			14.40	0.05	275.95	1	19.163	
7. 5.	ФСЭМ 91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.03255	0.55	0.02	3.26		5.927	
7. 6.	ФСЭМ 91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.0161	90.00	1.45	469.90	8	5.221	
			(1)			10.06	0.16	192.59	3	19.144	
7. 7.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.22	0.0077	2.44	0.02	20.52		8.41	
		Накладные расходы				111%	2.86	94%	44		
		Сметная прибыль				64%	1.65	51%	24		
		Всего с НР и СП					9.65		129		
	
8.	ФССЦ 02.2.01.02-0026 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3		0.176	93.80	16.51	1 041.06	183	11.084	
		Объем: (0.0345)*5.1									
	
9.	ФЕР 06-01-024-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство стен крылец и ступеней : бетонных	100 м3		0.0658	8 538.61	561.84	103 523.38	6 812	12.124	
9. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	23.557716	8.740	205.89	159.010	3 746	18.193	
9. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	1.504846	13.271	19.97	254.220	383	19.156	
9. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	1.23704	86.40	106.88	1 111.51	1 375	12.865	
			(1)			13.50	16.70	258.71	320	19.164	
9. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.100674	111.99	11.27	833.44	84	7.442	
			(1)			13.50	1.36	258.71	26	19.164	
9. 5.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.017766	89.99	1.60	837.27	15	9.304	
			(1)			10.06	0.18	192.59	3	19.144	
9. 6.	ФСЭМ 91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	1.198218	1.90	2.28	10.86	13	5.716	
9. 7.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.149366	65.71	9.81	594.03	89	9.04	
			(1)			11.60	1.73	221.34	33	19.081	
9. 8.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.0050666	2.44	0.01	20.52		8.41	
9. 9.	ФССЦ 01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00329	9 040.01	29.74	109 286.36	360	12.089	
9. 10.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.0028294	11 978.00	33.89	53 375.72	151	4.456	
9. 11.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.0017108	734.50	1.26	11 305.46	19	15.392	
9. 12.	ФССЦ 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.004606	1 287.00	5.93	5 828.56	27	4.529	
9. 13.	ФССЦ 11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.056588	1 056.00	59.76	5 925.82	335	5.612	
9. 14.	ФССЦ 11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	2.632	35.53	93.51	227.29	598	6.397	
		Накладные расходы				95%	214.57	80%	3 303		
		Сметная прибыль				55%	124.22	44%	1 817		
		Всего с НР и СП					900.63		11 932		
	
10.	ФССЦ 04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		6.712	592.76	3 978.61	3 318.83	22 276	5.599	
		Объем: (0.0658)*102.0									
	
11.	ФЕР 06-01-001-15 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство площадок бетонных плоских	100 м3		0.0012	3 138.72	3.77	42 008.63	50	13.263	
11. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	116.82	0.140184	8.530	1.20	155.490	22	18.229	
11. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.15	0.02418	13.387	0.32	256.507	6	19.161	
11. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.68	0.022416	86.40	1.94	1 111.51	25	12.865	
			(1)			13.50	0.30	258.71	6	19.164	
11. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.49	0.000588	111.99	0.07	833.44		7.442	
			(1)			13.50	0.01	258.71		19.164	
11. 5.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.000324	89.99	0.03	837.27		9.304	
			(1)			10.06		192.59		19.144	
11. 6.	ФСЭМ 91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	5.83	0.006996	1.90	0.01	10.86		5.716	
11. 7.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.71	0.000852	65.71	0.06	594.03	1	9.04	
			(1)			11.60	0.01	221.34		19.081	
11. 8.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.73	0.000876	2.44		20.52		8.41	
11. 9.	ФССЦ 01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	30	0.036	3.62	0.13	10.21		2.82	
11. 10.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	0.0000024	11 978.00	0.03	53 375.72		4.456	
11. 11.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.01	0.000012	734.50	0.01	11 305.46		15.392	
11. 12.	ФССЦ 11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.04	0.000048	1 056.00	0.05	5 925.82		5.612	
11. 13.	ФССЦ 11.2.13.04-0012	Щиты: из досок толщиной 40 мм	м2	3.6	0.00432	57.63	0.25	328.79	1	5.705	
		Накладные расходы				95%	1.44	80%	22		
		Сметная прибыль				55%	0.84	44%	12		
		Всего с НР и СП					6.05		85		
	
12.	ФССЦ 04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.122	592.76	72.32	3 318.83	405	5.6	
		Объем: (0.0012)*102.0									
	
13.	ФЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.006	429.97	2.58	3 571.65	21	8.14	
13. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	0.07584	8.860	0.67	160.970	12	18.168	
13. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.00228	12.400	0.03	237.075	1	19.119	
13. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.00096	111.99	0.11	833.44	1	7.442	
			(1)			13.50	0.01	258.71		19.164	
13. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.00132	65.71	0.09	594.03	1	9.04	
			(1)			11.60	0.02	221.34		19.081	
13. 5.	ФССЦ 08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.000168	10 200.00	1.71	45 462.49	8	4.457	
		Накладные расходы				95%	0.67	80%	10		
		Сметная прибыль				55%	0.39	44%	6		
		Всего с НР и СП					3.63		37		
	
14.	ФССЦ 08.4.02.06-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.006	8 780.09	52.68	59 222.01	355	6.739	
		Объем: (0.0059)*1.0									
	
15.	ФЕР 06-01-036-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство засыпки фундаментных балок: песком	100 м3		0.026	4 720.95	122.74	58 959.56	1 533	12.49	
15. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	196.47	5.10822	8.970	45.82	162.930	832	18.164	
15. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	38.2	0.9932	10.716	10.64	204.843	203	19.115	
15. 3.	ФСЭМ 91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	16.28	0.42328	59.47	25.17	729.78	309	12.271	
			(1)			11.60	4.91	221.34	94	19.081	
15. 4.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	12.64	0.32864	89.99	29.57	837.27	275	9.304	
			(1)			10.06	3.31	192.59	63	19.144	
15. 5.	ФСЭМ 91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	18.56	0.48256	0.55	0.27	3.26	2	5.927	
15. 6.	ФСЭМ 91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.28	0.24128	90.00	21.72	469.90	113	5.221	
			(1)			10.06	2.43	192.59	46	19.144	
15. 7.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.1	0.0806	2.44	0.20	20.52	2	8.41	
		Накладные расходы				95%	53.64	80%	828		
		Сметная прибыль				55%	31.05	44%	455		
		Всего с НР и СП					207.43		2 816		
	
16.	ФССЦ 02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.751	55.26	152.02	520.39	1 432	9.42	
		Объем: (0.0262)*105.0									
	
17.	ФЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.016	366.48	5.86	6 181.42	99	16.894	
17. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	0.63216	7.940	5.02	144.380	91	18.184	
17. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.02032	13.500	0.27	258.710	5	19.164	
17. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.02032	31.26	0.64	297.16	6	9.506	
			(1)			13.50	0.27	258.71	5	19.164	
17. 4.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.14512	0.50	0.07	3.06		6.12	
17. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.056	2.44	0.14	20.52	1	8.41	
		Накладные расходы				111%	5.87	94%	90		
		Сметная прибыль				64%	3.39	51%	49		
		Всего с НР и СП					15.12		238		
	
18.	ФССЦ 04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.032	548.30	17.55	3 254.77	104	5.926	
		Объем: (0.0156)*2.04									
	
19.	ФЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0.06	16 690.30	1 001.42	203 696.15	12 222	12.205	
19. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	2.739	9.400	25.75	170.900	468	18.181	
19. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	0.1554	11.879	1.85	226.823	35	19.095	
19. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.0228	31.26	0.71	297.16	7	9.506	
			(1)			13.50	0.31	258.71	6	19.164	
19. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.1326	65.71	8.71	594.03	79	9.04	
			(1)			11.60	1.54	221.34	29	19.081	
19. 5.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	0.348	8.10	2.82	40.80	14	5.037	
19. 6.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.006	2.44	0.01	20.52		8.41	
19. 7.	ФССЦ 01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0012	9 424.00	11.31	45 717.30	55	4.851	
19. 8.	ФССЦ 03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.009	300.00	2.70	3 748.04	34	12.493	
19. 9.	ФССЦ 07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	0.1254	7 571.00	949.40	92 226.60	11 565	12.182	
		Накладные расходы				140%	38.64	119%	599		
		Сметная прибыль				85%	23.46	68%	342		
		Всего с НР и СП					1 063.52		13 163		
	
20.	ФЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0.03	720.44	21.61	11 860.76	356	16.474	
20. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	71.06	2.1318	8.860	18.89	160.970	343	18.168	
20. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0012	12.075	0.01	230.683		19.104	
20. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0003	31.26	0.01	297.16		9.506	
			(1)			13.50		258.71		19.164	
20. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0009	65.71	0.06	594.03	1	9.04	
			(1)			11.60	0.01	221.34		19.081	
20. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.3	0.009	1.82	0.02	38.34		21.066	
20. 6.	ФССЦ 14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2.7	0.081	32.60	2.64	144.42	12	4.43	
		Накладные расходы				95%	17.96	80%	274		
		Сметная прибыль				47%	8.88	37%	127		
		Всего с НР и СП					48.45		757		
	
21.	ФССЦ 14.4.02.04-0261 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т		0.001	15 707.00	15.71	39 123.87	39	2.482	
		Объем: (0.03)*0.0246									

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					7 859.05		66 622	8.477	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 994.70		56 823	8.124	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 305.40		24 794	5.759	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2; %=61 - по стр. 3, 4; %=94 - по стр. 7, 17; %=80 - по стр. 9, 11, 13, 15, 20; %=119 - по стр. 19)					837.49		12 921	15.428	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=31 - по стр. 3, 4; %=51 - по стр. 7, 17; %=44 - по стр. 9, 11, 13, 15; %=68 - по стр. 19; %=37 - по стр. 20)					499.96		7 290	14.581	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 332.15		77 034	9.245	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					864.35		9 799	11.337	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					864.35		9 799	11.337	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					9 196.50		86 833	9.442	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	196.81	2.14	1 858	9.441	
	ИТОГО					9 393.31		88 691	9.442	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	187.87	2	1 774	9.443	
	ИТОГО					9 581.18		90 465	9.442	
	НДС 18%				18	1 724.61	18	16 284	9.442	
	ВСЕГО С НДС					11 305.79		106 749.00	9.442	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					837.49		12 921.00	15.428	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					499.96		7 290	14.581	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)