«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УЮТ СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.О. Манойло/	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт фасада с утеплением, подвала МКД №117-125 по ул. П. Морозова, г. Калининград

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2	19.49	
2.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.6822	
3.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.1754	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	1.94	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	1.94	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных	100 м2	15	
7.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.2	
8.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.0804	
9.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.0506	
10.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	6.44	
11.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.1288	
12.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.1	
13.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.24	
14.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.52	
15.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 80 мм	100 м2	15	
16.	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3	134.4	
17.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	0.15	
18.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0486	
19.	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	2.16	
20.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.3974	
21.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	27	
22.	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.	0.45	
23.	Пластиковая вентиляционная решетка 154х154мм	шт	45	
	Цоколь	
24.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных	100 м2	1.66	
25.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.5	
26.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.201	
27.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.1265	
28.	Разборка: кирпичных стен	м3	7.6	
29.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	0.8	
30.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.016	
31.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.66	
32.	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	21.58	
33.	Нанесение клеевого состава по  сетке	100 м2	1.66	
34.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.415	
35.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-182.6	
36.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	182.6	
37.	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)	т	0.415	
38.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	1.66	
39.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	1.66	
40.	Грунтовка акриловая	кг	21.58	
41.	Краска акриловая типа Маршал с колером	кг	63.08	
42.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.08	
	Перенавеска эл.кабеля	
43.	Демонтаж кабеля с перенавеской на леса	100 м	1.05	
44.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	1.05	
45.	Кабель-канал 80x40 мм	100 м	1.071	
46.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	1.05	
	ОКОННЫЕ БЛОКИ (МОП)	
47.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (лестница)	100 м2	0.18	
48.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (чердак)	100 м2	0.0256	
49.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (чердак)	100 м2	0.0256	
50.	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	2.56	
51.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.06	
52.	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	6	
53.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.13	
54.	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	13	
55.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.09	
56.	Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм	м	9	
57.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.21	
58.	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	22.05	
59.	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м	75	
60.	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску	100 м2	0.21	
61.	Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2	0.21	
62.	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224	т	0.0063	
63.	Грунтовка акриловая	кг	4.2	
64.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0.22	
65.	Краска для наружных работ: коричневая	т	0.0036	
66.	Масляная окраска электрических щитов, количество окрасок 2	100 м2	0.037	
67.	Краска для наружных работ: коричневая	т	0.001	
	
	Раздел 2.  Отмостка	
	
68.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.19	
69.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	34.2	
70.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.38	
71.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.38	
72.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	60.8	
73.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	34.2	
74.	Улучшенная штукатурка цементно-песчан.  раствором по камню: стен	100 м2	0.57	
75.	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.0773	
76.	Устройство гидроизоляции обмазочной:  мастикой в два слоя	100 м2	5.7	
77.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	1.368	
78.	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2	5.7	
79.	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	1.92	
80.	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2	62.7	
81.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	19	
82.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	22.8	
83.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	19	
84.	Устройство отмостки бетонной	м3	19	
85.	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	100 м3	0.0024	
86.	Лотки железобетонные водопропускные (34 шт)	м3	0.238	
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Потолки	
87.	Очистка поверхности щетками (металлич. балки армокирпичного перекрытия, перемычки над окнами)	м2	59	
88.	Окраска металлических поверхностей: преобразователем ржавчины	100 м2	0.59	
89.	Преобразователь ржавчины	кг	11.2	
90.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.59	
91.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.59	
92.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	7.72	
93.	Купорос медный марки: А	т	-0.0077	
94.	Борей-DT  Анти-Плесень	л	193	
95.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2	0.7	
96.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	7.02	
	Стены	
97.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	9.98	
98.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1.2	
99.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.024	
100.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.1	
101.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.24	
102.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.52	
103.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	9.98	
104.	Купорос медный марки: А	т	-0.01	
105.	Борей-DT  Анти-Плесень	л	249.5	
106.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	9.98	
107.	Грунтовка глубокого проникновения	л	129.74	
108.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	9.98	
109.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	9.98	
110.	Демонтаж кабеля	100 м	1	
111.	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 (перенавеска)	100 м	1	
112.	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м	0.5	
113.	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (б/у)	100 м	0.5	
114.	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: 32-37 мм	10 шт.	5.6	
	Полы	
115.	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.3	
116.	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0135	
117.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.642	
118.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.702	
119.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	702	
120.	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	7.02	
121.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	14.3208	
122.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (до 30мм)	100 м2	7.02	
123.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	7.1604	
	Окна	
124.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.1188	
125.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.1188	
126.	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2  (с решеткой- продух)	м2	11.88	
127.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.1792	
128.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов	100 м2	0.1792	
	Двери	
129.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.48	
130.	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных (б/у)	100 шт.	0.24	
	Прочее	
131.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	89.928	
132.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	89.928	

Составил:	Ведущий инженер ОК                Д.А. Климов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК                        Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)