«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Банковская, 6-12	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Банковская, 6-12	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	10.7	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	10.7	
3.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1.032	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.18	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.07	
6.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.1	
7.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки	2.1	
8.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.05	
9.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
10.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	4.25	
11.	Е20-02-003-02	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм	1 решетка	10	
12.	Е54-3-1	Разборка карниза ( применительно)	100 м2 подшивки	0.688	
13.	Е10-01-022-01	Подшивка  карниза ( применительно)	100 м2 потолка	0.688	
14.	Е15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.688	
15.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.554	
16.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	197.7678	
17.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (применительно)	100 м2 кровли	10.76	
18.	Цена поставщика.	Этернит в комплекте	м2	1369.6	
19.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний кровли ( применительно)	100 м ограждения	1.72	
20.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	3.44	
21.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.72	
22.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник)	100 м2 покрытия	0.688	
23.	Е10-01-008-08	Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1523	
24.	Е10-01-008-08	Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1523	
25.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.067012	
26.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.2	
27.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
28.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
29.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
30.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.2	
31.	Е53-1-2	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0.623	
32.	Е53-1-4	Разборка каркаса из брусьев	100 м2 стен	0.623	
33.	Е10-01-014-02	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.623	
34.	Е61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам( ниже крыши)	100 м2 поверхности	0.4	
35.	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм ( ниже крыши)	100 м2 поверхности	0.4	
36.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке ( ниже крыши)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	
37.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью вентиляционные шахты	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.223	
38.	Е58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.8	
39.	Е65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	5.7	
40.	С101-3987	Решетки металлические размером 200х200 мм	шт.	570	
41.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	44.075	
42.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	44.075	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)