«СОГЛАСОВАНО»
Директор МКУ «КР МКД	«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	

________________ /Русович С.Б. /	________________ /Манойло А.О./	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019_г.	

	
Объект:	ул.Березовая, д.3-17, г.Калининград	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь  	
	
на капитальный ремонт подвала, лестниц, системы водоотведения многоквартирного дома по адресу: ул.Березовая,д.3-17, г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ	
	
	ремонт потолков	
1.	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2	4.2	
2.	Очистка поверхности щетками	м2	150	
3.	Обеспыливание поверхности	м2	150	
4.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1.5	
5.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	1.5	
6.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	4.2	
7.	Грунтовка глубокого проникновения	л	54.6	
8.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2	3.3	
9.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	4.95	
10.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	4.2	
	Усиление перекрытия	
	Подъезд №3	
	пом.9	
11.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.16	
12.	Монтаж металлического уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.0956	
13.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0956	
14.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0019728	
15.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т	0.015	
16.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм, за два раза	100 м2	0.05	
17.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0.075	
18.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0315	
19.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0315	
	пом.2,12,13	
20.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 250х350 мм	100 шт.	0.06	
21.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2	м3	0.115	
22.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2	0.096	
23.	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, без стоимости кирпича	100 м2	0.096	
24.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0.2208	
	Б1	
25.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.1026	
26.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.1026	
	Б2	
27.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.1927	
28.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.1927	
	ОП-1	
29.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.08	
30.	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.03874	
31.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.03874	
32.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0009864	
	Б3	
33.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.11	
34.	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.12	
35.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.12	
36.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0013563	
	Б4	
37.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.16	
38.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.1517	
39.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.1517	
40.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0019728	
	Б5	
41.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.0518	
42.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0518	
	Б6	
43.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.07	
44.	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.041	
45.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.041	
46.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0008631	
47.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т	0.1192	
48.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм	100 м2	0.35	
49.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0.525	
50.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.2241	
51.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.2241	
	Подъезд №5	
	пом.14,17	
52.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 250х350 мм	100 шт.	0.02	
53.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2	м3	0.039	
54.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.07	
55.	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.1596	
56.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1596	
57.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0008631	
58.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2	0.05	
59.	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, без стоимости кирпича	100 м2	0.05	
60.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0.115	
	Б7	
61.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.0956	
62.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0956	
	Б8	
63.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.0856	
64.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0856	
	ОП	
65.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.08	
66.	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.0338	
67.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0338	
68.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0009864	
69.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.071	
70.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.071	
	Подъезд №15	
	пом.89	
71.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 250х350 мм	100 шт.	0.06	
72.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2	м3	0.123	
73.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.07	
74.	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.0271	
75.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0271	
76.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0008631	
	Б9	
77.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.2184	
78.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.2184	
79.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.081	
80.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.081	
	Потолки подъездов №5,15	
81.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т	0.205	
82.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм	100 м2	0.374	
83.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0.561	
	Подъезд №11	
84.	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.147	
85.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.147	
86.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0029592	
87.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т	0.0235	
88.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм  МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2	0.078	
89.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0.117	
90.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0485	
91.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0485	
92.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.08	
93.	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.0296	
94.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0296	
95.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0009864	
	ОП	
96.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.16	
97.	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.07748	
98.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.07748	
99.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0019728	
100.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.0794	
101.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0794	
102.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0353	
103.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0353	
104.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т	0.015	
105.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм	100 м2	0.05	
106.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0.075	
	ремонт стен	
107.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	7.86	
108.	Очистка вручную поверхности стен	100 м2	18.995	
109.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.05	
110.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	26.2	
111.	Грунтовка глубокого проникновения	л	340.6	
112.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2	26.2	
113.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	39.562	
114.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.655	
115.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.8165	
116.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	26.855	
	Перенавеска кабеля	
117.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб	0.9	
118.	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м	0.9	
119.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, диаметр: до 25 мм	100 м	0.9	
120.	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 15-19 мм	шт.	90	
121.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.9	
122.	Смена светильников: с лампами накаливания, без стоимости	100 шт.	0.16	
123.	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0.08	
124.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, без стоимости	100 шт.	0.08	
	Дверные проемы	
125.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.1764	
126.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	17.64	
127.	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм	шт.	7	
128.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.0624	
129.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0.26832	
130.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.0624	
	Оконные проемы	
131.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.2016	
132.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2, с вентиляционной решеткой	100 м2	0.2016	
133.	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 с вентиляционной решеткой	м2	20.16	
134.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.635	
135.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.7305	
136.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов	100 м2	0.635	
	Гидроизоляция стен подвала, отмостка	
137.	Разборка бетонных оснований	м3	14.8	
138.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.08	
139.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	5.55	
140.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	44	
141.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	44	
142.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	96	
143.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	96	
144.	Очистка вручную поверхности стен	100 м2	7.09	
145.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	7.09	
146.	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	92.17	
147.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	7.09	
148.	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2	779.9	
149.	Штукатурка  цементным раствором по камню: стен	100 м2	7.09	
150.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	13.4001	
151.	Устройство бетонного сапожка	100 м3	0.0154	
152.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной мастикой в два слоя	100 м2	7.09	
153.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	1.7016	
154.	Устройство гидроизоляции из гидроизола, в 2ва слоя	100 м2	7.09	
155.	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-1735.632	
156.	Гидроизол	м2	1735.632	
157.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	4.95	
158.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	4.95	
159.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	38.8	
160.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	46.172	
161.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	14.8	
162.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.76	
163.	Устройство бетонной отмостки	м3	14.8	
164.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	15.096	
165.	Розлив вяжущих материалов	т	0.048	
166.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.04944	
167.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.16	
168.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	15.456	
169.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.001728	
	
	Раздел 2.  ЛЕСТHИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
	Ступени	
170.	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт.	5.6	
171.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	8.96	
172.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	2.0664	
173.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	3.24	
174.	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	3.24	
175.	Демонтаж металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м	3.24	
176.	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород, без стоимости	100 м	3.24	
177.	Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	100 м2	6.7	
178.	Антисептик КФА	т	0.07705	
179.	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных	100 м2	3.35	
180.	Окраска деревянных поверхностей водно-дисперсионными красками, за 2 раза	100 м2	3.35	
181.	Краска огнезащитная	т	0.0804	
182.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.49	
183.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0.49	
184.	Грунтовка глубокого проникновения	л	6.37	
185.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.49	
186.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.49	
187.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.03087	
	
	Раздел 3.  КАHАЛИЗАЦИЯ	
	
188.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.8	
189.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.8	
190.	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром: 110 мм	100 м	0.8	
191.	Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт.	0.096	
192.	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм	шт.	80	
193.	Трубы ПВХ диам.100 мм	м	79.84	
194.	Ревизия ПВХ диам.100 мм	шт	38	
195.	Переход чугун-пластик 110мм ( с резинкой 124/110)	шт	76	
196.	Тройник ПВХ 110*50*110 мм	шт	38	
197.	Колено ПВХ 110 мм, 45 град	шт	38	
198.	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром: 50 мм	100 м	0.8	
199.	Труба ПВХ, диаметр 50 мм	м	79.84	
200.	Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт.	0.096	
201.	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.	80	
202.	Переход чугун-пластик 50мм	шт	38	
203.	Колено ПВХ 50 мм, 45 град	шт	38	
204.	Ревизия ПВХ диам.50 мм	шт	38	
205.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	50.8592	
206.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	50.8592	
207.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	50.8592	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)