«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО УК «Мастер»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /И.Г. Бородавко /	
		
    « 20 »   мая   2016г.	     « 20 »   мая   2016г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт дворовой территории по ул. Интернациональная,52-54 в г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.1855	
2.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	40.81	
3.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	40.81	
	
	Раздел 2.  Устройство покрытия проезжей части дворовой территории	
	
4.	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.18	
5.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	2.07	
6.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	9.9	
7.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.144	
8.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.18	
9.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0.18	
10.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.054	
11.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.18	
	
	Раздел 3.  Устройство тротуара	
	
12.	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.095	
13.	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	1.0925	
14.	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	5.225	
15.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.076	
16.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	1000 м2 покрытия	0.095	
	
	Раздел 4.  Прочие работы	
	
17.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	2	
18.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)