«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 538 292	руб.	Смета на сумму:	2 538 292	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Управдом»	
		
________________ /___С.Б. Русович__ /	________________ /___В.А. Тишковец__ /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома по адресу: ул. Товарная, д. 6-8, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома по адресу: ул. Товарная, д. 6-8, г. Калининград	
Сметная стоимость:	2 538.292	тыс. руб.	
монтажных работ:	14.364	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.516	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	599.483	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		10	7 987.76	79 878	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.7	229.990	161	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	435	163.200	70 992	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.7	1 037.49	726	
			(1)			229.99	161	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	34	239.98	8 159	
		Накладные расходы				93%	66 172	
		Сметная прибыль				54%	38 423	
		Всего с НР и СП					184 473	
	
2.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.09	18 270.82	1 644	
		Объем: (10.0)*0.009						
	
3.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.35	127 561.33	44 646	
		Объем: (10.0)*0.035						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		1	887.02	887	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	5.49	161.570	887	
		Накладные расходы				66%	585	
		Сметная прибыль				40%	355	
		Всего с НР и СП					1 827	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		1	23 539.30	23 539	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	8.32	286.750	2 386	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	20.8	169.310	3 522	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	8.32	2 307.87	19 201	
			(1)			286.75	2 386	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.4	2 040.43	816	
		Накладные расходы				66%	3 899	
		Сметная прибыль				40%	2 363	
		Всего с НР и СП					29 801	
	
6.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.489	9 968.38	4 875	
6. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	29.5356	163.200	4 820	
6. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.000489	111 097.73	54	
		Накладные расходы				71%	3 422	
		Сметная прибыль				52%	2 506	
		Всего с НР и СП					10 804	
	
7.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		7.96	3 361.61	26 758	
7. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	181.6472	147.310	26 758	
		Накладные расходы				84%	22 477	
		Сметная прибыль				48%	12 844	
		Всего с НР и СП					62 079	
	
8.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		1	5 604.03	5 604	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.43	268.820	116	
8. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	35.39	151.380	5 357	
8. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.2	874.68	175	
			(1)			268.82	54	
8. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.23	308.04	71	
			(1)			268.82	62	
8. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.044	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	3 995	
		Сметная прибыль				56%	3 065	
		Всего с НР и СП					12 664	
	
9.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.253	2 735.32	692	
		Объем: (1.0)*0.253						
	
10.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.402	13 896.92	5 587	
		Объем: (1.0)*0.402*1000						
	
11.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		0.6	459.04	275	
11. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	1.626	169.310	275	
11. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.006	20.52		
		Накладные расходы				73%	201	
		Сметная прибыль				56%	154	
		Всего с НР и СП					630	
	
12.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.012	2 983.71	36	
		Объем: (0.6)*0.02						
	
13.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.7	63 297.95	44 309	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.7	268.820	188	
13. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	278.355	156.950	43 688	
13. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.7	874.68	612	
			(1)			268.82	188	
13. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.413	20.52	8	
		Накладные расходы				73%	32 029	
		Сметная прибыль				56%	24 571	
		Всего с НР и СП					100 909	
	
14.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		1.68	2 735.32	4 595	
		Объем: (0.7)*2.4						
	
15.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		3.64	13 896.92	50 585	
		Объем: (0.7)*5.2*1000						
	
16.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		8.8	1 208.93	10 639	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.176	249.405	44	
16. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	57.64	181.930	10 486	
16. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.088	308.04	27	
			(1)			268.82	24	
16. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.088	1 037.49	91	
			(1)			229.99	20	
16. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.88	38.33	34	
		Накладные расходы				80%	8 424	
		Сметная прибыль				37%	3 896	
		Всего с НР и СП					22 959	
	
17.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		114.4	61.73	7 062	
		Объем: (8.8)*13.0						
	
18.	ГЭСНр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		0.7	20 229.03	14 160	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.091	229.990	21	
18. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	57.12	147.310	8 414	
18. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.07	10.80	1	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.091	1 037.49	94	
			(1)			229.99	21	
18. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.126	20.52	3	
18. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.175	9 149.15	1 601	
18. 7.	08.1.02.17-0036	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	110	77	52.56	4 047	
		Накладные расходы				67%	5 651	
		Сметная прибыль				40%	3 374	
		Всего с НР и СП					23 185	
	
19.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		8.8	17 515.20	154 134	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	24.464	177.720	4 348	
19. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	623.744	181.930	113 478	
19. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	7.92	14.36	114	
19. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	24.464	267.44	6 543	
			(1)			177.72	4 348	
19. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.08	20.52	63	
19. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	16.632	2 040.43	33 936	
		Накладные расходы				80%	94 261	
		Сметная прибыль				37%	43 596	
		Всего с НР и СП					291 990	
	
20.	ГЭСН 26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		8.8	2 595.41	22 840	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	4.928	229.990	1 133	
20. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.2	98.56	161.570	15 924	
20. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	4.928	1 037.49	5 113	
			(1)			229.99	1 133	
20. 4.	08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	0.003	0.0264	68 277.94	1 803	
		Накладные расходы				77%	13 134	
		Сметная прибыль				48%	8 187	
		Всего с НР и СП					44 161	
	
21.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		924	32.67	30 187	
		Объем: (8.8)*105.0						
	
22.	ГЭСНр 61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		8.8	7 893.67	69 464	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	2.552	268.820	686	
22. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35.73	314.424	158.310	49 776	
22. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	2.552	308.04	786	
			(1)			268.82	686	
22. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.08	20.52	63	
22. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0253	0.22264	84 614.38	18 839	
		Накладные расходы				67%	33 810	
		Сметная прибыль				40%	20 185	
		Всего с НР и СП					123 458	
	
23.	04.3.02.13-0364	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т		4.9984	2 178.82	10 891	
		Объем: 8.8*0.568						
	
24.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		8.8	12 655.67	111 370	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	3.696	229.990	850	
24. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	541.816	198.360	107 475	
24. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	4.488	10.80	48	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	3.696	1 037.49	3 835	
			(1)			229.99	850	
24. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.5984	20.52	12	
		Накладные расходы				80%	86 660	
		Сметная прибыль				37%	40 080	
		Всего с НР и СП					238 110	
	
25.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.1584	61 897.52	9 805	
		Объем: (8.8)*0.018						
	
26.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		3.52	58 562.01	206 138	
		Объем: (8.8)*0.4						
	
27.	ГЭСН 15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		8.8	2 047.68	18 020	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.528	229.990	121	
27. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	85.184	190.080	16 192	
27. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.616	10.80	7	
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.528	1 037.49	548	
			(1)			229.99	121	
27. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	56.32	22.55	1 270	
27. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.088	38.33	3	
		Накладные расходы				80%	13 050	
		Сметная прибыль				37%	6 036	
		Всего с НР и СП					37 106	
	
28.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		334.4	170.42	56 988	
		Объем: (8.8)*38.0						
	
29.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		114.4	104.81	11 990	
		Объем: (8.8)*13.0						
	
	Оконные проемы	
30.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.074	31 181.83	2 307	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.57276	268.820	154	
30. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	13.95196	152.740	2 131	
30. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.57276	308.04	176	
			(1)			268.82	154	
		Накладные расходы				84%	1 919	
		Сметная прибыль				48%	1 097	
		Всего с НР и СП					5 323	
	
31.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.074	87 252.09	6 457	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.39442	242.812	96	
31. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	15.98992	165.230	2 642	
31. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.13024	308.04	40	
			(1)			268.82	35	
31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.26418	1 037.49	274	
			(1)			229.99	61	
31. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	31.746	5.19	165	
31. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	5.254	5.19	27	
31. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	2.0054	51.86	104	
31. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	5.2836	74.74	395	
31. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.592	429.47	254	
31. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	8.436	302.90	2 555	
		Накладные расходы				90%	2 464	
		Сметная прибыль				43%	1 177	
		Всего с НР и СП					10 099	
	
32.	11.3.02.02-0018	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2		6	4 492.94	26 958	
	
33.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		1.4	8 099.41	11 339	
	
34.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.04	22 453.63	898	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0076	238.165	2	
34. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.19	0.8476	161.570	137	
34. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.0016	308.04		
			(1)			268.82		
34. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.006	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
34. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.16	429.47	69	
34. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	2.264	302.90	686	
		Накладные расходы				90%	125	
		Сметная прибыль				43%	60	
		Всего с НР и СП					1 083	
	
35.	11.3.03.01-0007	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм	м		4	376.95	1 508	
		Объем: (0.04)*100						
	
36.	ГЭСНр 61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2		0.06	74 198.29	4 452	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.0696	268.820	19	
36. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	383.06	22.9836	169.310	3 891	
36. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.0696	308.04	21	
			(1)			268.82	19	
36. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.021	20.52		
36. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.264	2 040.43	539	
		Накладные расходы				67%	2 620	
		Сметная прибыль				40%	1 564	
		Всего с НР и СП					8 636	
	
37.	ГЭСН 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.06	8 894.94	534	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0102	234.558	2	
37. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	42.9	2.574	169.310	436	
37. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.0012	308.04		
			(1)			268.82		
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.009	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
37. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0504	162.00	8	
37. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.0186	38.33	1	
37. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.00306	25 917.44	79	
		Накладные расходы				80%	350	
		Сметная прибыль				37%	162	
		Всего с НР и СП					1 046	
	
38.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.00378	54 822.34	207	
		Объем: (0.06)*0.063						
	
39.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м		0.51	18 070.06	9 216	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0612	255.877	16	
39. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	21.1191	161.570	3 412	
39. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0408	308.04	13	
			(1)			268.82	11	
39. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0204	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
39. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00204	57 689.15	118	
39. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00306	111 097.73	340	
39. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.09384	56 608.46	5 312	
		Накладные расходы				71%	2 434	
		Сметная прибыль				52%	1 783	
		Всего с НР и СП					13 432	
	
40.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		6	302.90	1 817	
		Объем: 51*7.5/60						
	
	Перенос эл.кабеля	
41.	ГЭСНр 67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.5	1 423.15	712	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.005	268.820	1	
41. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	4.82	147.310	710	
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.005	308.04	2	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				72%	512	
		Сметная прибыль				52%	370	
		Всего с НР и СП					1 594	
	
42.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.5	3 954.66	1 977	
		Начисления: Н17= 2	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.005	268.820	1	
42. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	10.165	179.760	1 827	
42. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.005	308.04	2	
			(1)			268.82	1	
42. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.2	168.36	34	
42. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.0007	111 876.20	78	
		Накладные расходы				81%	1 481	
		Сметная прибыль				52%	951	
		Всего с НР и СП					4 408	
	
43.	20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м		0.525	17 331.05	9 099	
		Объем: 0.5*105						
	
44.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.5	820.68	410	
		Начисления: Н17= 2	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01	249.405	2	
44. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	1.88	177.590	334	
44. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.005	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.005	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
44. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.08	446.18	36	
44. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.0275	797.64	22	
44. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.025	104.12	3	
		Накладные расходы				81%	272	
		Сметная прибыль				52%	175	
		Всего с НР и СП					857	
	
45.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		47.072	510.71	24 040	
	
46.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		47.072	262.99	12 379	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 141 908	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					11 486	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					9 099	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 44)					1 753	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 42, 44)					1 125	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 364	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 094 003	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					482 675	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=71 - по стр. 6, 39; %=84 - по стр. 7, 30; %=73 - по стр. 8, 11, 13; %=80 - по стр. 16, 19, 24, 27, 37; %=67 - по стр. 18, 22, 36; %=77 - по стр. 20; %=90 - по стр. 31, 34; %=72 - по стр. 41)					398 196	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 18, 22, 36; %=52 - по стр. 6, 39, 41; %=48 - по стр. 7, 20, 30; %=56 - по стр. 8, 11, 13; %=37 - по стр. 16, 19, 24, 27, 37; %=43 - по стр. 31, 34)					215 846	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 708 045	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					36 419	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					36 419	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 758 828	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	37 639	
	ИТОГО					1 796 467	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	35 929	
	ИТОГО					1 832 396	
	НДС 18%				18	329 831	
	ВСЕГО С НДС					2 162 227	
	
	Раздел 2.  Вертикальная гидроизоляция	
	
47.	ГЭСНр 68-12-4 
(прим.)	Разборка бетонной отмостки с помощью молотков отбойных	100 м3		0.0584	61 976.99	3 619	
		Объем: 73*0.8*0.1						
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	2.417176	203.672	492	
47. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	14.21164	156.950	2 231	
47. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.124976	1 543.79	193	
			(1)			268.82	34	
47. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.075336	35.92	3	
47. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	2.2922	493.44	1 131	
			(1)			200.12	459	
47. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	6.8766	9.05	62	
		Накладные расходы				88%	2 396	
		Сметная прибыль				48%	1 307	
		Всего с НР и СП					7 322	
	
48.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		1.095	22 685.74	24 841	
		Объем: 73*1.5*1						
48. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	168.63	147.310	24 841	
		Накладные расходы				61%	15 153	
		Сметная прибыль				31%	7 701	
		Всего с НР и СП					47 695	
	
49.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		12.848	510.71	6 562	
		Объем: 5.84*2.2						
	
50.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		12.848	262.99	3 379	
	
51.	01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза		18.688	48.24	902	
		Объем: 11.68*1.6						
	
52.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		18.688	151.56	2 832	
	
53.	ГЭСНр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		1.095	46 975.53	51 438	
		Объем: 73*1.5						
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.14235	229.990	33	
53. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	89.352	147.310	13 162	
53. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.1095	10.80	1	
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.14235	1 037.49	148	
			(1)			229.99	33	
53. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.1971	20.52	4	
53. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.27375	9 149.15	2 505	
53. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	120.45	295.71	35 618	
		Накладные расходы				67%	8 841	
		Сметная прибыль				40%	5 278	
		Всего с НР и СП					65 557	
	
54.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.27375	9 149.15	-2 505	
		Объем: (1.095)*(-0.25)						
	
55.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-120.45	295.71	-35 618	
		Объем: (1.095)*(-110.0)						
	
56.	08.1.02.17-0036	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2		120.45	52.56	6 331	
		Объем: (1.095)*(110.0)						
	
57.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		1.095	17 515.20	19 179	
		Объем: 73*1.5						
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	3.0441	177.720	541	
57. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	77.6136	181.930	14 120	
57. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.9855	14.36	14	
57. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	3.0441	267.44	814	
			(1)			177.72	541	
57. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.38325	20.52	8	
57. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	2.06955	2 040.43	4 223	
		Накладные расходы				80%	11 729	
		Сметная прибыль				37%	5 425	
		Всего с НР и СП					36 332	
	
58.	ГЭСН 08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2		1.095	22 731.74	24 891	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.60225	229.990	139	
58. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	46.8	51.246	179.760	9 212	
58. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	3.58	3.9201	116.06	455	
58. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.55	0.60225	1 037.49	625	
			(1)			229.99	139	
58. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.01752	25 327.06	444	
58. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.44	0.4818	26 382.45	12 711	
58. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.02628	54 972.66	1 445	
		Накладные расходы				93%	8 696	
		Сметная прибыль				54%	5 050	
		Всего с НР и СП					38 637	
	
59.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2		251.85	68.24	17 186	
		Объем: (1.095)*230.0						
	
60.	ГЭСНр 53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	95 375.15	4 769	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2	0.1	268.820	27	
60. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	606.9	30.345	154.230	4 680	
60. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2	0.1	874.68	87	
			(1)			268.82	27	
60. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.15	0.0575	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	3 436	
		Сметная прибыль				56%	2 636	
		Всего с НР и СП					10 841	
	
61.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.29	2 735.32	793	
		Объем: (0.05)*5.8						
	
62.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.5165	13 896.92	7 178	
		Объем: (0.05)*10.33						
	
63.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.9782	12 520.10	12 247	
		Объем: 109.5-11.68						
63. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	86.5707	141.470	12 247	
		Накладные расходы				61%	7 471	
		Сметная прибыль				31%	3 797	
		Всего с НР и СП					23 514	
	
64.	ГЭСН 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0.9782	3 565.21	3 487	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	2.973728	200.120	595	
64. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.53	12.256846	161.570	1 980	
64. 3.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	11.914476	3.34	40	
64. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	2.973728	493.44	1 467	
			(1)			200.12	595	
		Накладные расходы				73%	1 880	
		Сметная прибыль				34%	876	
		Всего с НР и СП					6 242	
	
65.	ГЭСН 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		5.84	1 070.93	6 254	
		Объем: 73*0.1*0.8						
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	3.212	200.120	643	
65. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	21.7832	167.270	3 644	
65. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.5256	964.28	507	
			(1)			200.12	105	
65. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	5.4312	3.34	18	
65. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	2.6864	493.44	1 326	
			(1)			200.12	538	
65. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.876	20.52	18	
65. 7.	02.2.02.02-0001	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.6424	1 155.07	742	
		Накладные расходы				94%	4 030	
		Сметная прибыль				51%	2 186	
		Всего с НР и СП					12 470	
	
66.	02.2.05.04-0052	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3		5.84	1 385.44	8 091	
		Объем: (5.84)*1.0						
	
67.	02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3		0.5256	1 442.55	758	
		Объем: (5.84)*0.09						
	
68.	02.2.05.04-0049	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3		0.584	1 563.65	913	
		Объем: (5.84)*0.1						
	
69.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		5.84	746.76	4 361	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.752	200.120	351	
69. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	19.9144	163.200	3 250	
69. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.4672	964.28	451	
			(1)			200.12	93	
69. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	2.5696	3.34	9	
69. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	1.2848	493.44	634	
			(1)			200.12	257	
69. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.876	20.52	18	
		Накладные расходы				94%	3 385	
		Сметная прибыль				51%	1 837	
		Всего с НР и СП					9 582	
	
70.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.008	523.12	3 666	
		Объем: (5.84)*1.2						
	
71.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		5.84	633.89	3 702	
71. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	21.3744	158.310	3 384	
71. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.8032	3.18	9	
71. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.01168	21 070.94	246	
71. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.044	20.52	42	
71. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00584	3 621.85	21	
		Накладные расходы				94%	3 181	
		Сметная прибыль				51%	1 726	
		Всего с НР и СП					8 609	
	
72.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		5.9568	3 128.21	18 634	
		Объем: (5.84)*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					197 890	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					184 215	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					63 550	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 47; %=61 - по стр. 48, 63; %=67 - по стр. 53; %=80 - по стр. 57; %=93 - по стр. 58; %=73 - по стр. 60, 64; %=94 - по стр. 65, 69, 71)					70 197	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 47; %=31 - по стр. 48, 63; %=40 - по стр. 53; %=37 - по стр. 57; %=54 - по стр. 58; %=56 - по стр. 60; %=34 - по стр. 64; %=51 - по стр. 65, 69, 71)					37 817	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					292 229	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					13 675	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					13 675	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					305 904	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 546	
	ИТОГО					312 450	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 249	
	ИТОГО					318 699	
	НДС 18%				18	57 366	
	ВСЕГО С НДС					376 065	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 339 798	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					11 486	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					9 099	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 44)					1 753	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 42, 44)					1 125	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 364	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 278 218	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					546 225	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 58; %=66 - по стр. 4, 5; %=71 - по стр. 6, 39; %=84 - по стр. 7, 30; %=73 - по стр. 8, 11, 13, 60, 64; %=80 - по стр. 16, 19, 24, 27, 37, 57; %=67 - по стр. 18, 22, 36, 53; %=77 - по стр. 20; %=90 - по стр. 31, 34; %=72 - по стр. 41; %=88 - по стр. 47; %=61 - по стр. 48, 63; %=94 - по стр. 65, 69, 71)					468 393	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 58; %=40 - по стр. 4, 5, 18, 22, 36, 53; %=52 - по стр. 6, 39, 41; %=48 - по стр. 7, 20, 30, 47; %=56 - по стр. 8, 11, 13, 60; %=37 - по стр. 16, 19, 24, 27, 37, 57; %=43 - по стр. 31, 34; %=31 - по стр. 48, 63; %=34 - по стр. 64; %=51 - по стр. 65, 69, 71)					253 663	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 000 274	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					50 094	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					50 094	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 064 732	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	44 185	
	ИТОГО					2 108 917	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	42 178	
	ИТОГО					2 151 095	
	НДС 18%				18	387 197	
	ВСЕГО С НДС					2 538 292	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)