«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ /Русович С.Б./	________________ /Емельянова О.Ю./	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: пр-кт Московский, д.д. 122-128, 130-136, 138-144, 146-152, 154-160 г. Калининград (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград») 

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Муниципальная земля	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.858	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.07	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	358.3	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	358.3	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ГОСТЕВЫХ ПАРКОВОК	
	тип 3	
5.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	1.092	
6.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	1.092	
7.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-1.092	
8.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	136.5	
9.	Розлив вяжущих материалов	т	0.874	
10.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.9	
11.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	1.092	
12.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	102.32	
13.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.012	
14.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	1.092	
15.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	12.776	
16.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.004	
17.	Розлив вяжущих материалов	т	0.328	
18.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.337	
19.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	1.092	
20.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	105.487	
21.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.012	
	УСТРОЙСТВО  ГОСТЕВЫХ ПАРКОВОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
22.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1	
23.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	160	
24.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.444	
25.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	48.84	
26.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.222	
27.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.222	
28.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	55.5	
29.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.111	
30.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.322	
31.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	22.2	
32.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	226.44	
	Установка бортовых камней	
33.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02727	
34.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	43.632	
35.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.182	
36.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	20.02	
37.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	3.03	
38.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	303	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
39.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.024	
40.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	38.4	
41.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.188	
42.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	20.68	
43.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.047	
44.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.794	
45.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	9.4	
46.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2	47.94	
47.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2	47.94	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
48.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00594	
49.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.504	
50.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.029	
51.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.19	
52.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.022	
53.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.022	
54.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	2.75	
55.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.009	
56.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.898	
57.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	2.2	
58.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	22.44	
	Установка бортовых камней	
59.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0075	
60.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12	
61.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.038	
62.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.18	
63.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.34	
64.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.027	
65.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	6.799	
66.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	134	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
67.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	12	
68.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
	КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА	
	Устройство ж/б плиты (6,0х8,5м)	
69.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.102	
70.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.22	
71.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	7.65	
72.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.803	
73.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.313	
74.	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0.313	
	Ограждение контейнерной площадки	
75.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.11	
76.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.697	
77.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 80 мм, толщина стенки 4 мм	т	0.25658	
78.	Монтаж связей и распорок из труб	т	0.1763	
79.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм	т	0.1763	
80.	Облицовка  стальным профилированным листом	100 м2	0.41	
81.	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7	м2	41	
82.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.057	
83.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.057	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
84.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.032	
85.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	51.2	
86.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.075	
87.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.825	
88.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.15	
89.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	15.15	
90.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
91.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.497	
92.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
93.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	3	
94.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
95.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
96.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
97.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.249	
98.	Песок природный для строительных работ средний	м3	27.39	
	
	Раздел 2.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ 122-128	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
99.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.263	
100.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.02	
101.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.95	
102.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	174.4	
103.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	174.4	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	тип 3	
104.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.619	
105.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.619	
106.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.619	
107.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	77.375	
108.	Розлив вяжущих материалов	т	0.495	
109.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.51	
110.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.619	
111.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	58	
112.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.007	
113.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.619	
114.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	7.242	
115.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.002	
116.	Розлив вяжущих материалов	т	0.186	
117.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.191	
118.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.619	
119.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	59.795	
120.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.007	
	Установка бортовых камней	
121.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01728	
122.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.648	
123.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.115	
124.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.65	
125.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.92	
126.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	192	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
127.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.081	
128.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	129.6	
129.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.644	
130.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	70.84	
131.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.161	
132.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	16.422	
133.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	32.2	
134.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2	164.22	
135.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2	164.22	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
136.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01323	
137.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	21.168	
138.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.064	
139.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.04	
140.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.049	
141.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.049	
142.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	6.125	
143.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.02	
144.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.999	
145.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	4.9	
146.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	49.98	
	Установка бортовых камней	
147.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02296	
148.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	36.736	
149.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.115	
150.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.65	
151.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	4.1	
152.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.081	
153.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	20.803	
154.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	410	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
155.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	4	
156.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
157.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
158.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.029	
159.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	46.4	
160.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.05	
161.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.55	
162.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.1	
163.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	10.1	
164.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
165.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.497	
166.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
167.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	3	
168.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
169.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
170.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
171.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.253	
172.	Песок природный для строительных работ средний	м3	27.83	
	Смотровой колодец (3 шт)	
173.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.05	
174.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	80	
175.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.185	
176.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.035	
177.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.37	
178.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	37.37	
179.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.234	
180.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.646	
181.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
182.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
183.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
184.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
185.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
186.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
187.	Люки чугунные тяжелые	шт.	3	
188.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.31	
189.	Песок природный для строительных работ средний	м3	34.1	
	
	Раздел 3.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ 130-136	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
190.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.28	
191.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.036	
192.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.9	
193.	Демонтаж металлоконструкций	т	0.136	
194.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	4	
195.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	шт.	6	
196.	Земля растительная	м3	2.28	
197.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	124.9	
198.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	124.9	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	тип 3	
199.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.289	
200.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.289	
201.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.289	
202.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	36.125	
203.	Розлив вяжущих материалов	т	0.231	
204.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.238	
205.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.289	
206.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	27.079	
207.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.003	
208.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.289	
209.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	3.381	
210.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0008	
211.	Розлив вяжущих материалов	т	0.087	
212.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.089	
213.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.289	
214.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	27.917	
215.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.003	
	Установка бортовых камней	
216.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01719	
217.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.504	
218.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.115	
219.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.65	
220.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.91	
221.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	191	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
222.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.026	
223.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	41.6	
224.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.204	
225.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	22.44	
226.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.051	
227.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.202	
228.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	10.2	
229.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2	104.04	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
230.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03402	
231.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	54.432	
232.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.164	
233.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	18.04	
234.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.126	
235.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.126	
236.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	15.75	
237.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.05	
238.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.141	
239.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	12.6	
240.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	128.52	
	Установка бортовых камней	
241.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01047	
242.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16.752	
243.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.052	
244.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.72	
245.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.87	
246.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.037	
247.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	9.488	
248.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	187	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
249.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	1	
250.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
251.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
252.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.6	
253.	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	6	
	Детская-игровая площадка	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
254.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.23	
255.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.458	
256.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт	24	
257.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	2.4	
258.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт	24	
259.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	24	
260.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
261.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0002	
262.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
263.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
	Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
264.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.048	
265.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	76.8	
266.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.285	
267.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	31.35	
268.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	19	
269.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	19.38	
270.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.303	
271.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	190	
272.	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2	1.9	
273.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2	193.8	
274.	Полиуретановое связующее	кг	28.5	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8	
275.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0028	
276.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.48	
277.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.014	
278.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.54	
279.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.5	
280.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.01	
281.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.537	
282.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	50	
	Элементы детской игровой  площадки	
283.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.03938	
284.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.03938	
285.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	6.3	
286.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.063	
287.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	6.426	
288.	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т	1.742	
289.	Качели детские на металлич. стойках с сиденьями  3х1,6х2м	шт	1	
290.	Качалка-балансир   2,1х0,5х0,8м	шт	1	
291.	Качалка на  пружинах   1,2х0.7х1м	шт	1	
292.	Детский игровой комплекс   3,8х1,0х2м	шт	1	
293.	Песочный дворик игровой  5,5х4,5х2,4м	шт	1	
294.	Детский гимнастический  комплекс  2,3х2,3х2,3м	шт	1	
295.	Детский игровой комплекс   6,7*6.2*3.8м	шт	1	
296.	Щит информационный 900*48*2120мм	шт	1	
	Скамейки, урны	
297.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0054	
298.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0054	
299.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.864	
300.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0054	
301.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.551	
302.	Монтаж  скамеек	т	0.306	
303.	Диван на металлических ножках	шт.	6	
304.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт	2	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
305.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.032	
306.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	51.2	
307.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.075	
308.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.825	
309.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.15	
310.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	15.15	
311.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
312.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.497	
313.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
314.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	3	
315.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
316.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
317.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
318.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.249	
319.	Песок природный для строительных работ средний	м3	27.39	
	Смотровой колодец (3 шт)	
320.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.056	
321.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	89.6	
322.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.23	
323.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.53	
324.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.46	
325.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	46.46	
326.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.234	
327.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.646	
328.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
329.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
330.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
331.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
332.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
333.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
334.	Люки чугунные тяжелые	шт.	3	
335.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.302	
336.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33.22	
	
	Раздел 4.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ 138-144	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
337.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.166	
338.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.048	
339.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.37	
341.	Разборка: мелкоблочных стен	м3	23.4	
342.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	143.3	
343.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	143.3	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	тип 3	
344.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.307	
345.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.307	
346.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.307	
347.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	38.375	
348.	Розлив вяжущих материалов	т	0.246	
349.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.253	
350.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.307	
351.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	28.766	
352.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.003	
353.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.307	
354.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	3.592	
355.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0008	
356.	Розлив вяжущих материалов	т	0.092	
357.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.095	
358.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.307	
359.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	29.656	
360.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.003	
	Установка бортовых камней	
361.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00549	
362.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.784	
363.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.037	
364.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.07	
365.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.61	
366.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	61	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
367.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.027	
368.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	43.2	
369.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.218	
370.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	23.98	
371.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.055	
372.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.559	
373.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	10.9	
374.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2	45.9	
375.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2	65.28	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
376.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03348	
377.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	53.568	
378.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.161	
379.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.71	
380.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.124	
381.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.124	
382.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	15.5	
383.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0496	
384.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.059	
385.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	12.4	
386.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	126.48	
	Установка бортовых камней	
387.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0135	
388.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	21.6	
389.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.067	
390.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.37	
391.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.41	
392.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.048	
393.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	12.228	
394.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	241	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
395.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
396.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
397.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.176	
398.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	281.6	
399.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.784	
400.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	86.24	
401.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.392	
402.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.392	
403.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	98	
404.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.196	
405.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	19.992	
406.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	39.2	
407.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	250.92	
408.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	148.92	
	Установка бортовых камней	
409.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00918	
410.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	14.688	
411.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.061	
412.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.71	
413.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.02	
414.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	102	
	УСТРОЙСТВО ТРЕНАЖЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
415.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.014	
416.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	22.4	
417.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.112	
418.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.32	
419.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.028	
420.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.856	
421.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	5.6	
422.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2	57.12	
	Установка бортовых камней	
423.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00123	
424.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.968	
425.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.006	
426.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.66	
427.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.22	
428.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.004	
429.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.116	
430.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	22	
	УСТРОЙСТВО ТРЕНАЖЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ	
	Элементы спортивной площадки	
431.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.00188	
432.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0019	
433.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.3	
434.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.003	
435.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	30.6	
436.	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т	0.196	
437.	Тренажер 1,4х0.6*1,4м	шт	1	
438.	Тренажер 1,9*0,4*1,6м	шт	1	
439.	Тренажер 1,1*0,9*1,4м	шт	1	
	Скамейки, урны	
440.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0054	
441.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0054	
442.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.864	
443.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0054	
444.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.551	
445.	Монтаж  скамеек	т	0.306	
446.	Диван на металлических ножках	шт.	6	
447.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт	2	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
448.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
449.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
450.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.031	
451.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	49.6	
452.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.07	
453.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.77	
454.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.14	
455.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	14.14	
456.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
457.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.497	
458.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
459.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	3	
460.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
461.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
462.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
463.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.25	
464.	Песок природный для строительных работ средний	м3	27.5	
	Смотровой колодец (3 шт)	
465.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.055	
466.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	88	
467.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.22	
468.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.42	
469.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.44	
470.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	44.44	
471.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.234	
472.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.646	
473.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
474.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
475.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
476.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
477.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
478.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
479.	Люки чугунные тяжелые	шт.	3	
480.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.303	
481.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33.33	
	Устройство ж/б подпорной стенки	
482.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.034	
483.	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	0.008	
484.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	67.2	
	Устройство подпорной стены	
485.	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	1.41	
486.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.014	
487.	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3	0.12	
488.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	1.023	
489.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.19	
490.	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	т	8.55	
491.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2	0.19	
492.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.084	
493.	Укладка труб дренажных полиэтиленовых (ПНД) гофрированных с геотекстилем диаметром 110 мм	100 м	0.16	
494.	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм	м	16	
495.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, щебнем	100 м3	0.114	
496.	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.13	
497.	Песок природный для строительных работ средний	м3	11.3	
	
	Раздел 5.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ 146-152	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
498.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.343	
499.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.029	
500.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.18	
501.	Разборка: кирпичных стен (мусорка)	м3	0.9	
502.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	156.2	
503.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	156.2	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	тип 3	
504.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.413	
505.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.413	
506.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.413	
507.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	51.625	
508.	Розлив вяжущих материалов	т	0.33	
509.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.34	
510.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.413	
511.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	38.698	
512.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.004	
513.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.413	
514.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	4.832	
515.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.002	
516.	Розлив вяжущих материалов	т	0.124	
517.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.128	
518.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.413	
519.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	39.896	
520.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.004	
	Установка бортовых камней	
521.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01863	
522.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	29.808	
523.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.124	
524.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13.64	
525.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.07	
526.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	207	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
527.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.017	
528.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.2	
529.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.132	
530.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14.52	
531.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.033	
532.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.366	
533.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	6.6	
534.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 красная	м2	33.66	
535.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2	33.66	
	Установка бортовых камней	
536.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00358	
537.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.728	
538.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.018	
539.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.98	
540.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.64	
541.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.013	
542.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.247	
543.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	64	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
544.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	2	
545.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
546.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.26	
547.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	416	
548.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.154	
549.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	126.94	
550.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.577	
551.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.577	
552.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	144.25	
553.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.288	
554.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	29.427	
555.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	57.7	
556.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	306	
557.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	282.54	
	Установка бортовых камней	
558.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01161	
559.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.576	
560.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.077	
561.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.47	
562.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.29	
563.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	129	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
564.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ	
	Покрытие  типа Гамбит	
565.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.026	
566.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	41.6	
567.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.155	
568.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.05	
569.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	10.3	
570.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	10.506	
571.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.164	
572.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	103	
573.	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм	100 м2	1.03	
574.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2	103	
	Установка бортовых камней	
575.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00246	
576.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.936	
577.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.012	
578.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.32	
579.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.44	
580.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.009	
581.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.233	
582.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	44	
	Элементы спортивной площадки	
583.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0119	
584.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	1.9	
585.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.019	
586.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.938	
587.	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т	0.554	
588.	Спортивный комплекс 4,3*1,2*2,2	шт	1	
589.	Спортивный комплекс 5,1*3*2,6м	шт	1	
	Скамейки, урны	
590.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0036	
591.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0036	
592.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.576	
593.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0036	
594.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.367	
595.	Монтаж  скамеек	т	0.204	
596.	Диван на металлических ножках	шт.	4	
597.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт	2	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
598.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.034	
599.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	54.4	
600.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.095	
601.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.045	
602.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.19	
603.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	19.19	
604.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
605.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.497	
606.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
607.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	3	
608.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
609.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
610.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
611.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.245	
612.	Песок природный для строительных работ средний	м3	26.95	
	Смотровой колодец (3 шт)	
613.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.052	
614.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	83.2	
615.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.195	
616.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.145	
617.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.39	
618.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	39.39	
619.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.234	
620.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.646	
621.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
622.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
623.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
624.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
625.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
626.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
627.	Люки чугунные тяжелые	шт.	3	
628.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.308	
629.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33.88	
	
	Раздел 6.  ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ 154-160	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
630.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.35	
631.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.028	
632.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.14	
633.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	80	
634.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	80.2	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	тип 3	
635.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.468	
636.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.468	
637.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.468	
638.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	58.5	
639.	Розлив вяжущих материалов	т	0.374	
640.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.386	
641.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.468	
642.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	43.852	
643.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.005	
644.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.468	
645.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	5.476	
646.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.002	
647.	Розлив вяжущих материалов	т	0.14	
648.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.145	
649.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.468	
650.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	45.209	
651.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.005	
	Установка бортовых камней	
652.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01809	
653.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28.944	
654.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.121	
655.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13.31	
656.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.01	
657.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	201	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
658.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02	
659.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	32	
660.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.16	
661.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.6	
662.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.04	
663.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.08	
664.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	8	
665.	Плитка тротуарная бетонная , размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 красная	м2	40.8	
666.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 черная	м2	40.8	
	Установка бортовых камней	
667.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00358	
668.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.728	
669.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.018	
670.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.98	
671.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.64	
672.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.013	
673.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.247	
674.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	64	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
675.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	32	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
676.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.168	
677.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	268.8	
678.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.746	
679.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	82.06	
680.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.373	
681.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.373	
682.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	93.25	
683.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.187	
684.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	19.023	
685.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	37.3	
686.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	199.92	
687.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	180.54	
	Установка бортовых камней	
688.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00207	
689.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.312	
690.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.014	
691.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.54	
692.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.23	
693.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	23	
	Устройство ж/б подпорной стенки	
694.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.124	
695.	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	0.031	
696.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	198.672	
	Устройство подпорной стены	
697.	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	5.166	
698.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.052	
699.	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3	0.44	
700.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	3.743	
701.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.69	
702.	Праймер битумный производства <Техно-Николь>	т	31.05	
703.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2	0.69	
704.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.308	
705.	Укладка труб дренажных полиэтиленовых (ПНД) гофрированных с геотекстилем диаметром 110 мм	100 м	0.574	
706.	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм	м	57.4	
707.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, щебнем	100 м3	0.416	
708.	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.46	
709.	Песок природный для строительных работ средний	м3	41.1	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
710.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
	ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
711.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.23	
712.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.458	
713.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт	24	
714.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	2.4	
715.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт	24	
716.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	24	
717.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
718.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0002	
719.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
720.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
	Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
721.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.048	
722.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	76.8	
723.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.285	
724.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	31.35	
725.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	19	
726.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	19.38	
727.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.303	
728.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	190	
729.	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2	1.9	
730.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2	193.8	
731.	Полиуретановое связующее	кг	28.5	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8	
732.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0028	
733.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.48	
734.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.014	
735.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.54	
736.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.5	
737.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.01	
738.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.537	
739.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	50	
	Элементы детской игровой  площадки	
740.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.03938	
741.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.03938	
742.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	6.3	
743.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.063	
744.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	6.426	
745.	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т	1.742	
746.	Качели детские на металлич. стойках с сиденьями  3х1,6х2м	шт	1	
747.	Качалка-балансир   2,1х0,5х0,8м	шт	1	
748.	Качалка на  пружинах   1,2х0.7х1м	шт	1	
749.	Детский игровой комплекс   3,8х1,0х2м	шт	1	
750.	Песочный дворик игровой  5,5х4,5х2,4м	шт	1	
751.	Детский гимнастический  комплекс  2,3х2,3х2,3м	шт	1	
752.	Детский игровой комплекс   6,7*6.2*3.8м	шт	1	
753.	Щит информационный 900*48*2120мм	шт	1	
	Скамейки, урны	
754.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0036	
755.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0036	
756.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.576	
757.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0036	
758.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.367	
759.	Монтаж  скамеек	т	0.204	
760.	Диван на металлических ножках	шт.	4	
761.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт	2	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
762.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.033	
763.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	52.8	
764.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.085	
765.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.935	
766.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.17	
767.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	17.17	
768.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
769.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.497	
770.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
771.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	3	
772.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
773.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
774.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
775.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.247	
776.	Песок природный для строительных работ средний	м3	27.17	
	Смотровой колодец (3 шт)	
777.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.053	
778.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	84.8	
779.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.205	
780.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.255	
781.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.41	
782.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	41.41	
783.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.234	
784.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.646	
785.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
786.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
787.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
788.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
789.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
790.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
791.	Люки чугунные тяжелые	шт.	3	
792.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.306	
793.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33.66	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»               Пряничников В.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                      Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)