«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор
МКУ «КР МКД»	Директор
ООО «УК Управдом»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.А. Тишковец /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
	
Объект:	ул. Товарная, д. 18-20, пер. Товарный, д.1-3	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на дополнительные работы по капитальному ремонту крыши 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1.8	
2.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	1.8	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.56	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.57	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.15	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.12	
7.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.26	
8.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.26	
9.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.02	
10.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.01	
11.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.01	
12.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник)	100 м	0.26	
13.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.838	
14.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	38.0466	
15.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.8	
16.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	225	
17.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1.8	
18.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	17.38	
19.	Устройство ветровой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.108	
20.	Разборка отдельных досок подшивки карниза (прим)	100 м2 подшивки	0.135	
21.	Подшивка карниза деревянного досками	100 м2 потолка	0.135	
22.	Простая окраска масляными составами по дереву карниза (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.272	
23.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.25	
24.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	6.08	
25.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	6.08	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)