«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 855 694	руб.	Смета на сумму:	5 855 694	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО ЖКХ «Чкаловск»	
		
______________________ /С.Б. Русович /	__________________ /А.В. Брезицкий /	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

	
	                                                                                         ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории многоквартирноых домов №№ 87,91 ул.Беланова г.Калининграда	
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	
Сметная стоимость:	5 855.694	тыс. руб.	
монтажных работ:	23.919	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.738	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	529.075	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	
		Раздел 1.  ул.Беланова,87	
	
		Демонтажные работы	
1.	1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.279	35 033.99	9 774	
			Объем: 398*0.07						
	1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	4.70115	293.690	1 381	
	1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	21.68388	166.870	3 618	
	1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.25829	1 040.11	1 309	
				(1)			293.69	370	
	1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	3.44286	1 402.64	4 829	
				(1)			293.69	1 011	
	1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.55242	33.02	18	
			Накладные расходы				104%	5 199	
			Сметная прибыль				60%	2 999	
			Всего с НР и СП					17 972	
	
2.	2.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3		0.153	35 033.99	5 360	
			Объем: 382*0.04						
	2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	2.57805	293.690	757	
	2. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	11.89116	166.870	1 984	
	2. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.69003	1 040.11	718	
				(1)			293.69	203	
	2. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.88802	1 402.64	2 648	
				(1)			293.69	554	
	2. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.30294	33.02	10	
			Накладные расходы				104%	2 851	
			Сметная прибыль				60%	1 645	
			Всего с НР и СП					9 855	
	
3.	3.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		3.3	17 585.60	58 032	
			Объем: 132+198						
	3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	31.02	218.640	6 782	
	3. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	225.258	178.290	40 161	
	3. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	31.02	548.61	17 018	
				(1)			218.64	6 782	
	3. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	93.06	9.17	853	
			Накладные расходы				104%	48 821	
			Сметная прибыль				60%	28 166	
			Всего с НР и СП					135 019	
	
4.	4.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж металлических конструкций (столба)	т		0.5	8 953.50	4 477	
			Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	2.0405	292.797	597	
	4. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	11.3295	194.020	2 198	
	4. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.0245	1 887.22	46	
				(1)			334.48	8	
	4. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.042	963.73	40	
				(1)			293.69	12	
	4. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	1.9075	888.41	1 695	
				(1)			293.69	560	
	4. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.336	9.06	3	
	4. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.0665	1 140.64	76	
				(1)			251.27	17	
	4. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.588	3.20	2	
	4. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	3.367	123.69	416	
			Накладные расходы				90%	2 516	
			Сметная прибыль				72%	2 012	
			Всего с НР и СП					9 005	
	
5.	5.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		97.8	44.94	4 395	
			Объем: (27.9+15.3)*1.8+(132*0.3*0.15*2.2)+198*0.2*0.08*2.2						
	
6.	6.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		97.8	278.84	27 271	
			Объем: (27.9+15.3)*1.8+(132*0.3*0.15*2.2)+198*0.2*0.08*2.2						
	
		Монтажные работы	
		Минимальные работы	
		УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
		Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2)	
7.	7.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.175	57 706.18	10 099	
			Объем: 438*0.4						
	7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	7.6335	293.690	2 242	
	7. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.639	160.940	425	
	7. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.8095	1 040.11	1 882	
				(1)			293.69	531	
	7. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.824	1 335.99	7 781	
				(1)			293.69	1 710	
	7. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.007	1 567.96	11	
			Накладные расходы				95%	2 534	
			Сметная прибыль				43%	1 147	
			Всего с НР и СП					13 779	
	
8.	8.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		280	160.69	44 993	
			Объем: 175*1.6						
	
9.	9.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.876	19 907.70	17 439	
			Объем: 438*0.2						
	9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	12.15888	278.220	3 383	
	9. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	13.77072	165.390	2 278	
	9. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.55052	1 668.59	2 587	
				(1)			293.69	455	
	9. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.75804	1 014.39	3 812	
				(1)			218.64	822	
	9. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	6.20208	1 308.98	8 118	
				(1)			313.27	1 943	
	9. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.64824	853.18	553	
				(1)			251.27	163	
	9. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	4.38	20.74	91	
			Накладные расходы				142%	8 039	
			Сметная прибыль				81%	4 585	
			Всего с НР и СП					30 063	
	
10.	10.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		96.36	547.69	52 775	
			Объем: 87.6*1.10						
	
11.	11.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.438	24 159.97	10 582	
	11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	9.18486	290.008	2 664	
	11. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	13.01298	176.510	2 297	
	11. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.52998	1 040.11	551	
				(1)			293.69	156	
	11. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.56064	1 668.59	935	
				(1)			293.69	165	
	11. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.26008	745.76	1 685	
				(1)			293.69	664	
	11. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.7668	855.34	3 222	
				(1)			293.69	1 106	
	11. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.2702	774.55	984	
				(1)			293.69	373	
	11. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.79716	853.18	680	
				(1)			251.27	200	
	11. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	10.95	20.74	227	
			Накладные расходы				142%	7 045	
			Сметная прибыль				81%	4 018	
			Всего с НР и СП					21 645	
	
12.	12.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см  или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2		0.438	1 859.98	815	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.0074	293.690	296	
	12. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.219	745.76	163	
				(1)			293.69	64	
	12. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.5037	855.34	431	
				(1)			293.69	148	
	12. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.2847	774.55	221	
				(1)			293.69	84	
			Накладные расходы				142%	420	
			Сметная прибыль				81%	240	
			Всего с НР и СП					1 475	
	
13.	13.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		109.5	2 280.66	249 732	
			Объем: 438*0.2*1.25						
			Поправки: М: =2280.66	
	
14.	14.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.35	434.92	152	
			Объем: 438*0.8/1000						
	14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.231	234.955	54	
	14. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.1155	1 317.95	152	
				(2)			469.91	54	
			Накладные расходы				142%	77	
			Сметная прибыль				81%	44	
			Всего с НР и СП					272	
	
15.	15.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.361	18 365.67	6 630	
			Объем: (0.3504)*1.03						
	
16.	16.	ГЭСН 27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.438	25 059.09	10 976	
	16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.06	8.34828	299.087	2 497	
	16. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	16.7754	198.760	3 334	
	16. 3.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.39722	1 375.12	1 921	
				(1)			313.27	438	
	16. 4.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6132	19.29	12	
	16. 5.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.73448	591.92	1 027	
				(1)			251.27	436	
	16. 6.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.04138	865.81	4 365	
				(1)			313.27	1 579	
	16. 7.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.17082	853.18	146	
				(1)			251.27	43	
	16. 8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00438	1 140.64	5	
				(1)			251.27	1	
	16. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0876	20.74	2	
	16. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0027156	60 512.22	164	
			Накладные расходы				142%	8 280	
			Сметная прибыль				81%	4 723	
			Всего с НР и СП					23 979	
	
17.	17.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.005	26 734.74	134	
			Объем: (0.438)*0.0108						
	
18.	18.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		40.52	3 250.03	131 691	
			Объем: (0.438)*92.5						
			Поправки: М: =3250.03	
	
19.	19.	ГЭСН 27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см   или исключать: к норме 27-06-020-06	1000 м2		0.438	42.34	19	
			Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	19. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.07884	198.760	16	
	19. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.14892	19.29	3	
			Накладные расходы				142%	23	
			Сметная прибыль				81%	13	
			Всего с НР и СП					55	
	
20.	20.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.002	26 734.74	53	
			Объем: (0.438)*0.0014						
			Начисления: Н48= 2	
	
21.	21.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		10.162	3 250.03	33 027	
			Объем: (0.438)*11.6						
			Поправки: М: =3250.03	
			Начисления: Н48= 2	
	
22.	22.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.131	434.92	57	
			Объем: 438*0.3/1000						
	22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.08646	234.955	20	
	22. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.04323	1 317.95	57	
				(2)			469.91	20	
			Накладные расходы				142%	28	
			Сметная прибыль				81%	16	
			Всего с НР и СП					102	
	
23.	23.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.135	18 365.67	2 479	
			Объем: (0.1314)*1.03						
	
24.	24.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.438	26 227.95	11 488	
	24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	8.37456	299.004	2 504	
	24. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	16.7754	198.760	3 334	
	24. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01314	963.73	13	
				(1)			293.69	4	
	24. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.39722	1 375.12	1 921	
				(1)			313.27	438	
	24. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6132	19.29	12	
	24. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.73448	591.92	1 027	
				(1)			251.27	436	
	24. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.04138	865.81	4 365	
				(1)			313.27	1 579	
	24. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.17082	853.18	146	
				(1)			251.27	43	
	24. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01752	1 140.64	20	
				(1)			251.27	4	
	24. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0876	20.74	2	
	24. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0027156	60 512.22	164	
	24. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0657	7 371.49	484	
			Накладные расходы				142%	8 290	
			Сметная прибыль				81%	4 729	
			Всего с НР и СП					24 507	
	
25.	25.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.005	26 734.74	134	
			Объем: (0.438)*0.0108						
	
26.	26.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		42.311	4 028.20	170 437	
			Объем: (0.438)*96.6						
			Поправки: М: =4028.20	
	
		Установка бортовых камней	
27.	27.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01269	57 706.18	732	
			Объем: (141*0.3*0.3)						
	27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5535378	293.690	163	
	27. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1913652	160.940	31	
	27. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1312146	1 040.11	136	
				(1)			293.69	39	
	27. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4223232	1 335.99	564	
				(1)			293.69	124	
	27. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0005076	1 567.96	1	
			Накладные расходы				95%	184	
			Сметная прибыль				43%	83	
			Всего с НР и СП					1 000	
	
28.	28.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		20.304	160.69	3 263	
			Объем: 12.69*1.6						
	
29.	29.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.085	19 907.70	1 692	
			Объем: (141*0.3*0.2)						
	29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.1798	278.220	328	
	29. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.3362	165.390	221	
	29. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.15045	1 668.59	251	
				(1)			293.69	44	
	29. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.36465	1 014.39	370	
				(1)			218.64	80	
	29. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.6018	1 308.98	788	
				(1)			313.27	189	
	29. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0629	853.18	54	
				(1)			251.27	16	
	29. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.425	20.74	9	
			Накладные расходы				142%	780	
			Сметная прибыль				81%	445	
			Всего с НР и СП					2 916	
	
30.	30.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		9.35	547.69	5 121	
			Объем: 8.5*1.10						
	
31.	31.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.41	34 981.10	49 323	
	31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.0152	291.333	296	
	31. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	107.2728	174.440	18 713	
	31. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.9588	963.73	924	
				(1)			293.69	282	
	31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0564	1 140.64	64	
				(1)			251.27	14	
	31. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00141	64 026.11	90	
	31. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	8.319	3 407.28	28 345	
	31. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0846	3 182.16	269	
	31. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2397	3 828.46	918	
			Накладные расходы				142%	26 993	
			Сметная прибыль				81%	15 397	
			Всего с НР и СП					91 713	
	
32.	32.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		141	348.61	49 154	
			Объем: (1.41)*100.0						
	
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
33.	33.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0351	57 706.18	2 025	
			Объем: 130*0.27						
	33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.531062	293.690	450	
	33. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.529308	160.940	85	
	33. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.362934	1 040.11	377	
				(1)			293.69	107	
	33. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.168128	1 335.99	1 561	
				(1)			293.69	343	
	33. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001404	1 567.96	2	
			Накладные расходы				95%	508	
			Сметная прибыль				43%	230	
			Всего с НР и СП					2 763	
	
34.	34.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		56.16	160.69	9 024	
			Объем: 35.1*1.6						
	
35.	35.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.169	19 907.70	3 364	
			Объем: 130*0.13						
	35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.34572	278.220	653	
	35. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.65668	165.390	439	
	35. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.29913	1 668.59	499	
				(1)			293.69	88	
	35. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.72501	1 014.39	735	
				(1)			218.64	159	
	35. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.19652	1 308.98	1 566	
				(1)			313.27	375	
	35. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.12506	853.18	107	
				(1)			251.27	31	
	35. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.845	20.74	18	
			Накладные расходы				142%	1 551	
			Сметная прибыль				81%	885	
			Всего с НР и СП					5 799	
	
36.	36.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		18.59	547.69	10 182	
			Объем: 16.9*1.10						
	
37.	37.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.13	24 159.97	3 141	
	37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.7261	290.008	791	
	37. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.8623	176.510	682	
	37. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.1573	1 040.11	164	
				(1)			293.69	46	
	37. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.1664	1 668.59	278	
				(1)			293.69	49	
	37. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.6708	745.76	500	
				(1)			293.69	197	
	37. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.118	855.34	956	
				(1)			293.69	328	
	37. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.377	774.55	292	
				(1)			293.69	111	
	37. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.2366	853.18	202	
				(1)			251.27	59	
	37. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.25	20.74	67	
			Накладные расходы				142%	2 092	
			Сметная прибыль				81%	1 193	
			Всего с НР и СП					6 426	
	
38.	38.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.13	1 859.98	-242	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.299	293.690	-88	
	38. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.065	745.76	-48	
				(1)			293.69	-19	
	38. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.1495	855.34	-128	
				(1)			293.69	-44	
	38. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0845	774.55	-65	
				(1)			293.69	-25	
			Накладные расходы				142%	-125	
			Сметная прибыль				81%	-71	
			Всего с НР и СП					-438	
	
39.	39.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		16.25	2 284.68	37 126	
			Объем: 130*0.1*1.25						
			Поправки: М: =2284.68	
	
40.	40.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.052	5 622.43	292	
			Объем: 130*0.04						
	40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.25636	233.102	60	
	40. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0494	1 668.59	82	
				(1)			293.69	15	
	40. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.20696	1 014.39	210	
				(1)			218.64	45	
			Накладные расходы				142%	85	
			Сметная прибыль				81%	49	
			Всего с НР и СП					426	
	
41.	41.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		5.304	2 381.97	12 634	
			Объем: (0.052)*102.0						
	
42.	42.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		13	2 506.70	32 587	
	42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.17	240.393	281	
	42. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	153.4	201.580	30 922	
	42. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.39	1 014.39	396	
				(1)			218.64	85	
	42. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	7.41	11.01	82	
	42. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.39	853.18	333	
				(1)			251.27	98	
	42. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.39	1 140.64	445	
				(1)			251.27	98	
	42. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.6	20.74	54	
	42. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.65	547.69	356	
			Накладные расходы				142%	44 308	
			Сметная прибыль				81%	25 274	
			Всего с НР и СП					102 170	
	
43.	43.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		66.3	440.00	29 172	
			Объем: 65*1.02						
			Поправки: М: =440	
	
44.	44.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		66.3	390.00	25 857	
			Объем: 65*1.02						
			Поправки: М: =390	
	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
45.	45.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.049	57 706.18	2 828	
			Объем: 194*0.25						
	45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.13738	293.690	628	
	45. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.73892	160.940	119	
	45. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.50666	1 040.11	527	
				(1)			293.69	149	
	45. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.63072	1 335.99	2 179	
				(1)			293.69	479	
	45. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00196	1 567.96	3	
			Накладные расходы				95%	710	
			Сметная прибыль				43%	321	
			Всего с НР и СП					3 859	
	
46.	46.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		78.4	160.69	12 598	
			Объем: 49*1.6						
	
47.	47.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.388	19 907.70	7 724	
			Объем: 194*0.2						
	47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.38544	278.220	1 498	
	47. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.09936	165.390	1 009	
	47. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.68676	1 668.59	1 146	
				(1)			293.69	202	
	47. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.66452	1 014.39	1 688	
				(1)			218.64	364	
	47. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.74704	1 308.98	3 596	
				(1)			313.27	861	
	47. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.28712	853.18	245	
				(1)			251.27	72	
	47. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.94	20.74	40	
			Накладные расходы				142%	3 560	
			Сметная прибыль				81%	2 031	
			Всего с НР и СП					13 315	
	
48.	48.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		42.68	547.69	23 375	
			Объем: 38.8*1.10						
	
49.	49.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.097	5 622.43	545	
			Объем: 194*0.05						
	49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.47821	233.102	111	
	49. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.09215	1 668.59	154	
				(1)			293.69	27	
	49. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.38606	1 014.39	392	
				(1)			218.64	84	
			Накладные расходы				142%	158	
			Сметная прибыль				81%	90	
			Всего с НР и СП					793	
	
50.	50.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		9.894	2 381.97	23 567	
			Объем: (0.097)*102.0						
	
51.	51.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		19.4	2 506.70	48 630	
	51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.746	240.393	420	
	51. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	228.92	201.580	46 146	
	51. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.582	1 014.39	590	
				(1)			218.64	127	
	51. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	11.058	11.01	122	
	51. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.582	853.18	497	
				(1)			251.27	146	
	51. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.582	1 140.64	664	
				(1)			251.27	146	
	51. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.88	20.74	80	
	51. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.97	547.69	531	
			Накладные расходы				142%	66 124	
			Сметная прибыль				81%	37 718	
			Всего с НР и СП					152 472	
	
52.	52.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		98.94	440.00	43 534	
			Объем: 97*1.02						
			Поправки: М: =440	
	
53.	53.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		98.94	390.00	38 587	
			Объем: 97*1.02						
			Поправки: М: =390	
	
		Установка бортовых камней	
54.	54.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01557	57 706.18	898	
			Объем: 278*0.2*0.28						
	54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.6791634	293.690	199	
	54. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2347956	160.940	38	
	54. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1609938	1 040.11	167	
				(1)			293.69	47	
	54. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.5181696	1 335.99	692	
				(1)			293.69	152	
	54. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0006228	1 567.96	1	
			Накладные расходы				95%	225	
			Сметная прибыль				43%	102	
			Всего с НР и СП					1 225	
	
55.	55.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		24.912	160.69	4 003	
			Объем: 15.57*1.6						
	
56.	56.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.078	19 907.70	1 553	
			Объем: (278*0.28*0.1)						
	56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.08264	278.220	301	
	56. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.22616	165.390	203	
	56. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.13806	1 668.59	230	
				(1)			293.69	41	
	56. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.33462	1 014.39	339	
				(1)			218.64	73	
	56. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.55224	1 308.98	723	
				(1)			313.27	173	
	56. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05772	853.18	49	
				(1)			251.27	15	
	56. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.39	20.74	8	
			Накладные расходы				142%	716	
			Сметная прибыль				81%	408	
			Всего с НР и СП					2 677	
	
57.	57.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.58	547.69	4 699	
			Объем: 7.8*1.10						
	
58.	58.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		2.78	14 687.22	40 830	
	58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	2.0016	291.333	583	
	58. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	211.5024	174.440	36 894	
	58. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.8904	963.73	1 822	
				(1)			293.69	555	
	58. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1112	1 140.64	127	
				(1)			251.27	28	
	58. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00278	64 026.11	178	
	58. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.4726	3 828.46	1 809	
			Накладные расходы				142%	53 217	
			Сметная прибыль				81%	30 356	
			Всего с НР и СП					124 404	
	
59.	59.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.055	3 182.16	175	
			Объем: (2.78)*(0.06*0.33)						
	
60.	60.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		14.106	3 407.28	48 063	
			Объем: (2.78)*(5.9*0.86)						
	
61.	61.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		278	199.88	55 567	
			Объем: (2.78)*100.0						
	
		Скамейки, урны	
62.	62.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0063	45 063.20	284	
			Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*7						
	62. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.764	160.940	284	
			Накладные расходы				80%	227	
			Сметная прибыль				38%	108	
			Всего с НР и СП					619	
	
63.	63.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0063	8 278.23	52	
	63. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.337428	154.560	52	
			Накладные расходы				80%	42	
			Сметная прибыль				38%	20	
			Всего с НР и СП					113	
	
64.	64.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.008	160.69	162	
			Объем: 0.63*1.6						
	
65.	65.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0063	50 005.23	315	
	65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.114219	293.386	34	
	65. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	1.134	160.940	183	
	65. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.1134	1 151.96	131	
				(1)			293.69	33	
	65. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.3024	3.09	1	
	65. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000819	1 140.64	1	
				(1)			251.27		
	65. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00126	20.74		
			Накладные расходы				105%	228	
			Сметная прибыль				55%	119	
			Всего с НР и СП					662	
	
66.	66.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.643	3 407.28	2 191	
			Объем: 0.0063*102						
	
67.	67.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.357	12 790.71	4 566	
			Объем: (51*7)/1000						
			Начисления: Н48= 0	
	67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	2.08131	292.797	609	
	67. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	11.55609	194.020	2 242	
	67. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.02499	1 887.22	47	
				(1)			334.48	8	
	67. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.04284	963.73	41	
				(1)			293.69	13	
	67. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.94565	888.41	1 729	
				(1)			293.69	571	
	67. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.34272	9.06	3	
	67. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.06783	1 140.64	77	
				(1)			251.27	17	
	67. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.59976	3.20	2	
	67. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	3.43434	123.69	425	
			Накладные расходы				90%	2 566	
			Сметная прибыль				72%	2 053	
			Всего с НР и СП					9 185	
	
68.	68.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		7	13 376.35	93 634	
	
69.	69.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		4	4 100.00	16 400	
			Поправки: М: =4100	
	
		Освещение с подключением к ВРУ МКД	
70.	70.	ГЭСНм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		0.6	708.67	425	
			Начисления: Н17= 2	
	70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.012	272.480	3	
	70. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	1.692	194.020	328	
	70. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.006	963.73	6	
				(1)			293.69	2	
	70. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.006	1 140.64	7	
				(1)			251.27	2	
	70. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.096	553.61	53	
	70. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.05	0.03	691.52	21	
	70. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.03	127.89	4	
			Накладные расходы				95%	314	
			Сметная прибыль				65%	215	
			Всего с НР и СП					955	
	
71.	71.	21.1.06.09-0151	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м		0.06	37 055.43	2 223	
	
72.	72.	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0.6	3 483.40	2 090	
			Начисления: Н17= 2	
	72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.006	293.690	2	
	72. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	9.774	196.390	1 920	
	72. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.006	331.30	2	
				(1)			293.69	2	
	72. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.12	179.36	22	
	72. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.0006	181 037.68	109	
			Накладные расходы				95%	1 826	
			Сметная прибыль				65%	1 249	
			Всего с НР и СП					5 165	
	
73.	73.	20.2.05.04-0024	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы	м		60	17.36	1 042	
	
74.	74.	ГЭСНм 08-03-596-03	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.		0.03	97 024.96	2 911	
			Начисления: Н17= 2	
	74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	96.42	2.8926	220.661	638	
	74. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	286.4	8.592	204.700	1 759	
	74. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.81	0.0543	963.73	52	
				(1)			293.69	16	
	74. 4.	91.06.06-042	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м	маш.-ч	92.8	2.784	276.71	770	
				(1)			218.64	609	
	74. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.81	0.0543	1 140.64	62	
				(1)			251.27	14	
	74. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.51	0.2553	47.30	12	
	74. 7.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.5	0.015	553.61	8	
	74. 8.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	5.2	0.156	68.29	11	
	74. 9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	38	1.14	102.35	117	
	74. 10.	14.4.03.17-0101	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.004	0.00012	213 290.78	26	
	74. 11.	20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт.	1.02	0.0306	1 923.39	59	
			Накладные расходы				95%	2 277	
			Сметная прибыль				65%	1 558	
			Всего с НР и СП					6 746	
	
75.	75.	С37 цена поставщ.	Прожектор светодиоодный ЭРА LPR-50-6500К-М Б0017302	шт		3	1 050.00	3 150	
			Поправки: М: =1050	
	
76.	76.	ГЭСНм 08-03-575-01 
(прим)	Прибор или аппарат	шт.		3	235.90	708	
			Начисления: Н17= 2	
	76. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.12	3.36	204.700	688	
	76. 2.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.06	102.35	6	
			Накладные расходы				95%	654	
			Сметная прибыль				65%	447	
			Всего с НР и СП					1 809	
	
77.	77.	С37 цена поставщ.	Автоматический выключатель В6/2	шт		3	121.00	363	
			Поправки: М: =121	
	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
		Устройство гостевых парковок дворовой территории	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
78.	78.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.144	57 706.18	8 310	
			Объем: (319)*0.45						
	78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.28128	293.690	1 845	
	78. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.17152	160.940	349	
	78. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.48896	1 040.11	1 549	
				(1)			293.69	437	
	78. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.79232	1 335.99	6 402	
				(1)			293.69	1 407	
	78. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00576	1 567.96	9	
			Накладные расходы				95%	2 084	
			Сметная прибыль				43%	943	
			Всего с НР и СП					11 338	
	
79.	79.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		230.4	160.69	37 023	
			Объем: 144*1.6						
	
80.	80.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.638	19 907.70	12 701	
			Объем: (319)*0.2						
	80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.85544	278.220	2 464	
	80. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	10.02936	165.390	1 659	
	80. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.12926	1 668.59	1 884	
				(1)			293.69	332	
	80. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.73702	1 014.39	2 776	
				(1)			218.64	598	
	80. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.51704	1 308.98	5 913	
				(1)			313.27	1 415	
	80. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.47212	853.18	403	
				(1)			251.27	119	
	80. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.19	20.74	66	
			Накладные расходы				142%	5 855	
			Сметная прибыль				81%	3 340	
			Всего с НР и СП					21 895	
	
81.	81.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		70.18	547.69	38 437	
			Объем: 63.8*1.10						
	
82.	82.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.319	24 159.97	7 707	
	82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	6.68943	290.008	1 940	
	82. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	9.47749	176.510	1 673	
	82. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.38599	1 040.11	401	
				(1)			293.69	113	
	82. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.40832	1 668.59	681	
				(1)			293.69	120	
	82. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.64604	745.76	1 228	
				(1)			293.69	483	
	82. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.7434	855.34	2 347	
				(1)			293.69	806	
	82. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.9251	774.55	717	
				(1)			293.69	272	
	82. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.58058	853.18	495	
				(1)			251.27	146	
	82. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	7.975	20.74	165	
			Накладные расходы				142%	5 130	
			Сметная прибыль				81%	2 927	
			Всего с НР и СП					15 764	
	
83.	83.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.319	1 859.98	593	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.7337	293.690	215	
	83. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1595	745.76	119	
				(1)			293.69	47	
	83. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.36685	855.34	314	
				(1)			293.69	108	
	83. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.20735	774.55	161	
				(1)			293.69	61	
			Накладные расходы				142%	305	
			Сметная прибыль				81%	174	
			Всего с НР и СП					1 072	
	
84.	84.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		79.75	2 280.66	181 883	
			Объем: (319)*0.2*1.25						
			Поправки: М: =2280.66	
	
85.	85.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1595	5 622.43	897	
			Объем: 319*0.05						
	85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.786335	233.102	183	
	85. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.151525	1 668.59	253	
				(1)			293.69	45	
	85. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.63481	1 014.39	644	
				(1)			218.64	139	
			Накладные расходы				142%	260	
			Сметная прибыль				81%	148	
			Всего с НР и СП					1 305	
	
86.	86.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		16.269	2 381.97	38 752	
			Объем: (0.1595)*102.0						
	
87.	87.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		31.9	2 506.70	79 964	
	87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.871	240.393	690	
	87. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	376.42	201.580	75 879	
	87. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.957	1 014.39	971	
				(1)			218.64	209	
	87. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	18.183	11.01	200	
	87. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.957	853.18	816	
				(1)			251.27	240	
	87. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.957	1 140.64	1 092	
				(1)			251.27	240	
	87. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	6.38	20.74	132	
	87. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.595	547.69	874	
			Накладные расходы				142%	108 728	
			Сметная прибыль				81%	62 021	
			Всего с НР и СП					250 713	
	
88.	88.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		196.86	650.00	127 959	
			Объем: 193*1.02						
			Поправки: М: =650	
	
89.	89.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		128.52	480.00	61 690	
			Объем: 126*1.02						
			Поправки: М: =480	
	
90.	90.	ГЭСН 27-09-017-01	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км		0.01	44 480.04	445	
			Объем: 10/1000						
	90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.35	0.0135	197.121	3	
	90. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.16	0.0316	182.740	6	
	90. 3.	91.13.01-022	Машина дорожная разметочная	маш.-ч	1.28	0.0128	1 073.95	14	
				(1)			194.16	2	
	90. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.07	0.0007	853.18	1	
				(1)			251.27		
	90. 5.	01.5.01.03-0001	Термопластик	кг	610	6.1	69.62	425	
			Накладные расходы				142%	13	
			Сметная прибыль				81%	7	
			Всего с НР и СП					465	
	
		Установка бортовых камней	
91.	91.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00702	57 706.18	405	
			Объем: (78*0.3*0.3)						
	91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3062124	293.690	90	
	91. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1058616	160.940	17	
	91. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0725868	1 040.11	75	
				(1)			293.69	21	
	91. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2336256	1 335.99	312	
				(1)			293.69	69	
	91. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002808	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	102	
			Сметная прибыль				43%	46	
			Всего с НР и СП					553	
	
92.	92.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		11.232	160.69	1 805	
			Объем: 7.02*1.6						
	
93.	93.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.047	19 907.70	936	
			Объем: (78*0.3*0.2)						
	93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.65236	278.220	181	
	93. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.73884	165.390	122	
	93. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.08319	1 668.59	139	
				(1)			293.69	24	
	93. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.20163	1 014.39	205	
				(1)			218.64	44	
	93. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.33276	1 308.98	436	
				(1)			313.27	104	
	93. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03478	853.18	30	
				(1)			251.27	9	
	93. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.235	20.74	5	
			Накладные расходы				142%	430	
			Сметная прибыль				81%	245	
			Всего с НР и СП					1 612	
	
94.	94.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.17	547.69	2 832	
			Объем: 4.7*1.10						
	
95.	95.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.78	34 981.10	27 285	
	95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.5616	291.333	164	
	95. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	59.3424	174.440	10 352	
	95. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5304	963.73	511	
				(1)			293.69	156	
	95. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0312	1 140.64	36	
				(1)			251.27	8	
	95. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00078	64 026.11	50	
	95. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	4.602	3 407.28	15 680	
	95. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0468	3 182.16	149	
	95. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1326	3 828.46	508	
			Накладные расходы				142%	14 933	
			Сметная прибыль				81%	8 518	
			Всего с НР и СП					50 736	
	
96.	96.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		78	348.61	27 192	
			Объем: (0.78)*100.0						
	
		Детская-игровая площадка	
		Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
97.	97.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.12	32 966.81	3 956	
	97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	2.6976	271.536	732	
	97. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	4.2768	176.510	755	
	97. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.3116	1 098.91	1 441	
				(1)			251.27	330	
	97. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.2888	1 055.77	1 361	
				(1)			293.69	379	
	97. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0972	1 140.64	111	
				(1)			251.27	24	
	97. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	6.708	42.97	288	
			Накладные расходы				90%	1 338	
			Сметная прибыль				72%	1 071	
			Всего с НР и СП					6 365	
	
98.	98.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.761	3 407.28	2 593	
			Объем: 0.12*6.34						
	
99.	99.	С40 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт		12	600.00	7 200	
			Поправки: М: =600	
	
100.	100.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		1.1	1 565.08	1 722	
	100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.748	251.270	188	
	100. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	7.821	176.510	1 380	
	100. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.121	1 140.64	138	
				(1)			251.27	30	
	100. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	0.627	323.90	203	
				(1)			251.27	158	
			Накладные расходы				90%	1 411	
			Сметная прибыль				72%	1 129	
			Всего с НР и СП					4 262	
	
101.	101.	С41 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт		11	2 100.00	23 100	
			Поправки: М: =2100	
	
102.	102.	С42 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.		11	210.00	2 310	
			Поправки: М: =210	
	
		Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
103.	103.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.023	57 706.18	1 327	
			Объем: 93*0.25						
	103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.00326	293.690	295	
	103. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.34684	160.940	56	
	103. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.23782	1 040.11	247	
				(1)			293.69	70	
	103. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.76544	1 335.99	1 023	
				(1)			293.69	225	
	103. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00092	1 567.96	1	
			Накладные расходы				95%	333	
			Сметная прибыль				43%	151	
			Всего с НР и СП					1 811	
	
104.	104.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		36.8	160.69	5 913	
			Объем: 23*1.6						
	
105.	105.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.14	19 907.70	2 787	
			Объем: 93*0.15						
	105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.9432	278.220	541	
	105. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.2008	165.390	364	
	105. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.2478	1 668.59	413	
				(1)			293.69	73	
	105. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.6006	1 014.39	609	
				(1)			218.64	131	
	105. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.9912	1 308.98	1 297	
				(1)			313.27	311	
	105. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1036	853.18	88	
				(1)			251.27	26	
	105. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.7	20.74	15	
			Накладные расходы				142%	1 285	
			Сметная прибыль				81%	733	
			Всего с НР и СП					4 805	
	
106.	106.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		15.4	547.69	8 434	
			Объем: 14*1.1						
	
107.	107.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		9.3	910.38	8 467	
			Объем: 93*0.1						
	107. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	34.038	172.950	5 887	
	107. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	4.464	3.09	14	
	107. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0186	132 002.35	2 455	
	107. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.255	20.74	68	
	107. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0093	4 637.18	43	
			Накладные расходы				123%	7 241	
			Сметная прибыль				64%	3 768	
			Всего с НР и СП					19 476	
	
108.	108.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		9.486	3 407.28	32 321	
			Объем: (9.3)*1.02						
	
109.	109.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.148	4 520.33	669	
			Объем: 93*1.596/1000						
	109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.05624	269.131	15	
	109. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	1.87072	182.740	342	
	109. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.02368	963.73	23	
				(1)			293.69	7	
	109. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.03256	1 140.64	37	
				(1)			251.27	8	
	109. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.004144	64 477.08	267	
			Накладные расходы				105%	375	
			Сметная прибыль				55%	196	
			Всего с НР и СП					1 240	
	
110.	110.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		93	97.42	9 060	
	
111.	111.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2		0.93	3 609.43	3 357	
	111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	0.7626	268.859	205	
	111. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	15.996	171.470	2 743	
	111. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.3162	331.30	105	
				(1)			293.69	93	
	111. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	0.4464	1 140.64	509	
				(1)			251.27	112	
			Накладные расходы				123%	3 626	
			Сметная прибыль				64%	1 887	
			Всего с НР и СП					8 870	
	
112.	112.	С44 цена постав.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2		94.86	1 740.00	165 056	
			Объем: 93*1.02						
			Поправки: М: =1740	
	
113.	113.	С45 цена постав.	Полиуретановое связующее	кг		13.95	370.00	5 162	
			Объем: 93*0.15						
			Поправки: М: =370	
	
		Установка бортовых камней	
114.	114.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00157	57 706.18	91	
			Объем: 28*0.2*0.28						
	114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0684834	293.690	20	
	114. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0236756	160.940	4	
	114. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0162338	1 040.11	17	
				(1)			293.69	5	
	114. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0522496	1 335.99	70	
				(1)			293.69	15	
	114. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000628	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	23	
			Сметная прибыль				43%	10	
			Всего с НР и СП					124	
	
115.	115.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		2.512	160.69	404	
			Объем: 1.57*1.6						
	
116.	116.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.008	19 907.70	159	
			Объем: (28*0.28*0.1)						
	116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.11104	278.220	31	
	116. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.12576	165.390	21	
	116. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01416	1 668.59	24	
				(1)			293.69	4	
	116. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.03432	1 014.39	35	
				(1)			218.64	8	
	116. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.05664	1 308.98	74	
				(1)			313.27	18	
	116. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00592	853.18	5	
				(1)			251.27	1	
	116. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.04	20.74	1	
			Накладные расходы				142%	74	
			Сметная прибыль				81%	42	
			Всего с НР и СП					275	
	
117.	117.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.88	547.69	482	
			Объем: 0.8*1.10						
	
118.	118.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.28	14 687.22	4 112	
	118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.2016	291.333	59	
	118. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	21.3024	174.440	3 716	
	118. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1904	963.73	183	
				(1)			293.69	56	
	118. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0112	1 140.64	13	
				(1)			251.27	3	
	118. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00028	64 026.11	18	
	118. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0476	3 828.46	182	
			Накладные расходы				142%	5 361	
			Сметная прибыль				81%	3 058	
			Всего с НР и СП					12 530	
	
119.	119.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.006	3 182.16	19	
			Объем: (0.28)*(0.06*0.33)						
	
120.	120.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.421	3 407.28	4 842	
			Объем: (0.28)*(5.9*0.86)						
	
121.	121.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		28	199.88	5 597	
			Объем: (0.28)*100.0						
	
		Элементы детской игровой  площадки	
122.	122.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.01125	45 063.20	507	
			Объем: (0.5*0.5*0.25)*18						
	122. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	3.15	160.940	507	
			Накладные расходы				80%	406	
			Сметная прибыль				38%	193	
			Всего с НР и СП					1 105	
	
123.	123.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.01125	8 278.23	93	
	123. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.60255	154.560	93	
			Накладные расходы				80%	74	
			Сметная прибыль				38%	35	
			Всего с НР и СП					203	
	
124.	124.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.8	160.69	289	
			Объем: 1.125*1.6						
	
125.	125.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.018	157 996.21	2 844	
			Объем: (0.5*0.5*0.4)*18						
	125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.3546	290.336	103	
	125. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	10.76868	176.510	1 901	
	125. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.31698	1 151.96	365	
				(1)			293.69	93	
	125. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.01332	963.73	13	
				(1)			293.69	4	
	125. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00486	1 014.39	5	
				(1)			218.64	1	
	125. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.52488	13.13	7	
	125. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.01944	1 140.64	22	
				(1)			251.27	5	
	125. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.007632	20.74		
	125. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00054	64 026.11	35	
	125. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.001476	13 992.60	21	
	125. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0013716	53 733.21	74	
	125. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0126	6 776.43	85	
	125. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.1718	270.27	317	
			Накладные расходы				105%	2 104	
			Сметная прибыль				55%	1 102	
			Всего с НР и СП					6 050	
	
126.	126.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.836	3 407.28	6 256	
			Объем: 0.018*102						
	
127.	127.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т		0.453	12 790.71	5 794	
			Объем: (99+77+112+165)/1000						
			Начисления: Н48= 0	
	127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	2.64099	292.797	773	
	127. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	14.66361	194.020	2 845	
	127. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.03171	1 887.22	60	
				(1)			334.48	11	
	127. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.05436	963.73	52	
				(1)			293.69	16	
	127. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	2.46885	888.41	2 193	
				(1)			293.69	725	
	127. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.43488	9.06	4	
	127. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.08607	1 140.64	98	
				(1)			251.27	22	
	127. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.76104	3.20	2	
	127. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	4.35786	123.69	539	
			Накладные расходы				90%	3 256	
			Сметная прибыль				72%	2 605	
			Всего с НР и СП					11 655	
	
128.	128.	С47 цена поставщ.	Детский спортивный комплекс  1400*1400*2235	шт		1	38 948.00	38 948	
			Поправки: М: =38948	
	
129.	129.	С15.1-02.21-1018	Песочница без крышки и навеса с оформлением на темы детских сказок	шт.		1	21 544.96	21 545	
			Поправки: М: =21544.96	
	
130.	130.	С15.1-02.08-1020	Качели односекционные цепные на опорах из металлических профильных труб, на подшипниках качения, с сиденьем из влагостойкой фанеры, окрашены цветными эмалями, размеры 1700х1900х2650 мм	шт.		1	23 762.76	23 763	
			Поправки: М: =23762.76	
	
131.	131.	С51 цена поставщ.	Домик 1915*1300*1750	шт		1	45 760.00	45 760	
			Поправки: М: =45760	
	
132.	132.	С53 цена поставщ.	Щит информационный	шт		1	10 358.00	10 358	
			Поправки: М: =10358	
	
		Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -15м2	
133.	133.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.004	57 706.18	231	
			Объем: 15*0.25						
	133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.17448	293.690	51	
	133. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.06032	160.940	10	
	133. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.04136	1 040.11	43	
				(1)			293.69	12	
	133. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.13312	1 335.99	178	
				(1)			293.69	39	
	133. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00016	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	58	
			Сметная прибыль				43%	26	
			Всего с НР и СП					315	
	
134.	134.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.4	160.69	1 028	
			Объем: 4.0*1.6						
	
135.	135.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.03	19 907.70	597	
			Объем: 15*0.2						
	135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4164	278.220	116	
	135. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.4716	165.390	78	
	135. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0531	1 668.59	89	
				(1)			293.69	16	
	135. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1287	1 014.39	131	
				(1)			218.64	28	
	135. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2124	1 308.98	278	
				(1)			313.27	67	
	135. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0222	853.18	19	
				(1)			251.27	6	
	135. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.15	20.74	3	
			Накладные расходы				142%	275	
			Сметная прибыль				81%	157	
			Всего с НР и СП					1 030	
	
136.	136.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.3	547.69	1 807	
			Объем: 3*1.10						
	
137.	137.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.008	5 622.43	45	
			Объем: 15*0.05						
	137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.03944	233.102	9	
	137. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0076	1 668.59	13	
				(1)			293.69	2	
	137. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.03184	1 014.39	32	
				(1)			218.64	7	
			Накладные расходы				142%	13	
			Сметная прибыль				81%	7	
			Всего с НР и СП					65	
	
138.	138.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.765	2 381.97	1 822	
			Объем: (0.0075)*102.0						
	
139.	139.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.5	2 506.70	3 760	
	139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.135	240.393	32	
	139. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	17.7	201.580	3 568	
	139. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 014.39	46	
				(1)			218.64	10	
	139. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.855	11.01	9	
	139. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.045	853.18	38	
				(1)			251.27	11	
	139. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 140.64	51	
				(1)			251.27	11	
	139. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.3	20.74	6	
	139. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.075	547.69	41	
			Накладные расходы				142%	5 112	
			Сметная прибыль				81%	2 916	
			Всего с НР и СП					11 788	
	
140.	140.	С29 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2		15.3	390.00	5 967	
			Объем: 15*1.02						
			Поправки: М: =390	
	
		опоры для сушки белья	
141.	141.	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.		0.04	57 061.03	2 282	
	141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	0.8992	271.536	244	
	141. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	1.4256	176.510	252	
	141. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	0.4372	1 098.91	480	
				(1)			251.27	110	
	141. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	0.4296	1 055.77	454	
				(1)			293.69	126	
	141. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0324	1 140.64	37	
				(1)			251.27	8	
	141. 6.	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)	м3	6.34	0.2536	3 800.35	964	
	141. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	2.236	42.97	96	
			Накладные расходы				90%	446	
			Сметная прибыль				72%	357	
			Всего с НР и СП					3 086	
	
142.	142.	23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		15	284.31	4 265	
	
143.	143.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0025	2 284.05	6	
	143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
	143. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.013275	219.680	3	
	143. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
	143. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
				(1)			218.64		
	143. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
				(1)			251.27		
	143. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0028	14.36		
	143. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00003	74 966.64	2	
	143. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000005	90 100.37		
			Накладные расходы				90%	3	
			Сметная прибыль				60%	2	
			Всего с НР и СП					11	
	
144.	144.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0025	2 760.99	7	
	144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
	144. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.009575	187.340	2	
	144. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
	144. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
				(1)			218.64		
	144. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
				(1)			251.27		
	144. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.001625	14.36		
	144. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0000475	100 794.90	5	
	144. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000035	69 552.24		
			Накладные расходы				90%	2	
			Сметная прибыль				60%	1	
			Всего с НР и СП					10	
	
		Установка бортовых камней	
145.	145.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00095	57 706.18	55	
			Объем: 17*0.2*0.28						
	145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.041439	293.690	12	
	145. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.014326	160.940	2	
	145. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.009823	1 040.11	10	
				(1)			293.69	3	
	145. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.031616	1 335.99	42	
				(1)			293.69	9	
	145. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000038	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	13	
			Сметная прибыль				43%	6	
			Всего с НР и СП					74	
	
146.	146.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		1.52	160.69	244	
			Объем: 0.95*1.6						
	
147.	147.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.005	19 907.70	100	
			Объем: (17*0.28*0.1)						
	147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.0694	278.220	19	
	147. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.0786	165.390	13	
	147. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.00885	1 668.59	15	
				(1)			293.69	3	
	147. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.02145	1 014.39	22	
				(1)			218.64	5	
	147. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.0354	1 308.98	46	
				(1)			313.27	11	
	147. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0037	853.18	3	
				(1)			251.27	1	
	147. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.025	20.74	1	
			Накладные расходы				142%	45	
			Сметная прибыль				81%	26	
			Всего с НР и СП					171	
	
148.	148.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.55	547.69	301	
			Объем: 0.5*1.10						
	
149.	149.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.17	14 687.22	2 497	
	149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1224	291.333	36	
	149. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	12.9336	174.440	2 256	
	149. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1156	963.73	111	
				(1)			293.69	34	
	149. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0068	1 140.64	8	
				(1)			251.27	2	
	149. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00017	64 026.11	11	
	149. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0289	3 828.46	111	
			Накладные расходы				142%	3 255	
			Сметная прибыль				81%	1 857	
			Всего с НР и СП					7 608	
	
150.	150.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.003	3 182.16	10	
			Объем: (0.17)*(0.06*0.33)						
	
151.	151.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.863	3 407.28	2 940	
			Объем: (0.17)*(5.9*0.86)						
	
152.	152.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		17	199.88	3 398	
			Объем: (0.17)*100.0						
	
		Иные виды работ	
153.	153.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		2	13 461.25	26 923	
	153. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	80	163.900	13 112	
	153. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	30	460.35	13 811	
			Накладные расходы				115%	15 079	
			Сметная прибыль				77%	10 096	
			Всего с НР и СП					52 098	
	
154.	154.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		2	4 109.25	8 218	
	154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	5.48	251.270	1 377	
	154. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	11.98	174.440	2 090	
	154. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	5.48	853.18	4 675	
				(1)			251.27	1 377	
	154. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	20	20.74	415	
	154. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	4	259.62	1 038	
			Накладные расходы				115%	3 987	
			Сметная прибыль				77%	2 670	
			Всего с НР и СП					14 875	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 803 776	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 399	
		. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 265	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 70, 72, 74, 76)					5 071	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 70, 72, 74, 76)					3 470	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					17 940	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 614 900	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					1 744 834	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3; %=95 - по стр. 7, 27, 33, 45, 54, 78, 91, 103, 114, 133, 145; %=142 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 29, 31, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 56, 58, 80, 82, 83, 85, 87, 90, 93, 95, 105, 116, 118, 135, 137, 139, 147, 149; %=80 - по стр. 62, 63, 122, 123; %=105 - по стр. 65, 109, 125; %=123 - по стр. 107, 111; %=90 - по стр. 143, 144; %=115 - по стр. 153, 154)					479 770	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 143, 144; %=43 - по стр. 7, 27, 33, 45, 54, 78, 91, 103, 114, 133, 145; %=81 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 29, 31, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 56, 58, 80, 82, 83, 85, 87, 90, 93, 95, 105, 116, 118, 135, 137, 139, 147, 149; %=38 - по стр. 62, 63, 122, 123; %=55 - по стр. 65, 109, 125; %=64 - по стр. 107, 111; %=77 - по стр. 153, 154)					274 392	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 369 062	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					22 797	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 4, 67, 97, 100, 127, 141)					11 534	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 4, 67, 97, 100, 127, 141)					9 227	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					43 558	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					152 415	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					152 415	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 587 240	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	71 745	
		Итого с непредвиденными расходами					3 658 985	
		НДС 20%				20	731 797	
		ВСЕГО С НДС					4 390 782	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					496 375	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					287 089	
	
		Раздел 2.  ул.Беланова,91	
	
		Демонтажные работы	
155.	155.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: бетонных, толщ. 7см	100 м3		0.104	35 033.99	3 644	
			Объем: 149*0.07						
	155. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.7524	293.690	515	
	155. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	8.08288	166.870	1 349	
	155. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.46904	1 040.11	488	
				(1)			293.69	138	
	155. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.28336	1 402.64	1 800	
				(1)			293.69	377	
	155. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.20592	33.02	7	
			Накладные расходы				104%	1 939	
			Сметная прибыль				60%	1 118	
			Всего с НР и СП					6 701	
	
156.	156.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: бетонных, толщ. 4см	100 м3		0.043	35 033.99	1 506	
			Объем: 108*0.04						
	156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.72455	293.690	213	
	156. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	3.34196	166.870	558	
	156. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.19393	1 040.11	202	
				(1)			293.69	57	
	156. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.53062	1 402.64	744	
				(1)			293.69	156	
	156. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.08514	33.02	3	
			Накладные расходы				104%	802	
			Сметная прибыль				60%	463	
			Всего с НР и СП					2 770	
	
157.	157.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.25	17 585.60	21 982	
			Объем: 54+71						
	157. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	11.75	218.640	2 569	
	157. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	85.325	178.290	15 213	
	157. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	11.75	548.61	6 446	
				(1)			218.64	2 569	
	157. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	35.25	9.17	323	
			Накладные расходы				104%	18 493	
			Сметная прибыль				60%	10 669	
			Всего с НР и СП					51 144	
	
158.	158.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		39.1	44.94	1 757	
			Объем: (10.4+4.3)*1.8+(108*0.3*0.15*2.2)+54*0.2*0.08*2.2						
	
159.	159.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		39.1	278.84	10 903	
			Объем: (10.4+4.3)*1.8+(108*0.3*0.15*2.2)+54*0.2*0.08*2.2						
	
		Монтажные работы	
		УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
		МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
		Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2)	
160.	160.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.065	57 706.18	3 751	
			Объем: 162*0.4						
	160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.8353	293.690	833	
	160. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.9802	160.940	158	
	160. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.6721	1 040.11	699	
				(1)			293.69	197	
	160. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.1632	1 335.99	2 890	
				(1)			293.69	635	
	160. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0026	1 567.96	4	
			Накладные расходы				95%	941	
			Сметная прибыль				43%	426	
			Всего с НР и СП					5 119	
	
161.	161.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		104	160.69	16 712	
			Объем: 65*1.6						
	
162.	162.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.324	19 907.70	6 450	
			Объем: 162*0.2						
	162. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.49712	278.220	1 251	
	162. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.09328	165.390	842	
	162. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.57348	1 668.59	957	
				(1)			293.69	168	
	162. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.38996	1 014.39	1 410	
				(1)			218.64	304	
	162. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.29392	1 308.98	3 003	
				(1)			313.27	719	
	162. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.23976	853.18	205	
				(1)			251.27	60	
	162. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.62	20.74	34	
			Накладные расходы				142%	2 972	
			Сметная прибыль				81%	1 695	
			Всего с НР и СП					11 117	
	
163.	163.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		35.64	547.69	19 520	
			Объем: 32.4*1.10						
	
164.	164.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.162	24 159.97	3 914	
	164. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.39714	290.008	985	
	164. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.81302	176.510	850	
	164. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.19602	1 040.11	204	
				(1)			293.69	58	
	164. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.20736	1 668.59	346	
				(1)			293.69	61	
	164. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.83592	745.76	623	
				(1)			293.69	246	
	164. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.3932	855.34	1 192	
				(1)			293.69	409	
	164. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.4698	774.55	364	
				(1)			293.69	138	
	164. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.29484	853.18	252	
				(1)			251.27	74	
	164. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	4.05	20.74	84	
			Накладные расходы				142%	2 606	
			Сметная прибыль				81%	1 486	
			Всего с НР и СП					8 006	
	
165.	165.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см  или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2		0.162	1 859.98	301	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	165. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.3726	293.690	109	
	165. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.081	745.76	60	
				(1)			293.69	24	
	165. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.1863	855.34	159	
				(1)			293.69	55	
	165. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.1053	774.55	82	
				(1)			293.69	31	
			Накладные расходы				142%	155	
			Сметная прибыль				81%	88	
			Всего с НР и СП					544	
	
166.	166.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		40.5	2 280.66	92 367	
			Объем: 162*0.2*1.25						
			Поправки: М: =2280.66	
	
167.	167.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.13	434.92	57	
			Объем: 162*0.8/1000						
	167. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.0858	234.955	20	
	167. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.0429	1 317.95	57	
				(2)			469.91	20	
			Накладные расходы				142%	28	
			Сметная прибыль				81%	16	
			Всего с НР и СП					102	
	
168.	168.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.133	18 365.67	2 443	
			Объем: (0.1296)*1.03						
	
169.	169.	ГЭСН 27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.162	25 059.09	4 060	
	169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.06	3.08772	299.087	923	
	169. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	6.2046	198.760	1 233	
	169. 3.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.51678	1 375.12	711	
				(1)			313.27	162	
	169. 4.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.2268	19.29	4	
	169. 5.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.64152	591.92	380	
				(1)			251.27	161	
	169. 6.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.86462	865.81	1 614	
				(1)			313.27	584	
	169. 7.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.06318	853.18	54	
				(1)			251.27	16	
	169. 8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00162	1 140.64	2	
				(1)			251.27		
	169. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0324	20.74	1	
	169. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0010044	60 512.22	61	
			Накладные расходы				142%	3 062	
			Сметная прибыль				81%	1 746	
			Всего с НР и СП					8 868	
	
170.	170.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.002	26 734.74	53	
			Объем: (0.162)*0.0108						
	
171.	171.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		14.99	3 250.03	48 718	
			Объем: (0.162)*92.5						
			Поправки: М: =3250.03	
	
172.	172.	ГЭСН 27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см   или исключать: к норме 27-06-020-06	1000 м2		0.162	42.34	7	
			Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	172. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.02916	198.760	6	
	172. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.05508	19.29	1	
			Накладные расходы				142%	9	
			Сметная прибыль				81%	5	
			Всего с НР и СП					20	
	
173.	173.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.0004	26 734.74	11	
			Объем: (0.162)*0.0014						
			Начисления: Н48= 2	
	
174.	174.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		3.758	3 250.03	12 214	
			Объем: (0.162)*11.6						
			Поправки: М: =3250.03	
			Начисления: Н48= 2	
	
175.	175.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.049	434.92	21	
			Объем: 162*0.3/1000						
	175. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.03234	234.955	8	
	175. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.01617	1 317.95	21	
				(2)			469.91	8	
			Накладные расходы				142%	11	
			Сметная прибыль				81%	6	
			Всего с НР и СП					39	
	
176.	176.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.05	18 365.67	918	
			Объем: (0.0486)*1.03						
	
177.	177.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.162	26 227.95	4 249	
	177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	3.09744	299.004	926	
	177. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	6.2046	198.760	1 233	
	177. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00486	963.73	5	
				(1)			293.69	1	
	177. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.51678	1 375.12	711	
				(1)			313.27	162	
	177. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.2268	19.29	4	
	177. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.64152	591.92	380	
				(1)			251.27	161	
	177. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.86462	865.81	1 614	
				(1)			313.27	584	
	177. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.06318	853.18	54	
				(1)			251.27	16	
	177. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00648	1 140.64	7	
				(1)			251.27	2	
	177. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0324	20.74	1	
	177. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0010044	60 512.22	61	
	177. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0243	7 371.49	179	
			Накладные расходы				142%	3 066	
			Сметная прибыль				81%	1 749	
			Всего с НР и СП					9 064	
	
178.	178.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.002	26 734.74	53	
			Объем: (0.162)*0.0108						
	
179.	179.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		15.649	4 028.20	63 037	
			Объем: (0.162)*96.6						
			Поправки: М: =4028.20	
	
		Установка бортовых камней	
180.	180.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00369	57 706.18	213	
			Объем: (41*0.3*0.3)						
	180. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1609578	293.690	47	
	180. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0556452	160.940	9	
	180. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0381546	1 040.11	40	
				(1)			293.69	11	
	180. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1228032	1 335.99	164	
				(1)			293.69	36	
	180. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001476	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	53	
			Сметная прибыль				43%	24	
			Всего с НР и СП					290	
	
181.	181.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		5.904	160.69	949	
			Объем: 3.69*1.6						
	
182.	182.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.025	19 907.70	498	
			Объем: (41*0.3*0.2)						
	182. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.347	278.220	97	
	182. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.393	165.390	65	
	182. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04425	1 668.59	74	
				(1)			293.69	13	
	182. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.10725	1 014.39	109	
				(1)			218.64	23	
	182. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.177	1 308.98	232	
				(1)			313.27	55	
	182. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0185	853.18	16	
				(1)			251.27	5	
	182. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.125	20.74	3	
			Накладные расходы				142%	230	
			Сметная прибыль				81%	131	
			Всего с НР и СП					859	
	
183.	183.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.75	547.69	1 506	
			Объем: 2.5*1.10						
	
184.	184.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.41	34 981.10	14 342	
	184. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.2952	291.333	86	
	184. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	31.1928	174.440	5 441	
	184. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.2788	963.73	269	
				(1)			293.69	82	
	184. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0164	1 140.64	19	
				(1)			251.27	4	
	184. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00041	64 026.11	26	
	184. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	2.419	3 407.28	8 242	
	184. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0246	3 182.16	78	
	184. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0697	3 828.46	267	
			Накладные расходы				142%	7 848	
			Сметная прибыль				81%	4 477	
			Всего с НР и СП					26 667	
	
185.	185.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		41	348.61	14 293	
			Объем: (0.41)*100.0						
	
		ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
186.	186.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		1	4 408.92	4 409	
	186. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.05	251.270	13	
	186. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	1.74	168.500	293	
	186. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.05	1 140.64	57	
				(1)			251.27	13	
	186. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.008	2 076.79	17	
	186. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	6	673.68	4 042	
			Накладные расходы				104%	318	
			Сметная прибыль				60%	184	
			Всего с НР и СП					4 911	
	
		УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
187.	187.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01404	57 706.18	810	
			Объем: 52*0.27						
	187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.6124248	293.690	180	
	187. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2117232	160.940	34	
	187. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1451736	1 040.11	151	
				(1)			293.69	43	
	187. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4672512	1 335.99	624	
				(1)			293.69	137	
	187. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0005616	1 567.96	1	
			Накладные расходы				95%	203	
			Сметная прибыль				43%	92	
			Всего с НР и СП					1 105	
	
188.	188.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		22.464	160.69	3 610	
			Объем: 14.04*1.6						
	
189.	189.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.068	19 907.70	1 354	
			Объем: 52*0.13						
	189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.94384	278.220	263	
	189. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.06896	165.390	177	
	189. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.12036	1 668.59	201	
				(1)			293.69	35	
	189. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.29172	1 014.39	296	
				(1)			218.64	64	
	189. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.48144	1 308.98	630	
				(1)			313.27	151	
	189. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05032	853.18	43	
				(1)			251.27	13	
	189. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.34	20.74	7	
			Накладные расходы				142%	625	
			Сметная прибыль				81%	356	
			Всего с НР и СП					2 335	
	
190.	190.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.48	547.69	4 097	
			Объем: 6.8*1.10						
	
191.	191.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.052	24 159.97	1 256	
	191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.09044	290.008	316	
	191. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.54492	176.510	273	
	191. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.06292	1 040.11	65	
				(1)			293.69	18	
	191. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.06656	1 668.59	111	
				(1)			293.69	20	
	191. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.26832	745.76	200	
				(1)			293.69	79	
	191. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.4472	855.34	383	
				(1)			293.69	131	
	191. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1508	774.55	117	
				(1)			293.69	44	
	191. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.09464	853.18	81	
				(1)			251.27	24	
	191. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.3	20.74	27	
			Накладные расходы				142%	836	
			Сметная прибыль				81%	477	
			Всего с НР и СП					2 569	
	
192.	192.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.052	1 859.98	-97	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	192. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.1196	293.690	-35	
	192. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.026	745.76	-19	
				(1)			293.69	-8	
	192. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.0598	855.34	-51	
				(1)			293.69	-18	
	192. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0338	774.55	-26	
				(1)			293.69	-10	
			Накладные расходы				142%	-50	
			Сметная прибыль				81%	-28	
			Всего с НР и СП					-175	
	
193.	193.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		6.5	2 284.68	14 850	
			Объем: 52*0.1*1.25						
			Поправки: М: =2284.68	
	
194.	194.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.021	5 622.43	118	
			Объем: 52*0.04						
	194. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.10353	233.102	24	
	194. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01995	1 668.59	33	
				(1)			293.69	6	
	194. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.08358	1 014.39	85	
				(1)			218.64	18	
			Накладные расходы				142%	34	
			Сметная прибыль				81%	19	
			Всего с НР и СП					172	
	
195.	195.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		2.142	2 381.97	5 102	
			Объем: (0.021)*102.0						
	
196.	196.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		5.2	2 506.70	13 035	
	196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.468	240.393	113	
	196. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	61.36	201.580	12 369	
	196. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.156	1 014.39	158	
				(1)			218.64	34	
	196. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.964	11.01	33	
	196. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.156	853.18	133	
				(1)			251.27	39	
	196. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.156	1 140.64	178	
				(1)			251.27	39	
	196. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.04	20.74	22	
	196. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.26	547.69	142	
			Накладные расходы				142%	17 724	
			Сметная прибыль				81%	10 110	
			Всего с НР и СП					40 870	
	
197.	197.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		26.52	440.00	11 669	
			Объем: 26*1.02						
			Поправки: М: =440	
	
198.	198.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		26.52	390.00	10 343	
			Объем: 26*1.02						
			Поправки: М: =390	
	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
199.	199.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03	57 706.18	1 731	
			Объем: 118*0.25						
	199. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.3086	293.690	384	
	199. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4524	160.940	73	
	199. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3102	1 040.11	323	
				(1)			293.69	91	
	199. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.9984	1 335.99	1 334	
				(1)			293.69	293	
	199. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012	1 567.96	2	
			Накладные расходы				95%	434	
			Сметная прибыль				43%	197	
			Всего с НР и СП					2 362	
	
200.	200.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		48	160.69	7 713	
			Объем: 30*1.6						
	
201.	201.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.236	19 907.70	4 698	
			Объем: 118*0.2						
	201. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.27568	278.220	911	
	201. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.70992	165.390	614	
	201. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.41772	1 668.59	697	
				(1)			293.69	123	
	201. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.01244	1 014.39	1 027	
				(1)			218.64	221	
	201. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.67088	1 308.98	2 187	
				(1)			313.27	523	
	201. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.17464	853.18	149	
				(1)			251.27	44	
	201. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.18	20.74	24	
			Накладные расходы				142%	2 166	
			Сметная прибыль				81%	1 235	
			Всего с НР и СП					8 099	
	
202.	202.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		25.96	547.69	14 218	
			Объем: 23.6*1.10						
	
203.	203.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.059	5 622.43	332	
			Объем: 118*0.05						
	203. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.29087	233.102	68	
	203. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.05605	1 668.59	94	
				(1)			293.69	16	
	203. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.23482	1 014.39	238	
				(1)			218.64	51	
			Накладные расходы				142%	97	
			Сметная прибыль				81%	55	
			Всего с НР и СП					484	
	
204.	204.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		6.018	2 381.97	14 335	
			Объем: (0.059)*102.0						
	
205.	205.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		11.8	2 506.70	29 579	
	205. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.062	240.393	255	
	205. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	139.24	201.580	28 068	
	205. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.354	1 014.39	359	
				(1)			218.64	77	
	205. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	6.726	11.01	74	
	205. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.354	853.18	302	
				(1)			251.27	89	
	205. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.354	1 140.64	404	
				(1)			251.27	89	
	205. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.36	20.74	49	
	205. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.59	547.69	323	
			Накладные расходы				142%	40 219	
			Сметная прибыль				81%	22 942	
			Всего с НР и СП					92 739	
	
206.	206.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		60.18	440.00	26 479	
			Объем: 59*1.02						
			Поправки: М: =440	
	
207.	207.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		60.18	390.00	23 470	
			Объем: 59*1.02						
			Поправки: М: =390	
	
		Установка бортовых камней	
208.	208.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01277	57 706.18	737	
			Объем: 228*0.2*0.28						
	208. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5570274	293.690	164	
	208. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1925716	160.940	31	
	208. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1320418	1 040.11	137	
				(1)			293.69	39	
	208. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4249856	1 335.99	568	
				(1)			293.69	125	
	208. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0005108	1 567.96	1	
			Накладные расходы				95%	185	
			Сметная прибыль				43%	84	
			Всего с НР и СП					1 006	
	
209.	209.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		20.432	160.69	3 283	
			Объем: 12.77*1.6						
	
210.	210.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.064	19 907.70	1 274	
			Объем: (228*0.28*0.1)						
	210. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.88832	278.220	247	
	210. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.00608	165.390	166	
	210. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.11328	1 668.59	189	
				(1)			293.69	33	
	210. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.27456	1 014.39	279	
				(1)			218.64	60	
	210. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.45312	1 308.98	593	
				(1)			313.27	142	
	210. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04736	853.18	40	
				(1)			251.27	12	
	210. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.32	20.74	7	
			Накладные расходы				142%	586	
			Сметная прибыль				81%	335	
			Всего с НР и СП					2 195	
	
211.	211.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.04	547.69	3 856	
			Объем: 6.4*1.10						
	
212.	212.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		2.28	14 687.22	33 487	
	212. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.6416	291.333	478	
	212. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	173.4624	174.440	30 259	
	212. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.5504	963.73	1 494	
				(1)			293.69	455	
	212. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0912	1 140.64	104	
				(1)			251.27	23	
	212. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00228	64 026.11	146	
	212. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3876	3 828.46	1 484	
			Накладные расходы				142%	43 647	
			Сметная прибыль				81%	24 897	
			Всего с НР и СП					102 031	
	
213.	213.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.045	3 182.16	143	
			Объем: (2.28)*(0.06*0.33)						
	
214.	214.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		11.569	3 407.28	39 419	
			Объем: (2.28)*(5.9*0.86)						
	
215.	215.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		228	199.88	45 573	
			Объем: (2.28)*100.0						
	
		Освещение с подключением к ВРУ МКД	
216.	216.	ГЭСНм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		0.2	708.67	142	
			Начисления: Н17= 2	
	216. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.004	272.480	1	
	216. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	0.564	194.020	109	
	216. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.002	963.73	2	
				(1)			293.69	1	
	216. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.002	1 140.64	2	
				(1)			251.27	1	
	216. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.032	553.61	18	
	216. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.05	0.01	691.52	7	
	216. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.01	127.89	1	
			Накладные расходы				95%	105	
			Сметная прибыль				65%	72	
			Всего с НР и СП					318	
	
217.	217.	21.1.06.09-0151	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м		0.02	37 055.43	741	
	
218.	218.	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0.2	3 483.40	697	
			Начисления: Н17= 2	
	218. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.002	293.690	1	
	218. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	3.258	196.390	640	
	218. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.002	331.30	1	
				(1)			293.69	1	
	218. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.04	179.36	7	
	218. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.0002	181 037.68	36	
			Накладные расходы				95%	609	
			Сметная прибыль				65%	417	
			Всего с НР и СП					1 723	
	
219.	219.	20.2.05.04-0024	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы	м		20	17.36	347	
	
220.	220.	ГЭСНм 08-03-596-03	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.		0.01	97 024.96	970	
			Начисления: Н17= 2	
	220. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	96.42	0.9642	220.661	213	
	220. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	286.4	2.864	204.700	586	
	220. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.81	0.0181	963.73	17	
				(1)			293.69	5	
	220. 4.	91.06.06-042	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м	маш.-ч	92.8	0.928	276.71	257	
				(1)			218.64	203	
	220. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.81	0.0181	1 140.64	21	
				(1)			251.27	5	
	220. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.51	0.0851	47.30	4	
	220. 7.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.5	0.005	553.61	3	
	220. 8.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	5.2	0.052	68.29	4	
	220. 9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	38	0.38	102.35	39	
	220. 10.	14.4.03.17-0101	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.004	0.00004	213 290.78	9	
	220. 11.	20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт.	1.02	0.0102	1 923.39	20	
			Накладные расходы				95%	759	
			Сметная прибыль				65%	519	
			Всего с НР и СП					2 248	
	
221.	221.	С37 цена поставщ.	Прожектор светодиоодный ЭРА LPR-50-6500К-М Б0017302	шт		1	1 050.00	1 050	
			Поправки: М: =1050	
	
222.	222.	ГЭСНм 08-03-575-01 
(прим)	Прибор или аппарат	шт.		1	235.90	236	
			Начисления: Н17= 2	
	222. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.12	1.12	204.700	229	
	222. 2.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.02	102.35	2	
			Накладные расходы				95%	218	
			Сметная прибыль				65%	149	
			Всего с НР и СП					602	
	
223.	223.	С37 цена поставщ.	Автоматический выключатель В6/2	шт		1	121.00	121	
			Поправки: М: =121	
	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
		Устройство гостевых парковок дворовой территории	
		Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
224.	224.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.031	57 706.18	1 789	
			Объем: (68)*0.45						
	224. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.35222	293.690	397	
	224. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.46748	160.940	75	
	224. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.32054	1 040.11	333	
				(1)			293.69	94	
	224. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.03168	1 335.99	1 378	
				(1)			293.69	303	
	224. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00124	1 567.96	2	
			Накладные расходы				95%	448	
			Сметная прибыль				43%	203	
			Всего с НР и СП					2 440	
	
225.	225.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		49.6	160.69	7 970	
			Объем: 31*1.6						
	
226.	226.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.136	19 907.70	2 707	
			Объем: (68)*0.2						
	226. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.88768	278.220	525	
	226. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.13792	165.390	354	
	226. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.24072	1 668.59	402	
				(1)			293.69	71	
	226. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.58344	1 014.39	592	
				(1)			218.64	128	
	226. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.96288	1 308.98	1 260	
				(1)			313.27	302	
	226. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.10064	853.18	86	
				(1)			251.27	25	
	226. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.68	20.74	14	
			Накладные расходы				142%	1 248	
			Сметная прибыль				81%	712	
			Всего с НР и СП					4 667	
	
227.	227.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		14.96	547.69	8 193	
			Объем: 13.6*1.10						
	
228.	228.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.068	24 159.97	1 643	
	228. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.42596	290.008	414	
	228. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	2.02028	176.510	357	
	228. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.08228	1 040.11	86	
				(1)			293.69	24	
	228. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.08704	1 668.59	145	
				(1)			293.69	26	
	228. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.35088	745.76	262	
				(1)			293.69	103	
	228. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.5848	855.34	500	
				(1)			293.69	172	
	228. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1972	774.55	153	
				(1)			293.69	58	
	228. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.12376	853.18	106	
				(1)			251.27	31	
	228. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.7	20.74	35	
			Накладные расходы				142%	1 095	
			Сметная прибыль				81%	625	
			Всего с НР и СП					3 362	
	
229.	229.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.068	1 859.98	126	
			Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	229. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.1564	293.690	46	
	229. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.034	745.76	25	
				(1)			293.69	10	
	229. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.0782	855.34	67	
				(1)			293.69	23	
	229. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0442	774.55	34	
				(1)			293.69	13	
			Накладные расходы				142%	65	
			Сметная прибыль				81%	37	
			Всего с НР и СП					229	
	
230.	230.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		17	2 280.66	38 771	
			Объем: (68)*0.2*1.25						
			Поправки: М: =2280.66	
	
231.	231.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.034	5 622.43	191	
			Объем: 68*0.05						
	231. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.16762	233.102	39	
	231. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0323	1 668.59	54	
				(1)			293.69	9	
	231. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.13532	1 014.39	137	
				(1)			218.64	30	
			Накладные расходы				142%	55	
			Сметная прибыль				81%	32	
			Всего с НР и СП					278	
	
232.	232.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		3.468	2 381.97	8 261	
			Объем: (0.034)*102.0						
	
233.	233.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		6.8	2 506.70	17 046	
	233. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.612	240.393	147	
	233. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	80.24	201.580	16 175	
	233. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.204	1 014.39	207	
				(1)			218.64	45	
	233. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.876	11.01	43	
	233. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.204	853.18	174	
				(1)			251.27	51	
	233. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.204	1 140.64	233	
				(1)			251.27	51	
	233. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.36	20.74	28	
	233. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.34	547.69	186	
			Накладные расходы				142%	23 177	
			Сметная прибыль				81%	13 221	
			Всего с НР и СП					53 444	
	
234.	234.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		69.36	650.00	45 084	
			Объем: 68*1.02						
			Поправки: М: =650	
	
235.	235.	ГЭСН 27-09-017-01	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км		0.01	44 480.04	445	
			Объем: 10/1000						
	235. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.35	0.0135	197.121	3	
	235. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.16	0.0316	182.740	6	
	235. 3.	91.13.01-022	Машина дорожная разметочная	маш.-ч	1.28	0.0128	1 073.95	14	
				(1)			194.16	2	
	235. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.07	0.0007	853.18	1	
				(1)			251.27		
	235. 5.	01.5.01.03-0001	Термопластик	кг	610	6.1	69.62	425	
			Накладные расходы				142%	13	
			Сметная прибыль				81%	7	
			Всего с НР и СП					465	
	
		Установка бортовых камней	
236.	236.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00261	57 706.18	151	
			Объем: (29*0.3*0.3)						
	236. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1138482	293.690	33	
	236. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0393588	160.940	6	
	236. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0269874	1 040.11	28	
				(1)			293.69	8	
	236. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0868608	1 335.99	116	
				(1)			293.69	26	
	236. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001044	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	37	
			Сметная прибыль				43%	17	
			Всего с НР и СП					205	
	
237.	237.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		4.176	160.69	671	
			Объем: 2.61*1.6						
	
238.	238.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.017	19 907.70	338	
			Объем: (29*0.3*0.2)						
	238. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.23596	278.220	66	
	238. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.26724	165.390	44	
	238. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.03009	1 668.59	50	
				(1)			293.69	9	
	238. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.07293	1 014.39	74	
				(1)			218.64	16	
	238. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.12036	1 308.98	158	
				(1)			313.27	38	
	238. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01258	853.18	11	
				(1)			251.27	3	
	238. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.085	20.74	2	
			Накладные расходы				142%	156	
			Сметная прибыль				81%	89	
			Всего с НР и СП					583	
	
239.	239.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.87	547.69	1 024	
			Объем: 1.7*1.10						
	
240.	240.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.29	34 981.10	10 145	
	240. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.2088	291.333	61	
	240. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	22.0632	174.440	3 849	
	240. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1972	963.73	190	
				(1)			293.69	58	
	240. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0116	1 140.64	13	
				(1)			251.27	3	
	240. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00029	64 026.11	19	
	240. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	1.711	3 407.28	5 830	
	240. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0174	3 182.16	55	
	240. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0493	3 828.46	189	
			Накладные расходы				142%	5 552	
			Сметная прибыль				81%	3 167	
			Всего с НР и СП					18 864	
	
241.	241.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		29	348.61	10 110	
			Объем: (0.29)*100.0						
	
		Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
242.	242.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.004	57 706.18	231	
			Объем: 15*0.25						
	242. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.17448	293.690	51	
	242. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.06032	160.940	10	
	242. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.04136	1 040.11	43	
				(1)			293.69	12	
	242. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.13312	1 335.99	178	
				(1)			293.69	39	
	242. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00016	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	58	
			Сметная прибыль				43%	26	
			Всего с НР и СП					315	
	
243.	243.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.4	160.69	1 028	
			Объем: 4.0*1.6						
	
244.	244.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.03	19 907.70	597	
			Объем: 15*0.2						
	244. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4164	278.220	116	
	244. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.4716	165.390	78	
	244. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0531	1 668.59	89	
				(1)			293.69	16	
	244. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1287	1 014.39	131	
				(1)			218.64	28	
	244. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2124	1 308.98	278	
				(1)			313.27	67	
	244. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0222	853.18	19	
				(1)			251.27	6	
	244. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.15	20.74	3	
			Накладные расходы				142%	275	
			Сметная прибыль				81%	157	
			Всего с НР и СП					1 030	
	
245.	245.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.3	547.69	1 807	
			Объем: 3*1.10						
	
246.	246.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.008	5 622.43	45	
			Объем: 15*0.05						
	246. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.03944	233.102	9	
	246. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0076	1 668.59	13	
				(1)			293.69	2	
	246. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.03184	1 014.39	32	
				(1)			218.64	7	
			Накладные расходы				142%	13	
			Сметная прибыль				81%	7	
			Всего с НР и СП					65	
	
247.	247.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.765	2 381.97	1 822	
			Объем: (0.0075)*102.0						
	
248.	248.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.5	2 506.70	3 760	
	248. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.135	240.393	32	
	248. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	17.7	201.580	3 568	
	248. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 014.39	46	
				(1)			218.64	10	
	248. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.855	11.01	9	
	248. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.045	853.18	38	
				(1)			251.27	11	
	248. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 140.64	51	
				(1)			251.27	11	
	248. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.3	20.74	6	
	248. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.075	547.69	41	
			Накладные расходы				142%	5 112	
			Сметная прибыль				81%	2 916	
			Всего с НР и СП					11 788	
	
249.	249.	С29 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2		15.3	390.00	5 967	
			Объем: 15*1.02						
			Поправки: М: =390	
	
		опоры для сушки белья	
250.	250.	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.		0.04	57 061.03	2 282	
	250. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	0.8992	271.536	244	
	250. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	1.4256	176.510	252	
	250. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	0.4372	1 098.91	480	
				(1)			251.27	110	
	250. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	0.4296	1 055.77	454	
				(1)			293.69	126	
	250. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0324	1 140.64	37	
				(1)			251.27	8	
	250. 6.	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)	м3	6.34	0.2536	3 800.35	964	
	250. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	2.236	42.97	96	
			Накладные расходы				90%	446	
			Сметная прибыль				72%	357	
			Всего с НР и СП					3 086	
	
251.	251.	23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		15	284.31	4 265	
	
252.	252.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0025	2 284.05	6	
	252. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
	252. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.013275	219.680	3	
	252. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
	252. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
				(1)			218.64		
	252. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
				(1)			251.27		
	252. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0028	14.36		
	252. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00003	74 966.64	2	
	252. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000005	90 100.37		
			Накладные расходы				90%	3	
			Сметная прибыль				60%	2	
			Всего с НР и СП					11	
	
253.	253.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0025	2 760.99	7	
	253. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
	253. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.009575	187.340	2	
	253. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
	253. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
				(1)			218.64		
	253. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
				(1)			251.27		
	253. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.001625	14.36		
	253. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0000475	100 794.90	5	
	253. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000035	69 552.24		
			Накладные расходы				90%	2	
			Сметная прибыль				60%	1	
			Всего с НР и СП					10	
	
		Установка бортовых камней	
254.	254.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00095	57 706.18	55	
			Объем: 17*0.2*0.28						
	254. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.041439	293.690	12	
	254. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.014326	160.940	2	
	254. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.009823	1 040.11	10	
				(1)			293.69	3	
	254. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.031616	1 335.99	42	
				(1)			293.69	9	
	254. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000038	1 567.96		
			Накладные расходы				95%	13	
			Сметная прибыль				43%	6	
			Всего с НР и СП					74	
	
255.	255.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		1.52	160.69	244	
			Объем: 0.95*1.6						
	
256.	256.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.005	19 907.70	100	
			Объем: (17*0.28*0.1)						
	256. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.0694	278.220	19	
	256. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.0786	165.390	13	
	256. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.00885	1 668.59	15	
				(1)			293.69	3	
	256. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.02145	1 014.39	22	
				(1)			218.64	5	
	256. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.0354	1 308.98	46	
				(1)			313.27	11	
	256. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0037	853.18	3	
				(1)			251.27	1	
	256. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.025	20.74	1	
			Накладные расходы				142%	45	
			Сметная прибыль				81%	26	
			Всего с НР и СП					171	
	
257.	257.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.55	547.69	301	
			Объем: 0.5*1.10						
	
258.	258.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.17	14 687.22	2 497	
	258. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1224	291.333	36	
	258. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	12.9336	174.440	2 256	
	258. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1156	963.73	111	
				(1)			293.69	34	
	258. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0068	1 140.64	8	
				(1)			251.27	2	
	258. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00017	64 026.11	11	
	258. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0289	3 828.46	111	
			Накладные расходы				142%	3 255	
			Сметная прибыль				81%	1 857	
			Всего с НР и СП					7 608	
	
259.	259.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.003	3 182.16	10	
			Объем: (0.17)*(0.06*0.33)						
	
260.	260.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.863	3 407.28	2 940	
			Объем: (0.17)*(5.9*0.86)						
	
261.	261.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		17	199.88	3 398	
			Объем: (0.17)*100.0						
	
		ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
262.	262.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	13 461.25	13 461	
	262. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	40	163.900	6 556	
	262. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	460.35	6 905	
			Накладные расходы				115%	7 539	
			Сметная прибыль				77%	5 048	
			Всего с НР и СП					26 049	
	
263.	263.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1	4 109.25	4 109	
	263. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	2.74	251.270	688	
	263. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	5.99	174.440	1 045	
	263. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	2.74	853.18	2 338	
				(1)			251.27	688	
	263. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	10	20.74	207	
	263. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	2	259.62	519	
			Накладные расходы				115%	1 993	
			Сметная прибыль				77%	1 334	
			Всего с НР и СП					7 436	

		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					879 233	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 133	
		. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 088	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 216, 218, 220, 222)					1 690	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 216, 218, 220, 222)					1 156	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 979	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					814 713	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					464 467	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 155-157, 186; %=95 - по стр. 160, 180, 187, 199, 208, 224, 236, 242, 254; %=142 - по стр. 162, 164, 165, 167, 169, 172, 175, 177, 182, 184, 189, 191, 192, 194, 196, 201, 203, 205, 210, 212, 226, 228, 229, 231, 233, 235, 238, 240, 244, 246, 248, 256, 258; %=90 - по стр. 252, 253; %=115 - по стр. 262, 263)					199 396	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 155-157, 186, 252, 253; %=43 - по стр. 160, 180, 187, 199, 208, 224, 236, 242, 254; %=81 - по стр. 162, 164, 165, 167, 169, 172, 175, 177, 182, 184, 189, 191, 192, 194, 196, 201, 203, 205, 210, 212, 226, 228, 229, 231, 233, 235, 238, 240, 244, 246, 248, 256, 258; %=77 - по стр. 262, 263)					114 546	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 128 655	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 282	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 250)					446	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 250)					357	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 085	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					54 840	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					54 840	
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 196 824	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	23 936	
		Итого с непредвиденными расходами					1 220 760	
		НДС 20%				20	244 152	
		ВСЕГО С НДС					1 464 912	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					201 532	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					116 059	
	
		.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					3 683 009	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 532	
		. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					4 353	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 70, 72, 74, 76, 216, 218, 220, 222)					6 761	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 70, 72, 74, 76, 216, 218, 220, 222)					4 626	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					23 919	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 429 613	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					2 209 301	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3, 155-157, 186; %=95 - по стр. 7, 27, 33, 45, 54, 78, 91, 103, 114, 133, 145, 160, 180, 187, 199, 208, 224, 236, 242, 254; %=142 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 29, 31, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 56, 58, 80, 82, 83, 85, 87, 90, 93, 95, 105, 116, 118, 135, 137, 139, 147, 149, 162, 164, 165, 167, 169, 172, 175, 177, 182, 184, 189, 191, 192, 194, 196, 201, 203, 205, 210, 212, 226, 228, 229, 231, 233, 235, 238, 240, 244, 246, 248, 256, 258; %=80 - по стр. 62, 63, 122, 123; %=105 - по стр. 65, 109, 125; %=123 - по стр. 107, 111; %=90 - по стр. 143, 144, 252, 253; %=115 - по стр. 153, 154, 262, 263)					679 166	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 143, 144, 155-157, 186, 252, 253; %=43 - по стр. 7, 27, 33, 45, 54, 78, 91, 103, 114, 133, 145, 160, 180, 187, 199, 208, 224, 236, 242, 254; %=81 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 29, 31, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 56, 58, 80, 82, 83, 85, 87, 90, 93, 95, 105, 116, 118, 135, 137, 139, 147, 149, 162, 164, 165, 167, 169, 172, 175, 177, 182, 184, 189, 191, 192, 194, 196, 201, 203, 205, 210, 212, 226, 228, 229, 231, 233, 235, 238, 240, 244, 246, 248, 256, 258; %=38 - по стр. 62, 63, 122, 123; %=55 - по стр. 65, 109, 125; %=64 - по стр. 107, 111; %=77 - по стр. 153, 154, 262, 263)					388 938	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 497 717	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					25 079	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 4, 67, 97, 100, 127, 141, 250)					11 980	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 4, 67, 97, 100, 127, 141, 250)					9 584	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					46 643	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					8 530	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					8 530	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					207 255	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					207 255	
		. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					4 784 064	
		Непредвиденные расходы - 2%				2	95 681	
		Итого с непредвиденными расходами					4 879 745	
		НДС 20%				20	975 949	
		ВСЕГО С НДС					5 855 694	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					697 907	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					403 148	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ "КР МКД":                           Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ "КР МКД":                               Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)