«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»			
Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	          Директор МКУ «КР МКД»			
				
________________ /О.Б. Манойло /	________________ /С.Б. Русович /			
				
«______»________________2016г.	«______»_______________2016г.			

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т			
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия 
МКД №3-17 по ул. Березовой в г.Калининграде			

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	23.23	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	23.23	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков сплошной	100 м2 кровли	23.23	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.81	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	6.32	
6.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	4.05	
7.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки	2.8	
8.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена ригелей из досок	100 м	3.24	
9.	Е10-01-010-01	Демонтаж элементов каркаса из брусьев (укосы)	1 м3 древесины в конструкции	3.16	
10.	Е10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев (укосы)	1 м3 древесины в конструкции	3.16	
11.	Е58-2-3	Разборка слуховых окон полукруглых	100 окон	0.16	
12.	Е10-01-034-03	Установка люка выхода на кровлю	100 м2 проемов	0.0768	
13.	С цена поставщик.	Окно люк FACRO WSZ 0,6*0,8	м2	7.68	
	РЕМОНТ ВЕНТКАНАЛОВ	
14.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.7	
15.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2.94	
16.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб	0.35	
17.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2.31	
18.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12 каналов)	100 м труб	0.35	
19.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	8.47	
20.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	3.15	
21.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.15	
22.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	2.698	
23.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	2.698	
24.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2 покрытия	1.0792	
25.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.59	
26.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	198.513	
27.	Е26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом  при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	20.23	
28.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	409.4552	
29.	Е12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	23.23	
30.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием,снегозадержатели	м2	444	
31.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2.3	
32.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.46	
33.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.23	
34.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.23	
35.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.92	
36.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.644	
37.	Е54-3-1	Разборка ветровой доски	100 м2 подшивки	0.0468	
38.	Е10-01-012-04	Устройство ветровой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0468	
39.	Е54-3-1	Разборка лобовой доски	100 м2 подшивки	0.4047	
40.	Е10-01-012-04	Устройство лобовой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.4047	
41.	Е15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву ветровой, лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4515	
42.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.36	
43.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.36	
44.	С цена поставщик.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	24	
45.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	24	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
46.	Е11-01-008-02	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной  шлаковой	1 м3 изоляции	228.3	
47.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	15.22	
48.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	1862.928	
49.	Е11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	15.22	
50.	С104-1703	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	235.149	
51.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	15.22	
52.	С101-5833	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	1862.928	
53.	Е10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1.75	
54.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.75	
55.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	36.225	
56.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен	1 м3	3	
57.	Е46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	3	
58.	Е54-14-2	Укрепление концов деревянных балок у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	1 место	50	
59.	Е54-4-3	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	2.1	
60.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	407.792	
61.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	407.792	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                         М.В. Белоусов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК МКУ «КР МКД»                                  О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)