«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КРМКД»	Директор ООО «УК Мегадом)	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Уланова О.В. /	
		
«03»декабря 2015 г.	«03»декабря 2015 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт лестниц в подъезде МКД №14 по ул. Коммунистическая в г. Калининграде по решению суда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2	0.045	
2.	Разборка обивки стен кровельной сталью оцинкованной (прим)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0924	
3.	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	100 м2 горизонтальной проекции	0.105	
4.	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой ОСБ с двух сторон	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.045	
5.	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 22 мм	м2	9	
6.	Устройство лестниц (из доски 1 сорта) с подшивкой плитой ОСБ т.12мм	1 м2 горизонтальной проекции	10.5	
7.	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 12 мм	м2	10.5	
8.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	2.31	
9.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	0.105	
10.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта	м3	0.21	
11.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.315	
12.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.42	
13.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	8.694	
14.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.588	
15.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.394	
16.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.225	
17.	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0.01	
18.	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0.021	
19.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (б/у)	100 м2 проемов	0.021	
20.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	1	
21.	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%	100 м2	0.147	
22.	Балясина 45*45*900 (сосна)	шт	130	
23.	Столбы 45*45*90 (сосна)	шт	8	
24.	Подперильник4500 (сосна)	шт	7	
25.	Поручни из древесины тип П-2 размером 44х75 мм	м	26	
26.	Поворот 90 (сосна)	шт	11	
27.	Тетива 300*80*4500 сорт А	шт	6	
28.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву (ограждения)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.216	
29.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.9	
30.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.9	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                   Кончиц А.К.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД»                     Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)