«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
И.о. Директора МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «Эгида-Строй-Инвест»	
		
__________________________ /Ю.Г. Поломошнов /	___________________________ /С.Ю.Альтман /	
		
«______»___________________________ 2014г.	«______»__________________________ 2014г.	
	
Объект: МКД №33-35 по ул.Г.Димитрова, г.Калининград	
  В Е Д О М О С Т Ь  ОБЪЕМОВ  РАБОТ  	
	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 33-35 по ул.Г.Димитрова г.Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из металлочерепицы	100 м2 покрытия	6	
2.	Разборка подшивки карниза	100 м2 подшивки	0.7	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	6	
5.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	6	
6.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок, укрепление стропил с установкой накладок с двух сторон с креплением болтами	100 м досок	0.22	
7.	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	24.2	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.4	
9.	Установка элементов каркаса из брусьев,стойки и прогоны у дымоходов	1 м3 древесины в конструкции	1.86	
10.	Крепление стоек к коньковому прогону уголком	100 м плинтуса	0.058	
11.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0.0435	
12.	Заделка щелей в элементах стропильной системы	100 м шва с одной стороны	0.39	
13.	Клей столярный сухой	кг	4	
14.	Клинья деревянные 50х100х400 мм	м3	0.02	
15.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (диаметром 10 мм)	100 отверстий	2.2	
16.	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	2.2	
17.	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок, крепление мауэрлата к кладке	100 кг анкеров	1.562	
18.	Изоляция деревянных конструкций обертыванием толью	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.3	
19.	Изоляция деревянных конструкций у дымоходов	1 м3 изоляции	1.65	
20.	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 50 мм	м3	1.65	
21.	Разборка покрытия пленкой  кровель	100 м2 покрытия	7.25	
22.	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 150 мм	100 м2 покрытия кровли	6	
23.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.25	
24.	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap	м2	156.25	
25.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	18.75	
26.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	382.5	
27.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	6	
28.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	750	
29.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	6	
30.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	46	
31.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.36	
32.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.1584	
33.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	16.808	
34.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	347.9256	
35.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.02	
36.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.02	
37.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник)	100 м	1.02	
38.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.5	
39.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.4	
40.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.1	
41.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.25	
42.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.52	
43.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.05	
44.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	6	
45.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	2	
46.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
47.	Разборка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0096	
48.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0096	
49.	Окно-люк типа "Велюкс"  0,6 х 0,8	м2	0.96	
50.	Подшивка карниза доской обрезной	100 м2 потолка	0.7	
51.	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, ветровой доски	100 м досок	1.38	
52.	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.838	
53.	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0.1	
54.	Монтаж лестниц прямолинейных выхода на кровлю	1 т конструкций	0.1	
55.	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.1	
56.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	30.61	
57.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	30.61	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)