«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	10 825 475	руб.	Смета на сумму:	10 825 475	руб.	
		
      Директор МКУ «КР МКД»
	       Ген. директор ООО «МКД Сервис»	
___________________________ /Русович С.Б. /	_____________________________ /Воеводина Л.Д. /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Дополнительные работы на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пр-ту Московский 85-87,89, 91-93, ул. Зарайская, 19 
благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул.Зарайская 1-3,5,7-17а
(по МП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	
	
Сметная стоимость:	10 825.475	тыс. руб.	
монтажных работ:	17.354	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	7.035	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 246.428	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ	
	Зарайская 1-3; 5	
1.	ГЭСН 27-09-008-01 
	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	100 шт.		0.04	86 304.44	3 452	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.29	0.6516	309.656	202	
1. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	364.8	14.592	161.570	2 358	
1. 3.	91.04.01-033	Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	12.76	0.5104	1 204.25	615	
			(1)			327.07	167	
1. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.52	0.0608	874.68	53	
			(1)			268.82	16	
1. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.01	0.0804	1 037.49	83	
			(1)			229.99	18	
1. 6.	01.7.15.02-0083	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм	т	0.048	0.00192	84 285.74	162	
1. 7.	01.7.17.13	Щитки металлические	шт.	100	4			
1. 8.	14.4.01.08-0001	Грунтовка: В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная	т	0.01935	0.000774	192 282.70	149	
1. 9.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.00562	0.0002248	93 641.96	21	
1. 10.	14.5.09.07-0031	Растворитель марки: Р-4А	т	0.00338	0.0001352	85 785.28	12	
		Накладные расходы				121%	3 098	
		Сметная прибыль				65%	1 664	
		Всего с НР и СП					8 214	
	
2.	01.5.02.01-0144	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т		0.21	75 738.44	15 905	
	
3.	01.5.03.03-0026	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33 (тип 3.22=2шт и 3.27=2шт)	шт.		4	1 214.46	4 858	
	
4.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.0045	145 159.73	653	
		Объем: 0.4*0.4*0.7*4						
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.08865	265.750	24	
4. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	2.69217	161.570	435	
4. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.079245	1 126.02	89	
			(1)			268.82	21	
4. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.00333	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
4. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.001215	964.28	1	
			(1)			200.12		
4. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.13122	11.58	2	
4. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.00486	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
4. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.001908	20.52		
4. 9.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	75	0.3375	11.16	4	
4. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.000135	57 689.15	8	
4. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.000369	11 636.25	4	
4. 12.	04.1.02.06	Бетон	м3	102	0.459			
4. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0003429	45 326.49	16	
4. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.00315	5 760.02	18	
4. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.29295	234.83	69	
		Накладные расходы				89%	409	
		Сметная прибыль				44%	202	
		Всего с НР и СП					1 263	
	
5.	04.1.02.05-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м3		0.459	3 108.92	1 427	
		Объем: 0.45*1.02						
	
6.	ГЭСН 27-09-020-01	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	м2		7.5	11 208.51	84 064	
		Объем: 7.5*2*0.5						
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.61	4.575	207.955	951	
6. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.39	70.425	181.930	12 812	
6. 3.	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч	0.16	1.2	726.89	872	
			(1)			229.99	276	
6. 4.	91.17.04-061	Генератор сварочный для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1.97	14.775	85.76	1 267	
6. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.45	3.375	493.44	1 665	
			(1)			200.12	675	
6. 6.	01.5.03.07-0002	Искусственная дорожная неровность: концевой элемент 250x500 мм, <Лежачий полицейский>	шт.	0.625	4.6875	1 139.38	5 341	
6. 7.	01.5.03.07-0005	Искусственная дорожная неровность: средний элемент 500x500 мм, <Лежачий полицейский>	шт.	3.75	28.125	1 901.74	53 486	
6. 8.	01.7.15.02-0022	Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности	шт.	25	187.5	45.97	8 619	
		Накладные расходы				121%	16 653	
		Сметная прибыль				65%	8 946	
		Всего с НР и СП					109 663	
	
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В РАЙОНЕ ДОМА №19 ПО УЛ.ЗАРАЙСКОЙ	
7.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0.6251	31 377.16	19 614	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	10.532935	268.820	2 831	
7. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	48.582772	152.740	7 421	
7. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	2.819201	935.23	2 637	
			(1)			268.82	758	
7. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	7.713734	1 233.16	9 512	
			(1)			268.82	2 074	
7. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	1.237698	35.92	44	
		Накладные расходы				88%	9 022	
		Сметная прибыль				48%	4 921	
		Всего с НР и СП					33 557	
	
8.	ГЭСНр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.41676	61 976.99	25 830	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	17.2496964	203.672	3 513	
8. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	101.418546	156.950	15 918	
8. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.8918664	1 543.79	1 377	
			(1)			268.82	240	
8. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.5376204	35.92	19	
8. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	16.35783	493.44	8 072	
			(1)			200.12	3 274	
8. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	49.07349	9.05	444	
		Накладные расходы				88%	17 099	
		Сметная прибыль				48%	9 327	
		Всего с НР и СП					52 256	
	
9.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.325	22 274.28	7 239	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	6.81525	265.450	1 809	
9. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	9.65575	161.570	1 560	
9. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.39325	935.23	368	
			(1)			268.82	106	
9. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.416	1 543.79	642	
			(1)			268.82	112	
9. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.677	691.29	1 159	
			(1)			268.82	451	
9. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.795	791.87	2 213	
			(1)			268.82	751	
9. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.9425	721.34	680	
			(1)			268.82	253	
9. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.5915	760.62	450	
			(1)			229.99	136	
9. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	8.125	20.52	167	
		Накладные расходы				121%	4 076	
		Сметная прибыль				65%	2 190	
		Всего с НР и СП					13 505	
	
10.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.325	1 725.17	-561	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.7475	268.820	-201	
10. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.1625	691.29	-112	
			(1)			268.82	-44	
10. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.37375	791.87	-296	
			(1)			268.82	-100	
10. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.21125	721.34	-152	
			(1)			268.82	-57	
		Накладные расходы				121%	-243	
		Сметная прибыль				65%	-131	
		Всего с НР и СП					-935	
	
11.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		40.625	2 270.97	92 258	
		Объем: 325*0.1*1.25						
	
12.	ГЭСН 11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2		3.56	21 426.56	76 279	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	1.9936	245.938	490	
12. 2.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	27.86	99.1816	212.890	21 115	
12. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.8188	308.04	252	
			(1)			268.82	220	
12. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	3.68	13.1008	116.06	1 520	
12. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.33	1.1748	1 037.49	1 219	
			(1)			229.99	270	
12. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	4.5	16.02	2.65	42	
12. 7.	01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.006	0.02136	30 360.33	648	
12. 8.	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.019	0.06764	21 023.53	1 422	
12. 9.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.132	0.46992	25 327.06	11 902	
12. 10.	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.057	0.20292	39 128.86	7 940	
12. 11.	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.106	0.37736	5 398.44	2 037	
12. 12.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	116	412.96	68.24	28 180	
		Накладные расходы				105%	22 685	
		Сметная прибыль				51%	11 019	
		Всего с НР и СП					109 983	
	
	РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ	
	Подпорная стенка по ул. Зарайская, 19	
13.	ГЭСН 46-02-009-02 
(прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2		0.13	3 361.61	437	
13. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	2.9666	147.310	437	
		Накладные расходы				94%	411	
		Сметная прибыль				48%	210	
		Всего с НР и СП					1 058	
	
14.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.13	1 208.93	157	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0026	249.405	1	
14. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.8515	181.930	155	
14. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0013	308.04		
			(1)			268.82		
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0013	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
14. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.013	38.33		
14. 6.	14.4.01.21	Грунтовка	т	0.013	0.00169			
		Накладные расходы				89%	139	
		Сметная прибыль				37%	58	
		Всего с НР и СП					354	
	
15.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		1.69	61.73	104	
		Объем: (0.13)*(0.013)*1000						
	
16.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.13	17 515.20	2 277	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.3614	177.720	64	
16. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	9.2144	181.930	1 676	
16. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.117	14.36	2	
16. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.3614	267.44	97	
			(1)			177.72	64	
16. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0455	20.52	1	
16. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.2457	2 040.43	501	
		Накладные расходы				89%	1 549	
		Сметная прибыль				37%	644	
		Всего с НР и СП					4 469	
	
17.	ГЭСНр 61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.24	46 975.53	11 274	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0312	229.990	7	
17. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	19.584	147.310	2 885	
17. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.024	10.80		
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0312	1 037.49	32	
			(1)			229.99	7	
17. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0432	20.52	1	
17. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.06	9 149.15	549	
17. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	26.4	295.71	7 807	
		Накладные расходы				67%	1 938	
		Сметная прибыль				40%	1 157	
		Всего с НР и СП					14 368	
	
18.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-26.4	295.71	-7 807	
		Объем: (0.24)*(-110.0)						
	
19.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.06	9 149.15	-549	
		Объем: (0.24)*(-0.25)						
	
20.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		26.4	32.67	862	
		Объем: (0.24)*(110.0)						
	
21.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		60	24.25	1 455	
		Объем: 24*2.5						
	
22.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.53	16 239.05	8 607	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0901	229.990	21	
22. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	23.0868	165.230	3 815	
22. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.0106	264.49	3	
			(1)			229.99	2	
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0795	1 037.49	82	
			(1)			229.99	18	
22. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.4452	162.00	72	
22. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.1643	38.33	6	
22. 7.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	30	15.9	170.42	2 710	
22. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	10.6	104.81	1 111	
22. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.02703	29 881.39	808	
		Накладные расходы				89%	3 414	
		Сметная прибыль				37%	1 419	
		Всего с НР и СП					13 440	
	
23.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.027	12 124.11	327	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.03429	268.820	9	
23. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	1.06677	150.030	160	
23. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.03429	308.04	11	
			(1)			268.82	9	
23. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.24489	3.18	1	
23. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.0945	20.52	2	
23. 6.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	2.04	0.05508	2 796.35	154	
		Накладные расходы				105%	177	
		Сметная прибыль				51%	86	
		Всего с НР и СП					591	
	
24.	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 толщ. 50 мм	100 м2		0.027	9 439.32	255	
		Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.26	0.03402	268.820	9	
24. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3	0.081	150.030	12	
24. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.26	0.03402	308.04	10	
			(1)			268.82	9	
24. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.92	0.37584	3.18	1	
24. 5.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	3.06	0.08262	2 796.35	231	
		Накладные расходы				105%	22	
		Сметная прибыль				51%	11	
		Всего с НР и СП					288	
	
25.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.32	13 482.75	4 314	
25. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	12.8	150.030	1 920	
25. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	4.8	498.77	2 394	
		Накладные расходы				98%	1 882	
		Сметная прибыль				61%	1 171	
		Всего с НР и СП					7 367	
	
	Замена  покрытия в арке	
26.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1626	5 304.43	863	
		Объем: 325.11*0.05						
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.801618	213.358	171	
26. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.15447	1 543.79	238	
			(1)			268.82	42	
26. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.647148	964.28	624	
			(1)			200.12	130	
		Накладные расходы				121%	207	
		Сметная прибыль				65%	111	
		Всего с НР и СП					1 181	
	
27.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		16.585	2 154.36	35 730	
		Объем: (0.1626)*102.0						
	
28.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		32.511	2 297.87	74 706	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.92599	220.033	644	
28. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	383.6298	184.510	70 784	
28. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.97533	964.28	940	
			(1)			200.12	195	
28. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	18.53127	13.20	245	
28. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.97533	760.62	742	
			(1)			229.99	224	
28. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.97533	1 037.49	1 012	
			(1)			229.99	224	
28. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	6.5022	20.52	133	
28. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.62555	523.12	850	
		Накладные расходы				121%	86 428	
		Сметная прибыль				65%	46 428	
		Всего с НР и СП					207 562	
	
29.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		309.11	480.00	148 373	
		Объем: 303.05*1.02						
	
30.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		22.5	570.00	12 825	
		Объем: 22.06*1.02						
	
	Бетонное покрытие	
31.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных толщ. 100 мм	м3		32.51	3 975.80	129 253	
		Объем: 325.1*0.1						
31. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	118.9866	158.310	18 837	
31. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	15.6048	3.18	50	
31. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.06502	21 070.94	1 370	
31. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	11.3785	20.52	233	
31. 5.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.02	33.1602	3 276.39	108 646	
31. 6.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.03251	3 621.85	118	
		Накладные расходы				105%	19 779	
		Сметная прибыль				51%	9 607	
		Всего с НР и СП					158 639	
	
32.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.656	3 799.01	2 492	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.24928	246.339	61	
32. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	8.29184	167.270	1 387	
32. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.10496	874.68	92	
			(1)			268.82	28	
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.14432	1 037.49	150	
			(1)			229.99	33	
32. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.018368	47 018.66	864	
32. 6.	08.4.03.04	Арматура	т	1	0.656			
		Накладные расходы				89%	1 289	
		Сметная прибыль				44%	637	
		Всего с НР и СП					4 418	
	
33.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		357.61	97.36	34 817	
		Объем: 325.1*1.1						
	
34.	ГЭСН 06-01-004-04	Устройство: железобетонных ступеней	м3		4.42	9 063.06	40 059	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.884	231.932	205	
34. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.4	54.808	161.570	8 855	
34. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0442	874.68	39	
			(1)			268.82	12	
34. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	2.28	10.0776	11.58	117	
34. 5.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.28	10.0776	3.18	32	
34. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.8398	1 037.49	871	
			(1)			229.99	193	
34. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0055	0.02431	20.52		
34. 8.	01.7.12.16-0021	Геоткань	м2	0.151	0.66742	30.59	20	
34. 9.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.015	4.4863	3 276.39	14 699	
34. 10.	08.3.03.06-0001	Проволока вязальная	кг	0.3	1.326	44.73	59	
34. 11.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.023	0.10166	50 965.05	5 181	
34. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.02	0.0884	5 768.85	510	
34. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.38	1.6796	5 760.02	9 675	
		Накладные расходы				89%	8 063	
		Сметная прибыль				44%	3 986	
		Всего с НР и СП					52 109	
	
35.	ГЭСН 06-01-001-20 
(прим)	Устройство пандуса бетонного	100 м3		0.0114	430 099.06	4 903	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.61	0.257754	266.883	69	
35. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	337.48	3.847272	163.200	628	
35. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	21.3	0.24282	1 126.02	273	
			(1)			268.82	65	
35. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.39	0.004446	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
35. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.003078	964.28	3	
			(1)			200.12	1	
35. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	16.78	0.191292	11.58	2	
35. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.65	0.00741	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
35. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.283	0.0032262	20.52		
35. 9.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	88.2	1.00548	11.16	11	
35. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.018	0.0002052	57 689.15	12	
35. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.025	0.000285	11 636.25	3	
35. 12.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	102	1.1628	3 276.39	3 810	
35. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.028	0.0003192	45 326.49	14	
35. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.22	0.002508	5 760.02	14	
35. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	0.51072	234.83	120	
		Накладные расходы				89%	620	
		Сметная прибыль				44%	307	
		Всего с НР и СП					5 830	
	
36.	ГЭСН 13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей	100 м2		3.251	15 434.71	50 178	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.09	6.79459	200.120	1 360	
36. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	80.04	260.21004	171.480	44 621	
36. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2.09	6.79459	493.44	3 353	
			(1)			200.12	1 360	
36. 4.	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	32	104.032	16.68	1 735	
36. 5.	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	2	6.502	72.20	469	
		Накладные расходы				77%	35 405	
		Сметная прибыль				48%	22 071	
		Всего с НР и СП					107 654	
	
37.	ГЭСН 09-06-024-10 
(прим)	Ограждение лестницы-2 изд.  и пандуса-4 изд. из нержавеющей стали марки AISI 304 (3+13,6=16,6м)	т		0.2305	10 018.39	2 309	
		Объем: (30.1*2+42.57*4)/1000						
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.89	0.205145	249.623	51	
37. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.26	8.81893	181.930	1 604	
37. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.29	0.066845	874.68	58	
			(1)			268.82	18	
37. 4.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.16	0.03688	1 206.91	45	
			(1)			268.82	10	
37. 5.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	10.09	2.325745	25.31	59	
37. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.10142	1 037.49	105	
			(1)			229.99	23	
37. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.09	0.481745	3.21	2	
37. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10.97	2.528585	112.76	285	
37. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.7	0.39185	51.41	20	
37. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.51	0.117555	46.96	6	
37. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.006	0.001383	60 390.76	84	
37. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.00003	0.000006915	89 253.46	1	
37. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000002305	57 689.15		
37. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00002305	204 657.21	5	
37. 15.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00431035	210.53	1	
37. 16.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000006915	45 326.49		
37. 17.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00044717	39 941.89	18	
37. 18.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.0005	0.00011525	9 003.93	1	
37. 19.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000071455	72 855.64	5	
37. 20.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0001383	80 243.85	11	
		Накладные расходы				77%	1 274	
		Сметная прибыль				58%	960	
		Всего с НР и СП					4 543	
	
38.	С3 цена поставщ.	Ограждение  лестницы из нержавеющей стали марки AISI 304	изделие		2	12 246.70	24 493	
	
39.	С4 цена поставщ.	Ограждение  пандуса из нержавеющей стали марки AISI 304	изделие		4	18 388.90	73 556	
	
	Установка бортовых камней (БР 100.20.8)	
40.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0044	51 564.61	227	
		Объем: 78.1*0.28*0.2						
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.191928	268.820	52	
40. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.066352	147.310	10	
40. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.045496	935.23	43	
			(1)			268.82	12	
40. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.146432	1 188.38	174	
			(1)			268.82	39	
40. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000176	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	50	
		Сметная прибыль				34%	21	
		Всего с НР и СП					298	
	
41.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		7.04	151.56	1 067	
		Объем: 4.4*1.6						
	
42.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.022	18 517.68	407	
		Объем: 78.1*0.28*0.1						
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.30536	254.662	78	
42. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.34584	151.380	52	
42. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.03894	1 543.79	60	
			(1)			268.82	10	
42. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.09438	964.28	91	
			(1)			200.12	19	
42. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.15576	1 215.15	189	
			(1)			286.75	45	
42. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01628	760.62	12	
			(1)			229.99	4	
42. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.11	20.52	2	
		Накладные расходы				121%	157	
		Сметная прибыль				65%	85	
		Всего с НР и СП					649	
	
43.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.42	523.12	1 266	
		Объем: 2.2*1.10						
	
44.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.781	13 358.27	10 433	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.56232	266.663	150	
44. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	59.41848	159.670	9 487	
44. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.53108	874.68	465	
			(1)			268.82	143	
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.03124	1 037.49	32	
			(1)			229.99	7	
44. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.000781	57 689.15	45	
44. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.13277	3 038.87	403	
		Накладные расходы				121%	11 661	
		Сметная прибыль				65%	6 264	
		Всего с НР и СП					28 358	
	
45.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0155	2 983.71	46	
		Объем: (0.781)*(0.06*0.33)						
	
46.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		3.963	3 276.39	12 984	
		Объем: (0.781)*(5.9*0.86)						
	
47.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		78.1	178.10	13 910	
		Объем: (0.781)*100.0						
	
	Покрытие крыльца "Красного креста"	
48.	ГЭСНр 57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2		0.1144	11 732.47	1 342	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	0.164736	268.820	44	
48. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.87	7.993128	161.570	1 291	
48. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.44	0.164736	308.04	51	
			(1)			268.82	44	
48. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.2	0.59488			
		Накладные расходы				68%	908	
		Сметная прибыль				54%	721	
		Всего с НР и СП					2 971	
	
49.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 10 см	100 м3		0.0114	18 517.68	211	
		Объем: 11.44*0.1						
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.158232	254.662	40	
49. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.179208	151.380	27	
49. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.020178	1 543.79	31	
			(1)			268.82	5	
49. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.048906	964.28	47	
			(1)			200.12	10	
49. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.080712	1 215.15	98	
			(1)			286.75	23	
49. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.008436	760.62	6	
			(1)			229.99	2	
49. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.057	20.52	1	
		Накладные расходы				121%	81	
		Сметная прибыль				65%	44	
		Всего с НР и СП					336	
	
50.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.25	523.12	654	
		Объем: 1.14*1.10						
	
51.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0057	5 304.43	30	
		Объем: 11.44*0.05						
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.028101	213.358	6	
51. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.005415	1 543.79	8	
			(1)			268.82	1	
51. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.022686	964.28	22	
			(1)			200.12	5	
		Накладные расходы				121%	7	
		Сметная прибыль				65%	4	
		Всего с НР и СП					41	
	
52.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.581	2 154.36	1 252	
		Объем: (0.0057)*102.0						
	
53.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.144	2 297.87	2 629	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.10296	220.033	23	
53. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	13.4992	184.510	2 491	
53. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.03432	964.28	33	
			(1)			200.12	7	
53. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.65208	13.20	9	
53. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.03432	760.62	26	
			(1)			229.99	8	
53. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03432	1 037.49	36	
			(1)			229.99	8	
53. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.2288	20.52	5	
53. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.0572	523.12	30	
		Накладные расходы				121%	3 042	
		Сметная прибыль				65%	1 634	
		Всего с НР и СП					7 305	
	
54.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		5.83	480.00	2 798	
		Объем: 5.72*1.02						
	
55.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		5.83	570.00	3 323	
		Объем: 5.72*1.02						
	
56.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.29	13 358.27	3 874	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.2088	266.663	56	
56. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	22.0632	159.670	3 523	
56. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1972	874.68	172	
			(1)			268.82	53	
56. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0116	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
56. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00029	57 689.15	17	
56. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0493	3 038.87	150	
		Накладные расходы				121%	4 331	
		Сметная прибыль				65%	2 326	
		Всего с НР и СП					10 531	
	
57.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0057	2 983.71	17	
		Объем: (0.29)*(0.06*0.33)						
	
58.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.471	3 276.39	4 820	
		Объем: (0.29)*(5.9*0.86)						
	
59.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		29	178.10	5 165	
		Объем: (0.29)*100.0						
	
	Крыльцо перед "Красным крестом"	
60.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.1263	17 515.20	2 212	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.351114	177.720	62	
60. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	8.952144	181.930	1 629	
60. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.11367	14.36	2	
60. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.351114	267.44	94	
			(1)			177.72	62	
60. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.044205	20.52	1	
60. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.238707	2 040.43	487	
		Накладные расходы				89%	1 505	
		Сметная прибыль				37%	626	
		Всего с НР и СП					4 343	
	
61.	ГЭСНр 61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.1263	46 975.53	5 933	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.016419	229.990	4	
61. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	10.30608	147.310	1 518	
61. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.01263	10.80		
61. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.016419	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
61. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.022734	20.52		
61. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.031575	9 149.15	289	
61. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	13.893	295.71	4 108	
		Накладные расходы				67%	1 020	
		Сметная прибыль				40%	609	
		Всего с НР и СП					7 562	
	
62.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-13.893	295.71	-4 108	
		Объем: (0.1263)*(-110.0)						
	
63.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.031575	9 149.15	-289	
		Объем: (0.1263)*(-0.25)						
	
64.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		13.893	32.67	454	
		Объем: (0.1263)*(110.0)						
	
65.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		31.575	24.25	766	
		Объем: 12.63*2.5						
	
66.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.2638	16 239.05	4 284	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.044846	229.990	10	
66. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	11.491128	165.230	1 899	
66. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.005276	264.49	1	
			(1)			229.99	1	
66. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.03957	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
66. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.221592	162.00	36	
66. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.081778	38.33	3	
66. 7.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	30	7.914	170.42	1 349	
66. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	5.276	104.81	553	
66. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.0134538	29 881.39	402	
		Накладные расходы				89%	1 699	
		Сметная прибыль				37%	706	
		Всего с НР и СП					6 689	
	
	Работы на муниципальной земли по благоустройству дворовой территории МКД пр. Московский  91-93	
	Демонтажные работы	
67.	ГЭСНр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.154	61 976.99	9 544	
		Объем: 220*0.07						
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	6.37406	203.672	1 298	
67. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	37.4759	156.950	5 882	
67. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.32956	1 543.79	509	
			(1)			268.82	89	
67. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.19866	35.92	7	
67. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	6.0445	493.44	2 983	
			(1)			200.12	1 210	
67. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	18.1335	9.05	164	
		Накладные расходы				88%	6 318	
		Сметная прибыль				48%	3 446	
		Всего с НР и СП					19 309	
	
68.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.28	16 033.58	4 489	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	2.632	200.120	527	
68. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	19.1128	163.200	3 119	
68. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	2.632	493.44	1 299	
			(1)			200.12	527	
68. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	7.896	9.05	71	
		Накладные расходы				88%	3 208	
		Сметная прибыль				48%	1 750	
		Всего с НР и СП					9 448	
	
69.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		30.492	39.92	1 217	
		Объем: (15.4)*1.8+(28*0.3*0.15*2.2)						
	
70.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		30.492	262.99	8 019	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  S=220 м2	
71.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.099	51 564.61	5 105	
		Объем: 220*0.45						
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.31838	268.820	1 161	
71. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.49292	147.310	220	
71. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.02366	935.23	957	
			(1)			268.82	275	
71. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.29472	1 188.38	3 915	
			(1)			268.82	886	
71. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00396	3 090.35	12	
		Накладные расходы				81%	1 119	
		Сметная прибыль				34%	470	
		Всего с НР и СП					6 693	
	
72.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		158.4	151.56	24 007	
		Объем: 99*1.6						
	
73.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.44	18 517.68	8 148	
		Объем: 220*0.2						
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.1072	254.662	1 555	
73. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.9168	151.380	1 047	
73. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.7788	1 543.79	1 202	
			(1)			268.82	209	
73. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.8876	964.28	1 820	
			(1)			200.12	378	
73. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.1152	1 215.15	3 785	
			(1)			286.75	893	
73. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.3256	760.62	248	
			(1)			229.99	75	
73. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.2	20.52	45	
		Накладные расходы				121%	3 148	
		Сметная прибыль				65%	1 691	
		Всего с НР и СП					12 988	
	
74.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		48.4	523.12	25 319	
		Объем: 44*1.10						
	
75.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.22	22 274.28	4 900	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	4.6134	265.450	1 225	
75. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	6.5362	161.570	1 056	
75. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.2662	935.23	249	
			(1)			268.82	72	
75. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.2816	1 543.79	435	
			(1)			268.82	76	
75. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.1352	691.29	785	
			(1)			268.82	305	
75. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.892	791.87	1 498	
			(1)			268.82	509	
75. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.638	721.34	460	
			(1)			268.82	172	
75. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.4004	760.62	305	
			(1)			229.99	92	
75. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	5.5	20.52	113	
		Накладные расходы				121%	2 760	
		Сметная прибыль				65%	1 483	
		Всего с НР и СП					9 143	
	
76.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.22	1 725.17	380	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.506	268.820	136	
76. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.11	691.29	76	
			(1)			268.82	30	
76. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.253	791.87	200	
			(1)			268.82	68	
76. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.143	721.34	103	
			(1)			268.82	38	
		Накладные расходы				121%	165	
		Сметная прибыль				65%	88	
		Всего с НР и СП					633	
	
77.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		55	2 270.97	124 903	
		Объем: 220*0.2*1.25						
	
78.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.11	5 304.43	583	
		Объем: 220*0.05						
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.5423	213.358	116	
78. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1045	1 543.79	161	
			(1)			268.82	28	
78. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.4378	964.28	422	
			(1)			200.12	88	
		Накладные расходы				121%	140	
		Сметная прибыль				65%	75	
		Всего с НР и СП					799	
	
79.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		11.22	2 154.36	24 172	
		Объем: (0.11)*102.0						
	
80.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		22	2 297.87	50 553	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.98	220.033	436	
80. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	259.6	184.510	47 899	
80. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.66	964.28	636	
			(1)			200.12	132	
80. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	12.54	13.20	166	
80. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.66	760.62	502	
			(1)			229.99	152	
80. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.66	1 037.49	685	
			(1)			229.99	152	
80. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	4.4	20.52	90	
80. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.1	523.12	575	
		Накладные расходы				121%	58 485	
		Сметная прибыль				65%	31 418	
		Всего с НР и СП					140 456	
	
81.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		224.4	480.00	107 712	
		Объем: 220*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
82.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0032	51 564.61	165	
		Объем: (70*0.3*0.15)						
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.139584	268.820	38	
82. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.048256	147.310	7	
82. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.033088	935.23	31	
			(1)			268.82	9	
82. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.106496	1 188.38	127	
			(1)			268.82	29	
82. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000128	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	36	
		Сметная прибыль				34%	15	
		Всего с НР и СП					217	
	
83.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		5.12	151.56	776	
		Объем: 3.2*1.6						
	
84.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.021	18 517.68	389	
		Объем: (70*0.3*0.1)						
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.29148	254.662	74	
84. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.33012	151.380	50	
84. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.03717	1 543.79	57	
			(1)			268.82	10	
84. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.09009	964.28	87	
			(1)			200.12	18	
84. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.14868	1 215.15	181	
			(1)			286.75	43	
84. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01554	760.62	12	
			(1)			229.99	4	
84. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.105	20.52	2	
		Накладные расходы				121%	150	
		Сметная прибыль				65%	81	
		Всего с НР и СП					620	
	
85.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.31	523.12	1 208	
		Объем: 2.1*1.10						
	
86.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.7	32 868.00	23 008	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.504	266.663	134	
86. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	53.256	159.670	8 503	
86. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.476	874.68	416	
			(1)			268.82	128	
86. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.028	1 037.49	29	
			(1)			229.99	6	
86. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0007	57 689.15	40	
86. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	4.13	3 276.39	13 531	
86. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.042	2 983.71	125	
86. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.119	3 038.87	362	
		Накладные расходы				121%	10 451	
		Сметная прибыль				65%	5 614	
		Всего с НР и СП					39 073	
	
87.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		70	341.55	23 909	
	
88.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		3	336.78	1 010	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.15	229.990	34	
88. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	154.230	805	
88. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	1 037.49	156	
			(1)			229.99	34	
88. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.024	2 067.77	50	
		Накладные расходы				88%	738	
		Сметная прибыль				48%	403	
		Всего с НР и СП					2 151	
	
89.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		3	692.00	2 076	
		Объем: (3.0)*1						
	
	Замена покрытия парковки между пр. Московский 91,93 и 95	
90.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.1242	51 564.61	6 404	
		Объем: 496.73*0.25						
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.417604	268.820	1 456	
90. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.872936	147.310	276	
90. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.284228	935.23	1 201	
			(1)			268.82	345	
90. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.133376	1 188.38	4 912	
			(1)			268.82	1 111	
90. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.004968	3 090.35	15	
		Накладные расходы				81%	1 403	
		Сметная прибыль				34%	589	
		Всего с НР и СП					8 396	
	
91.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		198.72	151.56	30 118	
		Объем: 124.2*1.6						
	
92.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.49673	22 274.28	11 064	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	10.4164281	265.450	2 765	
92. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	14.7578483	161.570	2 384	
92. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.6010433	935.23	562	
			(1)			268.82	162	
92. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.6358144	1 543.79	982	
			(1)			268.82	171	
92. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.5631268	691.29	1 772	
			(1)			268.82	689	
92. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.271878	791.87	3 383	
			(1)			268.82	1 148	
92. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.440517	721.34	1 039	
			(1)			268.82	387	
92. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.9040486	760.62	688	
			(1)			229.99	208	
92. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	12.41825	20.52	255	
		Накладные расходы				121%	6 230	
		Сметная прибыль				65%	3 347	
		Всего с НР и СП					20 641	
	
93.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.49673	1 725.17	857	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.142479	268.820	307	
93. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.248365	691.29	172	
			(1)			268.82	67	
93. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.5712395	791.87	452	
			(1)			268.82	154	
93. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.3228745	721.34	233	
			(1)			268.82	87	
		Накладные расходы				121%	371	
		Сметная прибыль				65%	200	
		Всего с НР и СП					1 428	
	
94.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		124.183	2 066.43	256 615	
		Объем: 496.73*0.2*1.25						
	
95.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.2484	5 304.43	1 318	
		Объем: 496.73*0.05						
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.224612	213.358	261	
95. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.23598	1 543.79	364	
			(1)			268.82	63	
95. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.988632	964.28	953	
			(1)			200.12	198	
		Накладные расходы				121%	316	
		Сметная прибыль				65%	170	
		Всего с НР и СП					1 803	
	
96.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		25.337	2 154.36	54 585	
		Объем: (0.2484)*102.0						
	
97.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		49.673	2 297.87	114 142	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	4.47057	220.033	984	
97. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	586.1414	184.510	108 149	
97. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.49019	964.28	1 437	
			(1)			200.12	298	
97. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	28.31361	13.20	374	
97. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.49019	760.62	1 133	
			(1)			229.99	343	
97. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.49019	1 037.49	1 546	
			(1)			229.99	343	
97. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	9.9346	20.52	204	
97. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.48365	523.12	1 299	
		Накладные расходы				121%	132 051	
		Сметная прибыль				65%	70 936	
		Всего с НР и СП					317 129	
	
98.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		485.43	480.00	233 006	
		Объем: 475.91*1.02						
	
99.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		21.24	570.00	12 107	
		Объем: 20.82*1.02						
	
	Дождеприемный колодец (1шт)	
100.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0087	51 564.61	449	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*1+(2*0.65*0.95)						
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.379494	268.820	102	
100. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.131196	147.310	19	
100. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.089958	935.23	84	
			(1)			268.82	24	
100. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.289536	1 188.38	344	
			(1)			268.82	78	
100. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000348	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	98	
		Сметная прибыль				34%	41	
		Всего с НР и СП					588	
	
101.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		13.92	151.56	2 110	
		Объем: 8.7*1.6						
	
102.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.01	1 910.64	19	
		Объем: 2*0.1*0.5						
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0035	200.120	1	
102. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.102	154.230	16	
102. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.0035	964.28	3	
			(1)			200.12	1	
		Накладные расходы				111%	19	
		Сметная прибыль				61%	10	
		Всего с НР и СП					48	
	
103.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.11	523.12	58	
		Объем: (0.01)*11.0						
	
104.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.02	7 738.81	155	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.084	229.990	19	
104. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	0.5424	173.510	94	
104. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.081	685.69	56	
			(1)			229.99	19	
104. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
104. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.098	20.52	2	
		Накладные расходы				111%	125	
		Сметная прибыль				61%	69	
		Всего с НР и СП					349	
	
105.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		2.02	632.52	1 278	
		Объем: 2*1.01						
	
106.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268	
106. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 917	
106. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	139	
106. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6	
106. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203	
106. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	3	
		Накладные расходы				111%	3 238	
		Сметная прибыль				61%	1 779	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
107.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	105	
		Объем: (1.0)*0.2						
	
108.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.06	119 138.56	7 148	
		Объем: 0.6*1						
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	1.6452	267.659	440	
108. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	10.2678	163.200	1 676	
108. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	1.596	874.68	1 396	
			(1)			268.82	429	
108. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0228	116.06	3	
108. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0492	1 037.49	51	
			(1)			229.99	11	
108. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.003	17 952.03	54	
108. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00054	35 833.51	19	
108. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000042	20.52		
108. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0012	138 785.25	167	
108. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000012	57 689.15	1	
108. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	2.328	200.42	467	
108. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000015	11 636.25		
108. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000426	6 628.70	3	
108. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.0846	2 874.87	243	
108. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.054	3 276.39	177	
108. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.024	2 983.71	72	
108. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.1656	17 002.88	2 816	
108. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00096	5 714.19	5	
		Накладные расходы				111%	2 349	
		Сметная прибыль				61%	1 291	
		Всего с НР и СП					10 788	
	
109.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.1656	17 002.88	-2 816	
		Объем: (0.06)*(-2.76)						
	
110.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 371.34	2 371	
	
111.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 483.79	2 484	
	
112.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 206.53	1 207	
	
113.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 068.35	2 068	
	
114.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		1	5 333.27	5 333	
	
115.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.0626	12 520.10	784	
		Объем: 8.7-(2.26*1+2*0.038)-(2*0.1*0.5)						
115. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	5.5401	141.470	784	
		Накладные расходы				68%	533	
		Сметная прибыль				31%	243	
		Всего с НР и СП					1 560	
	
116.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		6.886	523.12	3 602	
		Объем: 6.26*1.1						
	
	Дождеприемник	
117.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0049	51 564.61	253	
		Объем: (8*0.65*0.95)						
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.213738	268.820	57	
117. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.073892	147.310	11	
117. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.050666	935.23	47	
			(1)			268.82	14	
117. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.163072	1 188.38	194	
			(1)			268.82	44	
117. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000196	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	55	
		Сметная прибыль				34%	23	
		Всего с НР и СП					331	
	
118.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		7.84	151.56	1 188	
		Объем: 4.9*1.6						
	
119.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.04	1 910.64	76	
		Объем: 8*0.1*0.5						
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.014	200.120	3	
119. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.408	154.230	63	
119. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.014	964.28	13	
			(1)			200.12	3	
		Накладные расходы				111%	73	
		Сметная прибыль				61%	40	
		Всего с НР и СП					190	
	
120.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.44	523.12	230	
		Объем: (0.04)*11.0						
	
121.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 110 мм	100 м		0.08	7 738.81	619	
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.336	229.990	77	
121. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	2.1696	173.510	376	
121. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.324	685.69	222	
			(1)			229.99	75	
121. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
121. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.392	20.52	8	
		Накладные расходы				111%	503	
		Сметная прибыль				61%	276	
		Всего с НР и СП					1 398	
	
122.	24.3.03.03-0033	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м		8.08	225.87	1 825	
		Объем: 8*1.01						
	
123.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268	
123. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 917	
123. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	139	
123. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6	
123. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203	
123. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	3	
		Накладные расходы				111%	3 238	
		Сметная прибыль				61%	1 779	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
124.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	105	
		Объем: (1.0)*0.2						
	
125.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.04	119 138.56	4 766	
		Объем: 0.4*1						
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	1.0968	267.659	294	
125. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	6.8452	163.200	1 117	
125. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	1.064	874.68	931	
			(1)			268.82	286	
125. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0152	116.06	2	
125. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0328	1 037.49	34	
			(1)			229.99	8	
125. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.002	17 952.03	36	
125. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00036	35 833.51	13	
125. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000028	20.52		
125. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0008	138 785.25	111	
125. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000008	57 689.15		
125. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	1.552	200.42	311	
125. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00001	11 636.25		
125. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000284	6 628.70	2	
125. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.0564	2 874.87	162	
125. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.036	3 276.39	118	
125. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.016	2 983.71	48	
125. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.1104	17 002.88	1 877	
125. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00064	5 714.19	4	
		Накладные расходы				111%	1 566	
		Сметная прибыль				61%	861	
		Всего с НР и СП					7 193	
	
126.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.1104	17 002.88	-1 877	
		Объем: (0.04)*(-2.76)						
	
127.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 371.34	2 371	
	
128.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 483.79	2 484	
	
129.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 206.53	1 207	
	
130.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 068.35	2 068	
	
131.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		1	5 333.27	5 333	
	
132.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.0216	12 520.10	270	
		Объем: 4.9-(2.26*1+8*0.0095)-(8*0.1*0.5)						
132. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	1.9116	141.470	270	
		Накладные расходы				68%	184	
		Сметная прибыль				31%	84	
		Всего с НР и СП					537	
	
133.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		2.376	523.12	1 243	
		Объем: 2.16*1.1						
	
	Подпорная стенка	
134.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.0161	22 685.74	365	
134. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	2.4794	147.310	365	
		Накладные расходы				68%	248	
		Сметная прибыль				31%	113	
		Всего с НР и СП					726	
	
135.	01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза		2.576	48.24	124	
		Объем: 1.61*1.6						
	
136.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		2.576	151.56	390	
		Объем: 1.61*1.6						
	
137.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.008	18 517.68	148	
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.11104	254.662	28	
137. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.12576	151.380	19	
137. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01416	1 543.79	22	
			(1)			268.82	4	
137. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.03432	964.28	33	
			(1)			200.12	7	
137. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.05664	1 215.15	69	
			(1)			286.75	16	
137. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00592	760.62	5	
			(1)			229.99	1	
137. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.04	20.52	1	
		Накладные расходы				121%	57	
		Сметная прибыль				65%	31	
		Всего с НР и СП					235	
	
138.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.88	523.12	460	
		Объем: 0.8*1.10						
	
139.	ГЭСН 06-01-031-04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм	100 м3		0.0523	1 202 457.29	62 889	
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	80.27	4.198121	267.892	1 125	
139. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1166.2	60.99226	165.230	10 078	
139. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	77.59	4.057957	1 126.02	4 569	
			(1)			268.82	1 091	
139. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.97	0.050731	874.68	44	
			(1)			268.82	14	
139. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.014121	964.28	14	
			(1)			200.12	3	
139. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	58.31	3.049613	11.58	35	
139. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.44	0.075312	1 037.49	78	
			(1)			229.99	17	
139. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	224.91	11.762793	43.43	511	
139. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.206	0.0107738	20.52		
139. 10.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.27	0.014121	60 390.76	853	
139. 11.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.12	0.006276	89 253.46	560	
139. 12.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.086	0.0044978	57 689.15	259	
139. 13.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.069	0.0036087	11 636.25	42	
139. 14.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	101.5	5.30845	3 276.39	17 393	
139. 15.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	13.6	0.71128	37 338.90	26 558	
139. 16.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.18	0.009414	5 768.85	54	
139. 17.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	2.11	0.110353	5 760.02	636	
139. 18.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	98	5.1254	234.83	1 204	
		Накладные расходы				89%	9 971	
		Сметная прибыль				44%	4 929	
		Всего с НР и СП					77 789	
	
140.	ГЭСНр 61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.2012	46 975.53	9 451	
140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.026156	229.990	6	
140. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	16.41792	147.310	2 419	
140. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.02012	10.80		
140. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.026156	1 037.49	27	
			(1)			229.99	6	
140. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.036216	20.52	1	
140. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.0503	9 149.15	460	
140. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	22.132	295.71	6 545	
		Накладные расходы				67%	1 625	
		Сметная прибыль				40%	970	
		Всего с НР и СП					12 046	
	
141.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-22.132	295.71	-6 545	
		Объем: (0.2012)*(-110.0)						
	
142.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.0503	9 149.15	-460	
		Объем: (0.2012)*(-0.25)						
	
143.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		22.132	32.67	723	
		Объем: (0.2012)*(110.0)						
	
144.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		50.3	24.25	1 220	
		Объем: 20.12*2.5						
	
	Площадка перед магазином по пр. Московский, 83А	
	Ограждение кровли	
145.	ГЭСН 12-01-032-02 
(прим)	Монтаж ограждения кровли из  нержавеющей стали марки AISI 304	100 м		0.068	1 032.16	70	
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.00748	229.990	2	
145. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5.3	0.3604	177.590	64	
145. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.03	0.00204	264.49	1	
			(1)			229.99		
145. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.00544	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				102%	67	
		Сметная прибыль				44%	29	
		Всего с НР и СП					166	
	
146.	С5 цена поставщ.	Ограждение  из нержавеющей стали марки AISI 304 (вес 95,32 кг)	изделие		1	52 643.70	52 644	
	
147.	ГЭСНр 57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2		0.3324	11 732.47	3 900	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	0.478656	268.820	129	
147. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.87	23.224788	161.570	3 752	
147. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.44	0.478656	308.04	147	
			(1)			268.82	129	
147. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.2	1.72848			
		Накладные расходы				68%	2 639	
		Сметная прибыль				54%	2 096	
		Всего с НР и СП					8 635	
	
148.	ГЭСНр 68-12-4 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.03324	61 976.99	2 060	
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	1.3758036	203.672	280	
148. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	8.088954	156.950	1 270	
148. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.0711336	1 543.79	110	
			(1)			268.82	19	
148. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.0428796	35.92	2	
148. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	1.30467	493.44	644	
			(1)			200.12	261	
148. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	3.91401	9.05	35	
		Накладные расходы				88%	1 364	
		Сметная прибыль				48%	744	
		Всего с НР и СП					4 168	
	
149.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		5.983	39.92	239	
		Объем: 3.324*1.8						
	
150.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		5.983	262.99	1 573	
		Объем: 3.324*1.8						
	
151.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 10 см	100 м3		0.03324	18 517.68	616	
		Объем: 33.24*0.1						
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4613712	254.662	117	
151. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.5225328	151.380	79	
151. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0588348	1 543.79	91	
			(1)			268.82	16	
151. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1425996	964.28	138	
			(1)			200.12	29	
151. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2353392	1 215.15	286	
			(1)			286.75	67	
151. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0245976	760.62	19	
			(1)			229.99	6	
151. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.1662	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	237	
		Сметная прибыль				65%	127	
		Всего с НР и СП					981	
	
152.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.66	523.12	1 915	
		Объем: 3.324*1.10						
	
153.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.01662	5 304.43	88	
		Объем: 33.24*0.05						
153. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.0819366	213.358	17	
153. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.015789	1 543.79	24	
			(1)			268.82	4	
153. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.0661476	964.28	64	
			(1)			200.12	13	
		Накладные расходы				121%	21	
		Сметная прибыль				65%	11	
		Всего с НР и СП					120	
	
154.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.695	2 154.36	3 652	
		Объем: (0.01662)*102.0						
	
155.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.324	2 297.87	7 638	
155. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.29916	220.033	66	
155. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	39.2232	184.510	7 237	
155. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.09972	964.28	96	
			(1)			200.12	20	
155. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.89468	13.20	25	
155. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.09972	760.62	76	
			(1)			229.99	23	
155. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.09972	1 037.49	103	
			(1)			229.99	23	
155. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.6648	20.52	14	
155. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.1662	523.12	87	
		Накладные расходы				121%	8 837	
		Сметная прибыль				65%	4 747	
		Всего с НР и СП					21 222	
	
156.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		11.3	480.00	5 424	
		Объем: 11.08*1.02						
	
157.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		11.3	570.00	6 441	
		Объем: 11.08*1.02						
	
158.	С6 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 20х20х8 толщ 80мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2		11.3	580.00	6 554	
		Объем: 11.08*1.02						
	
159.	ГЭСН 11-01-002-09 
(прим)	Устройство  бетонной отмостки толщ. 100 мм	м3		0.434	3 975.80	1 725	
		Объем: 4.34*0.1						
159. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	1.58844	158.310	251	
159. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.20832	3.18	1	
159. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.000868	21 070.94	18	
159. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.1519	20.52	3	
159. 5.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.02	0.44268	3 276.39	1 450	
159. 6.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.000434	3 621.85	2	
		Накладные расходы				105%	264	
		Сметная прибыль				51%	128	
		Всего с НР и СП					2 117	
	
160.	ГЭСНр 57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2		0.03	11 732.47	352	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	0.0432	268.820	12	
160. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.87	2.0961	161.570	339	
160. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.44	0.0432	308.04	13	
			(1)			268.82	12	
160. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.2	0.156			
		Накладные расходы				68%	239	
		Сметная прибыль				54%	190	
		Всего с НР и СП					780	
	
161.	ГЭСН 11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2		0.03	65 839.69	1 975	
161. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.94	0.0882	256.710	23	
161. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	119.78	3.5934	165.230	594	
161. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.36	0.0108	964.28	10	
			(1)			200.12	2	
161. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.3	0.069	308.04	21	
			(1)			268.82	19	
161. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.28	0.0084	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
161. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.85	0.1155	20.52	2	
161. 7.	01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	3.06	0.0918	116.79	11	
161. 8.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	1.3	0.039	2 796.35	109	
161. 9.	06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	3.06	398.34	1 219	
		Накладные расходы				105%	648	
		Сметная прибыль				51%	315	
		Всего с НР и СП					2 938	
	
162.	ГЭСН 46-02-009-02 
(прим)	Очистка бутового камня от раствора вручную	100 м2		1.884	3 361.61	6 333	
162. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	42.99288	147.310	6 333	
		Накладные расходы				94%	5 953	
		Сметная прибыль				48%	3 040	
		Всего с НР и СП					15 326	
	
163.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 10 см	100 м3		0.05	18 517.68	926	
163. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.694	254.662	177	
163. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.786	151.380	119	
163. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0885	1 543.79	137	
			(1)			268.82	24	
163. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.2145	964.28	207	
			(1)			200.12	43	
163. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.354	1 215.15	430	
			(1)			286.75	102	
163. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.037	760.62	28	
			(1)			229.99	9	
163. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.25	20.52	5	
		Накладные расходы				121%	358	
		Сметная прибыль				65%	192	
		Всего с НР и СП					1 477	
	
164.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.5	523.12	2 877	
		Объем: 5*1.10						
	
165.	С7 цена поставщ.	Урна бетонная	шт		1	4 440.00	4 440	
	
	Дополнительные работы	
166.	ГЭСН 15-03-008-01	Демонтаж  цементных ваз гладких высотой: до 500 мм МПСН, п.10.2 таб.2-1   
(0.75х0.75х0.5м -7 шт.,0.5х0.5х2.5 -5 шт.)	шт.		12	217.59	2 611	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.016	0.192	234.470	45	
166. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.24	14.88	167.270	2 489	
166. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.008	0.096	964.28	93	
			(1)			200.12	19	
166. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.008	0.096	308.04	30	
			(1)			268.82	26	
		Накладные расходы				89%	2 255	
		Сметная прибыль				37%	938	
		Всего с НР и СП					5 804	
	
167.	ГЭСНр 69-19-24 
(прим)	Разборка  железобетонных подпорных стен при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3		2.61	7 321.00	19 108	
167. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	33.74	88.0614	161.570	14 228	
167. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.36	6.1596	3.21	20	
167. 3.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	14.19	37.0359	97.21	3 600	
167. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.38	74.0718	9.05	670	
167. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.26	0.6786	473.00	321	
167. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2	5.22	51.41	268	
		Накладные расходы				66%	9 390	
		Сметная прибыль				40%	5 691	
		Всего с НР и СП					34 190	
	
168.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		11.367	39.92	454	
		Объем: 0.5*0.5*2.5*5*1.8+2.61*2.2						
	
169.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		11.367	262.99	2 989	
		Объем: 0.5*0.5*2.5*5*1.8+2.61*2.2						
	
170.	ГЭСН 15-03-008-01	Установка цементных ваз гладких высотой: до 500 мм (0.75х0.75х0.5м -5 шт.)	шт.		7	288.63	2 020	
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.14	234.470	33	
170. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.55	10.85	167.270	1 815	
170. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.07	964.28	67	
			(1)			200.12	14	
170. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.07	308.04	22	
			(1)			268.82	19	
170. 5.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0002	0.0014	6 628.70	9	
170. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0003	0.0021	50 201.92	105	
170. 7.	11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0.00004	0.00028	6 272.68	2	
		Накладные расходы				89%	1 645	
		Сметная прибыль				37%	684	
		Всего с НР и СП					4 348	
	
171.	ГЭСН 13-03-001-11	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2		0.075	4 486.97	337	
		Объем: 0.75*4*0.5*5						
171. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0015	215.055		
171. 2.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	5.22	0.3915	209.090	82	
171. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00075	10.80		
171. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00075	964.28	1	
			(1)			200.12		
171. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00075	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
171. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.084	18.56	2	
171. 7.	14.5.09.04-0111	Отвердитель: № 1	т	0.00144	0.000108	302 912.81	33	
171. 8.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.00339	0.00025425	80 243.85	20	
171. 9.	14.5.11.09-0106	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	0.0169	0.0012675	156 590.96	198	
		Накладные расходы				77%	63	
		Сметная прибыль				48%	39	
		Всего с НР и СП					440	
	
172.	ГЭСН 13-03-001-12	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой	100 м2		0.075	3 369.81	253	
		Объем: 0.75*4*0.5*5						
172. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0015	215.055		
172. 2.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	5.2	0.39	209.090	82	
172. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00075	10.80		
172. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00075	964.28	1	
			(1)			200.12		
172. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00075	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
172. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.084	18.56	2	
172. 7.	14.5.09.04-0111	Отвердитель: № 1	т	0.00096	0.000072	302 912.81	22	
172. 8.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.00226	0.0001695	80 243.85	14	
172. 9.	14.5.11.09-0106	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	0.0113	0.0008475	156 590.96	133	
		Накладные расходы				77%	63	
		Сметная прибыль				48%	39	
		Всего с НР и СП					356	
	
173.	ГЭСН 13-03-003-08	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-773	100 м2		0.075	2 300.76	173	
		Объем: 0.75*4*0.5*5						
173. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0015	215.055		
173. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.26	0.2445	171.480	42	
173. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00075	10.80		
173. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00075	964.28	1	
			(1)			200.12		
173. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00075	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
173. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.04875	18.56	1	
173. 7.	14.4.04.12-0011	Эмаль эпоксидная: ЭП-733 зеленая	т	0.01	0.00075	142 789.23	107	
173. 8.	14.5.09.04-0111	Отвердитель: № 1	т	0.0004	0.00003	302 912.81	9	
173. 9.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.002	0.00015	80 243.85	12	
		Накладные расходы				77%	32	
		Сметная прибыль				48%	20	
		Всего с НР и СП					226	
	
	Подпорная стенка по пр. Московский, 83-83А	
174.	ГЭСН 06-01-031-04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм	100 м3		0.09156	1 202 457.29	110 097	
174. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	80.27	7.3495212	267.892	1 969	
174. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1166.2	106.777272	165.230	17 643	
174. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	77.59	7.1041404	1 126.02	7 999	
			(1)			268.82	1 910	
174. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.97	0.0888132	874.68	78	
			(1)			268.82	24	
174. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.0247212	964.28	24	
			(1)			200.12	5	
174. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	58.31	5.3388636	11.58	62	
174. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.44	0.1318464	1 037.49	137	
			(1)			229.99	30	
174. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	224.91	20.5927596	43.43	894	
174. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.206	0.01886136	20.52		
174. 10.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.27	0.0247212	60 390.76	1 493	
174. 11.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.12	0.0109872	89 253.46	981	
174. 12.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.086	0.00787416	57 689.15	454	
174. 13.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.069	0.00631764	11 636.25	74	
174. 14.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	101.5	9.29334	3 276.39	30 449	
174. 15.	08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	13.6	1.245216	37 338.90	46 495	
174. 16.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.18	0.0164808	5 768.85	95	
174. 17.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	2.11	0.1931916	5 760.02	1 113	
174. 18.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	98	8.97288	234.83	2 107	
		Накладные расходы				89%	17 455	
		Сметная прибыль				44%	8 629	
		Всего с НР и СП					136 181	
	
175.	ГЭСН 07-05-030-09 
(прим)	Установка плит парапета массой: до 0,5 т(44х44х10см -17 шт., 55х55х10см -64 шт.)	100 шт.		0.81	27 205.82	22 037	
		Объем: 17+64						
175. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.66	10.2546	268.820	2 757	
175. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	46.29	37.4949	173.510	6 506	
175. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	12.66	10.2546	1 126.02	11 547	
			(1)			268.82	2 757	
175. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	14.16	11.4696	43.43	498	
175. 5.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.01	0.0081	48 451.22	392	
175. 6.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	1.28	1.0368	2 983.71	3 094	
		Накладные расходы				132%	12 227	
		Сметная прибыль				68%	6 299	
		Всего с НР и СП					40 563	
	
176.	05.1.07.22-0014	Плита парапетная плоская из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 23 кг/м3	м3		2.265	28 328.92	64 165	
		Объем: 0.44*0.44*0.1*17+0.55*0.55*0.1*64						
	
177.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.8061	16 239.05	13 090	
177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.137037	229.990	32	
177. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	35.113716	165.230	5 802	
177. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.016122	264.49	4	
			(1)			229.99	4	
177. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.120915	1 037.49	125	
			(1)			229.99	28	
177. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.677124	162.00	110	
177. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.249891	38.33	10	
177. 7.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	30	24.183	170.42	4 121	
177. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	16.122	104.81	1 690	
177. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.0411111	29 881.39	1 228	
		Накладные расходы				89%	5 192	
		Сметная прибыль				37%	2 159	
		Всего с НР и СП					20 441	
	
178.	ГЭСН 07-04-004-02 
(прим)	Демонтаж плиты перекрытия колодца  МПСН, п.10.2 таб.2-1	100 м3		0.001	103 328.81	103	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
178. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.072	0.028072	335.457	9	
178. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	199.368	0.199368	173.510	35	
178. 3.	91.05.12-001	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100 т	маш.-ч	21.992	0.021992	2 688.40	59	
			(1)			353.95	8	
178. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00004	1 037.49		
			(1)			229.99		
178. 5.	91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	6.04	0.00604	1 383.38	8	
			(1)			268.82	2	
178. 6.	91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	6.04	0.00604	132.78	1	
178. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.192	0.000192	3.21		
178. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9.52	0.00952	43.43		
		Накладные расходы				111%	49	
		Сметная прибыль				58%	26	
		Всего с НР и СП					177	
	
179.	ГЭСН 07-04-004-02 
(прим)	Укладка плиты перекрытия колодца	100 м3		0.001	149 736.31	150	
179. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35.09	0.03509	335.457	12	
179. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	249.21	0.24921	173.510	43	
179. 3.	91.05.12-001	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100 т	маш.-ч	27.49	0.02749	2 688.40	74	
			(1)			353.95	10	
179. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.00005	1 037.49		
			(1)			229.99		
179. 5.	91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	7.55	0.00755	1 383.38	10	
			(1)			268.82	2	
179. 6.	91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	7.55	0.00755	132.78	1	
179. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.24	0.00024	3.21		
179. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.9	0.0119	43.43	1	
179. 9.	01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0.00005	0.00000005	486 183.19		
179. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.2	0.0002	51.41		
179. 11.	01.7.07.14-0001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	5.7	0.0057	185.78	1	
179. 12.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.01	0.00001	48 451.22		
179. 13.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.71	0.00071	3 276.39	2	
179. 14.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	4.88	0.00488	3 416.19	17	
		Накладные расходы				111%	61	
		Сметная прибыль				58%	32	
		Всего с НР и СП					243	
	
180.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 527.04	2 527	
	
181.	ГЭСН 23-04-011-01	Установка люка	шт.		1	5 735.54	5 736	
181. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.07	229.990	16	
181. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1.31	1.31	163.200	214	
181. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.07	1 037.49	73	
			(1)			229.99	16	
181. 4.	04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	0.0008	0.0008	3 517.03	3	
181. 5.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные: тяжелые	шт.	1	1	5 446.31	5 446	
		Накладные расходы				111%	255	
		Сметная прибыль				61%	140	
		Всего с НР и СП					6 132	
	
182.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж  металлической стойки под велосипеды и металлической урны  МПСН, п.10.2 таб.2-4	т		0.28	8 130.71	2 277	
		Объем: 0.2+0.08						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
182. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	1.14268	268.003	306	
182. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	6.34452	177.590	1 127	
182. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.01372	1 687.36	23	
			(1)			306.16	4	
182. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.02352	874.68	21	
			(1)			268.82	6	
182. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	1.0682	798.04	852	
			(1)			268.82	287	
182. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.18816	7.34	1	
182. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.03724	1 037.49	39	
			(1)			229.99	9	
182. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.32928	3.21	1	
182. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	1.88552	112.76	213	
		Накладные расходы				77%	1 103	
		Сметная прибыль				58%	831	
		Всего с НР и СП					4 212	
	
183.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  металлической стойки под велосипеды и металлической урны	т		0.28	12 241.76	3 428	
		Объем: 0.2+0.08						
183. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.6324	268.003	437	
183. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	9.0636	177.590	1 610	
183. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.0196	1 687.36	33	
			(1)			306.16	6	
183. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0336	874.68	29	
			(1)			268.82	9	
183. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.526	798.04	1 218	
			(1)			268.82	410	
183. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.2688	7.34	2	
183. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0532	1 037.49	55	
			(1)			229.99	12	
183. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.4704	3.21	2	
183. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.6936	112.76	304	
183. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.3836	51.41	20	
183. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.1148	46.96	5	
183. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00112	62 811.43	70	
183. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000028	57 689.15		
183. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000028	204 657.21	6	
183. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00028	101 704.48	28	
183. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.005236	210.53	1	
183. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000084	45 326.49		
183. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0005432	39 941.89	22	
183. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0002884	9 003.93	3	
183. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000868	72 855.64	6	
183. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000168	80 243.85	13	
		Накладные расходы				77%	1 576	
		Сметная прибыль				58%	1 187	
		Всего с НР и СП					6 191	
	
184.	ГЭСН 22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт.		0.2	2 551.67	510	
184. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.62	0.524	268.672	141	
184. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.8	0.96	171.480	165	
184. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.002	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
184. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.002	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
184. 5.	91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2.6	0.52	657.48	342	
			(1)			268.82	140	
		Накладные расходы				111%	340	
		Сметная прибыль				61%	187	
		Всего с НР и СП					1 036	
	
185.	24.3.05.08-0639	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.		2	724.74	1 449	
	
	Благоустройство дворовой территории по ул. Зарайская, 7-17а	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
186.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.055	31 377.16	1 726	
		Объем: 79*0.07						
186. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.92675	268.820	249	
186. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	4.2746	152.740	653	
186. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.24805	935.23	232	
			(1)			268.82	67	
186. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.6787	1 233.16	837	
			(1)			268.82	182	
186. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.1089	35.92	4	
		Накладные расходы				88%	794	
		Сметная прибыль				48%	433	
		Всего с НР и СП					2 953	
	
187.	ГЭСНр 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2		0.731	17 238.70	12 601	
187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7	11.4767	200.120	2 297	
187. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	57.76	42.22256	156.950	6 627	
187. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7	11.4767	493.44	5 663	
			(1)			200.12	2 297	
187. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	47.1	34.4301	9.05	312	
		Накладные расходы				88%	7 853	
		Сметная прибыль				48%	4 284	
		Всего с НР и СП					24 738	
	
188.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		5.7	16 033.58	91 391	
		Объем: 39+531						
188. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	53.58	200.120	10 722	
188. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	389.082	163.200	63 498	
188. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	53.58	493.44	26 439	
			(1)			200.12	10 722	
188. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	160.74	9.05	1 455	
		Накладные расходы				88%	65 314	
		Сметная прибыль				48%	35 626	
		Всего с НР и СП					192 330	
	
189.	ГЭСНр 68-34-2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	м3		9	2 120.08	19 081	
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.48	13.32	229.990	3 063	
189. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.04	27.36	171.480	4 692	
189. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	1.48	13.32	1 080.26	14 389	
			(1)			229.99	3 063	
		Накладные расходы				88%	6 824	
		Сметная прибыль				48%	3 722	
		Всего с НР и СП					29 628	
	
190.	ГЭСНр 68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.		3	571.66	1 715	
190. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.09	229.990	21	
190. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	11.1	146.090	1 622	
190. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.09	1 037.49	93	
			(1)			229.99	21	
		Накладные расходы				88%	1 446	
		Сметная прибыль				48%	789	
		Всего с НР и СП					3 949	
	
191.	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3		1.14	498.77	569	
		Объем: (3.0)*0.38						
	
192.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		89.197	39.92	3 561	
		Объем: 5.5*1.8+731*0.04*1.8+531*0.2*0.08*2.2+39*0.3*0.1*2.2+9*0.6						
	
193.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		89.197	262.99	23 458	
		Объем: 5.5*1.8+731*0.04*1.8+531*0.2*0.08*2.2+39*0.3*0.1*2.2+9*0.6						
	
	Благоустройство	
194.	ГЭСН 47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.		0.3	2 341.15	702	
194. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.09	229.990	21	
194. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.02	2.106	181.930	383	
194. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.09	760.62	68	
			(1)			229.99	21	
194. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.321	20.52	7	
194. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000051	189 986.25	10	
194. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.045	703.08	32	
194. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	3	67.61	203	
		Накладные расходы				98%	396	
		Сметная прибыль				61%	246	
		Всего с НР и СП					1 344	
	
195.	16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.		3	1 294.53	3 884	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=219м2	
196.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0548	51 564.61	2 826	
		Объем: 219*0.25						
196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.390376	268.820	643	
196. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.826384	147.310	122	
196. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.566632	935.23	530	
			(1)			268.82	152	
196. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.823744	1 188.38	2 167	
			(1)			268.82	490	
196. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002192	3 090.35	7	
		Накладные расходы				81%	620	
		Сметная прибыль				34%	260	
		Всего с НР и СП					3 706	
	
197.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		87.68	151.56	13 289	
		Объем: 54.8*1.6						
	
198.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.438	18 517.68	8 111	
		Объем: 219*0.2						
198. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.07944	254.662	1 548	
198. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.88536	151.380	1 042	
198. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.77526	1 543.79	1 197	
			(1)			268.82	208	
198. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.87902	964.28	1 812	
			(1)			200.12	376	
198. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.10104	1 215.15	3 768	
			(1)			286.75	889	
198. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.32412	760.62	247	
			(1)			229.99	75	
198. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.19	20.52	45	
		Накладные расходы				121%	3 134	
		Сметная прибыль				65%	1 684	
		Всего с НР и СП					12 928	
	
199.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		48.18	523.12	25 204	
		Объем: 43.8*1.10						
	
200.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1095	5 304.43	581	
		Объем: 219*0.05						
200. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.539835	213.358	115	
200. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.104025	1 543.79	161	
			(1)			268.82	28	
200. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.43581	964.28	420	
			(1)			200.12	87	
		Накладные расходы				121%	139	
		Сметная прибыль				65%	75	
		Всего с НР и СП					795	
	
201.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		11.169	2 154.36	24 062	
		Объем: (0.1095)*102.0						
	
202.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		21.9	2 297.87	50 323	
202. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.971	220.033	434	
202. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	258.42	184.510	47 681	
202. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.657	964.28	634	
			(1)			200.12	131	
202. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	12.483	13.20	165	
202. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.657	760.62	500	
			(1)			229.99	151	
202. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.657	1 037.49	682	
			(1)			229.99	151	
202. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	4.38	20.52	90	
202. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.095	523.12	573	
		Накладные расходы				121%	58 219	
		Сметная прибыль				65%	31 275	
		Всего с НР и СП					139 817	
	
203.	С8 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		223.38	450.00	100 521	
		Объем: 219*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=219 м2	
204.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0548	51 564.61	2 826	
		Объем: 219*0.25						
204. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.390376	268.820	643	
204. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.826384	147.310	122	
204. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.566632	935.23	530	
			(1)			268.82	152	
204. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.823744	1 188.38	2 167	
			(1)			268.82	490	
204. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002192	3 090.35	7	
		Накладные расходы				81%	620	
		Сметная прибыль				34%	260	
		Всего с НР и СП					3 706	
	
205.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		87.68	151.56	13 289	
		Объем: 54.8*1.6						
	
206.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.438	18 517.68	8 111	
		Объем: 219*0.2						
206. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.07944	254.662	1 548	
206. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.88536	151.380	1 042	
206. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.77526	1 543.79	1 197	
			(1)			268.82	208	
206. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.87902	964.28	1 812	
			(1)			200.12	376	
206. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.10104	1 215.15	3 768	
			(1)			286.75	889	
206. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.32412	760.62	247	
			(1)			229.99	75	
206. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.19	20.52	45	
		Накладные расходы				121%	3 134	
		Сметная прибыль				65%	1 684	
		Всего с НР и СП					12 928	
	
207.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		48.18	523.12	25 204	
		Объем: 43.8*1.10						
	
208.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1095	5 304.43	581	
		Объем: 219*0.05						
208. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.539835	213.358	115	
208. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.104025	1 543.79	161	
			(1)			268.82	28	
208. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.43581	964.28	420	
			(1)			200.12	87	
		Накладные расходы				121%	139	
		Сметная прибыль				65%	75	
		Всего с НР и СП					795	
	
209.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		11.169	2 154.36	24 062	
		Объем: (0.1095)*102.0						
	
210.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		21.9	2 297.87	50 323	
210. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.971	220.033	434	
210. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	258.42	184.510	47 681	
210. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.657	964.28	634	
			(1)			200.12	131	
210. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	12.483	13.20	165	
210. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.657	760.62	500	
			(1)			229.99	151	
210. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.657	1 037.49	682	
			(1)			229.99	151	
210. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	4.38	20.52	90	
210. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.095	523.12	573	
		Накладные расходы				121%	58 219	
		Сметная прибыль				65%	31 275	
		Всего с НР и СП					139 817	
	
211.	С9 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		223.38	380.00	84 884	
		Объем: 219*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
212.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02822	51 564.61	1 455	
		Объем: (471*0.28*0.2+41*0.3*0.15)						
212. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.2309564	268.820	331	
212. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4255576	147.310	63	
212. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2917948	935.23	273	
			(1)			268.82	78	
212. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.9391616	1 188.38	1 116	
			(1)			268.82	252	
212. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0011288	3 090.35	3	
		Накладные расходы				81%	319	
		Сметная прибыль				34%	134	
		Всего с НР и СП					1 908	
	
213.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		45.152	151.56	6 843	
		Объем: 28.22*1.6						
	
214.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.144	18 517.68	2 667	
		Объем: (471*0.28*0.1+41*0.3*0.1)						
214. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.99872	254.662	509	
214. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.26368	151.380	343	
214. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.25488	1 543.79	393	
			(1)			268.82	69	
214. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.61776	964.28	596	
			(1)			200.12	124	
214. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.01952	1 215.15	1 239	
			(1)			286.75	292	
214. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.10656	760.62	81	
			(1)			229.99	25	
214. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.72	20.52	15	
		Накладные расходы				121%	1 031	
		Сметная прибыль				65%	554	
		Всего с НР и СП					4 252	
	
215.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		15.84	523.12	8 286	
		Объем: 14.4*1.10						
	
216.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		4.71	13 358.27	62 917	
216. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	3.3912	266.663	904	
216. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	358.3368	159.670	57 216	
216. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	3.2028	874.68	2 801	
			(1)			268.82	861	
216. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1884	1 037.49	195	
			(1)			229.99	43	
216. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00471	57 689.15	272	
216. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.8007	3 038.87	2 433	
		Накладные расходы				121%	70 325	
		Сметная прибыль				65%	37 778	
		Всего с НР и СП					171 020	
	
217.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0933	2 983.71	278	
		Объем: (4.71)*(0.06*0.33)						
	
218.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		23.899	3 276.39	78 302	
		Объем: (4.71)*(5.9*0.86)						
	
219.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		471	178.10	83 885	
		Объем: (4.71)*100.0						
	
220.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.41	32 868.00	13 476	
220. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.2952	266.663	79	
220. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	31.1928	159.670	4 981	
220. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.2788	874.68	244	
			(1)			268.82	75	
220. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0164	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
220. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00041	57 689.15	24	
220. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	2.419	3 276.39	7 926	
220. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0246	2 983.71	73	
220. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0697	3 038.87	212	
220. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	41			
		Накладные расходы				121%	6 123	
		Сметная прибыль				65%	3 289	
		Всего с НР и СП					22 888	
	
221.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		41	341.55	14 004	
	
222.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		4	336.78	1 347	
222. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.2	229.990	46	
222. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	6.96	154.230	1 073	
222. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.2	1 037.49	207	
			(1)			229.99	46	
222. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.032	2 067.77	66	
		Накладные расходы				88%	985	
		Сметная прибыль				48%	537	
		Всего с НР и СП					2 869	
	
223.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		8	692.00	5 536	
		Объем: (4.0)*2						
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=1143 м2	
224.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.5144	51 564.61	26 525	
		Объем: 1143*0.45						
224. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	22.438128	268.820	6 032	
224. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	7.757152	147.310	1 143	
224. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	5.318896	935.23	4 974	
			(1)			268.82	1 430	
224. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	17.119232	1 188.38	20 344	
			(1)			268.82	4 602	
224. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.020576	3 090.35	64	
		Накладные расходы				81%	5 812	
		Сметная прибыль				34%	2 440	
		Всего с НР и СП					34 776	
	
225.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		823.04	151.56	124 740	
		Объем: 514.4*1.6						
	
226.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		2.286	18 517.68	42 331	
		Объем: 1143*0.2						
226. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	31.72968	254.662	8 080	
226. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	35.93592	151.380	5 440	
226. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	4.04622	1 543.79	6 247	
			(1)			268.82	1 088	
226. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	9.80694	964.28	9 457	
			(1)			200.12	1 963	
226. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	16.18488	1 215.15	19 667	
			(1)			286.75	4 641	
226. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.69164	760.62	1 287	
			(1)			229.99	389	
226. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	11.43	20.52	235	
		Накладные расходы				121%	16 359	
		Сметная прибыль				65%	8 788	
		Всего с НР и СП					67 478	
	
227.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		251.46	523.12	131 544	
		Объем: 228.6*1.10						
	
228.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		1.143	22 274.28	25 459	
228. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	23.96871	265.450	6 362	
228. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	33.95853	161.570	5 487	
228. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	1.38303	935.23	1 293	
			(1)			268.82	372	
228. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	1.46304	1 543.79	2 259	
			(1)			268.82	393	
228. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	5.89788	691.29	4 077	
			(1)			268.82	1 585	
228. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	9.8298	791.87	7 784	
			(1)			268.82	2 642	
228. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	3.3147	721.34	2 391	
			(1)			268.82	891	
228. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	2.08026	760.62	1 582	
			(1)			229.99	478	
228. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	28.575	20.52	586	
		Накладные расходы				121%	14 337	
		Сметная прибыль				65%	7 702	
		Всего с НР и СП					47 498	
	
229.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		1.143	1 725.17	1 972	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
229. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	2.6289	268.820	707	
229. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.5715	691.29	395	
			(1)			268.82	154	
229. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	1.31445	791.87	1 041	
			(1)			268.82	353	
229. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.74295	721.34	536	
			(1)			268.82	200	
		Накладные расходы				121%	855	
		Сметная прибыль				65%	460	
		Всего с НР и СП					3 287	
	
230.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		285.75	2 270.97	648 930	
		Объем: 1143*0.2*1.25						
	
231.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.5715	5 304.43	3 031	
		Объем: 1143*0.05						
231. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	2.817495	213.358	601	
231. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.542925	1 543.79	838	
			(1)			268.82	146	
231. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	2.27457	964.28	2 193	
			(1)			200.12	455	
		Накладные расходы				121%	727	
		Сметная прибыль				65%	391	
		Всего с НР и СП					4 149	
	
232.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		58.293	2 154.36	125 584	
		Объем: (0.5715)*102.0						
	
233.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		114.3	2 297.87	262 647	
233. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	10.287	220.033	2 263	
233. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	1348.74	184.510	248 856	
233. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	3.429	964.28	3 307	
			(1)			200.12	686	
233. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	65.151	13.20	860	
233. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	3.429	760.62	2 608	
			(1)			229.99	789	
233. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	3.429	1 037.49	3 558	
			(1)			229.99	789	
233. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	22.86	20.52	469	
233. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	5.715	523.12	2 990	
		Накладные расходы				121%	303 854	
		Сметная прибыль				65%	163 227	
		Всего с НР и СП					729 728	
	
234.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		546.72	480.00	262 426	
		Объем: 536*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
235.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01206	51 564.61	622	
		Объем: (268*0.3*0.15)						
235. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5260572	268.820	141	
235. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1818648	147.310	27	
235. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1247004	935.23	117	
			(1)			268.82	34	
235. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4013568	1 188.38	477	
			(1)			268.82	108	
235. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004824	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	136	
		Сметная прибыль				34%	57	
		Всего с НР и СП					815	
	
236.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		19.296	151.56	2 925	
		Объем: 12.06*1.6						
	
237.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.08	18 517.68	1 481	
		Объем: (268*0.3*0.1)						
237. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.1104	254.662	283	
237. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.2576	151.380	190	
237. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1416	1 543.79	219	
			(1)			268.82	38	
237. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.3432	964.28	331	
			(1)			200.12	69	
237. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.5664	1 215.15	688	
			(1)			286.75	162	
237. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0592	760.62	45	
			(1)			229.99	14	
237. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.4	20.52	8	
		Накладные расходы				121%	572	
		Сметная прибыль				65%	307	
		Всего с НР и СП					2 361	
	
238.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.8	523.12	4 603	
		Объем: 8*1.10						
	
239.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.68	32 868.00	88 086	
239. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.9296	266.663	515	
239. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	203.8944	159.670	32 556	
239. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.8224	874.68	1 594	
			(1)			268.82	490	
239. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1072	1 037.49	111	
			(1)			229.99	25	
239. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00268	57 689.15	155	
239. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	15.812	3 276.39	51 806	
239. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1608	2 983.71	480	
239. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.4556	3 038.87	1 385	
239. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	268			
		Накладные расходы				121%	40 016	
		Сметная прибыль				65%	21 496	
		Всего с НР и СП					149 598	
	
240.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		268	341.55	91 535	
	
241.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		3	13 482.75	40 448	
241. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	120	150.030	18 004	
241. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	45	498.77	22 445	
		Накладные расходы				98%	17 644	
		Сметная прибыль				61%	10 982	
		Всего с НР и СП					69 074	
	
242.	ГЭСНр 68-15-6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2		0.52	24 104.45	12 534	
242. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.78	6.1256	218.072	1 336	
242. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	112.1	58.292	156.950	9 149	
242. 3.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	6.91	3.5932	541.83	1 947	
			(1)			229.99	826	
242. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.6	0.832	116.06	97	
242. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.0884	1 037.49	92	
			(1)			229.99	20	
242. 6.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4.7	2.444	493.44	1 206	
			(1)			200.12	489	
242. 7.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	9.4	4.888	9.05	44	
242. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	14.3	7.436			
		Накладные расходы				88%	9 227	
		Сметная прибыль				48%	5 033	
		Всего с НР и СП					26 794	
	
243.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0624	23 218.80	1 449	
		Объем: (0.52)*0.12						
	
244.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		9.88	3 942.49	38 952	
		Объем: (0.52)*19.0						
	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
245.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0323	51 564.61	1 666	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*2+(28*0.65*0.95)						
245. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.408926	268.820	379	
245. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.487084	147.310	72	
245. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.333982	935.23	312	
			(1)			268.82	90	
245. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.074944	1 188.38	1 277	
			(1)			268.82	289	
245. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001292	3 090.35	4	
		Накладные расходы				81%	365	
		Сметная прибыль				34%	153	
		Всего с НР и СП					2 185	
	
246.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		51.68	151.56	7 833	
		Объем: 32.3*1.6						
	
247.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.14	1 910.64	267	
		Объем: 28*0.1*0.5						
247. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.049	200.120	10	
247. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.428	154.230	220	
247. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.049	964.28	47	
			(1)			200.12	10	
		Накладные расходы				111%	255	
		Сметная прибыль				61%	140	
		Всего с НР и СП					663	
	
248.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.54	523.12	806	
		Объем: (0.14)*11.0						
	
249.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.28	7 738.81	2 167	
249. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	1.176	229.990	270	
249. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	7.5936	173.510	1 318	
249. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.134	685.69	778	
			(1)			229.99	261	
249. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.042	1 037.49	44	
			(1)			229.99	10	
249. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	1.372	20.52	28	
		Накладные расходы				111%	1 763	
		Сметная прибыль				61%	969	
		Всего с НР и СП					4 898	
	
250.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		28.28	632.52	17 888	
		Объем: 28*1.01						
	
251.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268	
251. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 917	
251. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	139	
251. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6	
251. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203	
251. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	3	
		Накладные расходы				111%	3 238	
		Сметная прибыль				61%	1 779	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
252.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	105	
		Объем: (1.0)*0.2						
	
253.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.12	119 138.56	14 297	
		Объем: 0.6*2						
253. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	3.2904	267.659	881	
253. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	20.5356	163.200	3 351	
253. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	3.192	874.68	2 792	
			(1)			268.82	858	
253. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0456	116.06	5	
253. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0984	1 037.49	102	
			(1)			229.99	23	
253. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.006	17 952.03	108	
253. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00108	35 833.51	39	
253. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000084	20.52		
253. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0024	138 785.25	333	
253. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000024	57 689.15	1	
253. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	4.656	200.42	933	
253. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00003	11 636.25		
253. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000852	6 628.70	6	
253. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.1692	2 874.87	486	
253. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.108	3 276.39	354	
253. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.048	2 983.71	143	
253. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.3312	17 002.88	5 631	
253. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00192	5 714.19	11	
		Накладные расходы				111%	4 698	
		Сметная прибыль				61%	2 582	
		Всего с НР и СП					21 576	
	
254.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.3312	17 002.88	-5 631	
		Объем: (0.12)*(-2.76)						
	
255.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 371.34	4 743	
	
256.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 483.79	4 968	
	
257.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 206.53	2 413	
	
258.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 527.04	5 054	
	
259.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		2	5 333.27	10 667	
	
260.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.1005	12 520.10	1 258	
		Объем: 13.1-(2.26*1+9.0*0.038)-(9.0*0.1*0.5)						
260. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	8.89425	141.470	1 258	
		Накладные расходы				68%	855	
		Сметная прибыль				31%	390	
		Всего с НР и СП					2 503	
	
261.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		11.055	523.12	5 783	
		Объем: 10.05*1.1						
	
	Смотровой колодец (2 шт)	
262.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0462	51 564.61	2 382	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(45*0.65*0.95)						
262. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.015244	268.820	542	
262. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.696696	147.310	103	
262. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.477708	935.23	447	
			(1)			268.82	128	
262. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.537536	1 188.38	1 827	
			(1)			268.82	413	
262. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001848	3 090.35	6	
		Накладные расходы				81%	522	
		Сметная прибыль				34%	219	
		Всего с НР и СП					3 124	
	
263.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		73.92	151.56	11 203	
		Объем: 46.2*1.6						
	
264.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.225	1 910.64	430	
		Объем: 45*0.1*0.5						
264. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.07875	200.120	16	
264. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	2.295	154.230	354	
264. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.07875	964.28	76	
			(1)			200.12	16	
		Накладные расходы				111%	411	
		Сметная прибыль				61%	226	
		Всего с НР и СП					1 066	
	
265.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.475	523.12	1 295	
		Объем: (0.225)*11.0						
	
266.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.45	7 738.81	3 482	
266. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	1.89	229.990	435	
266. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	12.204	173.510	2 118	
266. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.8225	685.69	1 250	
			(1)			229.99	419	
266. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0675	1 037.49	70	
			(1)			229.99	16	
266. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	2.205	20.52	45	
		Накладные расходы				111%	2 834	
		Сметная прибыль				61%	1 557	
		Всего с НР и СП					7 873	
	
267.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		45.45	632.52	28 748	
		Объем: 45*1.01						
	
268.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268	
268. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 917	
268. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	139	
268. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6	
268. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203	
268. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	3	
		Накладные расходы				111%	3 238	
		Сметная прибыль				61%	1 779	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
269.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	105	
		Объем: (1.0)*0.2						
	
270.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.156	119 138.56	18 586	
		Объем: 0.78*2						
270. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.27752	267.659	1 145	
270. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	26.69628	163.200	4 357	
270. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.1496	874.68	3 630	
			(1)			268.82	1 115	
270. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05928	116.06	7	
270. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12792	1 037.49	133	
			(1)			229.99	29	
270. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0078	17 952.03	140	
270. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001404	35 833.51	50	
270. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001092	20.52		
270. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00312	138 785.25	433	
270. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000312	57 689.15	2	
270. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.0528	200.42	1 213	
270. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039	11 636.25		
270. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0011076	6 628.70	7	
270. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.21996	2 874.87	632	
270. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.1404	3 276.39	460	
270. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0624	2 983.71	186	
270. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.43056	17 002.88	7 321	
270. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002496	5 714.19	14	
		Накладные расходы				111%	6 107	
		Сметная прибыль				61%	3 356	
		Всего с НР и СП					28 049	
	
271.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.4306	17 002.88	-7 321	
		Объем: (0.156)*(-2.76)						
	
272.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 371.34	4 743	
	
273.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 483.79	4 968	
	
274.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 704.25	3 409	
	
275.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 206.53	2 413	
	
276.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 527.04	5 054	
	
277.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	692.00	1 384	
	
278.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	шт.		2	5 446.31	10 893	
	
279.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.1242	12 520.10	1 555	
		Объем: 20.9-(2.26*2+45*0.038)-(45*0.1*0.5)						
279. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	10.9917	141.470	1 555	
		Накладные расходы				68%	1 057	
		Сметная прибыль				31%	482	
		Всего с НР и СП					3 094	
	
280.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		13.662	523.12	7 147	
		Объем: 12.42*1.1						
	
	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=43м2	
281.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0108	51 564.61	557	
		Объем: 43*0.25						
281. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.471096	268.820	127	
281. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.162864	147.310	24	
281. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.111672	935.23	104	
			(1)			268.82	30	
281. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.359424	1 188.38	427	
			(1)			268.82	97	
281. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000432	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	122	
		Сметная прибыль				34%	51	
		Всего с НР и СП					731	
	
282.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		17.28	151.56	2 619	
		Объем: 10.8*1.6						
	
283.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.086	18 517.68	1 593	
		Объем: 43*0.2						
283. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.19368	254.662	304	
283. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.35192	151.380	205	
283. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.15222	1 543.79	235	
			(1)			268.82	41	
283. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.36894	964.28	356	
			(1)			200.12	74	
283. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.60888	1 215.15	740	
			(1)			286.75	175	
283. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06364	760.62	48	
			(1)			229.99	15	
283. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.43	20.52	9	
		Накладные расходы				121%	616	
		Сметная прибыль				65%	331	
		Всего с НР и СП					2 540	
	
284.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		9.46	523.12	4 949	
		Объем: 8.6*1.10						
	
285.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0215	5 304.43	114	
		Объем: 43*0.05						
285. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.105995	213.358	23	
285. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.020425	1 543.79	32	
			(1)			268.82	5	
285. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.08557	964.28	83	
			(1)			200.12	17	
		Накладные расходы				121%	28	
		Сметная прибыль				65%	15	
		Всего с НР и СП					157	
	
286.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		2.193	2 154.36	4 725	
		Объем: (0.0215)*102.0						
	
287.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		4.3	2 297.87	9 881	
287. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.387	220.033	85	
287. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	50.74	184.510	9 362	
287. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.129	964.28	124	
			(1)			200.12	26	
287. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.451	13.20	32	
287. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.129	760.62	98	
			(1)			229.99	30	
287. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.129	1 037.49	134	
			(1)			229.99	30	
287. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.86	20.52	18	
287. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.215	523.12	112	
		Накладные расходы				121%	11 431	
		Сметная прибыль				65%	6 141	
		Всего с НР и СП					27 452	
	
288.	С9 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		43.86	380.00	16 667	
		Объем: 43*1.02						
	
	Установка скамеек, урн	
289.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.001	41 246.80	41	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*1						
289. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.28	147.310	41	
		Накладные расходы				68%	28	
		Сметная прибыль				31%	13	
		Всего с НР и СП					82	
	
290.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.001	7 577.13	8	
290. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.05356	141.470	8	
		Накладные расходы				68%	5	
		Сметная прибыль				31%	2	
		Всего с НР и СП					16	
	
291.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.16	151.56	24	
		Объем: 0.1*1.6						
	
292.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.001	47 075.78	47	
292. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.01813	268.542	5	
292. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.18	147.310	27	
292. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.018	1 126.02	20	
			(1)			268.82	5	
292. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.048	3.18		
292. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00013	1 037.49		
			(1)			229.99		
292. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0002	20.52		
		Накладные расходы				89%	28	
		Сметная прибыль				44%	14	
		Всего с НР и СП					90	
	
293.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.102	3 276.39	334	
		Объем: 0.001*102						
	
294.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.051	11 957.59	610	
		Объем: (51*1)/1000						
294. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.29733	268.003	80	
294. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	1.65087	177.590	293	
294. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.00357	1 687.36	6	
			(1)			306.16	1	
294. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.00612	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
294. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.27795	798.04	222	
			(1)			268.82	75	
294. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.04896	7.34		
294. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00969	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
294. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.08568	3.21		
294. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.49062	112.76	55	
294. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.06987	51.41	4	
294. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.02091	46.96	1	
294. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000204	62 811.43	13	
294. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000153	45 326.49		
		Накладные расходы				77%	287	
		Сметная прибыль				58%	216	
		Всего с НР и СП					1 114	
	
295.	С10 цена поставщ.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт		1	11 040.00	11 040	
	
296.	С11 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт		1	4 440.00	4 440	
	
	СПОРТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
	Монтажные работы	
297.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.005	41 246.80	206	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*8						
297. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.4	147.310	206	
		Накладные расходы				68%	140	
		Сметная прибыль				31%	64	
		Всего с НР и СП					410	
	
298.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.005	7 577.13	38	
298. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.2678	141.470	38	
		Накладные расходы				68%	26	
		Сметная прибыль				31%	12	
		Всего с НР и СП					76	
	
299.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.8	151.56	121	
		Объем: 0.5*1.6						
	
300.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.008	144 322.73	1 155	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*8						
300. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.1576	265.750	42	
300. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	4.78608	161.570	773	
300. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.14088	1 126.02	159	
			(1)			268.82	38	
300. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.00592	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
300. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00216	964.28	2	
			(1)			200.12		
300. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.23328	11.58	3	
300. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.00864	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
300. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.003392	20.52		
300. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00024	57 689.15	14	
300. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.000656	11 636.25	8	
300. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0006096	45 326.49	28	
300. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0056	5 760.02	32	
300. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.5208	234.83	122	
		Накладные расходы				89%	725	
		Сметная прибыль				44%	359	
		Всего с НР и СП					2 239	
	
301.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.816	3 276.39	2 674	
		Объем: 0.8*1.02						
	
302.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  элементов спортивной площадки	т		0.241	12 241.76	2 950	
		Объем: (92+87+62)/1000						
302. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.40503	268.003	377	
302. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	7.80117	177.590	1 385	
302. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01687	1 687.36	28	
			(1)			306.16	5	
302. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.02892	874.68	25	
			(1)			268.82	8	
302. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.31345	798.04	1 048	
			(1)			268.82	353	
302. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.23136	7.34	2	
302. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.04579	1 037.49	48	
			(1)			229.99	11	
302. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.40488	3.21	1	
302. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.31842	112.76	261	
302. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.33017	51.41	17	
302. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.09881	46.96	5	
302. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000964	62 811.43	61	
302. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000241	57 689.15		
302. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000241	204 657.21	5	
302. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000241	101 704.48	25	
302. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0045067	210.53	1	
302. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000723	45 326.49		
302. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00046754	39 941.89	19	
302. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00024823	9 003.93	2	
302. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00007471	72 855.64	5	
302. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0001446	80 243.85	12	
		Накладные расходы				77%	1 357	
		Сметная прибыль				58%	1 022	
		Всего с НР и СП					5 329	
	
303.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т		-0.0001	80 243.85	-8	
		Объем: (0.241)*(-0.0006)						
	
304.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		-0.000002	57 689.15		
		Объем: (0.241)*(-0.00001)						
	
305.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		-0.0002	9 003.93	-2	
		Объем: (0.241)*(-0.00103)						
	
306.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.0045	210.53	-1	
		Объем: (0.241)*(-0.0187)						
	
307.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.0001	72 855.64	-7	
		Объем: (0.241)*(-0.00031)						
	
308.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.00002	204 657.21	-4	
		Объем: (0.241)*(-0.0001)						
	
309.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		-0.0002	101 704.48	-20	
		Объем: (0.241)*(-0.001)						
	
310.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0005	39 941.89	-20	
		Объем: (0.241)*(-0.00194)						
	
311.	С12 цена поставщ.	Тренажер 1760х850 Н=1770	шт		1	65 200.00	65 200	
	
312.	С13 цена поставщ.	Тренажер 1110х960 Н=1970	шт		1	55 800.00	55 800	
	
313.	С14 цена поставщ.	Тренажер 960х840 Н=2000	шт		1	39 000.00	39 000	
	
	УСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ	
	Покрытие площадки (вар. 2) ТИП 9	
314.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.06	51 564.61	3 094	
		Объем: 240*0.25						
314. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.6172	268.820	704	
314. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.9048	147.310	133	
314. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.6204	935.23	580	
			(1)			268.82	167	
314. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.9968	1 188.38	2 373	
			(1)			268.82	537	
314. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0024	3 090.35	7	
		Накладные расходы				81%	678	
		Сметная прибыль				34%	285	
		Всего с НР и СП					4 057	
	
315.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		96	151.56	14 550	
		Объем: 60*1.6						
	
316.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.36	18 517.68	6 666	
		Объем: 240*0.15						
316. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.9968	254.662	1 272	
316. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.6592	151.380	857	
316. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.6372	1 543.79	984	
			(1)			268.82	171	
316. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.5444	964.28	1 489	
			(1)			200.12	309	
316. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.5488	1 215.15	3 097	
			(1)			286.75	731	
316. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2664	760.62	203	
			(1)			229.99	61	
316. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.8	20.52	37	
		Накладные расходы				121%	2 576	
		Сметная прибыль				65%	1 384	
		Всего с НР и СП					10 626	
	
317.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		39.6	523.12	20 716	
		Объем: 36*1.1						
	
318.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		24	633.89	15 213	
		Объем: 240*0.1						
318. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	87.84	158.310	13 906	
318. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	11.52	3.18	37	
318. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.048	21 070.94	1 011	
318. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	8.4	20.52	172	
318. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.024	3 621.85	87	
		Накладные расходы				105%	14 601	
		Сметная прибыль				51%	7 092	
		Всего с НР и СП					36 906	
	
319.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		24.48	3 276.39	80 206	
		Объем: 24*1.02						
	
320.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.192	3 799.01	729	
		Объем: 240*0.8/1000						
320. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.07296	246.339	18	
320. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	2.42688	167.270	406	
320. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.03072	874.68	27	
			(1)			268.82	8	
320. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.04224	1 037.49	44	
			(1)			229.99	10	
320. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.005376	47 018.66	253	
		Накладные расходы				89%	377	
		Сметная прибыль				44%	187	
		Всего с НР и СП					1 293	
	
321.	08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.192	64 903.63	12 461	
		Объем: (0.192)*1.0						
	
322.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2		2.4	3 302.27	7 925	
322. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	1.968	246.090	484	
322. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	41.28	156.950	6 479	
322. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.816	308.04	251	
			(1)			268.82	219	
322. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	1.152	1 037.49	1 195	
			(1)			229.99	265	
		Накладные расходы				105%	7 311	
		Сметная прибыль				51%	3 551	
		Всего с НР и СП					18 787	
	
323.	С15 цена постав.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз"	м2		244.8	1 380.00	337 824	
		Объем: 240*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
324.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0039	51 564.61	201	
		Объем: (70*0.28*0.2)						
324. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.170118	268.820	46	
324. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.058812	147.310	9	
324. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.040326	935.23	38	
			(1)			268.82	11	
324. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.129792	1 188.38	154	
			(1)			268.82	35	
324. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000156	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	45	
		Сметная прибыль				34%	19	
		Всего с НР и СП					264	
	
325.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		6.24	151.56	946	
		Объем: 3.9*1.6						
	
326.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.02	18 517.68	370	
		Объем: (70*0.28*0.1)						
326. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.2776	254.662	71	
326. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.3144	151.380	48	
326. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0354	1 543.79	55	
			(1)			268.82	10	
326. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.0858	964.28	83	
			(1)			200.12	17	
326. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.1416	1 215.15	172	
			(1)			286.75	41	
326. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0148	760.62	11	
			(1)			229.99	3	
326. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.1	20.52	2	
		Накладные расходы				121%	144	
		Сметная прибыль				65%	77	
		Всего с НР и СП					591	
	
327.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.2	523.12	1 151	
		Объем: 2*1.10						
	
328.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.7	13 358.27	9 351	
328. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.504	266.663	134	
328. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	53.256	159.670	8 503	
328. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.476	874.68	416	
			(1)			268.82	128	
328. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.028	1 037.49	29	
			(1)			229.99	6	
328. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0007	57 689.15	40	
328. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.119	3 038.87	362	
		Накладные расходы				121%	10 451	
		Сметная прибыль				65%	5 614	
		Всего с НР и СП					25 416	
	
329.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0139	2 983.71	41	
		Объем: (0.7)*(0.06*0.33)						
	
330.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		3.552	3 276.39	11 638	
		Объем: (0.7)*(5.9*0.86)						
	
331.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		70	178.10	12 467	
		Объем: (0.7)*100.0						
	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
332.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.03	41 246.80	1 237	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*48						
332. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	8.4	147.310	1 237	
		Накладные расходы				68%	841	
		Сметная прибыль				31%	383	
		Всего с НР и СП					2 462	
	
333.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.03	7 577.13	227	
333. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	1.6068	141.470	227	
		Накладные расходы				68%	154	
		Сметная прибыль				31%	70	
		Всего с НР и СП					452	
	
334.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		4.8	151.56	727	
		Объем: 3*1.6						
	
335.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.048	144 322.73	6 927	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*48						
335. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.9456	265.750	251	
335. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	28.71648	161.570	4 640	
335. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.84528	1 126.02	952	
			(1)			268.82	227	
335. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.03552	874.68	31	
			(1)			268.82	10	
335. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.01296	964.28	12	
			(1)			200.12	3	
335. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	1.39968	11.58	16	
335. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.05184	1 037.49	54	
			(1)			229.99	12	
335. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.020352	20.52		
335. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00144	57 689.15	83	
335. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.003936	11 636.25	46	
335. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0036576	45 326.49	166	
335. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0336	5 760.02	194	
335. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	3.1248	234.83	734	
		Накладные расходы				89%	4 353	
		Сметная прибыль				44%	2 152	
		Всего с НР и СП					13 432	
	
336.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		4.896	3 276.39	16 041	
		Объем: 0.048*102						
	
337.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских площадок	т		1.159	12 241.76	14 188	
		Объем: (560+64+315+104+51+65)/1000						
337. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	6.75697	268.003	1 811	
337. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	37.51683	177.590	6 663	
337. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.08113	1 687.36	137	
			(1)			306.16	25	
337. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.13908	874.68	122	
			(1)			268.82	37	
337. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	6.31655	798.04	5 041	
			(1)			268.82	1 698	
337. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	1.11264	7.34	8	
337. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.22021	1 037.49	228	
			(1)			229.99	51	
337. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.94712	3.21	6	
337. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	11.14958	112.76	1 257	
337. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	1.58783	51.41	82	
337. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.47519	46.96	22	
337. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.004636	62 811.43	291	
337. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00001159	57 689.15	1	
337. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0001159	204 657.21	24	
337. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.001159	101 704.48	118	
337. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0216733	210.53	5	
337. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00003477	45 326.49	2	
337. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00224846	39 941.89	90	
337. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00119377	9 003.93	11	
337. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00035929	72 855.64	26	
337. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0006954	80 243.85	56	
		Накладные расходы				77%	6 525	
		Сметная прибыль				58%	4 915	
		Всего с НР и СП					25 628	
	
338.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т		-0.0007	80 243.85	-56	
		Объем: (1.159)*(-0.0006)						
	
339.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		-0.00001	57 689.15	-1	
		Объем: (1.159)*(-0.00001)						
	
340.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		-0.0012	9 003.93	-11	
		Объем: (1.159)*(-0.00103)						
	
341.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.0217	210.53	-5	
		Объем: (1.159)*(-0.0187)						
	
342.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.0004	72 855.64	-29	
		Объем: (1.159)*(-0.00031)						
	
343.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.0001	204 657.21	-20	
		Объем: (1.159)*(-0.0001)						
	
344.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		-0.0012	101 704.48	-122	
		Объем: (1.159)*(-0.001)						
	
345.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0022	39 941.89	-88	
		Объем: (1.159)*(-0.00194)						
	
346.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные  (4шт)	кг		0.12	89.25	11	
	
347.	С16 цена поставщ.	Качалка на пружине "Кораблик"	шт		1	41 040.00	41 040	
	
348.	С17 цена поставщ.	Качалка на пружине "Дельфин" 820х466мм Н=700	шт		1	17 930.00	17 930	
	
349.	С18 цена поставщ.	Песочный дворик с горкой "Кремль" 4070 х 4745мм	шт		1	152 100.00	152 100	
	
350.	С19 цена поставщ.	Детский игровой комплекс 3245 х 2920мм Н=2520мм, Н площадки 650мм	шт		1	74 560.00	74 560	
	
351.	С20 цена поставщ.	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 3750х1310 Н=2190мм	шт		1	22 550.00	22 550	
	
352.	С21 цена поставщ.	Сиденье резиновое для качелей	шт		1	6 270.00	6 270	
	
353.	С22 цена поставщ.	Сиденье резиновое для качелей б	шт		1	10 660.00	10 660	
	
354.	С23 цена поставщ.	Качалка-балансир большая 3110х420мм Н=1000мм Н сидения=650мм	шт		1	11 017.00	11 017	
	
	Установка скамеек, урн	
355.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0027	41 246.80	111	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*3						
355. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.756	147.310	111	
		Накладные расходы				68%	75	
		Сметная прибыль				31%	34	
		Всего с НР и СП					221	
	
356.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0027	7 577.13	20	
356. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.144612	141.470	20	
		Накладные расходы				68%	14	
		Сметная прибыль				31%	6	
		Всего с НР и СП					40	
	
357.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.432	151.56	65	
		Объем: 0.27*1.6						
	
358.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0027	47 075.78	127	
358. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.048951	268.542	13	
358. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.486	147.310	72	
358. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0486	1 126.02	55	
			(1)			268.82	13	
358. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.1296	3.18		
358. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000351	1 037.49		
			(1)			229.99		
358. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00054	20.52		
		Накладные расходы				89%	76	
		Сметная прибыль				44%	37	
		Всего с НР и СП					240	
	
359.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.2754	3 276.39	902	
		Объем: 0.0027*102						
	
360.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.153	11 957.59	1 830	
		Объем: (51*3)/1000						
360. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.89199	268.003	239	
360. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	4.95261	177.590	880	
360. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01071	1 687.36	18	
			(1)			306.16	3	
360. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.01836	874.68	16	
			(1)			268.82	5	
360. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.83385	798.04	665	
			(1)			268.82	224	
360. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.14688	7.34	1	
360. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.02907	1 037.49	30	
			(1)			229.99	7	
360. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.25704	3.21	1	
360. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.47186	112.76	166	
360. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.20961	51.41	11	
360. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.06273	46.96	3	
360. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000612	62 811.43	38	
360. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000459	45 326.49		
		Накладные расходы				77%	862	
		Сметная прибыль				58%	649	
		Всего с НР и СП					3 341	
	
361.	С24 цена поставщ.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт		3	11 040.00	33 120	
	
362.	С25 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич.  вставка 480 х 480мм    Н=730мм	шт		1	4 440.00	4 440	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					6 890 625	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					17 354	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					17 354	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					17 354	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 543 784	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					3 500 508	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 6, 9, 10, 26, 28, 42, 44, 49, 51, 53, 56, 73, 75, 76, 78, 80, 84, 86, 92, 93, 95, 97, 137, 151, 153, 155, 163, 198, 200, 202, 206, 208, 210, 214, 216, 220, 226, 228, 229, 231, 233, 237, 239, 283, 285, 287, 316, 326, 328; %=89 - по стр. 4, 14, 16, 22, 32, 34, 35, 60, 66, 139, 166, 170, 174, 177, 292, 300, 320, 335, 358; %=88 - по стр. 7, 8, 67, 68, 88, 148, 186-190, 222, 242; %=105 - по стр. 12, 23, 24, 31, 159, 161, 318, 322; %=94 - по стр. 13, 162; %=67 - по стр. 17, 61, 140; %=98 - по стр. 25, 194, 241; %=77 - по стр. 36, 171-173; %=81 - по стр. 40, 71, 82, 90, 100, 117, 196, 204, 212, 224, 235, 245, 262, 281, 314, 324; %=68 - по стр. 48, 115, 132, 134, 147, 160, 260, 279, 289, 290, 297, 298, 332, 333, 355, 356; %=111 - по стр. 102, 104, 106, 108, 119, 121, 123, 125, 178, 179, 181, 184, 247, 249, 251, 253, 264, 266, 268, 270; %=102 - по стр. 145; %=66 - по стр. 167; %=132 - по стр. 175)					1 354 572	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 6, 9, 10, 26, 28, 42, 44, 49, 51, 53, 56, 73, 75, 76, 78, 80, 84, 86, 92, 93, 95, 97, 137, 151, 153, 155, 163, 198, 200, 202, 206, 208, 210, 214, 216, 220, 226, 228, 229, 231, 233, 237, 239, 283, 285, 287, 316, 326, 328; %=44 - по стр. 4, 32, 34, 35, 139, 145, 174, 292, 300, 320, 335, 358; %=48 - по стр. 7, 8, 13, 36, 67, 68, 88, 148, 162, 171-173, 186-190, 222, 242; %=51 - по стр. 12, 23, 24, 31, 159, 161, 318, 322; %=37 - по стр. 14, 16, 22, 60, 66, 166, 170, 177; %=40 - по стр. 17, 61, 140, 167; %=61 - по стр. 25, 102, 104, 106, 108, 119, 121, 123, 125, 181, 184, 194, 241, 247, 249, 251, 253, 264, 266, 268, 270; %=34 - по стр. 40, 71, 82, 90, 100, 117, 196, 204, 212, 224, 235, 245, 262, 281, 314, 324; %=54 - по стр. 48, 147, 160; %=31 - по стр. 115, 132, 134, 260, 279, 289, 290, 297, 298, 332, 333, 355, 356; %=68 - по стр. 175; %=58 - по стр. 178, 179)					726 283	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 624 639	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					27 198	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 37, 182, 183, 294, 302, 337, 360)					12 985	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 37, 182, 183, 294, 302, 337, 360)					9 781	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					49 964	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 825	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 825	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					300 464	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					300 464	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					8 994 246	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	179 885	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					9 174 131	
	НДС 18%				18	1 651 344	
	ВСЕГО С НДС					10 825 475	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 367 557	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					736 064	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ КР МКД                                      Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КР МКД                                          Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)