«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	

Генеральный директор ООО «УКЛР»	
Директор МКУ «КР МКД»	
		
О.Ю. Емельянова /__________________ /	С.Б. Русович /_________________/	
		
«_____»_________________ 2019 г.	«_____»_________________ 2019 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на выполнение работ по капитальному ремонту системы вентиляции многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д. 29-37	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Прокладка воздуховодов	
	
1.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2	7.4202	
2.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм	100 м2	11.785	
3.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2	17.0125	
4.	Кронштейн 600*600	компл.	398	
5.	Колено 90"-100	шт	144	
6.	Колено 90"-160	шт	270	
7.	Седло плоское ф 100	шт	54	
8.	Седло плоское ф 160	шт	90	
9.	Седло 100*100/ ф100	шт	126	
10.	Седло 150*150/ ф160	шт	90	
11.	Заглушка 400*400	шт	10	
12.	Заглушка 150*150	шт	90	
13.	Заглушка 100*100	шт	72	
14.	Крышное окончание 400*400	шт	2	
15.	Крышное окончание 600*600	шт	6	
16.	Крышное окончание 800*800	шт	12	
17.	Крышное окончание 1400*800	шт	10	
18.	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг	шт.	360	
19.	Диффузор ф160	шт	180	
20.	Диффузор ф110	шт	180	
21.	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм	100 шт.	8	
22.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-16	100 шт.	8	
23.	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена	10 м2	312	
24.	Изоляция типа МБОР 5 EI30	м2	3120	
	
	Раздел 2.  Устройство металлического каркаса	
	
	Разработка грунта	
25.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0.173	
26.	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	4.95	
27.	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	4.95	
28.	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0.0992	
29.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	0.6156	
30.	Монтаж металлических конструкций	т	0.3371	
31.	Изделие № 1 (размер 900х1500х3000)	шт	100	
32.	Изделие № 2 (размер 500х500х3000)	шт	20	
33.	Изделие № 3 (размер 900х900х3000)	шт	120	
34.	Изделие № 4 (размер 700х700х3000)	шт	60	
35.	Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0x150 мм	100 шт.	36	
36.	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0x50 мм	100 шт.	18	
37.	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	36	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                               Д.А. Климов              	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела МКУ «КР МКД»                                                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)