«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	
		
 	________________ ____________/С.Б. Русович /	
		
 	«______»____________________ 2015г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения 	
многоквартирного дома № 76-78 по ул.Киевская г.Калининграда. 	
Основание: на конкурс	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
	СТЕНЫ	
1.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	8.5	
2.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.85	
3.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.85	
4.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен , прим	100 м2	8.42	
5.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	8.5	
6.	Е15-01-080-02	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	7.5	
7.	С104-9100-09	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3	84	
8.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.65	
9.	Е61-22-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.1	
10.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (цоколь)	100 м2 покрытия	0.6	
11.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	7.8	
12.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасада цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6	
13.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (цоколь)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6	
14.	Е53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (закладка вентиляционных отверстий 34шт 40х40)	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.0544	
15.	Е58-15-1	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.55	
16.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.44	
17.	Е62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.064	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
18.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований , прим	1 м3	5.12	
19.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.128	
20.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.128	
21.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20.48	
22.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.192	
23.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	5.12	
24.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	5.12	
25.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	5.12	
	РЕМОНТ БАЛКОНОВ	
26.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	40.8	
27.	Е57-10-2	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0.28	
28.	Е08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0.48	
29.	С101-1564	Гидроизол	м2	110.4	
30.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.408	
31.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2 стяжки	0.408	
32.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.76	
33.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка балконов цементно-известковым раствором по камню стен, прим	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.408	
34.	Е15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.408	
	ВХОДНЫЕ КРЫЛЬЦА	
35.	Е59-5-2	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.04	
36.	Е11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (до 50мм)	100 м2 стяжки	0.145	
37.	Е11-01-011-04	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0.145	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
38.	Ц08-02-390-03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.5	
39.	С509-1840	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0.51	
40.	Ц08-02-399-02	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.5	
	ПЕРЕНАВЕСКА ГАЗОПРОВОДА	
41.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.3	
42.	Е16-02-003-06	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.3	
43.	С302-1276	Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	3	
44.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	4.2	
45.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
46.	Е13-03-004-05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	
47.	Е16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	5	
48.	Е19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	100 м газопровода	0.3	
49.	Е24-02-090-01	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	10 врезок	0.1	
50.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	25.7504	
51.	Т03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	25.7504	
	КОЗЫРЬКИ НАД ПОДЪЕЗДАМИ (2ШТ)	
52.	Е58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2	100 мест	0.05	
53.	Е58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой	100 м2 покрытия	0.1	
54.	С101-6062	Биполь ЭКП	м2	13.4	
55.	Е12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.06	
56.	С101-6062	Биполь ЭКП	м2	15.12	
57.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.06	
	
	Раздел 2.  ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
	
58.	Е57-1-3	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2 основания	0.85	
59.	Е11-01-008-02	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	1 м3 изоляции	68.25	
60.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	4.55	
61.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	556.92	
62.	Е11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2 изолируемой поверхности	4.91	
63.	Е11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3й слой)	100 м2 изолируемой поверхности	4.91	
64.	С104-0097	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	1517.19	
65.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	4.55	
66.	С101-5833	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	556.92	
67.	Е10-01-083-03	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	4.55	
68.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.1	
69.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	188.37	
	
	Раздел 3.  Холодное водоснабжение	
	
70.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.36	
71.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.072	
72.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1.41	
73.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.29	
74.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	1.21	
75.	С301-5601	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	121	
76.	С507-3336	Труба из полипропилена PN 10/20	м	108.779	
77.	С507-5029	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4"	10 шт.	2.8	
78.	С507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	10 шт.	3.6	
79.	С302-0063	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	28	
80.	Цена поставщика.	Разборное соединение 20х1/2"	шт	28	
81.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25 (гильза)	м	3	
82.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	1.25	
83.	С301-5603	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	125	
84.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	117.25	
85.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.	3.2	
86.	С507-5023	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4"	10 шт.	0.4	
87.	Цена поставщика.	ППР колено ф 32 *90	шт	16	
88.	С507-3297	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	10 шт.	1.2	
89.	Цена поставщика.	Разборное соединение 32х1"	шт	4	
90.	С302-0065	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в	шт.	2	
91.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	5	
92.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.29	
93.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	27.173	
94.	С301-5604	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	29	
95.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.	0.8	
96.	С507-5004	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.	4	
97.	С507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	10 шт.	1.4	
98.	С507-3303	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	10 шт.	0.2	
99.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	10 шт.	15	
100.	Цена поставщика.	Муфта комбинированная наружная ф40х5/4"	шт	2	
101.	С302-0066	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в	шт.	1	
102.	Цена поставщика.	Разборное соединение 40х1 1/2"	шт	2	
103.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	5	
104.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	17	
105.	С104-0842	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	133.1	
106.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	22	
107.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	31.9	
108.	Е16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	1	
109.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	86.2795	
110.	Т03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	86.2795	
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
	РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
111.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	1.5	
112.	Е51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.003	
113.	Е51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0.003	
114.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.3	
115.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных (полы)	1 м3 подстилающего слоя	5.5	
116.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	5.5	
117.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	5.5	
118.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.55	
119.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.55	
120.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2 стяжки	0.55	
121.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.10945	
122.	С204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.0066	
123.	С204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.10285	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ	
124.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.22	
125.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.45	
126.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.4	
127.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.3	
128.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	15	
129.	Цена поставщика.	ПВХ тройник 110мм 90град	шт	12	
130.	Цена поставщика.	ПВХ тройник 110мм 45град	шт	5	
131.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110мм 45град	шт	15	
132.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110мм 90град	шт	3	
133.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  110мм	шт	3	
134.	Цена поставщика.	ПВХ  муфта  соединительная 110мм	шт	3	
135.	Цена поставщика.	ПВХ  манжет переходной  110х100мм	шт	3	
136.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	1.1	
137.	С103-1328	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	109.78	
138.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
139.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5.176	
140.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.176	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                                                     Кукрусова Я.А.             	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                                                          Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)