«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
       Директор  МКУ  «КР  МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»	
		
________________ /_С.Б. Русович_ /	   ________________ /_А.Н. Поправка_ /	
		
 «____»_____________ 2013 года	          «23»  июля   2013 года	
	
Объект: капитальный ремонт шиферной кровли по ул. Гражданская, д.22, г. Калининград	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт шиферной кровли	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1.8	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.8	
3.	Устройство обрешетки сплошной из досок (по периметру на ширину 0,6 м от свеса)	100 м2	0.1536	
4.	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	1.8	
5.	Этернит в комплекте	м2	230.4	
6.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.51	
7.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.51	
8.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.42	
9.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
10.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
11.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
12.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.34	
13.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.256	
14.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0.24	
15.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.16	
16.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	44.712	
17.	Разборка обшивки слуховых окон из оцинкованной кровельной стали	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0584	
18.	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0584	
19.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.025696	
20.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.1776	
21.	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1776	
22.	Устройство мелких покрытий (обшивка оголовков труб) из цветной стали	100 м2 покрытия	0.0208	
23.	Разборка подшивки ветровой доски	100 м2 подшивки	0.02594	
24.	Устройство ветровой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.02594	
25.	Устройство мелких покрытий (обшивка ветровой доски) из цветной стали	100 м2 покрытия	0.05188	
26.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	5.19	
27.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	5.19	

Составил:	Начальник договорного отдела                           И.Г. Резник	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. Директора по экономике                             Л.Д. Воеводина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)