«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	738 826	руб.	Смета на сумму:	738 826	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	
Директор   ООО «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

Объект:	
Капитальный ремонт крыши 2014г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	

на Капитальный ремонт крыши МКД № 29 по ул. Чапаева  г. Калининграда	

Сметная стоимость:	738.826	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.990	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	129.911	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.48	165.55	131.65	33.90	410.56	326.49	84.07	14.4	6.44	5 243	4 701	541	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			323.23				84%	3 949			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			195.89				48%	2 256			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					929.68					11 448			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.48	172.51	127.80	44.71	427.82	316.94	110.88	14.41	8.08	5 463	4 567	896	
					6.95			17.24	1	14.38			248	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			277.37				71%	3 419			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			217.22				52%	2 504			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.41					11 385			
	
3.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка кирпичных стен( под мауэрлат), 1 м3	0.75	218.68	77.46	141.22	164.01	58.10	105.92	14.4	4.41	1 304	837	467	
					12.93			9.70	1	14.39			140	
	Накладные расходы		99%			67.12				84%	821			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			40.68				48%	469			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.81					2 594			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.24	6 775.72	1 449.90	67.19	1 626.17	347.98	16.13	14.4	8.12	10 215	5 011	131	
				5 258.63			1 262.07		4.02	1		5 074		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			288.82				71%	3 558			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			226.19				52%	2 606			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 141.18					16 379			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.913	9 291.30	1 358.31	34.61	8 482.96	1 240.14	31.60	14.4	8.08	39 170	17 858	255	
				7 898.38			7 211.22		2.92	1		21 057		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 029.32				71%	12 679			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			806.09				52%	9 286			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 318.37					61 135			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.44	4 519.16	360.82	36.65	1 988.43	158.76	16.13	14.4	8.16	8 620	2 286	132	
				4 121.69			1 813.54		3.42	1		6 202		
	Накладные расходы		83%			131.77				71%	1 623			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			103.19				52%	1 189			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 223.39					11 432			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.364	3 176.89	1 205.91	20.22	1 156.39	438.95	7.36	14.4	8.12	8 788	6 321	60	
				1 950.76			710.08		3.39	1		2 407		
	Объем: 26*1.4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			364.33				71%	4 488			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			285.32				52%	3 287			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 806.04					16 563			
	
8.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка  элементов каркаса из брусьев(стойки ,  подкосы, лежень), 1 м3 древесины в конструкции	2.16	191.41	160.20	31.21	413.44	346.03	67.41	14.4	8.01	5 523	4 983	540	
									2.67	1				
	Объем: 0.72+ 48*0.2*0.10+0.2*0.2*12													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			366.79				90%	4 485			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			186.86				43%	2 143			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					967.09					12 150			
	
9.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев (стойки), 1 м3 древесины в конструкции	2.16	3 020.43	230.29	48.76	6 524.13	497.42	105.33	14.4	8.01	23 817	7 163	844	
				2 741.38			5 921.38		2.67	1		15 810		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			527.27				90%	6 447			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			268.61				43%	3 080			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 320.00					33 344			
	
10.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж части конька (прим), 1 м3 древесины в конструкции	0.32	153.62	122.85	30.78	49.16	39.31	9.85	14.4	7.31	638	566	72	
					1.82			0.58	3.3	14.36			8	
	Объем: 0.2*0.2*8													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			42.28				90%	517			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			21.54				43%	247			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					112.98					1 401			
	
11.	ТЕР 10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство конька из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.32	2 566.35	176.59	48.09	821.23	56.51	15.39	14.4	7.31	3 399	814	112	
				2 341.67	2.84		749.33	0.91	3.3	14.36		2 473	13	
	Объем: 0.2*0.2*8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			60.87				90%	744			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			31.01				43%	356			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					913.10					4 499			
	
12.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки	0.0075	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 024.34	44.72	28.43	14.4	8.08	4 517	644	230	
				126 825.19	588.90		951.19	4.42	3.83	14.39		3 643	64	
	Накладные расходы		86%			42.26				73%	517			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			34.40				56%	396			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 101.00					5 430			
	
13.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	14.41	5.73	753	751	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	533			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	391			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 677			
	
14.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.13	4 086	1 987	425	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.83	14.4		1 674	60	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 842			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	880			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 809			
	
15.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.96	2 460.30			2 361.89					4 042			
				2 460.30			2 361.89		4 210.26			4 042		
	
16.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1487	373.54	335.71	26.60	55.55	49.92	3.96	14.41	8.24	759	719	33	
				11.23			1.67		4.11	1		7		
	Объем: .6*1.18/12*2+(5.5+5.8)/2*1*2+(1.55*2+1.18*8+2.35*2)*0.2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			52.92				90%	647			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			26.96				43%	309			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.42					1 715			
	
17.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0654	23 811.97			1 557.30					3 007			
				23 811.97			1 557.30		45 984.42			3 007		
	Объем: 0.1487*0.44													
	
18.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.056	8 572.20	5 513.35	252.31	480.04	308.75	14.13	14.4	7.12	5 266	4 446	101	
				2 806.54	60.12		157.17	3.37	4.58	16.01		720	54	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			243.45				66%	2 970			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			196.64				50%	2 250			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					920.13					10 486			
	
19.	ТССЦ 404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.2352	3 259.00			766.52					3 457			
				3 259.00			766.52		14 699.13			3 457		
	Объем: 0.056*4200													
	
20.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7  (до 6 кан.), 100 м труб	0.0245	23 217.20	15 220.75	473.40	568.82	372.91	11.60	14.4	7.12	6 297	5 370	83	
				7 523.05	112.70		184.31	2.76	4.58	16		844	44	
	Объем: 1+1.45													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			293.02				66%	3 573			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			236.67				50%	2 707			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 098.51					12 577			
	
21.	ТССЦ 404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.2695	3 259.00			878.30					3 961			
				3 259.00			878.30		14 699.13			3 961		
	Объем: 0.0245*2200*5													
	
22.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9-ти канальный), 100 м труб	0.015	37 147.52	24 353.20	757.44	557.21	365.30	11.36	14.4	7.12	6 168	5 260	81	
				12 036.88	180.32		180.55	2.70	4.58	16		827	43	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			287.04				66%	3 500			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			231.84				50%	2 652			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 076.09					12 319			
	
23.	ТССЦ 404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.264	3 259.00			860.38					3 881			
				3 259.00			860.38		14 699.13			3 881		
	Объем: 0.015*2200*8													
	
24.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (14-ти канальный), 100 м труб	0.0165	60 364.72	39 573.95	1 230.84	996.02	652.97	20.31	14.4	7.12	11 026	9 403	145	
				19 559.93	293.02		322.74	4.83	4.58	16		1 478	77	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 13, Н4= 13, Н5= 13, Н48= 13	
	Накладные расходы		78%			513.08				66%	6 257			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			414.41				50%	4 740			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 923.52					22 023			
	
25.	ТССЦ 404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.4719	3 259.00			1 537.92					6 937			
				3 259.00			1 537.92		14 699.13			6 937		
	Объем: 0.0165*2200*13													
	
26.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.37	2 412.79	1 295.60	2.05	892.73	479.37	0.76	14.4	5.73	8 430	6 903	4	
				1 115.14			412.60		3.69	1		1 523		
	Накладные расходы		79%			378.70				67%	4 625			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			239.69				40%	2 761			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 511.12					15 816			
	
27.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.37	2 291.60	114.18	14.24	847.89	42.25	5.27	14.4	8.19	2 901	608	43	
				2 163.18			800.38		2.81	1		2 249		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			40.14				80%	486			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			19.86				37%	225			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					907.89					3 612			
	
28.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников (применит), 1 м3	0.5074	2 168.88	240.58	37.36	1 100.49	122.07	18.96	14.41	7.35	6 408	1 759	139	
				1 890.94	2.11		959.46	1.07	4.7	14.41		4 509	15	
	Объем: 11.8*0.43*0.1													
	Накладные расходы		99%			121.91				84%	1 490			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			73.88				48%	852			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 296.28					8 750			
	
29.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.376	221.62	101.80	102.69	748.17	343.67	346.67	14.4	3.56	6 317	4 949	1 234	
				17.13	1.45		57.83	4.90	2.32	14.47		134	71	
	Объем: 248*0.7+82*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			313.71				77%	3 865			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			209.14				48%	2 410			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 271.03					12 592			
	
30.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	69.8832	36.04			2 518.59					13 537			
				36.04			2 518.59		193.71			13 537		
	Объем: 3.376*20.7													
	
31.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	2.48	4 877.10	504.69	210.18	12 095.22	1 251.63	521.23	14.41	7.63	73 109	18 036	3 977	
				4 162.24	20.39		10 322.36	50.56	4.95	14.39		51 096	728	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 406.37				92%	17 263			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			716.20				44%	8 256			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 217.79					98 628			
	
32.	С  Цена поставщи. 
Лист безасбестовый волнистый, 1 м2	317.44	74.56			23 666.99					98 691			
				74.56			23 666.99		4.17			98 691		
	Объем: 248*1.28													
	Поправки: М: =11.6*50/1.9775/4.17*1.06	
	
33.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.28	75.57	75.35	0.22	21.16	21.10	0.06	14.4	5.82	304	304		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			17.51				71%	216			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.72				52%	158			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.39					678			
	
34.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.28	8 813.16	326.90	31.86	2 467.69	91.53	8.92	14.4	7.72	8 820	1 318	69	
				8 454.40	3.03		2 367.23	0.85	3.14	14.36		7 433	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			99.77				92%	1 224			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			50.81				44%	585			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 618.27					10 629			
	
35.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.26	4 972.00	72.11	75.20	1 292.72	18.75	19.55	14.4	6.88	5 435	270	135	
				4 824.69	5.48		1 254.42	1.42	4.01	14.38		5 030	20	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			21.78				92%	267			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			11.09				44%	128			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 325.60					5 829			
	
36.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.28	2 956.30	374.76	6.66	827.76	104.93	1.86	14.4	8.36	3 452	1 511	16	
				2 574.88	1.03		720.97	0.29	2.67	16.87		1 925	5	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			87.33				71%	1 076			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			68.39				52%	788			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					983.49					5 317			
	
37.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.64	7 415.77	333.04	13.17	4 746.09	213.15	8.43	14.4	8.24	15 129	3 069	69	
				7 069.56			4 524.52		2.65	1		11 990		
	Накладные расходы		83%			176.91				71%	2 179			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			138.55				52%	1 596			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 061.55					18 904			
	
38.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	14.4	8.25	2 440	999	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	709			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	519			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 669			
	
39.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	14.4	8.25	1 037	415	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 547			
	
40.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.25	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
41.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.6	1 357.93	327.73	1.01	814.76	196.64	0.61	14.4	8.27	5 362	2 832	5	
				1 029.19			617.51		4.09	1		2 526		
	Объем: 9*6+6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			163.21				71%	2 011			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.82				52%	1 473			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.79					8 845			
	
42.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ветровой доски (применит), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.1618	3 104.61	230.44	94.03	502.33	37.28	15.21	14.4	8.23	2 057	537	125	
				2 780.15			449.83		3.1	1		1 394		
	Объем: (5.6*2+1.35+1.55)*0.2+ (8.9*2+7.8*2)*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			39.52				90%	483			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			20.13				43%	231			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					561.98					2 771			
	
43.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1618	978.00	299.35	6.74	158.24	48.43	1.09	14.4	8.26	999	697	9	
				671.92	0.16		108.72	0.03	2.69	16.69		292		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			46.04				80%	558			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			22.78				37%	258			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					227.05					1 814			
	
	Прочее	
	
44.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	13.3412	66.71		66.71	889.99		889.99	1	6.28	5 589		5 589	
									1	1				
	Объем: 5.9507+1.0145+0.9936+1.9124+3.47													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
45.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	13.3412	18.71		18.71	249.57		249.57		6.28	1 567		1 567	
														
	Объем: 5.9507+1.0145+0.9936+1.9124+3.47													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	89 877.84	8 909.21	2 809.77			438 958	128 309	18 146	
			78 158.90	109.78				292 496	1 602	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	89 877.84	8 909.21	2 809.77			438 958	128 309	18 146	
			78 158.90	109.78				292 496	1 602	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	34 147.89					137 513			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 28; %=71 - по стр. 2, 4-7, 13, 33, 36-41; %=90 - по стр. 8-11, 14, 16, 42; %=73 - по стр. 12; %=66 - по стр. 18, 20, 22, 24; %=67 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27, 43; %=77 - по стр. 29; %=92 - по стр. 31, 34, 35)	8 123.27					99 610			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 28, 29; %=52 - по стр. 2, 4-7, 13, 33, 36-41; %=43 - по стр. 8-11, 14, 16, 42; %=56 - по стр. 12; %=50 - по стр. 18, 20, 22, 24; %=40 - по стр. 26; %=37 - по стр. 27, 43; %=44 - по стр. 31, 34, 35)	5 428.81					62 418			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	103 429.92					600 986			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	103 429.92					600 986			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 213.40					12 861			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	105 643.32					613 847			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	2 112.87					12 277			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	107 756.19					626 124			
	НДС  18%	19 396.11					112 702			
	Всего с НДС	127 152.30					738 826			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 123.27					99 610			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 428.81					62 418			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	89 877.84	8 909.21	2 809.77			438 958	128 309	18 146	
			78 158.90	109.78				292 496	1 602	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	89 877.84	8 909.21	2 809.77			438 958	128 309	18 146	
			78 158.90	109.78				292 496	1 602	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	34 147.89					137 513			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 28; %=71 - по стр. 2, 4-7, 13, 33, 36-41; %=90 - по стр. 8-11, 14, 16, 42; %=73 - по стр. 12; %=66 - по стр. 18, 20, 22, 24; %=67 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27, 43; %=77 - по стр. 29; %=92 - по стр. 31, 34, 35)	8 123.27					99 610			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 28, 29; %=52 - по стр. 2, 4-7, 13, 33, 36-41; %=43 - по стр. 8-11, 14, 16, 42; %=56 - по стр. 12; %=50 - по стр. 18, 20, 22, 24; %=40 - по стр. 26; %=37 - по стр. 27, 43; %=44 - по стр. 31, 34, 35)	5 428.81					62 418			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	103 429.92					600 986			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	103 429.92					600 986			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 213.40					12 861			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	105 643.32					613 847			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	2 112.87					12 277			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	107 756.19					626 124			
	НДС  18%	19 396.11					112 702			
	Всего с НДС	127 152.30					738 826			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 123.27					99 610			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 428.81					62 418			

Составил:	Инженер ООО «ЖЭУ-18»                                  Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)