«СОГЛАСОВАНО»	        УТВЕРЖДАЮ»	
Директор «МКУ КР МКД»	Директор ООО «Дом Сервис»	
		
___________ / Русович С.Б.» /	__________ / Ходорович А.В. /	
		
«______»___________ 20___г.	«______»_____________ 20___г.	

	
		
 В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В Р А  Р А Б О Т	
	
на ремонт фасада без утепления	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	9.63	
2.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.96	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.96	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	10.012	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	6	
6.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.92	
7.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	10.012	
8.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	130.156	
9.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	574.3	
10.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	10.012	
11.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	10.012	
12.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-1101.32	
13.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-2.503	
14.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	2503	
15.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	1101.32	
16.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	10.012	
17.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	10.012	
18.	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.380456	
19.	Краска фасадная, Маршал Акрикор	кг	380.46	
	Цоколь, карниз	
20.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1.33	
21.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.04	
22.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1.33	
23.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	17.29	
24.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	1.33	
25.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-146.3	
26.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.3325	
27.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	332.5	
28.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	146.3	
29.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.33	
30.	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.05054	
31.	Краска фасадная, Маршал Акрикор	кг	50.54	
	Короба из ПВХ	
32.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.87	
33.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0.87	
34.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.87	
	Окна и двери	
35.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.084	
36.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2  Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ	100 м2 проемов	0.084	
37.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	8.4	
38.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.058	
39.	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	5.8	
40.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.1103	
41.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	38.4	
42.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1103	
43.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.1224	
44.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.1224	
45.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	12.24	
46.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3366	
47.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3366	
48.	Демонтаж оконных решеток	1 т конструкций	0.14	
49.	Монтаж оконных решеток	1 т конструкций	0.14	
50.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.14	
51.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.0855	
52.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8.55	
53.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм	шт.	5	
54.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0392	
55.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0392	
56.	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней	0.23	
57.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей на ступени	1 т конструкций	0.12627	
58.	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т	0.12627	
	Отмостка	
59.	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	1 м3	13.525	
60.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2 поверхности	0.4057	
61.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.4057	
62.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	13.525	
63.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	1 м3 подстилающего слоя	13.525	
64.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	13.525	
65.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	46.695	
66.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	46.695	

Составил:	 Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                         Пряничников В.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)