|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| «Утверждаю» |
| Директор МКУ «КР МКД» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович/ |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |

 |
|

|  |
| --- |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на капитальный ремонт крыши и фасада без утепления МКД, расположенного по адресу:г. Калининград, ул. В. Дубинина, д. 29 |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Крыша** |
|  |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 2.3588 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2.3588 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 2.3588 |
| 4. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (частично) | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.12292 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.07 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.8 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.4 |
| 8. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов | 100 м труб и покрытий | 0.492 |
| 9. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.897 |
| 10. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 122.0679 |
| 11. | Разборка засыпного утеплителя | 100 м2 стен | 0.985 |
| 12. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 1.2073 |
| 13. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 150.9125 |
| 14. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 14.21925 |
| 15. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 190.90165 |
| 16. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 1.2073 |
| 17. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 150.9125 |
| 18. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 2.3588 |
| 19. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 26.12 |
| 20. | Устройство снегозадержателей (прим.) | 100 м ограждения | 0.22 |
| 21. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.252 |
| 22. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.252 |
| 23. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.337 |
| 24. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 25. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 26. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.07 |
| 27. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.28 |
| 28. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.012 |
| 29. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0504 |
| 30. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 7-ми кан.) | 100 м труб | 0.012 |
| 31. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.1848 |
| 32. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 0.04464 |
| 33. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.0446 |
| 34. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04464 |
| 35. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 28.0911 |
| 36. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 28.0911 |
|  | *Ремонт кровли из мягкой черепицы* |
| 37. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.1326 |
| 38. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.1326 |
| 39. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (частично) | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.11934 |
| 40. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.13 |
| 41. | Покрытие пленкой кровель | 100 м2 покрытия | 0.1326 |
| 42. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 16.575 |
| 43. | Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства | 100 м2 кровли | 0.1054 |
| 44. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.065 |
| 45. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.03 |
| 46. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.02 |
| 47. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.02 |
| 48. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.01 |
| 49. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.03 |
| 50. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.5139 |
| 51. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 0.5139 |
|  |
|  | **Раздел 2. Фасад** |
|  |
|  | *Балкон* |
| 52. | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0.304 |
| 53. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.175 |
| 54. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.304 |
| 55. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.304 |
| 56. | Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0.304 |
| 57. | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 | 100 м2 покрытия | 0.304 |
| 58. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.034048 |
| 59. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т | 0.034048 |
| 60. | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0.304 |
| 61. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.0452 |
| 62. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 2.0452 |
|  | *Фасад (стены)* |
| 63. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2.24032 |
| 64. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.22 |
| 65. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.22 |
| 66. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1.74125 |
| 67. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1924 |
| 68. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 10 |
| 69. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1.93365 |
| 70. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 25.13745 |
| 71. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.93365 |
| 72. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 поверхности | 1.93365 |
| 73. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 212.7015 |
| 74. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя") | кг | 483.4125 |
| 75. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.2065 |
| 76. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 1.93365 |
| 77. | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.4777 |
| 78. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 6.318 |
| 79. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 6.318 |
|  | *Ремонт трещин* |
| 80. | Заделка вертикальных трещин в кирпичных стенах цементным раствором методом инъецирования | 100 м | 0.01 |
| 81. | Приготовление растворов вручную цементно-песчаного, состав 1:3 (расширяющийся цемент) | 1 м3 раствора | 0.003 |
| 82. | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 0.00225 |
| 83. | Цемент расширяющийся | т | 0.00105 |
|  | *Усиление существующего проема* |
| 84. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.04 |
| 85. | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0.04 |
| 86. | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.03936 |
| 87. | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс | т | 0.0342 |
| 88. | Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.00516 |
| 89. | Бетон, класс В20 (М250) | м3 | 0.1 |
| 90. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 | 1000 шт. | 0.0224352 |
| 91. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.006 |
| 92. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.004 |
|  |

Составил:

Ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД» Я.А. Кукрусова

Проверил:

Зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева