«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ - 7»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Т.В. Просвирина/	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на Капитальный ремонт дворовой территории МКД по адресу: г. Калининград, ул. Пролетарская, 15-17	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.115	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.46	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	29.85	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	29.85	
	
	Раздел 2.  Устройство покрытий	
	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.132	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	211.2	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 	0.6	
8.	Песок природный для строительных работ средний	м3	66	
9.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.3	
10.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	0.3	
11.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.24	
12.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.3	
13.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0.3	
14.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.09	
15.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.3	
	
	Раздел 3.  Установка бортовых камней	
	
16.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0042	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.72	
18.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 	0.0557	
19.	Песок природный для строительных работ средний	м3	6.13	
20.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.6	
21.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	60	
22.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)