«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Артиллерийская, 41	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
На капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Артиллерийская, 41	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.4491	
2.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	2.08	
3.	Е27-12-010-03	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0.1184	
4.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	131.5964	
5.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	131.5964	
	
	Раздел 2.  Устройство проезда на территории общего  пользования	
	
6.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.22928	
7.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	366.848	
8.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.22928	
9.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.1183	
10.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	123.013	
11.	Е27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.55916	
12.	Е27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03	1000 м2 основания	0.55916	
13.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.43984	
14.	Е27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.5498	
15.	Е27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0.5498	
16.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.16494	
17.	Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.5498	
18.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.08	
19.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	208	
20.	Е68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	5	
21.	Е27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	1	
	
	Раздел 3.  Устройство тротуара	
	
22.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0296	
23.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	47.36	
24.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0296	
25.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.2774	
26.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	30.514	
27.	Е27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-цементной смеси, прим	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.06035	
28.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.1557	
29.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	12.07	
30.	С403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	123.114	
31.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.9	
32.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.01782	
33.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.5666	
34.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	90	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	
35.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.5	
36.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)