«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 393 342	руб.	Смета на сумму:	1 393 342	руб.	
		
           Директор МКУ КРМКД  	            Директор ООО «УК Мегадом»	
_______________________________ /С.Б. Русович /	_______________________________ /Науменак А.А. /	
		
«26»сентября  2017 г.	«26»сентября 2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения, подвала МКД №20-26 по адресу: Дрожжевая в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	1 393.342	тыс. руб.	
ИЗМЕНЕНИЯ                                   монтажных работ:	27.266	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.014	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	331.705	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ФЕР-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
1.	ФЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
Прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2		4.57	178.00	813.44	3 235.19	14 785	18.176	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	104.2874	7.800	813.44	141.770	14 785	18.176	
		Накладные расходы				99%	805.31	84.15%	12 442		
		Сметная прибыль				59.5%	484.00	47.6%	7 038		
		Всего с НР и СП					2 102.74		34 264		
	
2.	ФЕРр 62-42-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (стены, откосы)	100 м2		4.57	37.10	169.54	685.77	3 134	18.485	
2. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	17.2289	7.800	134.39	141.770	2 443	18.176	
2. 2.	ФССЦ 01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00457	7 571.00	34.60	150 268.60	687	19.848	
2. 3.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.2285	2.44	0.56	20.52	5	8.41	
		Накладные расходы				80%	107.51	68%	1 661		
		Сметная прибыль				50%	67.19	40%	977		
		Всего с НР и СП					344.25		5 772		
	
3.	ФЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2		4.57	76.96	351.70	1 390.66	6 355	18.069	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
3. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	35.9202	9.620	345.55	175.080	6 289	18.2	
3. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.10968	12.550	1.38	240.025	26	19.125	
3. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.05484	31.26	1.71	297.16	16	9.506	
			(1)			13.50	0.74	258.71	14	19.164	
3. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.05484	65.71	3.60	594.03	33	9.04	
			(1)			11.60	0.64	221.34	12	19.081	
3. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.457	1.82	0.83	38.34	18	21.066	
		Накладные расходы				94.5%	327.85	80.33%	5 073		
		Сметная прибыль				46.75%	162.19	37.4%	2 362		
		Всего с НР и СП					841.74		13 790		
	
4.	ФССЦ 14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		0.05941	9.14	0.54	55.68	3	5.556	
		Объем: (4.57)*0.013									
	
5.	ФЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		4.57	1 801.72	8 233.87	20 624.06	94 252	11.447	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
5. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	413.4936	9.070	3 750.39	165.020	68 235	18.194	
5. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	33.28788	9.379	312.20	179.986	5 991	19.191	
5. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	3.40008	31.26	106.29	297.16	1 010	9.506	
			(1)			13.50	45.90	258.71	880	19.164	
5. 4.	ФСЭМ 91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	29.8878	14.15	422.91	246.38	7 364	17.412	
			(1)			8.91	266.30	171.03	5 112	19.195	
5. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0003199	8 475.00	2.71	69 468.96	22	8.197	
5. 6.	ФССЦ 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.02742	729.98	20.02	10 988.26	301	15.053	
5. 7.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	6.9007	517.91	3 573.94	2 053.44	14 170	3.965	
5. 8.	ФССЦ 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	12.6589	28.25	357.61	248.79	3 149	8.807	
		Накладные расходы				94.5%	3 839.15	80.33%	59 626		
		Сметная прибыль				46.75%	1 899.26	37.4%	27 761		
		Всего с НР и СП					13 972.28		181 638		
	
6.	ФЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		4.57	185.55	847.95	2 282.34	10 430	12.3	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
6. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	55.99164	8.170	457.45	148.430	8 311	18.168	
6. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.16452	12.233	2.01	233.797	38	19.111	
6. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.05484	31.26	1.71	297.16	16	9.506	
			(1)			13.50	0.74	258.71	14	19.164	
6. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.10968	65.71	7.21	594.03	65	9.04	
			(1)			11.60	1.27	221.34	24	19.081	
6. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	3.656	72.32	264.40	237.69	869	3.287	
6. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0457	1.82	0.08	38.34	2	21.066	
6. 7.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.001828	74.58	0.14	3 419.33	6	45.848	
6. 8.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.07769	734.50	57.06	11 305.46	878	15.392	
6. 9.	ФССЦ 14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.002285	12 470.00	28.49	46 983.82	107	3.768	
6. 10.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.007312	4 294.00	31.40	23 977.83	175	5.584	
		Накладные расходы				94.5%	434.19	80.33%	6 707		
		Сметная прибыль				46.75%	214.80	37.4%	3 123		
		Всего с НР и СП					1 496.94		20 259		
	
	ПОЛЫ	
7.	ФЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Разборка бетонных оснований под полы	м3		13.68	136.89	1 872.62	1 499.12	20 508	10.952	
		Объем: 228*0.06									
7. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	106.704	9.070	967.81	165.020	17 608	18.194	
7. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	25.4448	32.50	826.96	95.98	2 442	2.953	
7. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	50.8896	1.53	77.86	8.99	457	5.876	
		Накладные расходы				99%	958.13	84.15%	14 817		
		Сметная прибыль				59.5%	575.85	47.6%	8 381		
		Всего с НР и СП					3 406.60		43 707		
	
8.	ФЕРр 51-3-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3		0.2964	4 967.99	1 472.51	88 859.69	26 338	17.886	
8. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	619	183.4716	7.800	1 431.08	141.770	26 011	18.176	
8. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.005928	11.600	0.07	221.340	1	19.081	
8. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.005928	65.71	0.39	594.03	4	9.04	
			(1)			11.60	0.07	221.34	1	19.081	
8. 4.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002964	11 978.00	3.55	53 375.72	16	4.456	
8. 5.	ФССЦ 11.1.03.05-0086	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	0.23	0.068172	550.00	37.49	4 516.54	308	8.212	
		Накладные расходы				75%	1 073.36	63.75%	16 583		
		Сметная прибыль				45%	644.02	36%	9 364		
		Всего с НР и СП					3 189.89		52 285		
	
9.	ФЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		9.12	95.88	874.42	1 001.77	9 136	10.448	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
9. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	4.272	38.96064	8.310	323.76	151.040	5 885	18.176	
9. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	6.0192	10.060	60.55	192.590	1 159	19.144	
9. 3.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.108	0.98496	89.99	88.64	837.27	825	9.304	
			(1)			10.06	9.91	192.59	190	19.144	
9. 4.	ФСЭМ 91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	10.17792	0.55	5.60	3.26	33	5.927	
9. 5.	ФСЭМ 91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	5.03424	90.00	453.08	469.90	2 366	5.221	
			(1)			10.06	50.64	192.59	970	19.144	
9. 6.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.368	2.44	3.34	20.52	28	8.41	
		Накладные расходы				110.7%	425.43	94.1%	6 628		
		Сметная прибыль				63.75%	245.00	51%	3 592		
		Всего с НР и СП					1 544.85		19 357		
	
10.	ФССЦ 02.2.01.02-0025 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3		11.6736	101.30	1 182.54	1 065.89	12 443	10.522	
		Объем: (9.12)*1.28									
	
11.	ФЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		22.8	44.63	1 017.53	723.86	16 504	16.22	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
11. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	100.1376	8.380	839.15	152.350	15 256	18.18	
11. 2.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	13.1328	0.50	6.57	3.06	40	6.12	
11. 3.	ФССЦ 01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0456	3 039.70	138.61	21 081.86	961	6.936	
11. 4.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	7.98	2.44	19.47	20.52	164	8.41	
11. 5.	ФССЦ 11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0228	602.00	13.73	3 626.06	83	6.023	
		Накладные расходы				110.7%	928.94	94.1%	14 356		
		Сметная прибыль				63.75%	534.96	51%	7 781		
		Всего с НР и СП					2 481.43		38 640		
	
12.	ФССЦ 04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		23.256	600.00	13 953.60	3 172.21	73 773	5.287	
		Объем: (22.8)*1.02									
	
13.	ФЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2		2.28	2 241.52	5 110.67	26 285.70	59 931	11.727	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
13. 1.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	55.416	126.34848	11.270	1 423.95	204.870	25 885	18.178	
13. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.176	2.68128	12.356	33.13	236.212	633	19.117	
13. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.468	1.06704	31.26	33.36	297.16	317	9.506	
			(1)			13.50	14.41	258.71	276	19.164	
13. 4.	ФСЭМ 91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	9.66	22.0248	30.00	660.74	109.20	2 405	3.64	
13. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.708	1.61424	65.71	106.07	594.03	959	9.04	
			(1)			11.60	18.73	221.34	357	19.081	
13. 6.	ФСЭМ 91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	7.2	16.416	2.70	44.32	2.65	44	0.981	
13. 7.	ФССЦ 01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.03192	1 160.00	37.03	30 765.80	982	26.522	
13. 8.	ФССЦ 01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.12996	1 525.50	198.25	21 034.67	2 734	13.789	
13. 9.	ФССЦ 01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.65892	1 383.10	911.35	24 380.60	16 065	17.628	
13. 10.	ФССЦ 01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.095	0.2166	6 143.80	1 330.75	35 300.17	7 646	5.746	
13. 11.	ФССЦ 01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.52668	688.80	362.78	5 414.08	2 851	7.86	
13. 12.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	1.14	1.82	2.07	38.34	44	21.066	
		Накладные расходы				110.7%	1 612.99	94.1%	24 953		
		Сметная прибыль				63.75%	928.89	51%	13 524		
		Всего с НР и СП					7 652.55		98 409		
	
14.	ФССЦ 12.1.02.06-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2		264.48	7.46	1 973.02	38.30	10 130	5.134	
		Объем: (2.28)*116.0									
	
15.	ФЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.228	438.07	99.88	7 403.34	1 688	16.9	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
15. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	10.809936	7.940	85.83	144.380	1 561	18.184	
15. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	0.347472	13.500	4.69	258.710	90	19.164	
15. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	0.347472	31.26	10.86	297.16	103	9.506	
			(1)			13.50	4.69	258.71	90	19.164	
15. 4.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	2.481552	0.50	1.24	3.06	8	6.12	
15. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.798	2.44	1.95	20.52	16	8.41	
		Накладные расходы				110.7%	100.21	94.1%	1 554		
		Сметная прибыль				63.75%	57.71	51%	842		
		Всего с НР и СП					257.79		4 084		
	
16.	ФССЦ 04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.46512	548.30	255.03	3 254.77	1 514	5.937	
		Объем: (0.228)*2.04									
	
17.	ФЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм)	100 м2		0.228	28.07	6.40	340.06	78	12.188	
		Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2	
17. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	1.2	0.2736	7.940	2.17	144.380	40	18.184	
17. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.504	0.114912	13.500	1.55	258.710	30	19.164	
17. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.504	0.114912	31.26	3.59	297.16	34	9.506	
			(1)			13.50	1.55	258.71	30	19.164	
17. 4.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.568	1.269504	0.50	0.63	3.06	4	6.12	
		Накладные расходы				110.7%	4.12	94.1%	66		
		Сметная прибыль				63.75%	2.37	51%	36		
		Всего с НР и СП					12.89		180		
	
18.	ФССЦ 04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.23256	548.30	127.51	3 254.77	757	5.937	
		Объем: (0.228)*0.51									
		Начисления: Н48= 2	
	
19.	ФЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.42636	458.84	195.63	4 031.39	1 719	8.787	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
19. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	6.46702848	8.860	57.30	160.970	1 041	18.168	
19. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.19442016	12.400	2.41	237.075	46	19.119	
19. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.08186112	111.99	9.17	833.44	68	7.442	
			(1)			13.50	1.11	258.71	21	19.164	
19. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.11255904	65.71	7.40	594.03	67	9.04	
			(1)			11.60	1.31	221.34	25	19.081	
19. 5.	ФССЦ 08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.01193808	10 200.00	121.77	45 462.49	543	4.457	
		Накладные расходы				94.5%	56.43	80.33%	873		
		Сметная прибыль				55.25%	32.99	44.2%	480		
		Всего с НР и СП					285.05		3 073		
	
20.	ФССЦ 08.4.02.06-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.42636	8 780.09	3 743.48	59 222.01	25 250	6.745	
		Объем: (0.42636)*1.0									
	
21.	ФЕР 11-01-015-08 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Железнение цементных покрытий	100 м2		2.28	156.44	356.68	2 718.88	6 199	17.38	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
21. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	12.96	29.5488	9.510	281.01	172.990	5 112	18.19	
21. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.2736	11.436	3.13	219.038	60	19.153	
21. 3.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.072	0.16416	89.99	14.77	837.27	137	9.304	
			(1)			10.06	1.65	192.59	32	19.144	
21. 4.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.10944	31.26	3.42	297.16	33	9.506	
			(1)			13.50	1.48	258.71	28	19.164	
21. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.456	2.44	1.11	20.52	9	8.41	
21. 6.	ФССЦ 03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.06	0.1368	412.00	56.36	6 638.00	908	16.112	
		Накладные расходы				110.7%	314.54	94.1%	4 867		
		Сметная прибыль				63.75%	181.14	51%	2 638		
		Всего с НР и СП					852.36		13 704		
	
22.	ФЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		1.43	44.63	63.82	723.86	1 035	16.217	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
22. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	6.28056	8.380	52.63	152.350	957	18.18	
22. 2.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	0.82368	0.50	0.41	3.06	3	6.12	
22. 3.	ФССЦ 01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00286	3 039.70	8.69	21 081.86	60	6.936	
22. 4.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.5005	2.44	1.22	20.52	10	8.41	
22. 5.	ФССЦ 11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00143	602.00	0.86	3 626.06	5	6.023	
		Накладные расходы				110.7%	58.26	94.1%	901		
		Сметная прибыль				63.75%	33.55	51%	488		
		Всего с НР и СП					155.63		2 424		
	
23.	ФССЦ 04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		1.4586	600.00	875.16	3 172.21	4 627	5.287	
		Объем: (1.43)*1.02									
	
24.	ФССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		46.548	42.98	2 000.63	493.02	22 949	11.471	
	
25.	ФССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		93.972	13.38	1 257.35	146.57	13 773	10.954	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					46 855.52		437 311	9.333	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					43 597.54		400 589	9.188	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					22 110.88		128 497	5.811	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 7; %=68 - по стр. 2; %=80.33 - по стр. 3, 5, 6, 19; %=63.75 - по стр. 8; %=94.1 - по стр. 9, 11, 13, 15, 17, 21, 22)					11 046.41		171 106	15.49	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 7; %=40 - по стр. 2; %=37.4 - по стр. 3, 5, 6; %=36 - по стр. 8; %=51 - по стр. 9, 11, 13, 15, 17, 21, 22; %=44.2 - по стр. 19)					6 063.91		88 387	14.576	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					60 707.86		660 082	10.873	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 257.98		36 722	11.271	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 257.98		36 722	11.271	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					63 965.84		696 804	10.893	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 368.87	2.14	14 912	10.894	
	ИТОГО					65 334.71		711 716	10.893	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 306.69	2	14 234	10.893	
	ИТОГО					66 641.40		725 950	10.893	
	НДС 18%				18	11 995.45	18	130 671	10.893	
	ВСЕГО С НДС					78 636.85		856 621	10.893	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					11 046.41		171 106	15.49	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					6 063.91		88 387	14.576	
	
	Раздел 2.  Холодное водоснабжение	
	
26.	ФЕР 46-03-010-05 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм)	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт		0.08	1 588.83	127.11	17 486.83	1 399	11.006	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
26. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	86.975	6.958	9.510	66.17	172.990	1 204	18.19	
26. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	21.42	1.7136	32.50	55.69	95.98	164	2.953	
26. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	42.84	3.4272	1.53	5.24	8.99	31	5.876	
		Накладные расходы				99%	65.51	84.15%	1 013		
		Сметная прибыль				59.5%	39.37	47.6%	573		
		Всего с НР и СП					231.99		2 985		
	
27.	ФЕР 46-03-009-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт		0.12	1 303.15	156.38	13 250.53	1 590	10.168	
27. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	67.22	8.0664	9.180	74.05	166.980	1 347	18.19	
27. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	21.11	2.5332	32.50	82.33	95.98	243	2.953	
		Накладные расходы				99%	73.31	84.15%	1 134		
		Сметная прибыль				59.5%	44.06	47.6%	641		
		Всего с НР и СП					273.75		3 365		
	
28.	ФЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.3	1 239.99	372.00	14 537.26	4 361	11.723	
28. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.58	22.674	8.090	183.43	146.990	3 333	18.169	
28. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.129	11.600	1.50	221.340	29	19.081	
28. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.069	1.70	0.12	10.43	1	6.135	
28. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.129	65.71	8.48	594.03	77	9.04	
			(1)			11.60	1.50	221.34	29	19.081	
28. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.00411	2.44	0.01	20.52		8.41	
28. 6.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00177	11 978.00	21.20	53 375.72	94	4.456	
28. 7.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00147	734.50	1.08	11 305.46	17	15.392	
28. 8.	ФССЦ 08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00015	10 200.00	1.53	45 462.49	7	4.457	
28. 9.	ФССЦ 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00285	4 455.20	12.70	52 852.09	151	11.863	
28. 10.	ФССЦ 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.063	1 287.00	81.08	5 828.56	367	4.529	
28. 11.	ФССЦ 11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.054	1 155.00	62.37	5 836.17	315	5.053	
		Накладные расходы				99%	183.08	84.15%	2 829		
		Сметная прибыль				59.5%	110.03	47.6%	1 600		
		Всего с НР и СП					665.11		8 790		
	
29.	ФССЦ 08.4.03.04-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		0.021	5 650.00	118.65	34 593.18	726	6.119	
		Объем: (0.3)*0.07									
	
30.	ФССЦ 04.1.02.05-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.312	665.00	207.48	3 519.01	1 098	5.292	
		Объем: (0.3)*1.04									
	
31.	ФЕРр 65-1-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м		1.008	328.71	331.34	5 620.25	5 665	17.097	
31. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34.66	34.93728	8.310	290.33	151.040	5 277	18.176	
31. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.1008	13.500	1.36	258.710	26	19.164	
31. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.1008	31.26	3.15	297.16	30	9.506	
			(1)			13.50	1.36	258.71	26	19.164	
31. 4.	ФСЭМ 91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	3.3264	1.20	3.99	3.21	11	2.675	
31. 5.	ФССЦ 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.43344	38.51	16.69	473.35	205	12.292	
31. 6.	ФССЦ 01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	2.76192	6.22	17.18	51.59	142	8.294	
		Накладные расходы				74%	215.85	62.9%	3 336		
		Сметная прибыль				50%	145.85	40%	2 121		
		Всего с НР и СП					693.04		11 122		
	
32.	ФЕРр 65-1-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м		0.446	565.51	252.22	9 668.12	4 312	17.096	
32. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	26.59052	8.310	220.97	151.040	4 016	18.176	
32. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.07582	13.500	1.02	258.710	20	19.164	
32. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.07582	31.26	2.37	297.16	23	9.506	
			(1)			13.50	1.02	258.71	20	19.164	
32. 4.	ФСЭМ 91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	2.5422	1.20	3.05	3.21	8	2.675	
32. 5.	ФССЦ 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.33004	38.51	12.71	473.35	156	12.292	
32. 6.	ФССЦ 01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	2.10958	6.22	13.12	51.59	109	8.294	
		Накладные расходы				74%	164.27	62.9%	2 539		
		Сметная прибыль				50%	111.00	40%	1 614		
		Всего с НР и СП					527.49		8 465		
	
33.	ФЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м		0.384	2 824.62	1 084.65	39 149.79	15 034	13.861	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
33. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	179.568	68.954112	9.920	684.02	180.310	12 433	18.176	
33. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10.104	3.879936	13.450	52.19	257.734	1 000	19.162	
33. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.06	0.02304	86.40	1.99	1 111.51	26	12.865	
			(1)			13.50	0.31	258.71	6	19.164	
33. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.013824	111.99	1.55	833.44	12	7.442	
			(1)			13.50	0.19	258.71	4	19.164	
33. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.101376	65.71	6.66	594.03	60	9.04	
			(1)			11.60	1.18	221.34	22	19.081	
33. 6.	ФСЭМ 91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	9.744	3.741696	100.10	374.54	624.37	2 336	6.237	
			(1)			13.50	50.51	258.71	968	19.164	
33. 7.	ФССЦ 01.3.05.38-0241	Метиленхлорид	кг	0.25	0.096	11.80	1.13	59.35	6	5.03	
33. 8.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.74	0.28416	2.44	0.69	20.52	6	8.41	
33. 9.	ФССЦ 01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.069	0.026496	253.80	6.72	3 975.27	105	15.663	
33. 10.	ФССЦ 01.7.15.07-0042	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00059	0.00022656	22 558.00	5.11	141 078.25	32	6.254	
33. 11.	ФССЦ 03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0025	0.00096	2.15		48.56		22.586	
33. 12.	ФССЦ 14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	0.2	0.0768	28.93	2.22	234.17	18	8.094	
		Накладные расходы				115.2%	848.11	97.92%	13 154		
		Сметная прибыль				70.55%	519.40	56.44%	7 582		
		Всего с НР и СП					2 452.16		35 769		
	
34.	ФССЦ 08.1.02.25-0101 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг		0.14592	25.00	3.65	314.24	46	12.603	
		Объем: (0.384)*0.38									
	
35.	ФССЦ 18.1.09.06-0067 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.		32	54.73	1 751.36	412.10	13 187	7.53	
	
36.	ФССЦ 24.3.05.07-0082 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"	10 шт.		3.2	81.00	259.20	535.56	1 714	6.613	
	
37.	ФССЦ 24.3.02.05-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена: PN 10/25	м		35.6736	5.54	197.63	39.96	1 426	7.216	
		Объем: (0.384)*92.9									
	
38.	ФССЦ 24.1.02.01-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм	10 шт.		3.8	137.90	524.02	621.79	2 363	4.509	
	
39.	ФССЦ 24.3.05.15-0192 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм	10 шт.		0.1	10.20	1.02	96.88	10	9.804	
	
40.	ФЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м		0.624	2 070.80	1 292.18	30 471.29	19 014	14.715	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
40. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	146.16	91.20384	9.920	904.74	180.310	16 445	18.176	
40. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.928	3.699072	13.415	49.62	257.046	951	19.161	
40. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.06	0.03744	86.40	3.23	1 111.51	42	12.865	
			(1)			13.50	0.51	258.71	10	19.164	
40. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.022464	111.99	2.52	833.44	19	7.442	
			(1)			13.50	0.30	258.71	6	19.164	
40. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.164736	65.71	10.82	594.03	98	9.04	
			(1)			11.60	1.91	221.34	36	19.081	
40. 6.	ФСЭМ 91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5.568	3.474432	100.10	347.79	624.37	2 169	6.237	
			(1)			13.50	46.90	258.71	899	19.164	
40. 7.	ФССЦ 01.3.05.38-0241	Метиленхлорид	кг	0.2	0.1248	11.80	1.47	59.35	7	5.03	
40. 8.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.21	0.75504	2.44	1.84	20.52	15	8.41	
40. 9.	ФССЦ 01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.06	0.03744	253.80	9.50	3 975.27	149	15.663	
40. 10.	ФССЦ 01.7.15.07-0042	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00051	0.00031824	22 558.00	7.18	141 078.25	45	6.254	
40. 11.	ФССЦ 03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.004	0.002496	2.15	0.01	48.56		22.586	
40. 12.	ФССЦ 14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	0.17	0.10608	28.93	3.07	234.17	25	8.094	
		Накладные расходы				115.2%	1 099.42	97.92%	17 034		
		Сметная прибыль				70.55%	673.30	56.44%	9 818		
		Всего с НР и СП					3 064.90		45 866		
	
41.	ФССЦ 24.3.05.15-0193 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 32 мм	10 шт.		0.1	18.18	1.82	169.75	17	9.341	
	
42.	ФССЦ 24.3.05.15-0148 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х32 мм	10 шт.		2.4	34.60	83.04	208.17	500	6.021	
	
43.	ФССЦ 24.1.02.01-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 32-37 мм	10 шт.		6.2	138.60	859.32	637.92	3 955	4.602	
	
44.	ФССЦ 24.3.05.16-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм	10 шт.		0.8	36.10	28.88	145.70	117	4.051	
	
45.	ФССЦ 24.3.05.07-0133 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32х25 мм	10 шт.		0.8	13.20	10.56	76.54	61	5.777	
	
46.	ФССЦ 24.3.05.07-0153 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	10 шт.		3.1	12.90	39.99	103.22	320	8.002	
	
47.	ФССЦ 24.3.05.07-0087 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32х1"	10 шт.		0.5	211.10	105.55	1 679.54	840	7.958	
	
48.	ФССЦ 24.3.05.07-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	10 шт.		0.5	170.40	85.20	1 316.30	658	7.723	
	
49.	ФССЦ 24.3.05.16-0132 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.		0.8	10.20	8.16	83.08	66	8.088	
	
50.	ФССЦ 24.3.05.16-0112 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.		0.4	18.90	7.56	83.35	33	4.365	
	
51.	ФССЦ 24.3.02.05-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена: PN 10/32	м		58.5312	9.03	528.54	65.51	3 834	7.254	
		Объем: (0.624)*93.8									
	
52.	ФССЦ 18.1.09.06-0073 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 25 мм, тип в/в	шт.		8	63.98	511.84	481.23	3 850	7.522	
	
53.	ФССЦ 24.3.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м		2	13.93	27.86	104.17	208	7.466	
	
54.	С1 цена поставщи.	ППР колено ф32мм 90град Kan Term	шт		8			20.00	160		
	
55.	ФЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм	100 м		0.446	3 326.03	1 483.41	40 426.12	18 030	12.154	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
55. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	169.824	75.741504	9.510	720.30	172.990	13 103	18.19	
55. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.56	7.38576	13.453	99.36	257.789	1 904	19.162	
55. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.084	0.037464	86.40	3.24	1 111.51	42	12.865	
			(1)			13.50	0.51	258.71	10	19.164	
55. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.06	0.02676	111.99	3.00	833.44	22	7.442	
			(1)			13.50	0.36	258.71	7	19.164	
55. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.408	0.181968	65.71	11.96	594.03	108	9.04	
			(1)			11.60	2.11	221.34	40	19.081	
55. 6.	ФСЭМ 91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	16.008	7.139568	100.10	714.67	624.37	4 458	6.237	
			(1)			13.50	96.38	258.71	1 847	19.164	
55. 7.	ФССЦ 01.3.05.38-0241	Метиленхлорид	кг	0.52	0.23192	11.80	2.74	59.35	14	5.03	
55. 8.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.67	2.08282	2.44	5.08	20.52	43	8.41	
55. 9.	ФССЦ 01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.03791	253.80	9.62	3 975.27	151	15.663	
55. 10.	ФССЦ 01.7.15.07-0042	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00072	0.00032112	22 558.00	7.24	141 078.25	45	6.254	
55. 11.	ФССЦ 03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0156	0.0069576	2.15	0.01	48.56		22.586	
55. 12.	ФССЦ 14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	0.43	0.19178	28.93	5.55	234.17	45	8.094	
		Накладные расходы				115.2%	944.25	97.92%	14 695		
		Сметная прибыль				70.55%	578.27	56.44%	8 470		
		Всего с НР и СП					3 005.93		41 195		
	
56.	ФССЦ 18.1.09.06-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 50 мм, тип в/в	шт.		10	235.39	2 353.90	1 825.01	18 250	7.753	
	
57.	ФССЦ 24.1.02.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 59-63 мм	10 шт.		4.4	250.30	1 101.32	1 289.01	5 672	5.15	
	
58.	ФССЦ 24.3.05.16-0135 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм	10 шт.		1	87.41	87.41	1 027.68	1 028	11.761	
	
59.	ФССЦ 24.3.05.15-0196 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 63 мм	10 шт.		2	106.08	212.16	1 084.08	2 168	10.219	
	
60.	ФССЦ 24.3.02.05-0007 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/63	м		42.1916	34.38	1 450.55	252.54	10 655	7.345	
		Объем: (0.446)*94.6									
	
61.	ФССЦ 24.3.05.15-0162 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х32х63 мм	10 шт.		0.8	163.00	130.40	949.01	759	5.821	
	
62.	ФССЦ 23.8.03.06-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 50 мм	шт.		1	28.59	28.59	206.97	207	7.24	
	
63.	ФССЦ 24.3.05.07-0156 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	10 шт.		2.3	79.70	183.31	521.00	1 198	6.535	
	
64.	ФССЦ 24.3.05.07-0091 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 50х1 1/2"	10 шт.		0.1	866.10	86.61	5 230.09	523	6.039	
	
65.	С2 цена поставщи.	ППР заглушка ф63мм Kan Term	шт		1			113.00	113		
	
66.	ФССЦ 24.3.02.05-0008 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/75 (гильза)	м		3	46.75	140.25	376.94	1 131	8.064	
	
67.	ФЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками	10 м		14.54	152.40	2 215.94	2 133.90	31 027	14.002	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
67. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4.224	61.41696	9.920	609.26	180.310	11 074	18.176	
67. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	4.362	11.600	50.60	221.340	965	19.081	
67. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	4.362	65.71	286.63	594.03	2 591	9.04	
			(1)			11.60	50.60	221.34	965	19.081	
67. 4.	ФСЭМ 91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	6.80472	2.16	14.70	4.29	29	1.986	
67. 5.	ФССЦ 01.7.06.14-0036	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	10 м	1.5	21.81	30.00	654.30	676.20	14 748	22.54	
67. 6.	ФССЦ 10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	0.033	0.47982	60.23	28.90	129.83	62	2.156	
67. 7.	ФССЦ 12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	4.362	98.00	427.48	183.11	799	1.868	
67. 8.	ФССЦ 14.1.04.01-0001	Клей <Армофлекс> 520	л	0.143	2.07922	65.58	136.36	715.85	1 488	10.916	
67. 9.	ФССЦ 14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	0.2908	200.58	58.33	808.65	235	4.032	
		Накладные расходы				90%	593.87	76.5%	9 210		
		Сметная прибыль				59.5%	392.62	47.6%	5 731		
		Всего с НР и СП					3 202.43		45 967		
	
68.	ФССЦ 10.1.02.02-0101 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг		-0.47982	60.23	-28.90	129.83	-62	2.145	
		Объем: (14.54)*(-0.033)									
	
69.	ФССЦ 14.1.04.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Клей <Армофлекс> 520	л		-2.07922	65.58	-136.36	715.85	-1 488	10.912	
		Объем: (14.54)*(-0.143)									
	
70.	ФССЦ 01.7.06.14-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	10 м		-21.81	30.00	-654.30	676.20	-14 748	22.54	
		Объем: (14.54)*(-1.5)									
	
71.	ФССЦ 12.2.07.05-0111 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 28 мм	10 м		4.224	133.30	563.06	406.67	1 718	3.051	
		Объем: 38.4*1.1									
	
72.	ФССЦ 12.2.07.05-0112 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 35 мм	10 м		6.864	154.90	1 063.23	506.59	3 477	3.27	
		Объем: 62.4*1.1									
	
73.	ФССЦ 12.2.07.05-0116 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 60 мм	10 м		4.906	247.10	1 212.27	776.18	3 808	3.141	
		Объем: 44.6*1.1									
	
74.	ФЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	шт		1	114.21	114.21	1 644.87	1 645	14.403	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
74. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.716	7.716	9.620	74.23	175.080	1 351	18.2	
74. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	12.550	0.30	240.025	6	19.125	
74. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.012	0.012	86.40	1.04	1 111.51	13	12.865	
			(1)			13.50	0.16	258.71	3	19.164	
74. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	65.71	0.79	594.03	7	9.04	
			(1)			11.60	0.14	221.34	3	19.081	
74. 5.	ФСЭМ 91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.732	0.732	1.20	0.88	3.21	2	2.675	
74. 6.	ФСЭМ 91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.672	0.672	8.10	5.44	40.80	27	5.037	
74. 7.	ФССЦ 01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.001	3 450.00	3.45	19 429.03	19	5.632	
74. 8.	ФССЦ 01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0105	0.0105	38.51	0.40	473.35	5	12.292	
74. 9.	ФССЦ 01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.042	0.042	6.22	0.26	51.59	2	8.294	
74. 10.	ФССЦ 01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.0002	0.0002	10 362.00	2.07	69 845.45	14	6.741	
74. 11.	ФССЦ 01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0006	0.0006	14 830.00	8.90	161 788.18	97	10.91	
74. 12.	ФССЦ 23.3.03.02-0030	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0.4	0.4	41.88	16.75	265.27	106	6.334	
		Накладные расходы				115.2%	85.86	97.92%	1 329		
		Сметная прибыль				70.55%	52.58	56.44%	766		
		Всего с НР и СП					252.65		3 740		
	
75.	ФССЦ 23.3.03.02-0030 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		-0.4	41.88	-16.75	265.27	-106	6.328	
		Объем: (1.0)*(-0.4)									
	
76.	ФЕР 16-06-005-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм  МПСН, п.10.2 таб.2-3  Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения	шт		1	1.80	1.80	30.40	30	16.667	
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
76. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.164	0.164	9.400	1.54	170.900	28	18.181	
76. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.004	0.004	11.600	0.05	221.340	1	19.081	
76. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.004	0.004	65.71	0.26	594.03	2	9.04	
			(1)			11.60	0.05	221.34	1	19.081	
		Накладные расходы				115.2%	1.83	97.92%	28		
		Сметная прибыль				70.55%	1.12	56.44%	16		
		Всего с НР и СП					4.75		75		
	
77.	ФЕР 16-06-005-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (без стоимости)	шт		1	6.26	6.26	94.15	94	15.016	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
77. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.492	0.492	9.400	4.62	170.900	84	18.181	
77. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	11.600	0.14	221.340	3	19.081	
77. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	65.71	0.79	594.03	7	9.04	
			(1)			11.60	0.14	221.34	3	19.081	
77. 4.	ФССЦ 01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.01	37.29	0.37	137.76	1	3.694	
77. 5.	ФССЦ 14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	15 119.00	0.30	40 121.25	1	2.654	
77. 6.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.00001	16 950.00	0.17	75 496.38	1	4.454	
		Накладные расходы				115.2%	5.48	97.92%	85		
		Сметная прибыль				70.55%	3.36	56.44%	49		
		Всего с НР и СП					15.10		228		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					20 575.58		171 693	8.345	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 675.70		27 266	7.418	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 675.70		27 266	7.418	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 675.70		27 266	7.418	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 220.21		33 225	6.365	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					3 168.34		10 873	3.432	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 26-28; %=76.5 - по стр. 67)					915.77		14 186	15.491	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 26-28, 67)					586.08		8 545	14.58	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 722.06		55 956	8.324	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					11 679.67		111 202	9.521	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 31, 32; %=97.92 - по стр. 33, 40, 55, 74, 76, 77)					3 365.08		52 199	15.512	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 31, 32; %=56.44 - по стр. 33, 40, 55, 74, 76, 77)					2 084.87		30 437	14.599	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 129.62		193 838	11.316	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					27 527.38		277 060	10.065	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	589.09	2.14	5 929	10.065	
	ИТОГО					28 116.47		282 989	10.065	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	562.33	2	5 660	10.065	
	ИТОГО					28 678.80		288 649	10.065	
	НДС 18%				18	5 162.18	18	51 957	10.065	
	ВСЕГО С НДС					33 840.98		340 606	10.065	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 280.85		66 385	15.507	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 670.95		38 982	14.595	
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
78.	ФЕРр 51-1-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3		0.0925	5 668.95	524.38	87 140.53	8 060	15.371	
78. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	519.1	48.01675	7.800	374.53	141.770	6 807	18.176	
78. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.00925	11.600	0.11	221.340	2	19.081	
78. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.00925	65.71	0.61	594.03	5	9.04	
			(1)			11.60	0.11	221.34	2	19.081	
78. 4.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0045	0.00041625	11 978.00	4.99	53 375.72	22	4.456	
78. 5.	ФССЦ 11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.36	0.0333	558.33	18.59	5 811.89	194	10.409	
78. 6.	ФССЦ 11.1.03.05-0086	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	2.47	0.228475	550.00	125.66	4 516.54	1 032	8.212	
		Накладные расходы				75%	280.98	63.75%	4 341		
		Сметная прибыль				45%	168.59	36%	2 451		
		Всего с НР и СП					973.95		14 852		
	
79.	ФЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.037	482.04	17.84	8 750.63	324	18.161	
		Начисления: Н5= 1.2	
79. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	64.272	2.378064	7.500	17.84	136.150	324	18.153	
		Накладные расходы				72%	12.84	61.2%	198		
		Сметная прибыль				38.25%	6.82	30.6%	99		
		Всего с НР и СП					37.51		621		
	
80.	ФЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.555	137.80	76.48	2 168.44	1 203	15.73	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
80. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.24	6.7932	8.170	55.50	148.430	1 008	18.168	
80. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.2331	10.060	2.34	192.590	45	19.144	
80. 3.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.42	0.2331	89.99	20.98	837.27	195	9.304	
			(1)			10.06	2.34	192.59	45	19.144	
		Накладные расходы				117%	67.67	99.45%	1 047		
		Сметная прибыль				75.65%	43.76	60.52%	637		
		Всего с НР и СП					187.91		2 887		
	
81.	ФССЦ 02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.105	55.26	337.36	520.39	3 177	9.417	
		Объем: (0.555)*11.0									
	
82.	ФЕР 46-03-010-05 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм)	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт		0.24	1 588.83	381.32	17 486.83	4 197	11.007	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
82. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	86.975	20.874	9.510	198.51	172.990	3 611	18.19	
82. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	21.42	5.1408	32.50	167.08	95.98	493	2.953	
82. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	42.84	10.2816	1.53	15.73	8.99	92	5.876	
		Накладные расходы				99%	196.52	84.15%	3 039		
		Сметная прибыль				59.5%	118.11	47.6%	1 719		
		Всего с НР и СП					695.96		8 954		
	
83.	ФЕР 46-03-009-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт		0.12	1 303.15	156.38	13 250.53	1 590	10.168	
83. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	67.22	8.0664	9.180	74.05	166.980	1 347	18.19	
83. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	21.11	2.5332	32.50	82.33	95.98	243	2.953	
		Накладные расходы				99%	73.31	84.15%	1 134		
		Сметная прибыль				59.5%	44.06	47.6%	641		
		Всего с НР и СП					273.75		3 365		
	
84.	ФЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.5	1 239.99	619.99	14 537.26	7 269	11.724	
84. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.58	37.79	8.090	305.72	146.990	5 555	18.169	
84. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.215	11.600	2.49	221.340	48	19.081	
84. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.115	1.70	0.20	10.43	1	6.135	
84. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.215	65.71	14.13	594.03	128	9.04	
			(1)			11.60	2.49	221.34	48	19.081	
84. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.00685	2.44	0.02	20.52		8.41	
84. 6.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00295	11 978.00	35.34	53 375.72	157	4.456	
84. 7.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00245	734.50	1.80	11 305.46	28	15.392	
84. 8.	ФССЦ 08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00025	10 200.00	2.55	45 462.49	11	4.457	
84. 9.	ФССЦ 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00475	4 455.20	21.16	52 852.09	251	11.863	
84. 10.	ФССЦ 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.105	1 287.00	135.14	5 828.56	612	4.529	
84. 11.	ФССЦ 11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.09	1 155.00	103.95	5 836.17	525	5.053	
		Накладные расходы				99%	305.13	84.15%	4 715		
		Сметная прибыль				59.5%	183.38	47.6%	2 667		
		Всего с НР и СП					1 108.50		14 651		
	
85.	ФССЦ 08.4.03.04-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		0.035	5 650.00	197.75	34 593.18	1 211	6.124	
		Объем: (0.5)*0.07									
	
86.	ФССЦ 04.1.02.05-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.52	665.00	345.80	3 519.01	1 830	5.292	
		Объем: (0.5)*1.04									
	
87.	ФЕРр 65-2-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		1.1	731.64	804.81	13 202.29	14 523	18.045	
87. 1.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	93.83	8.460	793.80	153.660	14 418	18.163	
87. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.352	13.500	4.75	258.710	91	19.164	
87. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.352	31.26	11.00	297.16	105	9.506	
			(1)			13.50	4.75	258.71	91	19.164	
		Накладные расходы				74%	590.93	62.9%	9 126		
		Сметная прибыль				50%	399.28	40%	5 804		
		Всего с НР и СП					1 795.01		29 453		
	
88.	ФЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.2	881.58	176.32	16 305.92	3 261	18.495	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
88. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	14.784	9.920	146.66	180.310	2 666	18.176	
88. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.0168	12.957	0.22	248.033	4	19.143	
88. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.0072	86.40	0.62	1 111.51	8	12.865	
			(1)			13.50	0.10	258.71	2	19.164	
88. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0048	111.99	0.54	833.44	4	7.442	
			(1)			13.50	0.06	258.71	1	19.164	
88. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0048	65.71	0.32	594.03	3	9.04	
			(1)			11.60	0.06	221.34	1	19.081	
88. 6.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.314	2.44	0.77	20.52	6	8.41	
88. 7.	ФССЦ 01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.000532	14 830.00	7.89	161 788.18	86	10.91	
88. 8.	ФССЦ 01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.8	24.41	19.53	610.14	488	24.995	
		Накладные расходы				115.2%	169.21	97.92%	2 614		
		Сметная прибыль				70.55%	103.62	56.44%	1 507		
		Всего с НР и СП					449.15		7 382		
	
89.	ФССЦ 24.1.02.01-0023 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 95-103 мм	10 шт.		2	347.70	695.40	1 720.22	3 440	4.947	
	
90.	ФССЦ 24.3.03.02-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		19.96	70.40	1 405.18	226.23	4 516	3.214	
		Объем: (0.2)*99.8									
	
91.	С3 цена поставщи.	ПВХ переход чугун пластик ф110мм	шт		16			165.00	2 640		
	
92.	С3 цена поставщи.	ПВХ ревизия ф110мм	шт		8			86.00	688		
	
93.	ФЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.9	881.58	793.42	16 305.92	14 675	18.496	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
93. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	66.528	9.920	659.96	180.310	11 996	18.176	
93. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.0756	12.957	0.98	248.033	19	19.143	
93. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.0324	86.40	2.80	1 111.51	36	12.865	
			(1)			13.50	0.44	258.71	8	19.164	
93. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0216	111.99	2.42	833.44	18	7.442	
			(1)			13.50	0.29	258.71	6	19.164	
93. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0216	65.71	1.42	594.03	13	9.04	
			(1)			11.60	0.25	221.34	5	19.081	
93. 6.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	1.413	2.44	3.45	20.52	29	8.41	
93. 7.	ФССЦ 01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.002394	14 830.00	35.50	161 788.18	387	10.91	
93. 8.	ФССЦ 01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	3.6	24.41	87.88	610.14	2 197	24.995	
		Накладные расходы				115.2%	761.40	97.92%	11 765		
		Сметная прибыль				70.55%	466.29	56.44%	6 781		
		Всего с НР и СП					2 021.12		33 221		
	
94.	ФССЦ 24.3.03.03-0033 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 110 мм	м		89.82	25.12	2 256.28	225.88	20 289	8.992	
		Объем: (0.9)*99.8									
	
95.	ФЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт		1	227.80	227.80	2 997.49	2 997	13.156	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
95. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	10.728	10.728	8.530	91.51	155.490	1 668	18.229	
95. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	11.600	0.14	221.340	3	19.081	
95. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	65.71	0.79	594.03	7	9.04	
			(1)			11.60	0.14	221.34	3	19.081	
95. 4.	ФССЦ 01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072	9.04	0.01	116.28		12.863	
95. 5.	ФССЦ 03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192	1 836.00	3.53	23 342.31	45	12.714	
95. 6.	ФССЦ 23.8.05.01-0012	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	77.76	77.76	512.17	512	6.587	
95. 7.	ФССЦ 23.8.05.05-0012	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	17.51	17.51	176.17	176	10.061	
95. 8.	ФССЦ 23.8.05.12-0123	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.	1	1	36.70	36.70	589.02	589	16.05	
		Накладные расходы				115.2%	105.58	97.92%	1 636		
		Сметная прибыль				70.55%	64.66	56.44%	943		
		Всего с НР и СП					398.04		5 576		
	
96.	ФССЦ 23.8.05.05-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.		-1	17.51	-17.51	176.17	-176	10.051	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
97.	ФССЦ 23.8.05.12-0123 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.		-1	36.70	-36.70	589.02	-589	16.049	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
98.	ФССЦ 23.8.05.01-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.		-1	77.76	-77.76	512.17	-512	6.584	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
99.	ФССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1.845	42.98	79.30	493.02	910	11.475	
	
100.	ФССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		7.765	13.38	103.90	146.57	1 138	10.953	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					9 067.74		96 661	10.66	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 657.30		32 189	12.113	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					880.91		6 218	7.059	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63.75 - по стр. 78; %=61.2 - по стр. 79; %=99.45 - по стр. 80; %=84.15 - по стр. 82-84)					936.46		14 473	15.455	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 78; %=30.6 - по стр. 79; %=60.52 - по стр. 80; %=47.6 - по стр. 82-84)					564.73		8 215	14.547	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 158.49		54 877	13.196	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 227.24		62 424	10.024	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 87; %=97.92 - по стр. 88, 93, 95)					1 627.12		25 142	15.452	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 87; %=56.44 - по стр. 88, 93, 95)					1 033.85		15 035	14.543	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					8 888.21		102 601	11.543	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					183.20		2 048	11.179	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					183.20		2 048	11.179	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					13 229.90		159 526	12.058	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	283.12	2.14	3 414	12.058	
	ИТОГО					13 513.02		162 940	12.058	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	270.26	2	3 259	12.059	
	ИТОГО					13 783.28		166 199	12.058	
	НДС 18%				18	2 480.99	18	29 916	12.058	
	ВСЕГО С НДС					16 264.27		196 115	12.058	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 563.58		39 615	15.453	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 598.58		23 250	14.544	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					76 498.84		705 665	9.225	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 675.70		27 266	7.418	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 675.70		27 266	7.418	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 675.70		27 266	7.418	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					51 475.05		466 003	9.053	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					26 160.13		145 588	5.565	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 7, 26-28, 82-84; %=68 - по стр. 2; %=80.33 - по стр. 3, 5, 6, 19; %=63.75 - по стр. 8, 78; %=94.1 - по стр. 9, 11, 13, 15, 17, 21, 22; %=76.5 - по стр. 67; %=61.2 - по стр. 79; %=99.45 - по стр. 80)					12 898.64		199 765	15.487	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 7, 26-28, 67, 82-84; %=40 - по стр. 2; %=37.4 - по стр. 3, 5, 6; %=36 - по стр. 8, 78; %=51 - по стр. 9, 11, 13, 15, 17, 21, 22; %=44.2 - по стр. 19; %=30.6 - по стр. 79; %=60.52 - по стр. 80)					7 214.72		105 147	14.574	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					71 588.41		770 915	10.769	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 906.91		173 626	9.696	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 31, 32, 87; %=97.92 - по стр. 33, 40, 55, 74, 76, 77, 88, 93, 95)					4 992.20		77 341	15.492	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 31, 32, 87; %=56.44 - по стр. 33, 40, 55, 74, 76, 77, 88, 93, 95)					3 118.72		45 472	14.58	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					26 017.83		296 439	11.394	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 441.18		38 770	11.266	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 441.18		38 770	11.266	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					104 723.12		1 133 390	10.823	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 241.07	2.14	24 255	10.823	
	ИТОГО					106 964.19		1 157 645	10.823	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 139.28	2	23 153	10.823	
	ИТОГО					109 103.47		1 180 798	10.823	
	НДС 18%				18	19 638.62	18	212 544	10.823	
	ВСЕГО С НДС					128 742.09		1 393 342	10.823	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					17 890.84		277 106	15.489	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					10 333.44		150 619	14.576	

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                               Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КРМКД                                                   Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)