«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	375 336	руб.	Смета на сумму:	375 336	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Чаадаева,19-33	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли (дополнительные работы по решению суда)	
Сметная стоимость:	375.336	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.456	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	61.202	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	2.77	164.91	119.07	45.84	456.80	329.82	126.98	14.4	6.44	5 567	4 749	818	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			326.52				84%	3 989			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			197.89				48%	2 280			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					981.21					11 836			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	1.15	2 688.61	1 306.53	143.55	3 091.91	1 502.51	165.08	14.4	4.63	29 622	21 636	764	
				1 238.53	15.51		1 424.31	17.84	5.07	14.39		7 221	257	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н5= 1*1.07	
	Накладные расходы		83%			1 261.89				71%	15 544			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			988.23				52%	11 384			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 342.03					56 550			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	2.77	182.62	31.97	5.06	505.86	88.55	14.02	14.4	8.25	3 871	1 275	116	
				145.59			403.28		6.15	1		2 480		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			95.63				92%	1 173			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			48.70				44%	561			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					650.20					5 605			
	
4.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	2.77	490.50	176.34	58.46	1 358.67	488.47	161.94	14.4	5.84	11 266	7 034	946	
				255.69	3.78		708.26	10.46	4.64	14.39		3 286	150	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121;  ТССЦ 101-9122	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			538.84				92%	6 609			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			274.41				44%	3 161			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 171.93					21 036			
	
5.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	321.32	45.18			14 517.24					38 613			
				45.18			14 517.24		120.17			38 613		
	Объем: (2.77)*116													
	
6.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	315.78	30.20			9 536.56					38 506			
				30.20			9 536.56		121.94			38 506		
	Объем: (2.77)*114													
	
7.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.75	1 125.33	425.47	132.18	844.00	319.10	99.13	14.41	6.87	7 349	4 598	681	
				567.69	13.40		425.77	10.05	4.86	14.39		2 069	145	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9123	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			355.48				92%	4 364			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			181.03				44%	2 087			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 380.51					13 799			
	
8.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	94.5	45.18			4 269.51					11 356			
				45.18			4 269.51		120.17			11 356		
	Объем: (0.75)*252/2													
	
9.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	94.5	30.20			2 853.90					11 523			
				30.20			2 853.90		121.94			11 523		
	Объем: (0.75)*252/2													
	
10.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, плиты вентканалов и балконов, 100 м2 кровли	0.21	182.62	31.97	5.06	38.35	6.71	1.06	14.4	8.25	293	97	9	
				145.59			30.57		6.15	1		188		
	Объем: 9+12													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			7.25				92%	89			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3.69				44%	43			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.29					425			
	
11.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, плиты вентканалов и балконов, 100 м2 кровли	0.21	263.57	103.65	31.65	55.35	21.77	6.65	14.4	5.89	478	313	39	
				128.27	2.08		26.94	0.44	4.64	14.4		125	6	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.07	
	Накладные расходы		108%			23.99				92%	293			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.22				44%	140			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.55					912			
	
12.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	24.36	30.20			735.67					2 970			
				30.20			735.67		121.94			2 970		
	Объем: (0.21)*116													
	
13.	ТЕР 20-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	4	42.53	30.39	4.18	170.12	121.58	16.70	14.4	7.18	1 962	1 751	120	
				7.96			31.84		2.86	1		91		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9150;  ТССЦ 301-9115	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			139.82				98%	1 716			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			86.32				56%	981			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					396.26					4 659			
	
14.	С Цена поставщик. 
Дефлекторы, шт	4	63.33			253.30					1 082			
				63.33			253.30		4.27			1 082		
	Поправки: М: =260*1.04/4.27	
	
15.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, парапет, лифтовая шахта, 100 м	0.63	6 394.82	680.26	12.96	4 028.74	428.57	8.16	14.4	8.38	15 759	6 171	68	
				5 701.60	2.33		3 592.01	1.47	2.65	16.78		9 519	25	
	Объем: 50+13													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н5= 1*1.07	
	Накладные расходы		83%			356.93				71%	4 399			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			279.53				52%	3 222			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 665.20					23 380			
	
16.	ТЕРр 58-20-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, боковая поверхность парапета, 100 м	0.5	5 049.76	572.14	10.64	2 524.88	286.07	5.32	14.4	8.37	10 060	4 119	45	
				4 466.98	1.81		2 233.49	0.91	2.64	16.8		5 896	15	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			238.19				71%	2 935			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			186.54				52%	2 150			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 949.61					15 145			
	
17.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, по плитам вентканалов, 100 м2 покрытия	0.084	11 907.97	1 173.45	33.16	1 000.27	98.57	2.79	14.4	8.12	3 806	1 419	23	
				10 701.36	3.78		898.91	0.32	2.63	14.39		2 364	5	
	Объем: 28*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			106.80				92%	1 310			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			54.39				44%	627			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 161.46					5 743			
	
18.	ТЕРр 58-21-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.	0.4	1 135.16	172.55	3.04	454.06	69.02	1.22	14.4	8.24	2 002	994	10	
				959.57			383.83		2.6	1		998		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н5= 1*1.07	
	Накладные расходы		83%			57.29				71%	706			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			44.86				52%	517			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					556.21					3 225			
	
19.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.072	1 734.68	1 482.28	252.40	124.90	106.72	18.17	14.41	8.54	1 693	1 538	155	
					100.00			7.20	1	16.81			121	
	Накладные расходы		99%			112.78				84%	1 394			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			68.35				48%	796			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.03					3 883			
	
20.	ТЕР 10-01-034-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2, 100 м2 проемов	0.072	12 486.50	1 466.65	570.95	899.03	105.60	41.11	14.4	7.34	3 914	1 521	302	
				10 448.90	10.66		752.32	0.77	2.78	16.81		2 091	13	
	Объем: 1.5*1.6*3													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			112.75				90%	1 381			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			57.44				43%	660			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 069.22					5 954			
	
21.	ТССЦ 203-0939 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2, м2	7.2	1 368.30			9 851.76					17 296			
				1 368.30			9 851.76		2 402.18			17 296		
	Объем: (0.072)*100													
	
22.	ТЕРр 53-21-19 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п., 100 м восстановленной герметизации стыков	0.3	1 357.50	325.65	1 031.85	407.25	97.69	309.56	14.4	4.72	2 868	1 407	1 461	
					118.13			35.44	1	14.39			510	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1921	
	Накладные расходы		86%			114.49				73%	1 399			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			93.19				56%	1 074			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					614.93					5 341			
	
23.	ТССЦ 101-1921 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л, шт.	5	99.55			497.75					828			
				99.55			497.75		165.68			828		
	
24.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, швы лифтовой шахты, 100 м2 поверхности	0.06	1 043.83	675.65	13.36	62.63	40.54	0.80	14.4	8.2	710	584	7	
				354.82			21.29		5.62	1		120		
	Объем: 30*0.2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			32.03				67%	391			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			20.27				40%	234			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					114.93					1 335			
	
25.	ТССЦ 101-3883 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм, м2	6.6	16.49			108.83					434			
				16.49			108.83		65.82			434		
	Объем: 0.06*110													
	
26.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, швы лифтовой шахты, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.06	2 074.12	832.23	83.91	124.45	49.93	5.03	14.4	8.13	1 016	719	41	
				1 157.98	39.06		69.48	2.34	3.69	12.76		256	30	
	Объем: 30*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			49.66				80%	599			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			24.57				37%	277			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					198.67					1 892			
	
27.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	3.694	66.71		66.71	246.43		246.43	1	6.28	1 548		1 548	
									1	1				
	Объем: 2.198+277*5.4/1000													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
28.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	3.694	18.71		18.71	69.10		69.10		6.28	434		434	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	59 087.32	4 161.22	1 299.25			226 826	59 925	7 587	
			53 626.82	87.24				159 312	1 277	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	58 917.20	4 039.64	1 282.55			224 864	58 174	7 467	
			53 594.98	87.24				159 221	1 277	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	42 624.52					122 608			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 19; %=71 - по стр. 2, 15, 16, 18; %=92 - по стр. 3, 4, 7, 10, 11, 17; %=90 - по стр. 20; %=73 - по стр. 22; %=67 - по стр. 24; %=80 - по стр. 26)	3 790.53					46 576			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19; %=52 - по стр. 2, 15, 16, 18; %=44 - по стр. 3, 4, 7, 10, 11, 17; %=43 - по стр. 20; %=56 - по стр. 22; %=40 - по стр. 24; %=37 - по стр. 26)	2 535.31					29 211			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	65 243.04					300 651			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	170.12	121.58	16.70			1 962	1 751	120	
			31.84					91		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 13)	139.82					1 716			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 13)	86.32					981			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	396.26					4 659			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	65 639.30					305 310			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 404.68					6 534			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	67 043.98					311 844			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 340.88					6 237			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	68 384.86					318 081			
	Всего с понижающим коэффициентом К=0,9	68 384.86					318 081			
	НДС	12 309.27					57 255			
	Всего с НДС	80 694.13					375 336			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 930.35					48 292			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 621.63					30 192			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)