«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМД»
_______________ / С.Б.Русович /	          Директор ООО «Теплосервис»
          ____________/ В.А.Черкас /	
		
«______»________________ 2013г.	         «______»_______________ 2013г.	

	
Объект:	Дворовые проезды	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Книжная 2а - 2б в г.Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Дорога	
	
1.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.603	
2.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	108.54	
3.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	108.54	
4.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1407	
5.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	225.12	
6.	Е01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.1407	
7.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.005	
8.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110.55	
9.	Е27-06-027-01	(прим)Добавка смеси пескоцементной	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.335	
10.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	34.17	
11.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(дорога)	10 м2	67	
12.	Цена поставщика.	Плиты тротуарные бетонные (М300) (кирпич) размером 10*20*10	м2	683.4	
13.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр)	100 м бортового камня	2.2	
14.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	220	
	
	Раздел 2.  Тротуар	
	
15.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.212	
16.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортые средства	т	15.264	
17.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1)	т	15.264	
18.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.04664	
19.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1)	т	74.624	
20.	Е01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.04664	
21.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.318	
22.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	34.98	
23.	Е27-06-027-01	(прим.)Добавка смеси пескоцементной	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.106	
24.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	10.812	
25.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(тротуар)	10 м2	21.2	
26.	Цена поставщика.	Плиты тротуарые бетонные (М300)(кирич) размером 6*20*10	м2	216.24	
27.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик)	100 м бортового камня	0.85	
28.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.01683	
29.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.3129	
30.	Цена поставщика.	Камни бортовые 6*75*20 тротуарые	м	85	
	
	Раздел 3.  Озеленение	
	
31.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.2	
32.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.2	
	
	Раздел 4.  Ливневая канализация	
	
33.	Е66-11-19	Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	1 м3 ила, грязи	3.072	
34.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.024	
35.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	4.32	
36.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	4.32	
37.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.48	
38.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.24	
39.	Е23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 160 мм	100 м трубопроводов	0.16	
40.	С103-1318	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 160 мм	м	16	
41.	Е23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.45	
42.	С101-2537	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	3	
43.	Е23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	3	
44.	Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	2.9	
45.	Е01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	100 м3	1.9	
46.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1)	т	304	

Составил:	
Инженер-сметчик ООО «Космос»	Куликова Е.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Применение сметных нормативов согласовано:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)