«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 097 761	руб.	Смета на сумму:	1 097 761	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт 2013г.	
	
Объект:	Вагоностроительная	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, пер. Каштановый 7	
Сметная стоимость:	1 097.761	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.885	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	209.076	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	КРОВЛЯ (СЛОЖНАЯ) (Скатные кровли стропильной системы: со скатом более чем на две стороны) (МДС 81-35.2004, Приложение3, п. 11.2, ОЗП = 1,25, ЭМ = 1,25, ЭМЗ = 1,25)	
	
2.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	4.2723	553.31	459.71	93.60	2 363.91	1 964.02	399.89	12.51	4.4	26 329	24 570	1 760	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 944.38				84%	20 639			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 178.41				48%	11 794			
										=(59.5* (0.8))				
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.2723	172.51	127.80	44.71	737.01	546.00	191.01	12.51	7.12	8 190	6 830	1 360	
					6.95			29.69	1	12.49			371	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			477.82				71%	5 113			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			374.20				52%	3 745			
										=(65* (0.8))				
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим), 100 м2	4.2723	2 713.25	179.98	29.68	11 591.82	768.93	126.80	12.51	6.93	46 223	9 619	879	
				2 503.59	4.13		10 696.09	17.64	3.34	12.55		35 725	221	
	Накладные расходы		83%			652.85				71%	6 986			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			511.27				52%	5 117			
										=(65* (0.8))				
	
5.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3	5 724.76	1 008.34	100.80	17 174.27	3 025.01	302.40	12.51	7.11	84 164	37 843	2 150	
				4 615.62			13 846.86		3.19	1		44 171		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			2 510.76				71%	26 869			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 966.26				52%	19 678			
										=(65* (0.8))				
	
6.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат), 1 м3 кладки	0.213	1 615.27	301.17	30.24	344.05	64.15	6.44	12.51	6.11	1 870	803	39	
				1 283.86	5.99		273.46	1.28	3.76	12.52		1 028	16	
	Накладные расходы		86%			56.27				73%	598			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			45.80				56%	459			
										=(70* (0.8))				
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.32	7 154.99	1 812.38	83.99	2 289.60	579.96	26.88	12.51	7.02	14 343	7 255	189	
				5 258.63			1 682.76		4.1	1		6 899		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			481.37				71%	5 151			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			376.97				52%	3 773			
										=(65* (0.8))				
	
8.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	20	181.10	47.96	44.53	3 621.95	959.25	890.50	12.51	7.07	25 704	12 000	6 296	
				88.61			1 772.20		4.18	1		7 408		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			796.18				71%	8 520			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			623.51				52%	6 240			
										=(65* (0.8))				
	
9.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	1.1	3 483.42	1 507.39	25.28	3 831.76	1 658.13	27.80	12.51	7.02	29 608	20 743	195	
				1 950.76			2 145.84		4.04	1		8 669		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			1 376.25				71%	14 728			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 077.78				52%	10 786			
										=(65* (0.8))				
	
10.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кобылок), 100 м	0.768	3 483.42	1 507.39	25.28	2 675.27	1 157.67	19.41	12.51	7.02	20 671	14 482	136	
				1 950.76			1 498.18		4.04	1		6 053		
	Объем: 64*1.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			960.87				71%	10 282			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			752.49				52%	7 531			
										=(65* (0.8))				
	
11.	ТЕР 10-01-008-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство карнизов(применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.354	10 055.13	1 488.27	115.81	3 559.51	526.85	41.00	12.51	7.14	18 312	6 591	293	
				8 451.04			2 991.67		3.82	1		11 428		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			558.46				90%	5 932			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			284.50				43%	2 834			
										=(53.55* (0.8))				
	
12.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.354	1 316.51	347.48	6.74	466.05	123.01	2.39	12.51	7.14	2 346	1 539	17	
				962.29	0.16		340.65	0.06	2.32	12.46		790	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			116.92				80%	1 232			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			57.84				37%	570			
										=(46.75* (0.8))				
	
13.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	3 273.44	3 259.25	14.19	65.47	65.19	0.28	12.51	4.05	817	815	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			54.11				71%	579			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.37				52%	424			
										=(65* (0.8))				
	
14.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.51	6.53	3 807	1 726	389	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.86	12.51		1 692	52	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 600			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	765			
										=(53.55* (0.8))				
	
15.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.26	2 460.30			3 099.98					5 311			
				2 460.30			3 099.98		4 214.88			5 311		
	Объем: 0.7*0.9*2													
	
16.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.27661	221.62	101.80	102.69	2 277.46	1 046.14	1 055.28	12.51	3.39	16 978	13 087	3 577	
				17.13	1.45		176.04	14.90	1.78	12.56		313	187	
	Объем: (300*2+427.23*0.7+64.3*2)													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			954.94				77%	10 221			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			636.62				48%	6 372			
										=(59.5* (0.8))				
	
17.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	212.725827	36.04			7 666.64					32 017			
				36.04			7 666.64		150.51			32 017		
	Объем: (300*2+427.23*0.7+64.3*2)*0.01*20.7													
	
18.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	3	286.73	122.64	1.26	860.19	367.91	3.79	12.51	7.2	5 973	4 603	27	
				162.83			488.49		2.75	1		1 343		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			342.16				79%	3 636			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			235.46				51%	2 348			
										=(63.75* (0.8))				
	
19.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	375	13.13			4 923.75					16 050			
				13.13			4 923.75		42.8			16 050		
	Объем: 300*1.25													
	
20.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	4.2723	8 084.92	352.93	132.79	34 541.20	1 507.82	567.32	12.52	6.6	171 317	18 878	3 744	
				7 599.20	11.93		32 466.06	50.97	4.58	12.5		148 695	637	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Накладные расходы		108%			1 683.49				92%	17 954			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			857.33				44%	8 587			
										=(55.25* (0.8))				
	
21.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	45	137.86			6 203.70					26 989			
				137.86			6 203.70		599.75			26 989		
	
22.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержаний (применительно), 100 м ограждения	0.3608	5 008.82	90.13	94.00	1 807.18	32.52	33.92	12.51	6.29	6 661	407	213	
				4 824.69	6.84		1 740.75	2.47	3.47	12.5		6 040	31	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.25, Н4= 1*1.25*1.25, Н5= 1*1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			37.79				92%	403			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			19.24				44%	193			
										=(55.25* (0.8))				
	
23.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м, 100 м	0.3608	3 051.66	468.45	8.32	1 101.04	169.02	3.00	12.51	6.9	4 588	2 114	21	
				2 574.88	1.29		929.02	0.46	2.64	12.57		2 453	6	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			140.67				71%	1 505			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			110.16				52%	1 102			
										=(65* (0.8))				
	
24.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий	0.678	94.46	94.19	0.28	64.05	63.86	0.19	12.51	4.09	800	799	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.25	
	Накладные расходы		83%			53.00				71%	567			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			41.51				52%	415			
										=(65* (0.8))				
	
25.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.3608	8 902.85	408.62	39.83	3 212.15	147.43	14.37	12.51	6.89	11 582	1 844	99	
				8 454.40	3.78		3 050.35	1.36	3.16	12.48		9 639	17	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25	
	Накладные расходы		108%			160.69				92%	1 712			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			81.83				44%	819			
										=(55.25* (0.8))				
	
26.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.12	8 841.92	600.70	10.13	1 061.03	72.08	1.22	12.51	7.18	2 116	902	9	
				8 231.09			987.73		1.22	1		1 205		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			59.83				71%	640			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.85				52%	469			
										=(65* (0.8))				
	
27.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.1	7 502.32	416.30	16.46	750.23	41.63	1.65	12.51	7.18	2 378	521	12	
				7 069.56			706.96		2.61	1		1 845		
	Объем: 5*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			34.55				71%	370			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.06				52%	271			
										=(65* (0.8))				
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.24	7 415.77	333.04	13.17	1 779.78	79.93	3.16	12.51	7.18	5 451	1 000	23	
				7 069.56			1 696.69		2.61	1		4 428		
	Накладные расходы		83%			66.34				71%	710			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.95				52%	520			
										=(65* (0.8))				
	
29.	ТЕРр 58-10-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.16	6 672.23	1 517.01	10.13	1 067.56	242.72	1.62	12.51	7.18	4 966	3 036	12	
				5 145.09			823.21		2.33	1		1 918		
	Объем: 4*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			201.46				71%	2 156			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			157.77				52%	1 579			
										=(65* (0.8))				
	
30.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 878.09	722.88	10.13	705.37	86.75	1.22	12.51	7.18	2 532	1 085	9	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Объем: 3*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			72.00				71%	770			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.39				52%	564			
										=(65* (0.8))				
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 726.92	600.70	10.13	378.15	48.06	0.81	12.51	7.18	1 430	601	6	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Объем: 4*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			39.89				71%	427			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.24				52%	313			
										=(65* (0.8))				
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.28	1 440.12	409.66	1.26	403.23	114.71	0.35	12.51	7.2	2 656	1 435	3	
				1 029.19			288.17		4.23	1		1 219		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		83%			95.21				71%	1 019			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			74.56				52%	746			
										=(65* (0.8))				
	
33.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	5 112.78	335.71	26.60	306.77	20.14	1.60	12.52	7.17	1 444	252	11	
				4 750.47			285.03		4.14	1		1 180		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			21.35				90%	227			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.88				43%	108			
										=(53.55* (0.8))				
	
34.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.00912	23 811.97			217.17					436			
				23 811.97			217.17		47 861.13			436		
	Объем: 0.06*0.152													
	
35.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	12.51	6.18	3 367	2 759	62	
				2 806.54	60.12		112.26	2.40	4.86	12.52		546	30	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			173.89				66%	1 841			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			140.45				50%	1 395			
										=(63* (0.8))				
	
36.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.168	3 649.31			613.08					2 315			
				3 649.31			613.08		13 782.4			2 315		
	Объем: 4200*0.04													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(2 канала), 100 м труб	0.01	4 643.44	3 044.15	94.68	46.43	30.44	0.95	12.51	6.18	460	381	6	
				1 504.61	22.54		15.05	0.23	4.86	12.52		73	3	
	Накладные расходы		78%			23.92				66%	253			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			19.32				50%	192			
										=(63* (0.8))				
	
38.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.022	3 649.31			80.28					303			
				3 649.31			80.28		13 782.4			303		
	Объем: 2200*1*0.01													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 канала), 100 м труб	0.005	13 930.32	9 132.45	284.04	69.65	45.66	1.42	12.51	6.18	690	571	9	
				4 513.83	67.62		22.57	0.34	4.86	12.52		110	4	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			35.88				66%	380			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			28.98				50%	288			
										=(63* (0.8))				
	
40.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.033	3 649.31			120.43					455			
				3 649.31			120.43		13 782.4			455		
	Объем: 2200*3*0.005													
	
41.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6 каналов), 100 м труб	0.025	23 217.20	15 220.75	473.40	580.43	380.52	11.84	12.51	6.18	5 747	4 760	73	
				7 523.05	112.70		188.08	2.82	4.86	12.52		914	35	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			299.01				66%	3 165			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			241.50				50%	2 398			
										=(63* (0.8))				
	
42.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.275	3 649.31			1 003.56					3 790			
				3 649.31			1 003.56		13 782.4			3 790		
	Объем: 2200*5*0.025													
	
43.	ТЕР 06-01-030-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников (применительно), 100 м3 в деле	0.0002	127 683.65	18 677.84	11 570.81	25.54	3.74	2.31	12.52	7.04	163	47	16	
				97 435.00	1 741.76		19.49	0.35	5.11	12.5		100	4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.89				80%	41			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2.25				44%	22			
										=(55.25* (0.8))				
	
44.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.202	2 412.79	1 295.60	2.05	487.38	261.71	0.41	12.51	4.04	4 229	3 274	2	
				1 115.14			225.26		4.23	1		953		
	Накладные расходы		79%			206.75				67%	2 194			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			130.86				40%	1 310			
										=(50* (0.8))				
	
45.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымоходов  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.202	2 291.60	114.18	14.24	462.90	23.07	2.88	12.51	7.11	1 511	289	20	
				2 163.18			436.96		2.75	1		1 202		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			21.92				80%	231			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			10.84				37%	107			
										=(46.75* (0.8))				
	
46.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.	18.231	7.34		7.34	133.74		133.74		5.54	741		741	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
47.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.	18.231	26.21		26.21	477.92		477.92		5.54	2 648		2 648	
										1				
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	126 380.76	16 582.56	4 425.41			630 478	207 461	25 048	
			105 372.85	129.12				397 967	1 615	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	126 380.76	16 582.56	4 425.41			630 478	207 461	25 048	
			105 372.85	129.12				397 967	1 615	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	23 928.59					87 666			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 2; %=71 - по стр. 3-5, 7-10, 13, 23, 24, 26-32; %=73 - по стр. 6; %=90 - по стр. 11, 14, 33; %=80 - по стр. 12, 43, 45; %=77 - по стр. 16; %=79 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 22, 25; %=66 - по стр. 35, 37, 39, 41; %=67 - по стр. 44)	14 865.52					158 649			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 2, 16; %=52 - по стр. 3-5, 7-10, 13, 23, 24, 26-32; %=56 - по стр. 6; %=43 - по стр. 11, 14, 33; %=37 - по стр. 12, 45; %=51 - по стр. 18; %=44 - по стр. 20, 22, 25, 43; %=50 - по стр. 35, 37, 39, 41; %=40 - по стр. 44)	10 381.24					103 829			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	151 627.52					892 956			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	151 627.52					892 956			
	 Строительный контроль 2,14%	3 244.83					19 109			
	Итого со строительным контролем	154 872.35					912 065			
	Непредвиденные затраты 2%	3 097.45					18 241			
	Итого с непредвиденными затратами	157 969.80					930 306			
	НДС	28 434.56					167 455			
	Всего с НДС	186 404.36					1 097 761			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	14 865.52					158 649			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 381.24					103 829			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)