«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «КРУО «АСЖ»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.Р. Кулумбегова /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	г. Калининград, пр. Ленинский, 76-82	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
 на капитальный ремонт дворовой территории МКД № 76-82 по пр. Ленинский, г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.88	
2.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	4.1448	
3.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.1448	
4.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.3798	
5.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	68.364	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	68.364	
	Проезды	
7.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1661	
8.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	265.76	
9.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.1661	
10.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.74	
11.	Песок природный для строительных работ средний	м3	81.4	
12.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.37	
13.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.259	
14.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	26.418	
15.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	37	
16.	Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая	м2	377.4	
	Установка бортовых камней	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0161	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	25.76	
19.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0161	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.068	
21.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.48	
22.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.14	
23.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	114	
	Тротуар	
24.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0384	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	61.44	
26.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0384	
27.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.32	
28.	Песок природный для строительных работ средний	м3	35.2	
29.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.112	
30.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.42	
31.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	16	
32.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	163.2	
	Установка бортовых камней (поребрика)	
33.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00621	
34.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.94	
35.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.00621	
36.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.052	
37.	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.72	
38.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.04	
39.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.27696	
40.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.020592	
41.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	104	
	Прочие работы	
42.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см	1 колодец	6	
43.	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	100 м3 лотка	0.0037	
44.	Лоток водоотводный бетонный (25х12х8)	шт	16	
45.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.5	
46.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)