|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5. | Е01-01-014-5 | 0.294 | 8 688.84 | 299.23 | 8 381.61 | 2 554.52 | 97.<?9 | 2 464.19 | 10.28 | 4.24 | 11 362 | 901 | 10448 |
| Разработка грунта с погрузкой на | |  |  | 9.00 | 1 502.81 | | 2.65 | 441.83 | 4.69 | 10.28 | | 12 | 4 542 |
| автомобили-самосвалы | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| экскаваторами с ковшом | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| вместимостью 0,25 мЗ, группа | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| грунтов: 2, 1000 мЗ грунта | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Объем:1050\*0.28 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| *Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25* | | | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 6. | Х403-1-15 | 470.4 | 27.17 |  | 27.17 | 12 780.77 |  | 12 780.77 |  | 4.61 | 58 919 |  | 58 919 |
| Перевозка грузов автомобилями- | |  |  |  |  | |  |  |  | 1 | |  |  |
| самосвалами (работающими вне | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| карьеров) на расстояние 15 км. | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| (класс груза 1), т | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Объем: 294\*1.6 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 7. | Е66-22-1 | 3 | 308.89 | 41.00 | 11.24 | 926.67 | 123.00 | 33.72 | 10.28 | 5.06 | 5 447 | 1 264 | 171 |
| Регулировка люков горловин | |  |  | 256.65 |  | | 769.95 |  | 5.21 | 10.28 | | 4 011 |  |
| колодцев и коверов, люк | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| *Вычт.ресурсы: С103-0754:[ М-(669.54=* | | | *669.54\*1) ]* |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 8. | Е27-04-001-1 | 2.1 | 3 126.68 | 153.85 | 2 954.84 | 6 566.04 | 323.08 | 6 205.16 | 10.28 | 3.41 | 24 586 | 3 321 | 21 160 |
| Устройство подстилающих и | |  |  | 18.00 | 239.08 | | 37.80 | 502.06 | 2.78 | 10.28 | | 105 | 5 161 |
| выравнивающих слоев | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| оснований: из песка, 100 мЗ | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| материала основания (в | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| плот.теле) | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Объем:1050\*0.2 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| *Поправки: ОЗП: \*1.15; ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25* | | | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 9. | С408-9040 | 231 | 75.66 |  |  | 17 477.46 |  |  |  |  | 124 560 |  |  |
| Песок для строительных работ | |  |  | 75.66 |  | | 17 477.46 |  | 539.22 |  | | 124 560 |  |
| природный, мЗ | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Объем: (2.1)\*110 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 10. | Е27-06-027-1 | 0.525 | 677.44 |  | 677.44 | 355.65 |  | 355.65 | 10.28 | 3.81 | 1 355 |  | 1 355 |
| Добавка гравия, песка или | |  |  |  | 73.84 | |  | 38.76 | 5.04 | 10.28 | |  | 399 |
| песчано-гравийной смеси, 100 мЗ | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| добавок в рыхлом состоянии | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Объем: 1050\*0.05 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| *Вычт.ресурсы: С408-0203:[ М-(14130.06=138.53\*102) ]* | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  |
| *Поправки: ЭМ: \*1.25; ЗПМ: \*1.25* | | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| 11. | С407-9040-2 | 52.5 | 280.61 |  |  | 14 732.03 |  |  |  |  | 88 812 |  |  |
| Смесь пескоцементная (цемент М | |  |  | 280.61 |  | | 14 732.03 |  | 1 |  | | 88 812 |  |
| 400), мЗ | |  |  |  |  | |  |  | 691.66 |  | |  |  |

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т