|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 3 465 510 | руб. | Смета на сумму: | 3 465 510 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС» | | | | |
|  | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. Б. Русович/ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.О. Манойло / | | | | |
|  | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г. | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г. | | | | |
|  | | |
|  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | |
| на капитальный ремонт подвала, лестниц МКД № 101-113 по ул. П. Морозова, в г. Калининграде | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **3 465.510** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **4.166** | тыс. чел. ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **721.961** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 4-й квартал 2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в текущих ценах | |
| Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Подвал** | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **1.** | **ГЭСН 46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных** | **100 м2** |  | **9.96** | **3 459.28** | **34 454** |
| 1. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 227.2872 | 151.590 | 34 454 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 110% | 37 899 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 20 672 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 93 026 |
|  | | | | | | | |
| **2.** | **ГЭСНр 62-41-1** | **Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов** | **100 м2** |  | **1.23** | **3 153.07** | **3 878** |
| 2. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 20.8 | 25.584 | 151.590 | 3 878 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 80% | 3 102 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 50% | 1 939 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 919 |
|  | | | | | | | |
| **3.** | **ГЭСН 15-04-006-03** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** | **100 м2** |  | **11.19** | **1 244.40** | **13 925** |
| *3. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.02* | *0.2238* | *256.650* | *57* |
| 3. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 73.2945 | 187.210 | 13 721 |
| 3. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.1119 | 317.75 | 36 |
| (1) | *276.63* | *31* |
| 3. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.1119 | 1 086.42 | 122 |
| (1) | *236.67* | *26* |
| 3. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 1.119 | 41.35 | 46 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 105% | 14 467 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 47% | 6 476 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 34 868 |
|  | | | | | | | |
| **4.** | **С14.3-01.01-1000** | **Грунтовка глубокого проникновения фасадная** | **л** |  | **145.47** | **55.56** | **8 082** |
|  |  | **Объем: 11.19\*0.013\*1000** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **5.** | **ГЭСНр 62-42-1** | **Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором** | **100 м2** |  | **11.19** | **738.33** | **8 262** |
| 5. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 42.1863 | 151.590 | 6 395 |
| 5. 2. | 01.3.05.19-0011 | Купорос медный марки: А | т | 0.001 | 0.01119 | 165 806.59 | 1 855 |
| 5. 3. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 0.5595 | 20.52 | 11 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 80% | 5 116 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 50% | 3 198 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 576 |
|  | | | | | | | |
| **6.** | **ГЭСНр 53-14-1** | **Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором** | **10 м** |  | **0.9** | **539.50** | **486** |
| 6. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 2.439 | 174.220 | 425 |
| 6. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.009 | 20.52 |  |
| 6. 3. | 04.3.01.09-0015 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 0.02 | 0.018 | 3 358.02 | 60 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 86% | 366 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 70% | 298 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 149 |
|  | | | | | | | |
| **7.** | **ГЭСНр 53-15-6** | **Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2** | **100 м2** |  | **0.08** | **68 373.32** | **5 470** |
| *7. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *11* | *0.88* | *276.630* | *243* |
| 7. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 31.812 | 161.500 | 5 138 |
| 7. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1 | 0.08 | 963.24 | 77 |
| (1) | *276.63* | *22* |
| 7. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 10 | 0.8 | 317.75 | 254 |
| (1) | *276.63* | *221* |
| 7. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.0472 | 20.52 | 1 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 86% | 4 628 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 70% | 3 767 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 864 |
|  | | | | | | | |
| **8.** | **04.3.01.12-0003** | **Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50** | **м3** |  | **0.192** | **2 826.70** | **543** |
|  |  | **Объем: (0.08)\*2.4** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **9.** | **06.1.01.05-0037** | **Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150** | **1000 шт.** |  | **0.0416** | **14 325.47** | **596** |
|  |  | **Объем: (8)\*5.2** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **10.** | **ГЭСН 15-02-016-01** | **Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен** | **100 м2** |  | **8.63** | **21 984.32** | **189 725** |
|  |  | **Объем: 1119-256** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *10. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *7.284* | *62.86092* | *192.456* | *12 098* |
| 10. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 90.48 | 780.8424 | 176.450 | 137 780 |
| 10. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.744 | 6.42072 | 317.75 | 2 040 |
| (1) | *276.63* | *1 776* |
| 10. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 56.4402 | 268.22 | 15 138 |
| (1) | *182.88* | *10 322* |
| 10. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.0006041 | 97 284.53 | 59 |
| 10. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.05178 | 8 460.87 | 438 |
| 10. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 13.0313 | 2 046.31 | 26 666 |
| 10. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 23.9051 | 318.07 | 7 603 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 105% | 157 372 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 47% | 70 443 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 417 540 |
|  | | | | | | | |
| **11.** | **ГЭСН 15-02-016-01** | **Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен** | **100 м2** |  | **2.56** | **18 843.62** | **48 240** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *11. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *7.284* | *18.64704* | *192.456* | *3 589* |
| 11. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 90.48 | 231.6288 | 176.450 | 40 871 |
| 11. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.744 | 1.90464 | 317.75 | 605 |
| (1) | *276.63* | *527* |
| 11. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 16.7424 | 268.22 | 4 491 |
| (1) | *182.88* | *3 062* |
| 11. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.0001792 | 97 284.53 | 17 |
| 11. 6. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 7.0912 | 318.07 | 2 255 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 105% | 46 683 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 47% | 20 896 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 115 819 |
|  | | | | | | | |
| **12.** | **04.3.01.09-0023** | **Раствор готовый отделочный тяжелый: цементный 1:3** | **м3** |  | **3.8656** | **2 073.59** | **8 016** |
|  |  | **Объем: 0.0151\*256** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **13.** | **01.8.01.07-0001** | **Стекло жидкое калийное** | **т** |  | **0.5257** | **32 961.33** | **17 328** |
|  |  | **Объем: 0.00151\*256\*1360/1000** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **14.** | **ГЭСН 15-04-002-01** | **Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке** | **100 м2** |  | **11.19** | **2 439.73** | **27 301** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *14. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.036* | *0.40284* | *249.990* | *101* |
| 14. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 137.09988 | 158.710 | 21 759 |
| 14. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.13428 | 317.75 | 43 |
| (1) | *276.63* | *37* |
| 14. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.26856 | 1 086.42 | 292 |
| (1) | *236.67* | *64* |
| 14. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 8.952 | 162.01 | 1 450 |
| 14. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.1119 | 41.35 | 5 |
| 14. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.004476 | 3 591.38 | 16 |
| 14. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.19023 | 15 094.65 | 2 871 |
| 14. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.005595 | 56 356.87 | 315 |
| 14. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.017904 | 30 674.18 | 549 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 105% | 22 953 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 47% | 10 274 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 60 528 |
|  | | | | | | | |
| **15.** | **01-01-01-041** | **Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную** | **1 т груза** |  | **35.389** | **529.66** | **18 744** |
|  |  | **Объем: 996\*0.014\*1.8+10.29** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **16.** | **03-21-01-040** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км** | **1 т груза** |  | **35.389** | **272.78** | **9 653** |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | |  |  |  |  | **394 703** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **366 306** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | |  |  |  |  | **34 565** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2, 5; %=105 - по стр. 3, 10, 11, 14; %=86 - по стр. 6, 7)** | |  |  |  |  | **292 586** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2, 5; %=47 - по стр. 3, 10, 11, 14; %=70 - по стр. 6, 7)** | |  |  |  |  | **137 962** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **796 854** |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | |  |  |  |  | **28 397** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | |  |  |  |  | **28 397** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | |  |  |  |  | **825 251** |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | |  |  |  | **2.14** | **17 660** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  |  | **842 911** |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | |  |  |  | **2** | **16 858** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  |  | **859 769** |
|  | **НДС 20%** | |  |  |  | **20** | **171 954** |
|  | **ВСЕГО С НДС** | |  |  |  |  | **1 031 723** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  | **292 586** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  | **137 962** |
|  | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Лестницы** | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | *Лестничная клетка подъезд.* | | | | | | |
| **17.** | **ГЭСНр 59-5-2** | **Ремонт ступеней: бетонных** | **100 шт.** |  | **0.36** | **20 778.14** | **7 480** |
| *17. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.44* | *0.1584* | *263.007* | *42* |
| 17. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 102.89 | 37.0404 | 167.930 | 6 220 |
| 17. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.1044 | 317.75 | 33 |
| (1) | *276.63* | *29* |
| 17. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.054 | 1 086.42 | 59 |
| (1) | *236.67* | *13* |
| 17. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00036 | 59 117.96 | 21 |
| 17. 6. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.1 | 0.036 | 7 588.00 | 273 |
| 17. 7. | 08.4.03.01-0001 | Проволока арматурная | т | 0.002 | 0.00072 | 44 259.82 | 32 |
| 17. 8. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.529 | 0.19044 | 4 420.18 | 842 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 76% | 4 759 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 3 757 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 996 |
|  | | | | | | | |
| **18.** | **04.1.02.01-0005** | **Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)** | **м3** |  | **10.08** | **3 689.21** | **37 187** |
|  |  | **Объем: 36\*0.28** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **19.** | **ГЭСН 11-01-049-01** | **Укладка металлического накладного профиля (порога)** | **100 м** |  | **0.3348** | **3 447.37** | **1 154** |
|  |  | **Объем: 0.93\*36** |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 16.64 | 5.571072 | 170.030 | 947 |
| 19. 2. | 01.7.15.04-0048 | Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм | 100 шт. | 6.7 | 2.24316 | 92.25 | 207 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 123% | 1 165 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 64% | 606 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 925 |
|  | | | | | | | |
| **20.** | **08.3.08.02-0052** | **Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм** | **т** |  | **0.1325** | **45 769.60** | **6 064** |
|  |  | **Объем: (33.48\*1.05\*3.77)/1000** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **21.** | **01.7.15.07-0083** | **Дюбель-гвоздь 8х100 мм** | **100 шт.** |  | **1.3392** | **372.44** | **499** |
|  |  | **Объем: 33.48\*4** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | *Ремонт лестницы (лестнич. клетка)* | | | | | | |
| **22.** | **ГЭСНр 57-3-1** | **Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов** | **100 м** |  | **2.16** | **571.49** | **1 234** |
| 22. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 8.1432 | 151.590 | 1 234 |
| 22. 2. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 0.11 | 0.2376 |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 80% | 987 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 68% | 839 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 060 |
|  | | | | | | | |
| **23.** | **ГЭСН 46-04-010-02** | **Разборка покрытий полов: дощатых** | **100 м2** |  | **0.84** | **5 787.83** | **4 862** |
| *23. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *3.65* | *3.066* | *276.630* | *848* |
| 23. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 30.53 | 25.6452 | 151.590 | 3 888 |
| 23. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.65 | 3.066 | 317.75 | 974 |
| (1) | *276.63* | *848* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 110% | 5 210 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 2 842 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 913 |
|  | | | | | | | |
| **24.** | **ГЭСН 11-01-033-02** | **Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм** | **100 м2** |  | **0.84** | **16 658.12** | **13 993** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *24. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *2.232* | *1.87488* | *252.998* | *474* |
| 24. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 80.052 | 67.24368 | 166.250 | 11 179 |
| 24. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.912 | 0.76608 | 317.75 | 243 |
| (1) | *276.63* | *212* |
| 24. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.32 | 1.1088 | 1 086.42 | 1 205 |
| (1) | *236.67* | *262* |
| 24. 5. | 91.21.07-001 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 3.24 | 2.7216 | 23.68 | 64 |
| 24. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0262 | 0.022008 | 59 117.96 | 1 301 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 123% | 14 333 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 64% | 7 458 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 35 784 |
|  | | | | | | | |
| **25.** | **11.1.03.06-0089** | **Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта** | **м3** |  | **3.1164** | **10 376.76** | **32 338** |
|  |  | **Объем: 0.84\*(3.71)** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **26.** | **ГЭСНр 59-5-1** | **Ремонт ступеней: деревянных** | **100 шт.** |  | **3.01** | **70 830.84** | **213 201** |
| *26. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *1.01* | *3.0401* | *260.804* | *793* |
| 26. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 318.6 | 958.986 | 166.250 | 159 431 |
| 26. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.61 | 1.8361 | 317.75 | 583 |
| (1) | *276.63* | *508* |
| 26. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 1.204 | 1 086.42 | 1 308 |
| (1) | *236.67* | *285* |
| 26. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00903 | 59 117.96 | 534 |
| 26. 6. | 11.1.03.06-0070 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.369 | 1.11069 | 8 684.06 | 9 645 |
| 26. 7. | 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1.6 | 4.816 | 8 658.39 | 41 699 |
| 26. 8. | 01.7.07.07 | Строительный мусор | т | 3.34 | 10.0534 |  |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 76% | 121 770 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 96 134 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 431 106 |
|  | | | | | | | |
| **27.** | **11.1.03.06-0070** | **Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта** | **м3** |  | **-1.1107** | **8 684.06** | **-9 645** |
|  |  | **Объем: (3.01)\*(-0.369)** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **28.** | **11.1.03.06-0074** | **Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта** | **м3** |  | **-4.816** | **8 658.39** | **-41 699** |
|  |  | **Объем: (3.01)\*(-1.6)** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **29.** | **11.1.03.06-0073** | **Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, I сорт** | **м3** |  | **4.816** | **10 511.17** | **50 622** |
|  |  | **Объем: (3.01)\*(1.6)** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **30.** | **11.1.03.06-0069** | **Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт** | **м3** |  | **1.1107** | **10 556.45** | **11 725** |
|  |  | **Объем: (3.01)\*(0.369)** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **31.** | **ГЭСН 11-01-039-01** | **Устройство плинтусов: деревянных** | **100 м** |  | **2.16** | **6 066.28** | **13 103** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *31. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.108* | *0.23328* | *241.110* | *56* |
| 31. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9.216 | 19.90656 | 166.250 | 3 309 |
| 31. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.02592 | 317.75 | 8 |
| (1) | *276.63* | *7* |
| 31. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.20736 | 1 086.42 | 225 |
| (1) | *236.67* | *49* |
| 31. 5. | 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.0003 | 0.000648 | 81 449.90 | 53 |
| 31. 6. | 11.1.01.14-0014 | Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 101 | 218.16 | 43.58 | 9 507 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 123% | 4 139 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 64% | 2 154 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19 396 |
|  | | | | | | | |
| **32.** | **ГЭСН 10-01-091-01** | **Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления** | **100 м2** |  | **3.727** | **1 428.50** | **5 324** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *32. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.192* | *0.715584* | *236.670* | *169* |
| 32. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 6.12 | 22.80924 | 182.740 | 4 168 |
| 32. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.048 | 0.178896 | 273.12 | 49 |
| (1) | *236.67* | *42* |
| 32. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.144 | 0.536688 | 1 086.42 | 583 |
| (1) | *236.67* | *127* |
| 32. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4.956 | 18.471012 | 20.01 | 370 |
| 32. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.003 | 0.011181 | 20.52 |  |
| 32. 7. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 | 3.727 | 41.35 | 154 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 118% | 5 118 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 54% | 2 342 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 784 |
|  | | | | | | | |
| **33.** | **С1. Цена поставщ** | **ПИРИЛАКС антисептик-биоперен** | **кг** |  | **42.9** | **228.00** | **9 781** |
|  |  | **Объем: 372.7\*0.115** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **34.** | **ГЭСН 15-07-003-01** | **Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных** | **100 м2** |  | **2.368** | **1 886.69** | **4 468** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *34. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.06* | *0.14208* | *236.670* | *34* |
| 34. 2. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 3.816 | 9.036288 | 178.550 | 1 613 |
| 34. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.012 | 0.028416 | 273.12 | 8 |
| (1) | *236.67* | *7* |
| 34. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.113664 | 1 086.42 | 123 |
| (1) | *236.67* | *27* |
| 34. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 2.844 | 6.734592 | 20.01 | 135 |
| 34. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.02368 | 20.52 |  |
| 34. 7. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 | 2.368 | 41.35 | 98 |
| 34. 8. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 10.35 | 24.5088 | 101.59 | 2 490 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 105% | 1 729 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 47% | 774 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 971 |
|  | | | | | | | |
| **35.** | **ГЭСН 15-07-002-01**  **(прим.)** | **Окраска деревянных, поверхностей огнезащитными красками за 2 раза.** | **100 м2** |  | **2.368** | **3 255.18** | **7 708** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2*** | | | | | |
| *35. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.12* | *0.28416* | *236.670* | *67* |
| 35. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 18.792 | 44.499456 | 162.900 | 7 249 |
| 35. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.024 | 0.056832 | 273.12 | 16 |
| (1) | *236.67* | *13* |
| 35. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.227328 | 1 086.42 | 247 |
| (1) | *236.67* | *54* |
| 35. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.04736 | 20.52 | 1 |
| 35. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 2 | 4.736 | 41.35 | 196 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 105% | 7 682 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 47% | 3 439 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 18 828 |
|  | | | | | | | |
| **36.** | **14.2.02.03-0001** | **Краска огнезащитная** | **т** |  | **0.0568** | **229 945.47** | **13 061** |
|  |  | **Объем: (2.368)\*12/1000\*2** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **37.** | **ГЭСН 13-06-003-01** | **Очистка поверхности щетками (сущ. уголки)** | **м2** |  | **134.9** | **179.55** | **24 221** |
|  |  | ***Начисления: Н5= 1.2*** | | | | | |
| 37. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1.08 | 145.692 | 166.250 | 24 221 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 90% | 21 799 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 14 533 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 60 553 |
|  | | | | | | | |
| **38.** | **ГЭСН 13-07-001-01** | **Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином (сущ. уголки)** | **100 м2** |  | **1.349** | **3 169.20** | **4 275** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *38. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.036* | *0.048564* | *226.423* | *11* |
| 38. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 10.896 | 14.698704 | 170.030 | 2 499 |
| 38. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.016188 | 11.67 |  |
| 38. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.016188 | 1 065.12 | 17 |
| (1) | *205.93* | *3* |
| 38. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.032376 | 1 086.42 | 35 |
| (1) | *236.67* | *8* |
| 38. 6. | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.032 | 0.043168 | 33 462.70 | 1 445 |
| 38. 7. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 5 | 6.745 | 41.35 | 279 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 90% | 2 259 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 1 506 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 040 |
|  | | | | | | | |
| **39.** | **ГЭСН 13-03-002-04** | **Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021** | **100 м2** |  | **1.349** | **2 465.46** | **3 326** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *39. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.024* | *0.032376* | *221.300* | *7* |
| 39. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 8.595828 | 206.910 | 1 779 |
| 39. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.016188 | 11.67 |  |
| 39. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.016188 | 1 065.12 | 17 |
| (1) | *205.93* | *3* |
| 39. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.016188 | 1 086.42 | 18 |
| (1) | *236.67* | *4* |
| 39. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 1.813056 | 20.01 | 36 |
| 39. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.016188 | 76 244.37 | 1 234 |
| 39. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.002698 | 89 622.70 | 242 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 90% | 1 607 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 1 072 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 005 |
|  | | | | | | | |
| **40.** | **ГЭСН 13-03-004-26** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115** | **100 м2** |  | **1.349** | **2 797.93** | **3 774** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *40. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.024* | *0.032376* | *221.300* | *7* |
| 40. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 6.200004 | 176.450 | 1 094 |
| 40. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.016188 | 11.67 |  |
| 40. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.016188 | 1 065.12 | 17 |
| (1) | *205.93* | *3* |
| 40. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.016188 | 1 086.42 | 18 |
| (1) | *236.67* | *4* |
| 40. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 1.05222 | 20.01 | 21 |
| 40. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.025631 | 97 411.42 | 2 497 |
| 40. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0018886 | 67 560.28 | 128 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 90% | 991 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 661 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 426 |
|  | | | | | | | |
| **41.** | **ГЭСН 10-01-022-06**  **(прим)** | **Демонтаж подшивки потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву** | **100 м2** |  | **1.64** | **2 849.97** | **4 674** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0*** | | | | | |
| *41. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.077* | *0.12628* | *236.670* | *30* |
| 41. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 17.43 | 28.5852 | 158.710 | 4 537 |
| 41. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.077 | 0.12628 | 1 086.42 | 137 |
| (1) | *236.67* | *30* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 118% | 5 389 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 54% | 2 466 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 529 |
|  | | | | | | | |
| **42.** | **ГЭСН 10-01-022-06** | **Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву** | **100 м2** |  | **1.64** | **30 023.27** | **49 238** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *42. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.132* | *0.21648* | *236.670* | *51* |
| 42. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 29.88 | 49.0032 | 158.710 | 7 777 |
| 42. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.132 | 0.21648 | 1 086.42 | 235 |
| (1) | *236.67* | *51* |
| 42. 4. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0033 | 0.005412 | 59 117.96 | 320 |
| 42. 5. | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | 0.42 | 0.6888 | 59 386.94 | 40 906 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 118% | 9 237 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 54% | 4 227 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 62 702 |
|  | | | | | | | |
| **43.** | **08.3.05.05-0051** | **Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм** | **т** |  | **-0.6888** | **59 386.94** | **-40 906** |
|  |  | **Объем: (1.64)\*(-0.42)** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **44.** | **08.3.05.05-0081** | **Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием** | **т** |  | **0.6888** | **62 760.51** | **43 229** |
|  |  | **Объем: 1.64\*0.42** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **45.** | **ГЭСН 11-01-049-01** | **Укладка металлического накладного профиля на подшивку лестничных маршей.** | **100 м** |  | **2.7993** | **3 395.16** | **9 504** |
|  |  | **Объем: 301\*0.93** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Начисления: Н5= 1.2*** | | | | | |
| 45. 1. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 19.968 | 55.8964224 | 170.030 | 9 504 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 123% | 11 690 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 64% | 6 083 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 27 276 |
|  | | | | | | | |
| **46.** | **08.3.08.02-0052** | **Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм** | **т** |  | **1.1081** | **45 769.60** | **50 717** |
|  |  | **Объем: 279.93\*1.05\*3.77/1000** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **47.** | **01.7.15.07-0083** | **Дюбель-гвоздь 8х100 мм** | **100 шт.** |  | **11.1972** | **372.44** | **4 170** |
|  |  | **Объем: 279.93\*4** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | |  |  |  |  | **538 682** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **538 682** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | |  |  |  |  | **259 393** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 17, 26; %=123 - по стр. 19, 24, 31, 45; %=80 - по стр. 22; %=110 - по стр. 23; %=118 - по стр. 32, 41, 42; %=105 - по стр. 34, 35; %=90 - по стр. 37-40)** | |  |  |  |  | **219 864** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 17, 23, 26, 37-40; %=64 - по стр. 19, 24, 31, 45; %=68 - по стр. 22; %=54 - по стр. 32, 41, 42; %=47 - по стр. 34, 35)** | |  |  |  |  | **150 891** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **909 437** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | |  |  |  |  | **909 437** |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | |  |  |  | **2.14** | **19 462** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  |  | **928 899** |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | |  |  |  | **2** | **18 578** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  |  | **947 477** |
|  | **НДС 20%** | |  |  |  | **20** | **189 495** |
|  | **ВСЕГО С НДС** | |  |  |  |  | **1 136 972** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  | **219 864** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  | **150 891** |
|  | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Окна, двери подвала.** | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **48.** | **ГЭСН 46-04-001-04**  **(прим)** | **Разборка: кирпичных стен (залож. оконные проемы)** | **м3** |  | **1** | **1 553.00** | **1 553** |
| 48. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 8.24 | 172.120 | 1 418 |
| 48. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 1.15 | 98.24 | 113 |
| 48. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 2.3 | 9.46 | 22 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 110% | 1 560 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 851 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 964 |
|  | | | | | | | |
| **49.** | **ГЭСН 46-04-012-02** | **Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок** | **100 м2** |  | **0.1394** | **29 612.07** | **4 128** |
|  |  | **Объем: (0.7\*0.6)\*16+(0.7\*0.6)\*16+(0.4\*0.4)\*2+(0.3\*0.6)** |  |  |  |  |  |
| *49. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *7.74* | *1.078956* | *276.630* | *298* |
| 49. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 24.082744 | 157.170 | 3 785 |
| 49. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 1.078956 | 317.75 | 343 |
| (1) | *276.63* | *298* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 110% | 4 491 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 2 450 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 069 |
|  | | | | | | | |
| **50.** | **ГЭСН 10-01-034-03** | **Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых** | **100 м2** |  | **0.1394** | **116 720.45** | **16 271** |
|  |  | **Объем: (0.7\*0.6)\*16+(0.7\*0.6)\*16+(0.4\*0.4)\*2+(0.3\*0.6)** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *50. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *6.396* | *0.8916024* | *249.865* | *223* |
| 50. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 36.1458624 | 170.030 | 6 146 |
| 50. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.2944128 | 317.75 | 94 |
| (1) | *276.63* | *81* |
| 50. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.5971896 | 1 086.42 | 649 |
| (1) | *236.67* | *141* |
| 50. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 59.8026 | 22.23 | 1 329 |
| 50. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 9.8974 | 21.15 | 209 |
| 50. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 3.77774 | 258.68 | 977 |
| 50. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 9.95316 | 92.92 | 925 |
| 50. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 1.1152 | 480.72 | 536 |
| 50. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 15.8916 | 340.16 | 5 406 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 118% | 7 515 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 54% | 3 439 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 27 226 |
|  | | | | | | | |
| **51.** | **11.3.02.02-0016** | **Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2** | **м2** |  | **13.94** | **8 100.14** | **112 916** |
|  | | | | | | | |
| **52.** | **ГЭСН 15-02-031-01** | **Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских** | **100 м2** |  | **0.14** | **55 526.28** | **7 774** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *52. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *2.472* | *0.34608* | *276.630* | *96* |
| 52. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 34.28208 | 180.650 | 6 193 |
| 52. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 0.34608 | 317.75 | 110 |
| (1) | *276.63* | *96* |
| 52. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.602 | 2 395.36 | 1 442 |
| 52. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.014 | 2 046.31 | 29 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 105% | 6 603 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 47% | 2 956 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 333 |
|  | | | | | | | |
| **53.** | **ГЭСН 15-04-002-01**  **(прим)** | **Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов** | **100 м2** |  | **0.14** | **2 439.73** | **342** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *53. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.036* | *0.00504* | *249.990* | *1* |
| 53. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 1.71528 | 158.710 | 272 |
| 53. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.00168 | 317.75 | 1 |
| (1) | *276.63* |  |
| 53. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00336 | 1 086.42 | 4 |
| (1) | *236.67* | *1* |
| 53. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.112 | 162.01 | 18 |
| 53. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0014 | 41.35 |  |
| 53. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.000056 | 3 591.38 |  |
| 53. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.00238 | 15 094.65 | 36 |
| 53. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.00007 | 56 356.87 | 4 |
| 53. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.000224 | 30 674.18 | 7 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 105% | 287 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 47% | 128 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 757 |
|  | | | | | | | |
|  | *Двери* | | | | | | |
| **54.** | **ГЭСН 46-04-012-03** | **Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных** | **100 м2** |  | **0.076** | **18 790.92** | **1 428** |
| *54. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *7.74* | *0.58824* | *276.630* | *163* |
| 54. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 7.89716 | 157.170 | 1 241 |
| 54. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.58824 | 317.75 | 187 |
| (1) | *276.63* | *163* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 110% | 1 544 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 842 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 815 |
|  | | | | | | | |
| **55.** | **ГЭСН 09-04-012-01** | **Установка металлических дверных блоков в готовые проемы** | **м2** |  | **7.6** | **889.91** | **6 763** |
| *55. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.17* | *1.292* | *236.670* | *306* |
| 55. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.4 | 18.24 | 192.800 | 3 517 |
| 55. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 1.292 | 1 086.42 | 1 404 |
| (1) | *236.67* | *306* |
| 55. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.4 | 3.04 | 45.37 | 138 |
| 55. 5. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.00076 | 61 542.02 | 47 |
| 55. 6. | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.0228 | 60 788.90 | 1 386 |
| 55. 7. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.76 | 358.30 | 272 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 90% | 3 441 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 72% | 2 753 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 956 |
|  | | | | | | | |
| **56.** | **С5.1КСМ 4 кв 18** | **07.1.01.03-0000-038 Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм** | **м2** |  | **7.6** | **11 338.05** | **86 169** |
|  | | | | | | | |
| **57.** | **ГЭСН 15-02-031-01** | **Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских** | **100 м2** |  | **0.034** | **55 526.28** | **1 888** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *57. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *2.472* | *0.084048* | *276.630* | *23* |
| 57. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 244.872 | 8.325648 | 180.650 | 1 504 |
| 57. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.472 | 0.084048 | 317.75 | 27 |
| (1) | *276.63* | *23* |
| 57. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.1462 | 2 395.36 | 350 |
| 57. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.0034 | 2 046.31 | 7 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 105% | 1 603 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 47% | 718 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 209 |
|  | | | | | | | |
| **58.** | **ГЭСН 15-04-002-01**  **(прим)** | **Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов** | **100 м2** |  | **0.034** | **2 439.73** | **83** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *58. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.036* | *0.001224* | *249.990* |  |
| 58. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 0.416568 | 158.710 | 66 |
| 58. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.000408 | 317.75 |  |
| (1) | *276.63* |  |
| 58. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.000816 | 1 086.42 | 1 |
| (1) | *236.67* |  |
| 58. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.0272 | 162.01 | 4 |
| 58. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00034 | 41.35 |  |
| 58. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0000136 | 3 591.38 |  |
| 58. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.000578 | 15 094.65 | 9 |
| 58. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.000017 | 56 356.87 | 1 |
| 58. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0000544 | 30 674.18 | 2 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 105% | 69 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 47% | 31 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 183 |
|  | | | | | | | |
| **59.** | **ГЭСН 09-06-001-02**  **(прим)** | **Демонтаж: решеток оконных** | **т** |  | **0.01** | **6 550.85** | **66** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0*** | | | | | |
| *59. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.217* | *0.00217* | *252.138* | *1* |
| 59. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35.553 | 0.35553 | 166.250 | 59 |
| 59. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.00084 | 963.24 | 1 |
| (1) | *276.63* |  |
| 59. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 7.371 | 0.07371 | 33.05 | 2 |
| 59. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.00133 | 1 086.42 | 1 |
| (1) | *236.67* |  |
| 59. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.302 | 0.01302 | 3.25 |  |
| 59. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.421 | 0.01421 | 117.46 | 2 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 90% | 54 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 72% | 43 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 163 |
|  | | | | | | | |
| **60.** | **ГЭСН 09-06-001-02**  **(прим)** | **Монтаж: решеток оконных** | **т** |  | **0.01** | **11 835.19** | **118** |
|  |  | ***Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2*** | | | | | |
| *60. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.372* | *0.00372* | *252.138* | *1* |
| 60. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 60.948 | 0.60948 | 166.250 | 101 |
| 60. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.144 | 0.00144 | 963.24 | 1 |
| (1) | *276.63* |  |
| 60. 4. | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 12.636 | 0.12636 | 33.05 | 4 |
| 60. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.228 | 0.00228 | 1 086.42 | 2 |
| (1) | *236.67* | *1* |
| 60. 6. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.232 | 0.02232 | 3.25 |  |
| 60. 7. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.436 | 0.02436 | 117.46 | 3 |
| 60. 8. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.5 | 0.015 | 51.66 | 1 |
| 60. 9. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.0045 | 48.41 |  |
| 60. 10. | 01.7.11.07-0035 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.0014 | 0.000014 | 64 008.58 | 1 |
| 60. 11. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.000033 | 94 030.73 | 3 |
| 60. 12. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000001 | 59 117.96 |  |
| 60. 13. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000001 | 204 669.71 |  |
| 60. 14. | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.000187 | 349.64 |  |
| 60. 15. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000003 | 48 521.28 |  |
| 60. 16. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000031 | 76 244.37 |  |
| 60. 17. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.000006 | 88 825.57 | 1 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 90% | 92 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 72% | 73 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 283 |
|  | | | | | | | |
| **61.** | **07.2.07.04-0007** | **Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т** | **т** |  | **0.01** | **141 978.22** | **1 420** |
|  | | | | | | | |
| **62.** | **ГЭСН 13-03-004-26** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115** | **100 м2** |  | **0.035** | **2 655.84** | **93** |
| *62. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.02* | *0.0007* | *221.300* |  |
| 62. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 0.13405 | 176.450 | 24 |
| 62. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00035 | 11.67 |  |
| 62. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00035 | 1 065.12 |  |
| (1) | *205.93* |  |
| 62. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00035 | 1 086.42 |  |
| (1) | *236.67* |  |
| 62. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.02275 | 20.01 |  |
| 62. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.000665 | 97 411.42 | 65 |
| 62. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000049 | 67 560.28 | 3 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 90% | 22 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 14 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 129 |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | |  |  |  |  | **241 012** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **232 645** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | |  |  |  |  | **112 916** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 48, 49, 54; %=118 - по стр. 50; %=105 - по стр. 52, 53, 57, 58; %=90 - по стр. 62)** | |  |  |  |  | **23 695** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 48, 49, 54, 62; %=54 - по стр. 50; %=47 - по стр. 52, 53, 57, 58)** | |  |  |  |  | **11 430** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **267 770** |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **8 367** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 55, 59, 60)** | |  |  |  |  | **3 587** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 55, 59, 60)** | |  |  |  |  | **2 869** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **14 823** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | |  |  |  |  | **282 593** |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | |  |  |  | **2.14** | **6 047** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  |  | **288 640** |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | |  |  |  | **2** | **5 773** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  |  | **294 413** |
|  | **НДС 20%** | |  |  |  | **20** | **58 883** |
|  | **ВСЕГО С НДС** | |  |  |  |  | **353 296** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  | **27 282** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  | **14 299** |
|  | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Отмостка** | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **63.** | **ГЭСНр 68-12-5** | **Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных** | **100 м3** |  | **0.062** | **33 014.43** | **2 047** |
| *63. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *16.85* | *1.0447* | *276.630* | *289* |
| 63. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 4.81864 | 157.170 | 757 |
| 63. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 0.27962 | 1 007.90 | 282 |
| (1) | *276.63* | *77* |
| 63. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 0.76508 | 1 311.07 | 1 003 |
| (1) | *276.63* | *212* |
| 63. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.12276 | 37.85 | 5 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 104% | 1 088 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 628 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 762 |
|  | | | | | | | |
| **64.** | **ГЭСНр 53-16-1** | **Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами** | **м3** |  | **0.09** | **15 951.20** | **1 436** |
| *64. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.43* | *0.0387* | *276.630* | *11* |
| 64. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 3.1851 | 155.780 | 496 |
| 64. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.018 | 963.24 | 17 |
| (1) | *276.63* | *5* |
| 64. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.0207 | 317.75 | 7 |
| (1) | *276.63* | *6* |
| 64. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.00396 | 20.52 |  |
| 64. 6. | 04.3.01.12-0004 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75 | м3 | 0.253 | 0.02277 | 3 130.97 | 71 |
| 64. 7. | 06.1.01.05-0015 | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.402 | 0.03618 | 23 331.79 | 844 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 86% | 436 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 70% | 355 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 227 |
|  | | | | | | | |
| **65.** | **01-01-01-041** | **Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную** | **1 т груза** |  | **13.64** | **529.66** | **7 225** |
|  |  | **Объем: 6.2\*2.2** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **66.** | **ГЭСН 01-02-057-02** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2** | **100 м3** |  | **0.126** | **23 344.86** | **2 941** |
| 66. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 19.404 | 151.590 | 2 941 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 80% | 2 353 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 38% | 1 118 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 411 |
|  | | | | | | | |
| **67.** | **ГЭСН 01-02-060-01** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1** | **100 м3** |  | **0.126** | **7 797.26** | **982** |
| 67. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 6.74856 | 145.580 | 982 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 80% | 786 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 38% | 373 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 141 |
|  | | | | | | | |
| **68.** | **03-21-01-015** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км** | **1 т груза** |  | **12.6** | **157.19** | **1 981** |
|  | | | | | | | |
| **69.** | **03-21-01-040** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км** | **1 т груза** |  | **13.64** | **272.78** | **3 721** |
|  | | | | | | | |
| **70.** | **ГЭСН 15-02-001-01** | **Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен** | **100 м2** |  | **0.232** | **17 930.08** | **4 160** |
| *70. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *2.78* | *0.64496* | *182.880* | *118* |
| 70. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 16.44416 | 187.210 | 3 079 |
| 70. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.2088 | 15.19 | 3 |
| 70. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.64496 | 277.79 | 179 |
| (1) | *182.88* | *118* |
| 70. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0812 | 20.52 | 2 |
| 70. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.43848 | 2 046.31 | 897 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 105% | 3 357 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 47% | 1 503 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 019 |
|  | | | | | | | |
| **71.** | **04.3.01.12-0111** | **Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6** | **м3** |  | **-0.4385** | **2 046.31** | **-897** |
|  |  | **Объем: (0.232)\*(-1.89)** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **72.** | **04.3.01.09-0023** | **Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3** | **м3** |  | **0.4385** | **2 073.59** | **909** |
|  |  | **Объем: (0.232)\*(1.89)** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **73.** | **ГЭСН 11-01-004-07**  **(прим.)** | **Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя** | **100 м2** |  | **0.232** | **3 901.63** | **905** |
| *73. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.75* | *0.174* | *253.187* | *44* |
| 73. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 3.60528 | 212.640 | 767 |
| 73. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.07192 | 317.75 | 23 |
| (1) | *276.63* | *20* |
| 73. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.10208 | 1 086.42 | 111 |
| (1) | *236.67* | *24* |
| 73. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.116 | 41.35 | 5 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 123% | 998 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 64% | 519 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 422 |
|  | | | | | | | |
| **74.** | **01.2.03.03-0062** | **Мастика битумно-резиновая: кровельная** | **т** |  | **0.0557** | **70 767.74** | **3 942** |
|  |  | **Объем: (0.232)\*0.24** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **75.** | **ГЭСН 08-01-007-01** | **Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо** | **100 м2** |  | **0.62** | **507.37** | **315** |
| *75. 1.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.001* | *0.00062* | *236.670* |  |
| 75. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 3.19 | 1.9778 | 158.710 | 314 |
| 75. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.001 | 0.00062 | 1 086.42 | 1 |
| (1) | *236.67* |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 122% | 383 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 68% | 214 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 912 |
|  | | | | | | | |
| **76.** | **12.1.02.13-0001** | **Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ** | **м2** |  | **68.2** | **74.66** | **5 092** |
|  |  | **Объем: 62\*1.1** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **77.** | **ГЭСН 11-01-002-01** | **Устройство подстилающих слоев: песчаных** | **м3** |  | **6.2** | **781.28** | **4 844** |
|  |  | **Объем: 62\*0.1** |  |  |  |  |  |
| *77. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.3* | *1.86* | *205.930* | *383* |
| 77. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 21.142 | 167.930 | 3 550 |
| 77. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.496 | 1 065.12 | 528 |
| (1) | *205.93* | *102* |
| 77. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 2.728 | 3.17 | 9 |
| 77. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 1.364 | 540.73 | 738 |
| (1) | *205.93* | *281* |
| 77. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.93 | 20.52 | 19 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 123% | 4 838 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 64% | 2 517 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 199 |
|  | | | | | | | |
| **78.** | **02.3.01.02-0015** | **Песок природный для строительных: работ средний** | **м3** |  | **7.44** | **568.71** | **4 231** |
|  |  | **Объем: (6.2)\*1.2** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **79.** | **ГЭСН 11-01-002-04** | **Устройство подстилающих слоев: щебеночных** | **м3** |  | **6.2** | **2 765.36** | **17 145** |
| *79. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.55* | *3.41* | *205.930* | *702* |
| 79. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 3.73 | 23.126 | 172.120 | 3 980 |
| 79. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.558 | 1 065.12 | 594 |
| (1) | *205.93* | *115* |
| 79. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 5.766 | 3.17 | 18 |
| 79. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 2.852 | 540.73 | 1 542 |
| (1) | *205.93* | *587* |
| 79. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.93 | 20.52 | 19 |
| 79. 7. | 02.2.05.04-0049 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.1 | 0.62 | 1 506.83 | 934 |
| 79. 8. | 02.2.05.04-0050 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 0.09 | 0.558 | 1 506.83 | 841 |
| 79. 9. | 02.2.05.04-0052 | Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 1 | 6.2 | 1 486.43 | 9 216 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 123% | 5 759 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 64% | 2 996 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 900 |
|  | | | | | | | |
| **80.** | **ГЭСН 11-01-002-09**  **(прим.)** | **Устройство отмостки: бетонной** | **м3** |  | **6.2** | **655.95** | **4 067** |
| 80. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 22.692 | 162.900 | 3 697 |
| 80. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 2.976 | 3.65 | 11 |
| 80. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0124 | 23 190.21 | 288 |
| 80. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 2.17 | 20.52 | 45 |
| 80. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0062 | 4 420.18 | 27 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 123% | 4 547 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 64% | 2 366 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 980 |
|  | | | | | | | |
| **81.** | **04.1.02.05-0005** | **Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)** | **м3** |  | **6.324** | **3 213.38** | **20 321** |
|  |  | **Объем: 6.2\*1.02** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | |  |  |  |  | **85 367** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **72 440** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | |  |  |  |  | **26 322** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 63; %=86 - по стр. 64; %=80 - по стр. 66, 67; %=105 - по стр. 70; %=123 - по стр. 73, 77, 79, 80; %=122 - по стр. 75)** | |  |  |  |  | **24 543** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 63; %=70 - по стр. 64; %=38 - по стр. 66, 67; %=47 - по стр. 70; %=64 - по стр. 73, 77, 79, 80; %=68 - по стр. 75)** | |  |  |  |  | **12 588** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **109 571** |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | |  |  |  |  | **12 927** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | |  |  |  |  | **12 927** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | |  |  |  |  | **122 498** |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | |  |  |  | **2.14** | **2 621** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  |  | **125 119** |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | |  |  |  | **2** | **2 502** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  |  | **127 621** |
|  | **НДС 20%** | |  |  |  | **20** | **25 524** |
|  | **ВСЕГО С НДС** | |  |  |  |  | **153 145** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  | **24 543** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  | **12 588** |
|  | | | | | | | |
|  | **Раздел 5. Подпорные стенки** | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **82.** | **ГЭСН 46-04-001-04** | **Разборка стенок площадки и ступеней спуска в подвал со стороны дворового фасада (прим)** | **м3** |  | **15.8** | **1 553.00** | **24 537** |
| 82. 1. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 8.24 | 130.192 | 172.120 | 22 409 |
| 82. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.15 | 18.17 | 98.24 | 1 785 |
| 82. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 2.3 | 36.34 | 9.46 | 344 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 110% | 24 650 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 13 445 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 62 632 |
|  | | | | | | | |
| **83.** | **ГЭСН 01-02-057-02** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2** | **100 м3** |  | **0.143** | **23 344.86** | **3 338** |
| 83. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 22.022 | 151.590 | 3 338 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 80% | 2 670 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 38% | 1 268 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 277 |
|  | | | | | | | |
| **84.** | **ГЭСН 01-02-060-01** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1** | **100 м3** |  | **0.2288** | **7 797.26** | **1 784** |
|  |  | **Объем: 14.3\*1.6** |  |  |  |  |  |
| 84. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 12.254528 | 145.580 | 1 784 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 80% | 1 427 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 38% | 678 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 889 |
|  | | | | | | | |
| **85.** | **01-01-01-041** | **Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную** | **1 т груза** |  | **28.44** | **529.66** | **15 064** |
|  |  | **Объем: 15.8\*1.8** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **86.** | **03-21-01-015** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км** | **1 т груза** |  | **22.88** | **157.19** | **3 597** |
|  | | | | | | | |
| **87.** | **03-21-01-040** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км** | **1 т груза** |  | **28.44** | **272.78** | **7 758** |
|  |  | **Объем: 15.8\*1.8** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **88.** | **ГЭСН 01-02-005-01** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2** | **100 м3** |  | **0.1866** | **3 765.54** | **703** |
| *88. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *3.04* | *0.567264* | *205.930* | *117* |
| 88. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 2.338098 | 166.250 | 389 |
| 88. 3. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 2.272788 | 3.17 | 7 |
| 88. 4. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 0.567264 | 540.73 | 307 |
| (1) | *205.93* | *117* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 95% | 481 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 43% | 218 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 401 |
|  | | | | | | | |
| **89.** | **ГЭСН 11-01-002-01** | **Устройство подстилающих слоев: песчаных** | **м3** |  | **2.52** | **1 463.74** | **3 689** |
| *89. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.3* | *0.756* | *205.930* | *156* |
| 89. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 8.5932 | 167.930 | 1 443 |
| 89. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.2016 | 1 065.12 | 215 |
| (1) | *205.93* | *42* |
| 89. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 1.1088 | 3.17 | 4 |
| 89. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 0.5544 | 540.73 | 300 |
| (1) | *205.93* | *114* |
| 89. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.378 | 20.52 | 8 |
| 89. 7. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.2 | 3.024 | 568.71 | 1 720 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 123% | 1 967 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 64% | 1 023 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 679 |
|  | | | | | | | |
| **90.** | **ГЭСН 11-01-002-09** | **Устройство подстилающих слоев: бетонных** | **м3** |  | **2.52** | **3 933.60** | **9 913** |
| 90. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 9.2232 | 162.900 | 1 502 |
| 90. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 1.2096 | 3.65 | 4 |
| 90. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.00504 | 23 190.21 | 117 |
| 90. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.882 | 20.52 | 18 |
| 90. 5. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 2.5704 | 3 213.38 | 8 260 |
| 90. 6. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.00252 | 4 420.18 | 11 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 123% | 1 847 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 64% | 961 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 722 |
|  | | | | | | | |
| **91.** | **ГЭСН 29-01-216-01** | **Устройство монолитных: железобетонных лестниц и площадок** | **100 м3** |  | **0.116** | **1 060 411.29** | **123 008** |
| 91. 1. | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 3993 | 463.188 | 201.320 | 93 249 |
| 91. 2. | 91.06.03-033 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 13,73 кН (1,4 т) | маш.-ч | 11.45 | 1.3282 | 93.65 | 124 |
| 91. 3. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 195 | 22.62 | 12.72 | 288 |
| 91. 4. | 91.08.05-082 | Пневмобетоноукладчики: 3,3 м3 | маш.-ч | 36.54 | 4.23864 | 200.74 | 851 |
| 91. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9.14 | 1.06024 | 45.37 | 48 |
| 91. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2 | 0.232 | 20.52 | 5 |
| 91. 7. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00274 | 0.00031784 | 61 542.02 | 20 |
| 91. 8. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0784 | 0.0090944 | 59 117.96 | 538 |
| 91. 9. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.03 | 0.00348 | 58 833.99 | 205 |
| 91. 10. | 11.1.02.09-0004 | Стойки рудничные длиной: 2,5-3,9 м | м3 | 5.82 | 0.67512 | 8 456.57 | 5 709 |
| 91. 11. | 11.1.03.06-0086 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 1.57 | 0.18212 | 8 700.24 | 1 584 |
| 91. 12. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 21.5 | 2.494 | 8 174.51 | 20 387 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 145% | 135 211 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 64% | 59 679 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 317 898 |
|  | | | | | | | |
| **92.** | **08.1.02.17-0091** | **Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм** | **м2** |  | **20** | **97.39** | **1 948** |
|  | | | | | | | |
| **93.** | **ГЭСН 06-01-024-01** | **Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных** | **100 м3** |  | **0.1317** | **109 590.64** | **14 433** |
| *93. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *22.87* | *3.011979* | *271.829* | *819* |
| 93. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 358.02 | 47.151234 | 170.030 | 8 017 |
| 93. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18.8 | 2.47596 | 1 078.65 | 2 671 |
| (1) | *276.63* | *685* |
| 93. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.201501 | 963.24 | 194 |
| (1) | *276.63* | *56* |
| 93. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.035559 | 1 065.12 | 38 |
| (1) | *205.93* | *7* |
| 93. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 2.398257 | 12.72 | 31 |
| 93. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.298959 | 1 086.42 | 325 |
| (1) | *236.67* | *71* |
| 93. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.0101409 | 20.52 |  |
| 93. 9. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.006585 | 94 030.73 | 619 |
| 93. 10. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.0056631 | 59 117.96 | 335 |
| 93. 11. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.0034242 | 15 094.65 | 52 |
| 93. 12. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.009219 | 6 768.37 | 62 |
| 93. 13. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.113262 | 6 380.58 | 723 |
| 93. 14. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 5.268 | 259.50 | 1 367 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 105% | 9 278 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 55% | 4 860 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28 571 |
|  | | | | | | | |
| **94.** | **04.1.02.01-0005** | **Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)** | **м3** |  | **16.116** | **3 689.21** | **59 455** |
|  |  | **Объем: 0.158\*102** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **95.** | **08.4.03.03-0031** | **Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм** | **т** |  | **0.195** | **56 216.59** | **10 962** |
|  |  | **Объем: 316\*0.617/1000** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **96.** | **ГЭСН 11-01-004-07**  **(прим.)** | **Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя** | **100 м2** |  | **0.567** | **3 901.63** | **2 212** |
| *96. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.75* | *0.42525* | *253.187* | *108* |
| 96. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 8.81118 | 212.640 | 1 874 |
| 96. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.17577 | 317.75 | 56 |
| (1) | *276.63* | *49* |
| 96. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.24948 | 1 086.42 | 271 |
| (1) | *236.67* | *59* |
| 96. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.2835 | 41.35 | 12 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 123% | 2 438 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 64% | 1 268 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 918 |
|  | | | | | | | |
| **97.** | **01.2.03.03-0062** | **Мастика битумно-резиновая: кровельная** | **т** |  | **0.1361** | **70 767.74** | **9 631** |
|  |  | **Объем: (0.567)\*0.24** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **98.** | **ГЭСН 01-02-061-01** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1** | **100 м3** |  | **0.025** | **12 883.83** | **322** |
| 98. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 2.2125 | 145.580 | 322 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 80% | 258 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 38% | 122 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 702 |
|  | | | | | | | |
| **99.** | **ГЭСН 07-05-016-04** | **Устройство металлических ограждений: без поручней** | **100 м** |  | **0.216** | **228 309.66** | **49 315** |
| *99. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *2.59* | *0.55944* | *242.533* | *136* |
| 99. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 45.65 | 9.8604 | 182.740 | 1 802 |
| 99. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.38 | 0.08208 | 317.75 | 26 |
| (1) | *276.63* | *23* |
| 99. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 2.21 | 0.47736 | 1 086.42 | 519 |
| (1) | *236.67* | *113* |
| 99. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5.8 | 1.2528 | 45.37 | 57 |
| 99. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.0216 | 20.52 |  |
| 99. 7. | 01.7.11.07-0054 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.02 | 0.00432 | 47 174.80 | 204 |
| 99. 8. | 03.2.02.11-0001 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 0.15 | 0.0324 | 4 257.53 | 138 |
| 99. 9. | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 2.09 | 0.45144 | 103 157.19 | 46 569 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 155% | 3 004 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 85% | 1 647 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 53 966 |
|  | | | | | | | |
| **100.** | **ГЭСН 09-03-050-01**  **(прим)** | **Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля** | **100 м** |  | **0.216** | **2 366.64** | **511** |
| *100. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.05* | *0.0108* | *236.670* | *3* |
| 100. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.8 | 2.7648 | 180.650 | 499 |
| 100. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.0108 | 1 086.42 | 12 |
| (1) | *236.67* | *3* |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 90% | 452 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 72% | 361 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 324 |
|  | | | | | | | |
| **101.** | **07.2.07.13-0071** | **Конструкции стальные перил** | **т** |  | **0.0968** | **110 270.73** | **10 674** |
|  |  | **Объем: 96.8/1000** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **102.** | **ГЭСН 13-03-002-04** | **Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021** | **100 м2** |  | **1.349** | **2 236.91** | **3 018** |
| *102. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.02* | *0.02698* | *221.300* | *6* |
| 102. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 5.31 | 7.16319 | 206.910 | 1 482 |
| 102. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.01349 | 11.67 |  |
| 102. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01349 | 1 065.12 | 14 |
| (1) | *205.93* | *3* |
| 102. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01349 | 1 086.42 | 15 |
| (1) | *236.67* | *3* |
| 102. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.12 | 1.51088 | 20.01 | 30 |
| 102. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.016188 | 76 244.37 | 1 234 |
| 102. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.002698 | 89 622.70 | 242 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 90% | 1 339 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 893 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 250 |
|  | | | | | | | |
| **103.** | **ГЭСН 13-03-004-26** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115** | **100 м2** |  | **0.324** | **2 655.84** | **860** |
| *103. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.02* | *0.00648* | *221.300* | *1* |
| 103. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 3.83 | 1.24092 | 176.450 | 219 |
| 103. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.01 | 0.00324 | 11.67 |  |
| 103. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00324 | 1 065.12 | 3 |
| (1) | *205.93* | *1* |
| 103. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.00324 | 1 086.42 | 4 |
| (1) | *236.67* | *1* |
| 103. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.65 | 0.2106 | 20.01 | 4 |
| 103. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.006156 | 97 411.42 | 600 |
| 103. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.0004536 | 67 560.28 | 31 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 90% | 198 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 60% | 132 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 190 |
|  | | | | | | | |
| **104.** | **ГЭСНр 61-1-3** | **Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм** | **100 м2** |  | **0.12** | **9 393.04** | **1 127** |
| *104. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.29* | *0.0348* | *276.630* | *10* |
| 104. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 35.73 | 4.2876 | 162.900 | 698 |
| 104. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.29 | 0.0348 | 317.75 | 11 |
| (1) | *276.63* | *10* |
| 104. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.042 | 20.52 | 1 |
| 104. 5. | 01.7.07.04-0003 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 0.0253 | 0.003036 | 88 385.53 | 268 |
| 104. 6. | 04.3.02.13-0364 | Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100 | т | 0.568 | 0.06816 | 2 178.07 | 148 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 79% | 559 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 50% | 354 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 040 |
|  | | | | | | | |
| **105.** | **ГЭСН 15-04-019-07** | **Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности** | **100 м2** |  | **0.12** | **2 404.03** | **288** |
| *105. 1.* | *2* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.06* | *0.0072* | *236.670* | *2* |
| 105. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 1.5528 | 180.650 | 281 |
| 105. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.0084 | 11.67 |  |
| 105. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.0072 | 1 086.42 | 8 |
| (1) | *236.67* | *2* |
| 105. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0012 | 41.35 |  |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 105% | 297 |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 47% | 133 |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 718 |
|  | | | | | | | |
| **106.** | **14.4.01.02-0113** | **Грунтовка акриловая** | **кг** |  | **1.56** | **101.59** | **158** |
|  |  | **Объем: (0.12)\*0.013\*1000** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **107.** | **С2. Цена поставщ** | **Краска акриловая типа Marshall с колером** | **кг** |  | **4.56** | **170.00** | **775** |
|  |  | **Объем: 0.12\*0.038\*1000** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | |  |  |  |  | **359 080** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **198 468** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | |  |  |  |  | **73 298** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 82; %=80 - по стр. 83, 84, 98; %=95 - по стр. 88; %=123 - по стр. 89, 90, 96; %=105 - по стр. 93, 105; %=155 - по стр. 99; %=90 - по стр. 102, 103; %=79 - по стр. 104)** | |  |  |  |  | **50 413** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 82, 102, 103; %=38 - по стр. 83, 84, 98; %=43 - по стр. 88; %=64 - по стр. 89, 90, 96; %=55 - по стр. 93; %=85 - по стр. 99; %=50 - по стр. 104; %=47 - по стр. 105)** | |  |  |  |  | **27 004** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **275 885** |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **11 185** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 100)** | |  |  |  |  | **452** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 100)** | |  |  |  |  | **361** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **11 998** |
|  | **СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **123 008** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=145 - по стр. 91)** | |  |  |  |  | **135 211** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 91)** | |  |  |  |  | **59 679** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **317 898** |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | |  |  |  |  | **26 419** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | |  |  |  |  | **26 419** |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | |  |  |  |  | **632 200** |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | |  |  |  | **2.14** | **13 529** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  |  | **645 729** |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | |  |  |  | **2** | **12 915** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  |  | **658 644** |
|  | **НДС 20%** | |  |  |  | **20** | **131 729** |
|  | **ВСЕГО С НДС** | |  |  |  |  | **790 373** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  | **186 076** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  | **87 044** |
|  | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | |  |  |  |  | **1 618 844** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **1 408 541** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | |  |  |  |  | **506 494** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 23, 48, 49, 54, 82; %=80 - по стр. 2, 5, 22, 66, 67, 83, 84, 98; %=105 - по стр. 3, 10, 11, 14, 34, 35, 52, 53, 57, 58, 70, 93, 105; %=86 - по стр. 6, 7, 64; %=76 - по стр. 17, 26; %=123 - по стр. 19, 24, 31, 45, 73, 77, 79, 80, 89, 90, 96; %=118 - по стр. 32, 41, 42, 50; %=90 - по стр. 37-40, 62, 102, 103; %=104 - по стр. 63; %=122 - по стр. 75; %=95 - по стр. 88; %=155 - по стр. 99; %=79 - по стр. 104)** | |  |  |  |  | **611 101** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 17, 23, 26, 37-40, 48, 49, 54, 62, 63, 82, 102, 103; %=50 - по стр. 2, 5, 104; %=47 - по стр. 3, 10, 11, 14, 34, 35, 52, 53, 57, 58, 70, 105; %=70 - по стр. 6, 7, 64; %=64 - по стр. 19, 24, 31, 45, 73, 77, 79, 80, 89, 90, 96; %=68 - по стр. 22, 75; %=54 - по стр. 32, 41, 42, 50; %=38 - по стр. 66, 67, 83, 84, 98; %=43 - по стр. 88; %=55 - по стр. 93; %=85 - по стр. 99)** | |  |  |  |  | **339 875** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **2 359 517** |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **19 552** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 55, 59, 60, 100)** | |  |  |  |  | **4 039** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 55, 59, 60, 100)** | |  |  |  |  | **3 230** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **26 821** |
|  | **СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **123 008** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=145 - по стр. 91)** | |  |  |  |  | **135 211** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 91)** | |  |  |  |  | **59 679** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **317 898** |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | |  |  |  |  | **67 743** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | |  |  |  |  | **67 743** |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | |  |  |  |  | **2 771 979** |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | |  |  |  | **2.14** | **59 320** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  |  | **2 831 299** |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | |  |  |  | **2** | **56 626** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  |  | **2 887 925** |
|  | **НДС 20%** | |  |  |  | **20** | **577 585** |
|  | **ВСЕГО С НДС** | |  |  |  |  | **3 465 510** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  | **750 351** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  | **402 784** |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |