«СОГЛАСОВАНО»	

Директор «МКУ КР МКД»	

___________ / Русович С.Б.» /	

«______»___________ 2017г.	

	        УТВЕРЖДАЮ»	

Директор ООО «Дом Сервис»	

__________ / Ходорович А.В. /	

«______»_____________ 2017г.	

	

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В Р А  Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт фасада без утепления, ул. Беговая, д.13-21 г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	9.63	
2.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.08667	
3.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.33705	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт	0.96	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт	0.96	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	10.012	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	6	
8.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.12	
9.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.92	
10.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.16928	
11.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	10.012	
12.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	130.156	
13.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	574.3	
14.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	10.012	
15.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	10.012	
16.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-2.503	
17.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-1101.32	
18.	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	1101.32	
19.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	2503	
20.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	10.012	
21.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.180216	
22.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	4.0048	
23.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	10.012	
24.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	380.456	
25.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	130.156	
	Цоколь, карниз	
26.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1.33	
27.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2	0.04	
28.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.33	
29.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	17.29	
30.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	1.33	
31.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.3325	
32.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-146.3	
33.	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	146.3	
34.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	332.5	
35.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	1.33	
36.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	50.54	
37.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	17.29	
	Короба из ПВХ	
38.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.87	
39.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0.87	
40.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.87	
	Окна и двери	
41.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.084	
42.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.084	
43.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	8.4	
44.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.058	
45.	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м	5.8	
46.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.1103	
47.	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	11.5815	
48.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	38.4	
49.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.1103	
50.	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.003309	
51.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	2.206	
52.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.1224	
53.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.1224	
54.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	12.24	
55.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.3366	
56.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.3366	
57.	Демонтаж оконных решеток	т	0.14	
58.	Монтаж: оконных решеток	т	0.14	
59.	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.14	
60.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.0855	
61.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	8.55	
62.	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм	шт.	5	
63.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.0392	
64.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.0392	
65.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт	0.23	
66.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.0644	
67.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0.12627	
68.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т	0.12627	
69.	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	13.525	
70.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2	0.4057	
71.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.4057	
72.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	13.525	
73.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	16.23	
74.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	13.525	
75.	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	17.312	
76.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	13.525	
77.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	13.7955	
78.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	46.695	
79.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	46.695	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                           Пряничников В.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                                           Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)