«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Исполнительный директор ООО «УК РСУ-5»

________________ / Русович С.Б. /	________________ / Донцова С. Ю. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

Дефектная ведомость
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №10-12 по ул. Клинской	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.2	
2.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	2.8	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3	
4.	Е58-1-1	Разборка сплошной обрешетки	100 м2 кровли	3	
5.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	3	
6.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.9	
7.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.25	
8.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.5	
9.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.1	
10.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	43.47	
11.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3	
12.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	375	
13.	Е10-01-008-08	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.2	
14.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.088	
15.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	3	
16.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	20.75	
17.	Е58-3-1	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.5	
18.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.5	
19.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.48	
20.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.12	
21.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
22.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
23.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
24.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.32	
25.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.02	
26.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.084	
27.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 4 канала)	100 м труб	0.02	
28.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.132	
29.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.115	
30.	Е15-04-014-01	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.115	
31.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (оголовки дымовых труб) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0348	
32.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя	1 м3 утеплителя	22.8	
33.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.9	
34.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	237.5	
35.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	28.5	
36.	С104-0097	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	581.4	
37.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат)	1 м3 кладки	0.3	
38.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	23.53	
39.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	23.53	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)