«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 449 860	руб.	Смета на сумму:	1 449 860	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
______________ /С.Б. Русович /	________________ /И.Г. Ярмошик/	
		
«______» ______________2018г.	«______»________________2018г.	

	
Объект:	ул. Нарвская, д. №71-73, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома №71-73 по ул. Нарвская, г. Калининград	
Сметная стоимость:	1 449.860	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.848	тыс. чел. ч	
Сметная заработная плата:	314.520	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		4.8	7 987.76	38 341	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.336	229.990	77	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	208.8	163.200	34 076	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.336	1 037.49	349	
			(1)			229.99	77	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	16.32	239.98	3 916	
		Накладные расходы				93%	31 762	
		Сметная прибыль				54%	18 443	
		Всего с НР и СП					88 546	
	
2.	01.7.16.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.0432	18 270.82	789	
		Объем: (4.8)*0.009						
	
3.	01.7.16.02-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.168	127 561.33	21 430	
		Объем: (4.8)*0.035						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.48	887.02	426	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	2.6352	161.570	426	
		Накладные расходы				66%	281	
		Сметная прибыль				40%	170	
		Всего с НР и СП					878	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.48	23 539.30	11 299	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	3.9936	286.750	1 145	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	9.984	169.310	1 690	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	3.9936	2 307.87	9 217	
			(1)			286.75	1 145	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.192	2 040.43	392	
		Накладные расходы				66%	1 871	
		Сметная прибыль				40%	1 134	
		Всего с НР и СП					14 304	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов кирпичных, цоколя	100 м2		4.48	3 361.61	15 060	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	102.2336	147.310	15 060	
		Накладные расходы				84%	12 650	
		Сметная прибыль				48%	7 229	
		Всего с НР и СП					34 939	
	
7.	ГЭСНр 53-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	63 297.95	3 165	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.05	268.820	13	
7. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	156.950	3 121	
7. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.05	874.68	44	
			(1)			268.82	13	
7. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	2 288	
		Сметная прибыль				56%	1 755	
		Всего с НР и СП					7 208	
	
8.	04.3.01.12-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3		0.12	3 109.18	373	
		Объем: (0.05)*2.4						
	
9.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.26	13 896.92	3 613	
		Объем: (0.05)*5.2						
	
10.	ГЭСН 07-05-039-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Заделка трещин в кирпичных стенах методом инъецирования	100 м		0.2	6 980.24	1 396	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.93	1.386	200.982	279	
10. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	20.13	4.026	171.480	690	
10. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.04	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
10. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6.73	1.346	493.44	664	
			(1)			200.12	269	
		Накладные расходы				119%	1 153	
		Сметная прибыль				68%	659	
		Всего с НР и СП					3 208	
	
11.	ГЭСНр 69-12-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Приготовление растворов вручную: цементных	м3		0.1	464.03	46	
11. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.15	0.315	147.310	46	
		Накладные расходы				56%	26	
		Всего с НР и СП					72	
	
12.	03.2.02.08-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Цемент расширяющийся	т		0.035	26 755.20	936	
		Объем: 0.25*0.1*1.4						
	
13.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.075	523.12	39	
		Объем: 0.75*0.1						
	
14.	ГЭСНр 61-22-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2		0.01	108 334.40	1 083	
14. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	549.55	5.4955	175.550	965	
14. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.78	0.0178	10.80		
14. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0035	20.52		
14. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.8	0.058	2 040.43	118	
		Накладные расходы				67%	647	
		Сметная прибыль				40%	386	
		Всего с НР и СП					2 116	
	
15.	ГЭСНр 53-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1.6	459.04	734	
15. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	4.336	169.310	734	
15. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.016	20.52		
		Накладные расходы				73%	536	
		Сметная прибыль				56%	411	
		Всего с НР и СП					1 681	
	
16.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.032	2 983.71	95	
		Объем: (1.6)*0.02						
	
17.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		4.48	1 208.93	5 416	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0896	249.405	22	
17. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	29.344	181.930	5 339	
17. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0448	308.04	14	
			(1)			268.82	12	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0448	1 037.49	46	
			(1)			229.99	10	
17. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.448	38.33	17	
		Накладные расходы				80%	4 289	
		Сметная прибыль				37%	1 984	
		Всего с НР и СП					11 688	
	
18.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		58.24	61.73	3 595	
		Объем: (4.48)*0.013*1000						
	
19.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		4.48	17 515.20	78 468	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	12.4544	177.720	2 213	
19. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	317.5424	181.930	57 770	
19. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	4.032	14.36	58	
19. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	12.4544	267.44	3 331	
			(1)			177.72	2 213	
19. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.568	20.52	32	
19. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	8.4672	2 040.43	17 277	
		Накладные расходы				80%	47 986	
		Сметная прибыль				37%	22 194	
		Всего с НР и СП					148 648	
	
20.	ГЭСНр 61-28-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		4.48	46 975.53	210 450	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.5824	229.990	134	
20. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	365.568	147.310	53 852	
20. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.448	10.80	5	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.5824	1 037.49	604	
			(1)			229.99	134	
20. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.8064	20.52	17	
20. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	1.12	9 149.15	10 247	
20. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	492.8	295.71	145 726	
		Накладные расходы				67%	36 171	
		Сметная прибыль				40%	21 594	
		Всего с НР и СП					268 215	
	
21.	03.1.01.01-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-1.12	9 149.15	-10 247	
		Объем: (4.48)*(-0.25)						
	
22.	08.1.02.17-0161 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-492.8	295.71	-145 726	
		Объем: (4.48)*(-110.0)						
	
23.	01.8.01.06-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2		492.8	43.27	21 323	
		Объем: (4.48)*(110.0)						
	
24.	14.1.06.04-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		1120	24.25	27 160	
		Объем: 2.5*448						
	
25.	11.3.03.13-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		200.2	20.97	4 198	
	
26.	ГЭСН 15-04-048-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2		4.48	30 972.61	138 757	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	1.4336	229.990	330	
26. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	58.49	262.0352	198.360	51 977	
26. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.41	1.8368	10.80	20	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	1.4336	1 037.49	1 487	
			(1)			229.99	330	
26. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.057	0.25536	20.52	5	
26. 6.	04.3.01.02-0002	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	0.3	1.344	59 729.28	80 276	
26. 7.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.018	0.08064	61 897.52	4 991	
		Накладные расходы				80%	41 846	
		Сметная прибыль				37%	19 354	
		Всего с НР и СП					199 956	
	
27.	ГЭСН 15-04-019-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		4.48	2 047.68	9 174	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.2688	229.990	62	
27. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	43.3664	190.080	8 243	
27. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.3136	10.80	3	
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.2688	1 037.49	279	
			(1)			229.99	62	
27. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	28.672	22.55	647	
27. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0448	38.33	2	
		Накладные расходы				80%	6 644	
		Сметная прибыль				37%	3 073	
		Всего с НР и СП					18 891	
	
28.	14.3.02.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		170.24	185.21	31 530	
		Объем: (4.48)*38.0						
	
29.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		58.24	104.81	6 104	
		Объем: (4.48)*13.0						
	
30.	ГЭСНр 58-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м		0.337	7 654.10	2 579	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.04044	255.877	10	
30. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	13.95517	161.570	2 255	
30. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.02696	308.04	8	
			(1)			268.82	7	
30. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01348	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
30. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.001348	57 689.15	78	
30. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.002022	111 097.73	225	
		Накладные расходы				71%	1 608	
		Сметная прибыль				52%	1 178	
		Всего с НР и СП					5 365	
	
31.	08.1.02.03-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м		33.7	164.70	5 550	
	
32.	14.5.01.05-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		3	302.90	909	
		Объем: 33.7*0.15*0.03/60*1000						
	
33.	ГЭСНр 58-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.344	9 968.38	3 429	
33. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	20.7776	163.200	3 391	
33. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.000344	111 097.73	38	
		Накладные расходы				71%	2 408	
		Сметная прибыль				52%	1 763	
		Всего с НР и СП					7 600	
	
	Оконные проемы	
34.	ГЭСН 46-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.01723	31 181.83	537	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.1333602	268.820	36	
34. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	3.2485442	152.740	496	
34. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.1333602	308.04	41	
			(1)			268.82	36	
		Накладные расходы				84%	447	
		Сметная прибыль				48%	255	
		Всего с НР и СП					1 239	
	
35.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.01723	87 252.09	1 503	
		Объем: 0.8*0.6+0.5*1.3+0.78*0.38*2						
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.0918359	242.812	22	
35. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	3.7230584	165.230	615	
35. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.0303248	308.04	9	
			(1)			268.82	8	
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.0615111	1 037.49	64	
			(1)			229.99	14	
35. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	7.39167	5.19	38	
35. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.22333	5.19	6	
35. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.466933	51.86	24	
35. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	1.230222	74.74	92	
35. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.13784	429.47	59	
35. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	1.96422	302.90	595	
		Накладные расходы				90%	573	
		Сметная прибыль				43%	274	
		Всего с НР и СП					2 350	
	
36.	11.3.02.02-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		1.073	8 099.41	8 691	
		Объем: 0.8*0.6+0.78*0.38*2						
	
37.	11.3.02.02-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		0.65	6 491.82	4 220	
		Объем: 0.5*1.3						
	
38.	ГЭСН 10-01-035-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.0186	22 453.63	418	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.003534	238.165	1	
38. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.19	0.394134	161.570	64	
38. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.000744	308.04		
			(1)			268.82		
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.00279	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
38. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.0744	429.47	32	
38. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	1.05276	302.90	319	
		Накладные расходы				90%	59	
		Сметная прибыль				43%	28	
		Всего с НР и СП					504	
	
39.	11.3.03.01-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м		1.86	310.93	578	
	
40.	ГЭСН 15-02-024-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.0183	36 463.48	667	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.050874	213.153	11	
40. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	173.28	3.171024	165.230	524	
40. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.005673	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
40. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.97	0.036051	224.34	8	
			(1)			200.12	7	
40. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.00915	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
40. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.0000366	56 019.57	2	
40. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.031293	306.04	10	
40. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.008967	9 149.15	82	
40. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.000549	2 390.43	1	
40. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00008784	330 431.94	29	
		Накладные расходы				80%	428	
		Сметная прибыль				37%	198	
		Всего с НР и СП					1 293	
	
41.	01.6.01.02-0008 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2		1.9215	111.39	214	
		Объем: (0.0183)*105.0						
	
42.	11.3.03.13-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		9.3	20.97	195	
	
43.	ГЭСН 15-04-007-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.0183	5 878.51	108	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.002013	229.990		
43. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.73	0.598959	167.270	100	
43. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.01	0.000183	264.49		
			(1)			229.99		
43. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.00183	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
43. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.015372	162.00	2	
43. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.005673	38.33		
43. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.005	0.0000915	29 881.39	3	
		Накладные расходы				80%	80	
		Сметная прибыль				37%	37	
		Всего с НР и СП					225	
	
44.	14.3.02.01-0112 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т		0.000549	36 113.21	20	
		Объем: (0.0183)*0.03						
	
45.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.366	104.81	38	
		Объем: (0.0183)*20.0						
	
46.	ГЭСНр 61-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2		0.023	65 772.63	1 513	
46. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	323.4	7.4382	175.550	1 306	
46. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.36	0.03128	10.80		
46. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.00805	20.52		
46. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.1012	2 040.43	206	
		Накладные расходы				67%	875	
		Сметная прибыль				40%	522	
		Всего с НР и СП					2 910	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					510 196	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					505 803	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					137 207	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 34; %=73 - по стр. 7, 15; %=119 - по стр. 10; %=56 - по стр. 11; %=67 - по стр. 14, 20, 46; %=80 - по стр. 17, 19, 26, 27, 40, 43; %=71 - по стр. 30, 33; %=90 - по стр. 35, 38)					194 627	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 14, 20, 46; %=48 - по стр. 6, 34; %=56 - по стр. 7, 15; %=68 - по стр. 10; %=37 - по стр. 17, 19, 26, 27, 40, 43; %=52 - по стр. 30, 33; %=43 - по стр. 35, 38)					102 641	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					803 071	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 393	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 393	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					807 464	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	17 280	
	ИТОГО					824 744	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	16 495	
	ИТОГО					841 239	
	НДС 18%				18	151 423	
	ВСЕГО С НДС					992 662	
	
	Раздел 2.  КРЫЛЬЦО ДОМА №71	
	
47.	ГЭСН 46-04-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100, бетонный парапет ограждения кирпичного	м3		0.0875	2 082.43	182	
		Объем: 3.5*0.25*0.1						
47. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9.67	0.846125	161.570	137	
47. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.51	0.394625	97.21	38	
47. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	9.02	0.78925	9.05	7	
		Накладные расходы				84%	115	
		Сметная прибыль				48%	66	
		Всего с НР и СП					363	
	
48.	ГЭСН 46-04-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Разборка: кирпичного ограждения лестницы	м3		1.5	1 510.91	2 266	
48. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	12.36	167.270	2 067	
48. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1.725	97.21	168	
48. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	3.45	9.05	31	
		Накладные расходы				84%	1 736	
		Сметная прибыль				48%	992	
		Всего с НР и СП					4 994	
	
49.	ГЭСН 46-04-008-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, веранды, вход в подвал	100 м2		0.118	2 458.66	290	
49. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	1.8762	147.310	276	
49. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	0.5428	25.31	14	
		Накладные расходы				84%	232	
		Сметная прибыль				48%	132	
		Всего с НР и СП					654	
	
50.	ГЭСН 46-04-007-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных перекрытий: неоштукатуренных, веранды	100 м2		0.068	20 323.34	1 382	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.53	0.64804	268.820	174	
50. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	115.76	7.87168	150.030	1 181	
50. 3.	91.06.03-044	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3.33	0.22644	6.08	1	
50. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	9.53	0.64804	308.04	200	
			(1)			268.82	174	
		Накладные расходы				84%	1 138	
		Сметная прибыль				48%	650	
		Всего с НР и СП					3 171	
	
51.	ГЭСН 46-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных перегородок: веранды	100 м2		0.1514	6 287.81	952	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.84	1.035576	268.820	278	
51. 2.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	29.3	4.43602	142.690	633	
51. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	6.84	1.035576	308.04	319	
			(1)			268.82	278	
		Накладные расходы				84%	765	
		Сметная прибыль				48%	437	
		Всего с НР и СП					2 155	
	
52.	ГЭСН 46-01-008-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство бетонного парапета ( ограждение) по лестнице	м3		0.262	7 472.08	1 958	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0917	245.522	23	
52. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	26.82	7.02684	159.670	1 122	
52. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.14	0.03668	874.68	32	
			(1)			268.82	10	
52. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.27	0.07074	3.18		
52. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.05502	1 037.49	57	
			(1)			229.99	13	
52. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0081	0.0021222	20.52		
52. 7.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0019	0.0004978	57 689.15	29	
52. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0029	0.0007598	11 636.25	9	
52. 9.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	0.09	0.02358	2 615.05	62	
52. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.004	0.001048	50 201.92	53	
52. 11.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.12	0.03144	5 804.89	183	
52. 12.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.14	0.03668	7 372.62	270	
52. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	2.3	0.6026	234.83	142	
		Накладные расходы				84%	962	
		Сметная прибыль				48%	550	
		Всего с НР и СП					3 469	
	
53.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		0.26724	3 128.21	836	
		Объем: (0.262)*1.02						
	
54.	08.1.02.17-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2		1.8	102.07	184	
	
55.	ГЭСН 46-01-008-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Ремонт ступеней кирпичных с укладкой бетона по сетке	м3		0.73	7 472.08	5 455	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.2555	245.522	63	
55. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	26.82	19.5786	159.670	3 126	
55. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.14	0.1022	874.68	89	
			(1)			268.82	27	
55. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.27	0.1971	3.18	1	
55. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.1533	1 037.49	159	
			(1)			229.99	35	
55. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0081	0.005913	20.52		
55. 7.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0019	0.001387	57 689.15	80	
55. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0029	0.002117	11 636.25	25	
55. 9.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	0.09	0.0657	2 615.05	172	
55. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.004	0.00292	50 201.92	147	
55. 11.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.12	0.0876	5 804.89	509	
55. 12.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.14	0.1022	7 372.62	753	
55. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	2.3	1.679	234.83	394	
		Накладные расходы				84%	2 679	
		Сметная прибыль				48%	1 531	
		Всего с НР и СП					9 664	
	
56.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		0.7446	3 128.21	2 329	
		Объем: (0.73)*1.02						
	
57.	08.1.02.17-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2		6.435	102.07	657	
		Объем: 1.3*(0.3+0.15)*11						
	
58.	ГЭСН 06-01-015-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка закладных деталей весом: до 4 кг, для крепления уголков	т		0.0022	112 351.59	247	
		Объем: 0.395*0.5*11/1000						
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.000792	246.169		
58. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	215.82	0.474804	171.480	81	
58. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.00033	874.68		
			(1)			268.82		
58. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.000462	1 037.49		
			(1)			229.99		
58. 5.	08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.0022	74 993.70	165	
		Накладные расходы				80%	65	
		Сметная прибыль				44%	36	
		Всего с НР и СП					347	
	
59.	ГЭСН 07-05-016-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство металлических ограждений	100 м		0.035	221 016.51	7 736	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	0.09065	235.687	21	
59. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	1.59775	177.590	284	
59. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.0133	308.04	4	
			(1)			268.82	4	
59. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.07735	1 037.49	80	
			(1)			229.99	18	
59. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	0.203	43.43	9	
59. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.0035	20.52		
59. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0007	48 451.22	34	
59. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.00525	3 738.84	20	
59. 9.	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	0.07315	99 864.03	7 305	
		Накладные расходы				119%	363	
		Сметная прибыль				68%	207	
		Всего с НР и СП					8 306	
	
60.	ГЭСН 15-04-030-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0.0175	12 324.87	216	
		Объем: 3.5*0.5						
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0007	239.698		
60. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	71.06	1.24355	167.270	208	
60. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.000175	308.04		
			(1)			268.82		
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.000525	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
60. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.3	0.00525	38.33		
60. 6.	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2.7	0.04725	145.54	7	
		Накладные расходы				80%	166	
		Сметная прибыль				37%	77	
		Всего с НР и СП					459	
	
61.	14.4.02.04-0186 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: коричневая	т		0.0004305	59 986.66	26	
		Объем: (0.0175)*0.0246						
	
62.	ГЭСН 09-01-005-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка металлического каркаса веранды	т		0.3895	7 218.99	2 812	
		Объем: (9.33*16.5+6.04*39)/1000						
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.17	0.845215	263.631	223	
62. 2.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	18.87	7.349865	195.640	1 438	
62. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.21	0.081795	874.68	72	
			(1)			268.82	22	
62. 4.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1.67	0.650465	1 113.56	724	
			(1)			268.82	175	
62. 5.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.09	0.035055	7.34		
62. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.29	0.112955	1 037.49	117	
			(1)			229.99	26	
62. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.24	0.87248	3.21	3	
62. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.3	0.50635	112.76	57	
62. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.95	0.759525	51.41	39	
62. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	0.229805	46.96	11	
62. 11.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.001	0.0003895	62 811.43	24	
62. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0022	0.0008569	89 253.46	76	
62. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000003895	57 689.15		
62. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00003895	204 657.21	8	
62. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0045	0.00175275	101 704.48	178	
62. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00728365	210.53	2	
62. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000011685	45 326.49	1	
62. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00075563	39 941.89	30	
62. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000401185	9 003.93	4	
62. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000120745	72 855.64	9	
62. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0002337	80 243.85	19	
		Накладные расходы				69%	1 146	
		Сметная прибыль				58%	963	
		Всего с НР и СП					4 921	
	
63.	23.3.08.01-0064 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм	м		16.5	421.04	6 947	
	
64.	23.3.08.01-0049 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		39	285.62	11 139	
	
65.	ГЭСН 10-01-083-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство обрешетки	100 м2		0.118	25 089.90	2 961	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.21	0.14278	253.095	36	
65. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	24.85	2.9323	165.230	485	
65. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.72	0.08496	874.68	74	
			(1)			268.82	23	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.49	0.05782	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
65. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0112	0.0013216	57 689.15	76	
65. 6.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	3.36	0.39648	5 714.19	2 266	
		Накладные расходы				90%	469	
		Сметная прибыль				43%	224	
		Всего с НР и СП					3 654	
	
66.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции	100 м2		0.118	578.17	68	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00236	229.990	1	
66. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	0.4071	161.570	66	
66. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00236	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				94%	63	
		Сметная прибыль				51%	34	
		Всего с НР и СП					165	
	
67.	12.1.01.03-0039 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2		14.4432	46.96	678	
		Объем: (0.118)*122.4						
	
68.	ГЭСН 12-01-023-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2		0.118	17 070.57	2 014	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.19	0.14042	255.768	36	
68. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	38.53	4.54654	163.200	742	
68. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.5	0.059	1 126.02	66	
			(1)			268.82	16	
68. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.29	0.03422	874.68	30	
			(1)			268.82	9	
68. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.0472	1 037.49	49	
			(1)			229.99	11	
68. 6.	01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800х50х50 мм)	м	16	1.888	544.21	1 027	
68. 7.	01.7.15.04-0056	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	100 шт.	6.45	0.7611	106.90	81	
68. 8.	01.7.15.04-0057	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	100 шт.	0.81	0.09558	190.06	18	
		Накладные расходы				92%	716	
		Сметная прибыль				44%	342	
		Всего с НР и СП					3 072	
	
69.	12.1.03.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		14.396	262.08	3 773	
		Объем: (0.118)*122.0						
	
70.	08.1.02.07-0034 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, профили с покрытием	м2		2.4	753.58	1 809	
		Объем: 6*0.4						
	
71.	ГЭСН 10-01-022-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Подшивка карниза	100 м2		0.018	8 201.09	148	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.89	0.01602	241.770	4	
71. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	42.95	0.7731	152.740	118	
71. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.27	0.00486	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
71. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.62	0.01116	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
71. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0132	0.0002376	57 689.15	14	
		Накладные расходы				90%	110	
		Сметная прибыль				43%	52	
		Всего с НР и СП					310	
	
72.	11.1.03.06-0086 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		0.04716	7 278.53	343	
		Объем: (0.018)*2.62						
	
73.	ГЭСН 15-04-024-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Простая окраска масляными составами по дереву: потолков	100 м2		0.018	6 386.97	115	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.00108	236.462		
73. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32.56	0.58608	165.230	97	
73. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00018	308.04		
			(1)			268.82		
73. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0009	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
73. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0144	162.00	2	
73. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.00594	38.33		
73. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000072	3 474.67		
73. 8.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0093	0.0001674	68 710.90	12	
73. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0055	0.000099	30 814.73	3	
		Накладные расходы				80%	78	
		Сметная прибыль				37%	36	
		Всего с НР и СП					228	
	
74.	14.4.02.04-0192 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-красная	т		0.0005526	64 645.87	36	
		Объем: (0.018)*0.0307						
	
75.	ГЭСН 26-02-018-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.1652	303.66	50	
75. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00004956	200.120		
75. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	0.294056	161.570	48	
75. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00001652	534.12		
			(1)			200.12		
75. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00003304	232.29		
			(1)			200.12		
75. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.142072	18.56	3	
		Накладные расходы				77%	37	
		Сметная прибыль				48%	23	
		Всего с НР и СП					110	
	
76.	14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		3.0562	227.97	697	
		Объем: (0.1652)*18.5						
	
77.	ГЭСН 09-01-005-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка металлического каркаса для наружной двери веранды	т		0.0746	7 218.99	539	
		Объем: (9.33*8)/1000						
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.17	0.161882	263.631	43	
77. 2.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	18.87	1.407702	195.640	275	
77. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.21	0.015666	874.68	14	
			(1)			268.82	4	
77. 4.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1.67	0.124582	1 113.56	139	
			(1)			268.82	33	
77. 5.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.09	0.006714	7.34		
77. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.29	0.021634	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
77. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.24	0.167104	3.21	1	
77. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.3	0.09698	112.76	11	
77. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.95	0.14547	51.41	7	
77. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	0.044014	46.96	2	
77. 11.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.001	0.0000746	62 811.43	5	
77. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0022	0.00016412	89 253.46	15	
77. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000746	57 689.15		
77. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000746	204 657.21	2	
77. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0045	0.0003357	101 704.48	34	
77. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00139502	210.53		
77. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000002238	45 326.49		
77. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000144724	39 941.89	6	
77. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000076838	9 003.93	1	
77. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000023126	72 855.64	2	
77. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00004476	80 243.85	4	
		Накладные расходы				69%	219	
		Сметная прибыль				58%	184	
		Всего с НР и СП					943	
	
78.	23.3.08.01-0064 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм	м		8	421.04	3 368	
	
79.	ГЭСН 46-04-012-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.051	18 255.44	931	
		Объем: 3.3+1.8						
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.39474	268.820	106	
79. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	5.29941	152.740	809	
79. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.39474	308.04	122	
			(1)			268.82	106	
		Накладные расходы				84%	769	
		Сметная прибыль				48%	439	
		Всего с НР и СП					2 139	
	
80.	ГЭСН 09-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		5.1	846.68	4 318	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.867	229.990	199	
80. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	12.24	187.360	2 293	
80. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.867	1 037.49	900	
			(1)			229.99	199	
80. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	2.04	43.43	89	
80. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00051	60 390.76	31	
80. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0153	55 107.93	843	
80. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.51	319.06	163	
		Накладные расходы				69%	1 719	
		Сметная прибыль				58%	1 445	
		Всего с НР и СП					7 483	
	
81.	С99.2-03.02-0214	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2		1.8	5 968.08	10 743	
	
82.	С99.2-03.02-0024	Блоки дверные стальные площадью св. 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2		3.3	7 789.21	25 704	
	
83.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.06	2 141.39	128	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0012	215.055		
83. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.3186	201.080	64	
83. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0006	10.80		
83. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0006	964.28	1	
			(1)			200.12		
83. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0006	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
83. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0672	18.56	1	
83. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00072	72 855.64	52	
83. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00012	79 235.11	10	
		Накладные расходы				69%	44	
		Сметная прибыль				48%	31	
		Всего с НР и СП					203	
	
84.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.06	2 560.48	154	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0012	215.055		
84. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.2298	171.480	39	
84. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0006	10.80		
84. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0006	964.28	1	
			(1)			200.12		
84. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0006	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
84. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.039	18.56	1	
84. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00114	93 641.96	107	
84. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000084	65 944.00	6	
		Накладные расходы				69%	27	
		Сметная прибыль				48%	19	
		Всего с НР и СП					200	
	
85.	ГЭСНр 57-10-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест		0.02	20 220.53	404	
85. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	124.23	2.4846	161.570	401	
85. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.38	0.0276	97.21	3	
85. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1.38	0.0276	9.05		
85. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.002	20.52		
		Накладные расходы				68%	273	
		Сметная прибыль				54%	217	
		Всего с НР и СП					893	
	
86.	03.2.02.11-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т		0.0009	3 738.84	3	
		Объем: (0.02)*0.045						
	
87.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0428	2 983.71	128	
		Объем: (0.02)*2.14						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					104 726	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					75 603	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					47 946	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 47-52, 55, 79; %=80 - по стр. 58, 60, 73; %=119 - по стр. 59; %=90 - по стр. 65, 71; %=94 - по стр. 66; %=92 - по стр. 68; %=77 - по стр. 75; %=69 - по стр. 83, 84; %=68 - по стр. 85)					10 806	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 47-52, 55, 75, 79, 83, 84; %=44 - по стр. 58, 68; %=68 - по стр. 59; %=37 - по стр. 60, 73; %=43 - по стр. 65, 71; %=51 - по стр. 66; %=54 - по стр. 85)					6 095	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					92 504	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 669	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 62, 77, 80)					3 085	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 62, 77, 80)					2 593	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					13 347	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					21 454	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					21 454	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					127 305	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 724	
	ИТОГО					130 029	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 601	
	ИТОГО					132 630	
	НДС 18%				18	23 873	
	ВСЕГО С НДС					156 503	
	
	Раздел 3.  КРЫЛЬЦО ДОМА №73	
	
88.	ГЭСН 46-04-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка: кирпичных стен	м3		4.4	1 510.91	6 648	
88. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	36.256	167.270	6 065	
88. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	5.06	97.21	492	
88. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	10.12	9.05	92	
		Накладные расходы				84%	5 095	
		Сметная прибыль				48%	2 911	
		Всего с НР и СП					14 654	
	
89.	ГЭСНр 59-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м		0.28	7 595.81	2 127	
89. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.3	13.244	150.030	1 987	
89. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.7	1.316	3.21	4	
89. 3.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.6	0.168	473.00	79	
89. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	3.9	1.092	51.41	56	
		Накладные расходы				65%	1 292	
		Сметная прибыль				48%	954	
		Всего с НР и СП					4 372	
	
90.	ГЭСН 46-04-013-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка лестничных: маршей на двух косоурах	100 м2		0.0351	64 266.30	2 256	
		Объем: 3.05*1.15						
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.42	0.400842	201.689	81	
90. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	377.32	13.243932	151.380	2 005	
90. 3.	91.06.03-056	Лебедки электрические тяговым усилием: 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	10.82	0.379782	322.87	123	
			(1)			200.12	76	
90. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.02106	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
90. 5.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18.27	0.641277	3.21	2	
90. 6.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	6.61	0.232011	97.21	23	
90. 7.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	13.22	0.464022	9.05	4	
90. 8.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	2.56	0.089856	473.00	43	
90. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	19.45	0.682695	51.41	35	
		Накладные расходы				84%	1 752	
		Сметная прибыль				48%	1 001	
		Всего с НР и СП					5 010	
	
91.	ГЭСН 46-04-013-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных	100 м2		0.0683	86 673.79	5 920	
		Объем: 3.3*2.07						
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.77	1.418591	200.839	285	
91. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	416.69	28.459927	169.310	4 819	
91. 3.	91.06.03-056	Лебедки электрические тяговым усилием: 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	20.27	1.384441	322.87	447	
			(1)			200.12	277	
91. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.03415	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
91. 5.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13.42	0.916586	3.21	3	
91. 6.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	59.45	4.060435	97.21	395	
91. 7.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	178.35	12.181305	9.05	110	
91. 8.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	1.88	0.128404	473.00	61	
91. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	14.3	0.97669	51.41	50	
		Накладные расходы				84%	4 287	
		Сметная прибыль				48%	2 450	
		Всего с НР и СП					12 657	
	
92.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.0545	22 685.74	1 236	
		Объем: (2.07+(2.07*2+2.8))*0.55*1.1						
92. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	8.393	147.310	1 236	
		Накладные расходы				61%	754	
		Сметная прибыль				31%	383	
		Всего с НР и СП					2 373	
	
93.	ГЭСН 46-04-001-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка: железобетонных фундаментов	м3		1.5	3 532.19	5 298	
93. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	15.45	23.175	171.480	3 974	
93. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.44	3.66	3.21	12	
93. 3.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	5.63	8.445	97.21	821	
93. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	11.26	16.89	9.05	153	
93. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.26	0.39	473.00	184	
93. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2	3	51.41	154	
		Накладные расходы				84%	3 338	
		Сметная прибыль				48%	1 908	
		Всего с НР и СП					10 544	
	
94.	ГЭСН 08-01-002-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под фундаменты: гравийного	м3		0.523	683.49	357	
		Объем: 0.55*0.1*((2.07*2+3.3)+2.07)						
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.54	0.28242	204.545	58	
94. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.5	1.3075	154.230	202	
94. 3.	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0.08	0.04184	809.76	34	
			(1)			229.99	10	
94. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.92	0.48116	3.34	2	
94. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.24058	493.44	119	
			(1)			200.12	48	
94. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.07845	20.52	2	
		Накладные расходы				93%	242	
		Сметная прибыль				54%	140	
		Всего с НР и СП					739	
	
95.	02.2.01.02-0020 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3		0.669	1 083.76	725	
		Объем: (0.523)*1.28						
	
96.	ГЭСН 06-01-001-20 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3		0.0234	95 907.28	2 244	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.61	0.529074	266.883	141	
96. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	337.48	7.897032	163.200	1 289	
96. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	21.3	0.49842	1 126.02	561	
			(1)			268.82	134	
96. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.39	0.009126	874.68	8	
			(1)			268.82	2	
96. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.006318	964.28	6	
			(1)			200.12	1	
96. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	16.78	0.392652	11.58	5	
96. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.65	0.01521	1 037.49	16	
			(1)			229.99	3	
96. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.283	0.0066222	20.52		
96. 9.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	88.2	2.06388	11.16	23	
96. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.018	0.0004212	57 689.15	24	
96. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.025	0.000585	11 636.25	7	
96. 12.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.028	0.0006552	45 326.49	30	
96. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.22	0.005148	5 760.02	30	
96. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	1.04832	234.83	246	
		Накладные расходы				80%	1 144	
		Сметная прибыль				44%	629	
		Всего с НР и СП					4 017	
	
97.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		2.3868	3 276.39	7 820	
		Объем: (0.0234)*102.0						
	
98.	08.4.03.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т		0.00222	47 390.02	105	
		Объем: 2.22/1000						
	
99.	08.4.02.01-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Арматурные сетки сварные	т		0.113	52 944.48	5 983	
		Объем: 113/1000						
	
	Гидроизоляция горизонтальная фундамента на битумной мастике	
100.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		0.018	4 020.89	72	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.00072	229.990		
100. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.0504	165.230	8	
100. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00072	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
100. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	0.81	78.15	63	
		Накладные расходы				92%	7	
		Сметная прибыль				44%	4	
		Всего с НР и СП					83	
	
101.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной (для гидроизола)	100 м2		0.018	19 267.85	347	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.0135	246.040	3	
101. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	0.27972	206.640	58	
101. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.00558	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
101. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.00792	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
101. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.00432	64 522.98	279	
101. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.009	38.33		
		Накладные расходы				94%	57	
		Сметная прибыль				51%	31	
		Всего с НР и СП					435	
	
102.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции из гидроизола в 2 слоя	100 м2		0.018	17 861.48	322	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.00072	229.990		
102. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.9	0.1242	161.570	20	
102. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00072	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
102. 4.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	244.8	4.4064	68.24	301	
		Накладные расходы				94%	19	
		Сметная прибыль				51%	10	
		Всего с НР и СП					351	
	
103.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.02587	12 520.10	324	
		Объем: 5.45-0.523-2.34						
103. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	2.289495	141.470	324	
		Накладные расходы				61%	198	
		Сметная прибыль				31%	100	
		Всего с НР и СП					622	
	
104.	ГЭСН 08-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3		4.4	1 936.67	8 521	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	1.76	268.820	473	
104. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5.4	23.76	156.950	3 729	
104. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.4	1.76	1 126.02	1 982	
			(1)			268.82	473	
104. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44	1.936	20.52	40	
104. 5.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	0.24	1.056	2 615.05	2 761	
104. 6.	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0005	0.0022	4 181.27	9	
		Накладные расходы				93%	3 908	
		Сметная прибыль				54%	2 269	
		Всего с НР и СП					14 698	
	
105.	05.2.03.16-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		1.7336	10 785.81	18 698	
		Объем: (4.4)*0.394*1000						
	
106.	ГЭСН 08-02-007-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Армирование кладки стен и других конструкций	т		0.0141	10 142.02	143	
		Объем: 14.1/1000						
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.54	0.007614	246.529	2	
106. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	63.73	0.898593	150.030	135	
106. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.23	0.003243	1 126.02	4	
			(1)			268.82	1	
106. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.31	0.004371	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				93%	127	
		Сметная прибыль				54%	74	
		Всего с НР и СП					344	
	
107.	08.4.02.06-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.0141	64 903.63	915	
	
108.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж швеллера №18	т		0.0522	17 135.02	894	
		Объем: 52.2/1000						
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	0.209322	267.911	56	
108. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	3.303216	165.230	546	
108. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.00522	1 687.36	9	
			(1)			306.16	2	
108. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.006264	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
108. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	0.18792	1 113.56	209	
			(1)			268.82	51	
108. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.009918	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
108. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.076212	3.21		
108. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.00522	112.76	1	
108. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.06264	51.41	3	
108. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.018792	46.96	1	
108. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000022968	60 390.76	1	
108. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0010962	89 253.46	98	
108. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000000522	57 689.15		
108. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00000522	204 657.21	1	
108. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00001044	101 704.48	1	
108. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00097614	210.53		
108. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000001566	45 326.49		
108. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000101268	39 941.89	4	
108. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000053766	9 003.93		
108. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000016182	72 855.64	1	
108. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00003132	80 243.85	3	
		Накладные расходы				69%	415	
		Сметная прибыль				58%	349	
		Всего с НР и СП					1 659	
	
109.	08.3.11.01-0054 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Швеллеры: № 16-18 сталь марки Ст3сп	т		0.0522	40 189.82	2 098	
		Объем: (0.0522)*1.0						
	
110.	ГЭСН 06-01-041-11 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм (площадка, ступени)	100 м3		0.049	290 409.17	14 230	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	44.56	2.18344	266.983	583	
110. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	993.56	48.68444	163.200	7 945	
110. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	41.41	2.02909	1 126.02	2 285	
			(1)			268.82	545	
110. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.25	0.06125	874.68	54	
			(1)			268.82	16	
110. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.01323	964.28	13	
			(1)			200.12	3	
110. 6.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	50.1	2.4549	3.18	8	
110. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.63	0.07987	1 037.49	83	
			(1)			229.99	18	
110. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	149.94	7.34706	43.43	319	
110. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.194	0.009506	20.52		
110. 10.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.18	0.00882	60 390.76	533	
110. 11.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.032	0.001568	57 689.15	90	
110. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.069	0.003381	11 636.25	39	
110. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.133	0.006517	45 326.49	295	
110. 14.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.85	0.04165	5 694.68	237	
110. 15.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	2.6	0.1274	5 760.02	734	
110. 16.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	138.6	6.7914	234.83	1 595	
		Накладные расходы				80%	6 822	
		Сметная прибыль				44%	3 752	
		Всего с НР и СП					24 805	
	
111.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		4.9735	3 276.39	16 295	
		Объем: (0.049)*101.5						
	
112.	08.4.03.04-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т		0.1793	37 338.90	6 695	
		Объем: (58.6+61+59.7)/1000						
	
113.	08.3.07.01-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь полосовая	кг		2.82	34.18	96	
	
114.	ГЭСН 07-05-007-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт.		0.02	13 879.89	278	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.08	0.1816	268.820	49	
114. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	17.61	0.3522	165.230	58	
114. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.08	0.1816	1 126.02	204	
			(1)			268.82	49	
114. 4.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.25	0.005	2 983.71	15	
		Накладные расходы				119%	127	
		Сметная прибыль				68%	73	
		Всего с НР и СП					478	
	
115.	05.1.03.09-0054 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перемычка брусковая 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 выпуск 4)	шт.		2	829.33	1 659	
	
116.	ГЭСН 06-01-015-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т		0.0073	37 357.89	273	
		Объем: (0.57+0.16)*10/1000						
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.002628	246.169	1	
116. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	215.82	1.575486	171.480	270	
116. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.001095	874.68	1	
			(1)			268.82		
116. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.001533	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				80%	217	
		Сметная прибыль				44%	119	
		Всего с НР и СП					609	
	
117.	08.4.01.02-0013 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т		0.0073	74 993.70	547	
		Объем: (0.0073)*1.0						
	
118.	ГЭСН 07-05-016-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0.8972	12 300.69	11 036	
		Объем: 19+70.72						
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	2.323748	235.687	548	
118. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	40.95718	177.590	7 274	
118. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.340936	308.04	105	
			(1)			268.82	92	
118. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	1.982812	1 037.49	2 057	
			(1)			229.99	456	
118. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	5.20376	43.43	226	
118. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.08972	20.52	2	
118. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.017944	48 451.22	869	
118. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.13458	3 738.84	503	
		Накладные расходы				119%	9 308	
		Сметная прибыль				68%	5 319	
		Всего с НР и СП					25 663	
	
119.	23.3.08.01-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	м		19	203.81	3 872	
	
120.	23.3.08.01-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	м		70.72	50.85	3 596	
	
121.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0518	2 141.39	111	
		Объем: 0.22+4.96						
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.001036	215.055		
121. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.275058	201.080	55	
121. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000518	10.80		
121. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000518	964.28		
			(1)			200.12		
121. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000518	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
121. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.058016	18.56	1	
121. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0006216	72 855.64	45	
121. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0001036	79 235.11	8	
		Накладные расходы				69%	38	
		Сметная прибыль				48%	26	
		Всего с НР и СП					175	
	
122.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0518	2 560.48	133	
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.001036	215.055		
122. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.198394	171.480	34	
122. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000518	10.80		
122. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000518	964.28		
			(1)			200.12		
122. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000518	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
122. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.03367	18.56	1	
122. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0009842	93 641.96	92	
122. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00007252	65 944.00	5	
		Накладные расходы				69%	23	
		Сметная прибыль				48%	16	
		Всего с НР и СП					173	
	
123.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.22	1 208.93	266	
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0044	249.405	1	
123. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	1.441	181.930	262	
123. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0022	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
123. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0022	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
123. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.022	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	210	
		Сметная прибыль				37%	97	
		Всего с НР и СП					574	
	
124.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		2.86	61.73	177	
		Объем: (0.22)*0.013*1000						
	
125.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.22	17 515.20	3 853	
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.6116	177.720	109	
125. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	15.5936	181.930	2 837	
125. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.198	14.36	3	
125. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.6116	267.44	164	
			(1)			177.72	109	
125. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.077	20.52	2	
125. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.4158	2 040.43	848	
		Накладные расходы				80%	2 357	
		Сметная прибыль				37%	1 090	
		Всего с НР и СП					7 300	
	
126.	ГЭСН 15-04-019-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		0.22	2 047.68	450	
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0132	229.990	3	
126. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	2.1296	190.080	405	
126. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0154	10.80		
126. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0132	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
126. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	1.408	22.55	32	
126. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0022	38.33		
		Накладные расходы				80%	326	
		Сметная прибыль				37%	151	
		Всего с НР и СП					927	
	
127.	14.3.02.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		8.36	185.21	1 548	
		Объем: (0.22)*38.0						
	
128.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		2.86	104.81	300	
		Объем: (0.22)*13.0						
	
129.	ГЭСН 46-04-012-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка металлической двери	100 м2		0.02	18 255.44	365	
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.1548	268.820	42	
129. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	2.0782	152.740	317	
129. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.1548	308.04	48	
			(1)			268.82	42	
		Накладные расходы				84%	302	
		Сметная прибыль				48%	172	
		Всего с НР и СП					839	
	
130.	ГЭСН 09-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		2	846.68	1 693	
130. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.34	229.990	78	
130. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	4.8	187.360	899	
130. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.34	1 037.49	353	
			(1)			229.99	78	
130. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	0.8	43.43	35	
130. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.0002	60 390.76	12	
130. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.006	55 107.93	331	
130. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.2	319.06	64	
		Накладные расходы				69%	674	
		Сметная прибыль				58%	567	
		Всего с НР и СП					2 934	
	
131.	С99.2-03.02-0014	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2		2	6 629.60	13 259	
	
	Устройство пола под лестницей	
132.	ГЭСН 11-01-002-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		0.5796	878.69	509	
		Объем: 2.07*2.8*0.1						
132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.31878	200.120	64	
132. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	2.063376	156.950	324	
132. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.052164	964.28	50	
			(1)			200.12	10	
132. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.539028	3.34	2	
132. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.266616	493.44	132	
			(1)			200.12	53	
132. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.08694	20.52	2	
		Накладные расходы				94%	365	
		Сметная прибыль				51%	198	
		Всего с НР и СП					1 072	
	
133.	02.2.01.02-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3		0.741888	910.93	676	
		Объем: (0.5796)*1.28						
	
134.	ГЭСН 06-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.005796	49 865.78	289	
		Объем: 2.07*2.8*0.1						
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.10508148	268.542	28	
134. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	1.04328	147.310	154	
134. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.104328	1 126.02	117	
			(1)			268.82	28	
134. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.278208	3.18	1	
134. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00075348	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
134. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0011592	20.52		
134. 7.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	250	1.449	11.16	16	
		Накладные расходы				80%	146	
		Сметная прибыль				44%	80	
		Всего с НР и СП					515	
	
135.	04.1.02.05-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3		0.591192	3 014.79	1 782	
		Объем: (0.005796)*102.0						
	
136.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		0.05796	4 020.89	233	
		Объем: 2.07*2.8						
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0023184	229.990	1	
136. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.162288	165.230	27	
136. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0023184	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
136. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	2.6082	78.15	204	
		Накладные расходы				92%	26	
		Сметная прибыль				44%	12	
		Всего с НР и СП					271	
	
137.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной (для гидроизола)	100 м2		0.05796	19 267.85	1 117	
		Объем: 2.07*2.8						
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.04347	246.040	11	
137. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	0.9006984	206.640	186	
137. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.0179676	308.04	6	
			(1)			268.82	5	
137. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.0255024	1 037.49	26	
			(1)			229.99	6	
137. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.0139104	64 522.98	898	
137. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.02898	38.33	1	
		Накладные расходы				94%	185	
		Сметная прибыль				51%	100	
		Всего с НР и СП					1 403	
	
138.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции из гидроизола в 2 слоя	100 м2		0.05796	17 861.48	1 035	
		Объем: 2.07*2.8						
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0023184	229.990	1	
138. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.9	0.399924	161.570	65	
138. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0023184	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
138. 4.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	244.8	14.188608	68.24	968	
		Накладные расходы				94%	62	
		Сметная прибыль				51%	34	
		Всего с НР и СП					1 131	
	
139.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		0.17388	633.89	110	
		Объем: 2.07*2.8*0.03						
139. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	0.6364008	158.310	101	
139. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.0834624	3.18		
139. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00034776	21 070.94	7	
139. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.060858	20.52	1	
139. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00017388	3 621.85	1	
		Накладные расходы				94%	95	
		Сметная прибыль				51%	52	
		Всего с НР и СП					256	
	
140.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.1773576	3 276.39	581	
		Объем: (0.17388)*1.02						
	
141.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		20.016	510.71	10 222	
		Объем: 448*0.015*1.8+4.4*1.8						
	
142.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		20.016	262.99	5 264	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					175 603	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					150 062	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					79 959	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 88, 90, 91, 93, 129; %=65 - по стр. 89; %=61 - по стр. 92, 103; %=93 - по стр. 94, 104, 106; %=80 - по стр. 96, 110, 116, 123, 125, 126, 134; %=92 - по стр. 100, 136; %=94 - по стр. 101, 102, 132, 137-139; %=119 - по стр. 114, 118; %=69 - по стр. 121, 122)					42 830	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 88-91, 93, 121, 122, 129; %=31 - по стр. 92, 103; %=54 - по стр. 94, 104, 106; %=44 - по стр. 96, 100, 110, 116, 134, 136; %=51 - по стр. 101, 102, 132, 137-139; %=68 - по стр. 114, 118; %=37 - по стр. 123, 125, 126)					24 157	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					217 049	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 587	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 108, 130)					1 090	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 108, 130)					916	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 593	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 468	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 468	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15 486	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15 486	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					244 596	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	5 234	
	ИТОГО					249 830	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 997	
	ИТОГО					254 827	
	НДС 18%				18	45 869	
	ВСЕГО С НДС					300 696	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					790 525	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					731 468	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					265 112	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 94, 104, 106; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 34, 47-52, 55, 79, 88, 90, 91, 93, 129; %=73 - по стр. 7, 15; %=119 - по стр. 10, 59, 114, 118; %=56 - по стр. 11; %=67 - по стр. 14, 20, 46; %=80 - по стр. 17, 19, 26, 27, 40, 43, 58, 60, 73, 96, 110, 116, 123, 125, 126, 134; %=71 - по стр. 30, 33; %=90 - по стр. 35, 38, 65, 71; %=94 - по стр. 66, 101, 102, 132, 137-139; %=92 - по стр. 68, 100, 136; %=77 - по стр. 75; %=69 - по стр. 83, 84, 121, 122; %=68 - по стр. 85; %=65 - по стр. 89; %=61 - по стр. 92, 103)					248 263	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 85, 94, 104, 106; %=40 - по стр. 4, 5, 14, 20, 46; %=48 - по стр. 6, 34, 47-52, 55, 75, 79, 83, 84, 88-91, 93, 121, 122, 129; %=56 - по стр. 7, 15; %=68 - по стр. 10, 59, 114, 118; %=37 - по стр. 17, 19, 26, 27, 40, 43, 60, 73, 123, 125, 126; %=52 - по стр. 30, 33; %=43 - по стр. 35, 38, 65, 71; %=44 - по стр. 58, 68, 96, 100, 110, 116, 134, 136; %=51 - по стр. 66, 101, 102, 132, 137-139; %=31 - по стр. 92, 103)					132 893	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 112 624	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 649	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 62, 77, 80, 108, 130)					4 175	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 62, 77, 80, 108, 130)					3 509	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					22 333	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					28 922	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					28 922	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15 486	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15 486	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 179 365	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	25 238	
	ИТОГО					1 204 603	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	24 092	
	ИТОГО					1 228 695	
	НДС 18%				18	221 165	
	ВСЕГО С НДС					1 449 860	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)