«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор
МКУ «КР МКД»			Директор
ООО «УК Управдом»			

________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.А. Тишковец /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на Капитальный ремонт  крыши шиферной (с заменой на металлочерепицу) дома № 90-92 по ул. Судостроительная 	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.52	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.52	
3.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	3.52	
4.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.01	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.03	
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.23	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.06	
8.	Е54-3-1	Разборка лобовой доски (прим)	100 м2 подшивки	0.1	
9.	Е10-01-022-01	Устройство лобовой доски (прим)	100 м2 потолка	0.1	
10.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	
11.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (прим)	100 м2 проемов	0.0015	
12.	Цена поставщика.	Люк-окно выхода на кровлю FAKRO WSZ 0,3*0,5 (прим)	м2	0.15	
13.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.3	
14.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	109.71	
15.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой  кровель (прим)	100 м2 покрытия	3.52	
16.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	440	
17.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.06	
18.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	
19.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя из керамзита (прим)	1 м3 утеплителя	13.5	
20.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой кровель (прим)	100 м2 покрытия	0.9	
21.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	112.5	
22.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	13.5	
23.	С104-0098	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	275.4	
24.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.8	
25.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.8	
26.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.8	
27.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	3.52	
28.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	40	
29.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.42	
30.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
31.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
32.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
33.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.4	
34.	Е46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	0.15	
35.	Е10-01-008-08	Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.15	
36.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.066	
37.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.04	
38.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.168	
39.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала)	100 м труб	0.04	
40.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.264	
41.	Е12-01-010-01	Устройство обделки оголовников из цветной оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.048	
42.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.16	
43.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	
44.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.67	
45.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	10.4776	
46.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	10.4776	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)