«СОГЛАСОВАНО»
Директор МКУ «КР МКД»     

_________________________ С.Б.Русович                                                                          	«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «ЖЭУ № 12 Ц»

         ____________________ Г.Н.Марчихина	

«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 5	
на Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, ул.Пугачева 8-10-10а	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ (Пугачева 8-10-10а)	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.058	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.3	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	13.816	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13.816	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1884	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	301.44	
7.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.188	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.942	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	103.62	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.471	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.236	
12.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-24.02	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	24.02	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	47.1	
15.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	480.42	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
16.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.031	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	49.6	
18.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.031	
19.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.246	
20.	Песок природный для строительных работ средний	м3	27.06	
21.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.062	
22.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-6.273	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.273	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	12.3	
25.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	125.46	
	Установка бортовых камней	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01885	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	30.16	
28.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01885	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.108	
30.	Песок природный для строительных работ средний	м3	11.88	
31.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.9	
32.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	90	
33.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	1.92	
34.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.038	
35.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	9.742	
36.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	192	
	Прочие работы	
37.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	
38.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	-0.004	
39.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.006	
40.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.006	
41.	Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства (скамейка)	1 т конструкций	0.153	
42.	Скамейка со спинкой 1,86*0,53	шт	3	
43.	Урна железобетонная с металлической вставкой 044*0,44	шт	3	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
44.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.032	
45.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	51.2	
46.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.032	
47.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.16	
48.	Песок природный для строительных работ средний	м3	17.6	
49.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.08	
50.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.04	
51.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-4.1	
52.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.08	
53.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	8	
54.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	81.6	
	озеленение	
55.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.78	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)