|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | руб. | Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Председатель ЖСК «Дружба» | | |
|  | | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.В. Патруев / | | |
|  | | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Объект: | | г. Калининград, ул. Кирова, 30-40 | | | | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | | | | | |
| к дефектной ведомости № | | | | | | |
| на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Кирова, 30-40 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.5237 |
| 2. | Е68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0.82 |
| 3. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 113.628 |
| 4. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 467.3884 |
| 5. | Е01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.2211 |
| 6. | Е01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.2211 |
| 7. | Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.569 |
| 8. | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 172.59 |
| 9. | Е27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.7845 |
| 10. | Е27-06-027-01 | Добавка песко-цементной (прим) смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.3138 |
| 11. | С407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 32.01 |
| 12. | Е27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 78.45 |
| 13. | Цена поставщика. | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщ.80мм, серая М400 | м2 | 800.19 |
| 14. | Е27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.66 |
| 15. | С403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 266 |
| 16. | Е66-22-1 | Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 7 |
| 17. | Е47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 1 |
| 18. | Е47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1 |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |