|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-29» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. Б. Русович/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В. В. Черноиванов/ |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |
|  |
|  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т №6** |
|  |
| **на капитальный ремонт входов в подъезды МКД № 36-40 по ул. Грига в г. Калининграде** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. ВХОДЫ В ПОДЪЕЗДЫ** |
|  |
| 1. | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт. | 0.02 |
| 2. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0.0056 |
| 3. | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 9 мм | 100 шт. | 0.06 |
| 4. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков | т | 0.0074 |
| 5. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.0004 |
| 6. | Сталь угловая 40х60х3мм | т | 0.007 |
| 7. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0048 |
| 8. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0048 |
| 9. | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.006 |
| 10. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 0.0122 |
|  |

Составил: ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» М. Я. Шуптар

Проверил: начальник отдела контроля МКУ «КР МКД» Г. Н. Рябкова