«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор «Управляющая Компания Старый Город»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шулепко Е.В. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Тельмана,78	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада без утепления, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения                         	
Сметная стоимость:	979.582	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	3.059	тыс. руб.	
монтажных работ:	36.219	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.154	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	201.745	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		2.1	8 282.14	17 392	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.147	236.670	35	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43.5	91.35	167.930	15 340	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.147	1 086.42	160	
			(1)			236.67	35	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	3.4	7.14	265.04	1 892	
		Накладные расходы				110%	16 913	
		Сметная прибыль				68%	10 455	
		Всего с НР и СП					44 760	
	
2.	01.7.16.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.0189	9 880.05	187	
		Объем: (2.1)*0.009						
	
3.	01.7.16.02-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.0735	118 570.31	8 715	
		Объем: (2.1)*0.035						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.21	912.71	192	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	1.1529	166.250	192	
		Накладные расходы				78%	150	
		Сметная прибыль				50%	96	
		Всего с НР и СП					438	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.21	24 341.74	5 112	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	1.7472	295.070	516	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	4.368	174.220	761	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	1.7472	2 391.76	4 179	
			(1)			295.07	516	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.084	2 046.31	172	
		Накладные расходы				78%	996	
		Сметная прибыль				50%	639	
		Всего с НР и СП					6 747	
	
6.	ГЭСН 09-06-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж решеток оконных	т		0.015	6 550.85	98	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.003255	252.138	1	
6. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.553	0.533295	166.250	89	
6. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.00126	963.24	1	
			(1)			276.63		
6. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7.371	0.110565	33.05	4	
6. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.001995	1 086.42	2	
			(1)			236.67		
6. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.302	0.01953	3.25		
6. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.421	0.021315	117.46	3	
		Накладные расходы				81%	73	
		Сметная прибыль				72%	65	
		Всего с НР и СП					236	
	
7.	ГЭСН 13-06-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками	м2		1.6	149.63	239	
7. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	1.44	166.250	239	
		Накладные расходы				81%	194	
		Сметная прибыль				60%	143	
		Всего с НР и СП					576	
	
8.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.016	2 236.91	36	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00032	221.300		
8. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.08496	206.910	18	
8. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00016	11.67		
8. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00016	1 065.12		
			(1)			205.93		
8. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00016	1 086.42		
			(1)			236.67		
8. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.01792	20.01		
8. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000192	76 244.37	15	
8. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000032	89 622.70	3	
		Накладные расходы				81%	15	
		Сметная прибыль				60%	11	
		Всего с НР и СП					61	
	
9.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.016	2 655.84	42	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00032	221.300		
9. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.06128	176.450	11	
9. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00016	11.67		
9. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00016	1 065.12		
			(1)			205.93		
9. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00016	1 086.42		
			(1)			236.67		
9. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0104	20.01		
9. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.000304	97 411.42	30	
9. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000224	67 560.28	2	
		Накладные расходы				81%	9	
		Сметная прибыль				60%	7	
		Всего с НР и СП					58	
	
10.	ГЭСН 09-06-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж: решеток оконных, б/у	т		0.015	10 072.68	151	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.00465	252.138	1	
10. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50.79	0.76185	166.250	127	
10. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0018	963.24	2	
			(1)			276.63		
10. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.53	0.15795	33.05	5	
10. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00285	1 086.42	3	
			(1)			236.67	1	
10. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.86	0.0279	3.25		
10. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.03	0.03045	117.46	4	
10. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.5	0.0225	51.66	1	
10. 9.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.00675	48.41		
10. 10.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0014	0.000021	64 008.58	1	
10. 11.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0033	0.0000495	94 030.73	5	
10. 12.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000015	59 117.96		
10. 13.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000015	204 669.71		
10. 14.	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0.015			
10. 15.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0002805	349.64		
10. 16.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000045	48 521.28		
10. 17.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0000291	56 265.75	2	
10. 18.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00000465	76 244.37		
10. 19.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000009	88 825.57	1	
		Накладные расходы				81%	104	
		Сметная прибыль				72%	92	
		Всего с НР и СП					347	
	
11.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных, откосов	100 м2		1.75	3 459.28	6 054	
11. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	39.935	151.590	6 054	
		Накладные расходы				99%	5 993	
		Сметная прибыль				60%	3 632	
		Всего с НР и СП					15 680	
	
12.	ГЭСНр 53-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1	472.34	472	
12. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	2.71	174.220	472	
12. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.01	20.52		
		Накладные расходы				86%	406	
		Сметная прибыль				70%	330	
		Всего с НР и СП					1 208	
	
13.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.02	3 119.63	62	
		Объем: (1.0)*0.02						
	
14.	ГЭСНр 53-16-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.3	5 779.69	1 734	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.129	276.630	36	
14. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	10.617	155.780	1 654	
14. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.06	963.24	58	
			(1)			276.63	17	
14. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.069	317.75	22	
			(1)			276.63	19	
14. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0132	20.52		
		Накладные расходы				86%	1 453	
		Сметная прибыль				70%	1 183	
		Всего с НР и СП					4 370	
	
15.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0759	3 119.63	237	
		Объем: (0.3)*0.253						
	
16.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.1206	14 325.47	1 728	
		Объем: (0.30)*0.402*1000						
	
17.	ГЭСНр 53-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	65 195.82	3 260	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.05	276.630	14	
17. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	161.500	3 211	
17. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.05	963.24	48	
			(1)			276.63	14	
17. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	20.52	1	
17. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	24.8	1.24			
		Накладные расходы				86%	2 774	
		Сметная прибыль				70%	2 258	
		Всего с НР и СП					8 291	
	
18.	04.3.01.12-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3		0.12	3 157.77	379	
		Объем: (0.05)*2.4						
	
19.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.26	14 325.47	3 725	
		Объем: (0.05)*5.2						
	
20.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2		1.75	1 244.40	2 178	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.035	256.650	9	
20. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	11.4625	187.210	2 146	
20. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0175	317.75	6	
			(1)			276.63	5	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0175	1 086.42	19	
			(1)			236.67	4	
20. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.175	41.35	7	
		Накладные расходы				95%	2 047	
		Сметная прибыль				47%	1 013	
		Всего с НР и СП					5 238	
	
21.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		22.75	55.56	1 264	
		Объем: (1.75)*13.0						
	
22.	ГЭСН 26-01-048-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса : из сетки	100 м2		1.6	2 661.26	4 258	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.896	236.670	212	
22. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.2	17.92	166.250	2 979	
22. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.896	1 086.42	973	
			(1)			236.67	212	
22. 4.	08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	0.003	0.0048	63 622.53	305	
		Накладные расходы				90%	2 872	
		Сметная прибыль				60%	1 915	
		Всего с НР и СП					9 045	
	
23.	08.1.02.17-0035 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм	м2		168	109.36	18 372	
		Объем: (1.6)*105.0						
	
24.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		1.6	17 930.08	28 688	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	4.448	182.880	813	
24. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	113.408	187.210	21 231	
24. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	1.44	15.19	22	
24. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	4.448	277.79	1 236	
			(1)			182.88	813	
24. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.56	20.52	11	
24. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	3.024	2 046.31	6 188	
		Накладные расходы				95%	20 942	
		Сметная прибыль				47%	10 361	
		Всего с НР и СП					59 990	
	
25.	11.3.03.13-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		50	20.98	1 049	
	
26.	ГЭСНр 61-28-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		1.75	49 618.76	86 833	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.2275	236.670	54	
26. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	142.8	151.590	21 647	
26. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.175	11.67	2	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.2275	1 086.42	247	
			(1)			236.67	54	
26. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.315	20.52	6	
26. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.4375	8 460.87	3 702	
26. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	192.5	318.07	61 228	
		Накладные расходы				79%	17 144	
		Сметная прибыль				50%	10 851	
		Всего с НР и СП					114 827	
	
27.	03.1.01.01-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.4375	8 460.87	-3 702	
		Объем: (1.75)*(-0.25)						
	
28.	08.1.02.17-0161 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-192.5	318.07	-61 228	
		Объем: (1.75)*(-110.0)						
	
29.	01.8.01.06-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2		192.5	43.13	8 303	
		Объем: (1.75)*(110.0)						
	
30.	14.1.06.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Клей для устройства армирующего слоя (сухая смесь)	т		0.4375	12 938.71	5 661	
		Объем: 175*2.5/1000						
	
31.	ГЭСН 15-04-048-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		1.75	13 031.31	22 805	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.735	236.670	174	
31. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	107.7475	204.120	21 993	
31. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.8925	11.67	10	
31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.735	1 086.42	799	
			(1)			236.67	174	
31. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.119	20.52	2	
		Накладные расходы				95%	21 059	
		Сметная прибыль				47%	10 418	
		Всего с НР и СП					54 282	
	
32.	14.4.01.03-0101 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.0315	67 017.97	2 111	
		Объем: (1.75)*0.018						
	
33.	04.3.01.02-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		0.7	63 674.40	44 572	
		Объем: (1.75)*0.4						
	
34.	ГЭСН 15-04-019-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		1.75	2 404.03	4 207	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.105	236.670	25	
34. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	22.645	180.650	4 091	
34. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.1225	11.67	1	
34. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.105	1 086.42	114	
			(1)			236.67	25	
34. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0175	41.35	1	
		Накладные расходы				95%	3 910	
		Сметная прибыль				47%	1 935	
		Всего с НР и СП					10 052	
	
35.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая	кг		22.75	101.59	2 311	
		Объем: (1.75)*13.0						
	
36.	С Цена поставщик.	Краски акриловые фасадные, типа "Маршал" с колером	кг		66.5	170.00	11 305	
		Объем: (1.75)*0.038*1000						
	
37.	ГЭСНр 58-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м		0.185	7 885.22	1 459	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0222	263.310	6	
37. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	7.66085	166.250	1 274	
37. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0148	317.75	5	
			(1)			276.63	4	
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0074	1 086.42	8	
			(1)			236.67	2	
37. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00074	59 117.96	44	
37. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00111	115 910.64	129	
		Накладные расходы				83%	1 062	
		Сметная прибыль				65%	832	
		Всего с НР и СП					3 353	
	
38.	08.1.02.03-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м		18.5	164.72	3 047	
	
39.	14.5.01.05-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		2	340.16	680	
	
40.	ГЭСНр 58-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.215	10 258.88	2 206	
40. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	12.986	167.930	2 181	
40. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.000215	115 910.64	25	
		Накладные расходы				83%	1 810	
		Сметная прибыль				65%	1 418	
		Всего с НР и СП					5 434	
	
41.	ГЭСН 20-02-002-08 
(Приказ № 1575/пр от 24.11.2017)	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.01	5 455.85	55	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.023	0.00023	241.882		
41. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24.8	0.248	166.250	41	
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003	0.00003	317.75		
			(1)			276.63		
41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0002	1 086.42		
			(1)			236.67		
41. 5.	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	4.04	0.0404	40.07	2	
41. 6.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	2.1267	0.021267	539.94	11	
		Накладные расходы				115%	47	
		Сметная прибыль				71%	29	
		Всего с НР и СП					131	
	
42.	С5 Цена поставщи.	Решетка вентиляционная пластмассовая: 200*200мм	шт		1	190.00	190	
	
43.	ГЭСНр 61-22-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2		0.05	111 172.76	5 559	
43. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	549.55	27.4775	180.650	4 964	
43. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.78	0.089	11.67	1	
43. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0175	20.52		
43. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.8	0.29	2 046.31	593	
		Накладные расходы				79%	3 922	
		Сметная прибыль				50%	2 482	
		Всего с НР и СП					11 963	
	
44.	ГЭСНр 63-7-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток по цоколю	100 м2		0.25	11 669.77	2 917	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0875	276.630	24	
44. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74.3	18.575	152.980	2 842	
44. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.0875	317.75	28	
			(1)			276.63	24	
44. 4.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.64	0.41	98.24	40	
44. 5.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.28	0.82	9.46	8	
		Накладные расходы				77%	2 207	
		Сметная прибыль				50%	1 433	
		Всего с НР и СП					6 557	
	
45.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2		0.25	1 244.40	311	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.005	256.650	1	
45. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	1.6375	187.210	307	
45. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0025	317.75	1	
			(1)			276.63	1	
45. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0025	1 086.42	3	
			(1)			236.67	1	
45. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.025	41.35	1	
		Накладные расходы				95%	293	
		Сметная прибыль				47%	145	
		Всего с НР и СП					748	
	
46.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		3.25	55.56	181	
		Объем: (0.25)*13.0						
	
47.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.25	17 930.08	4 483	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.695	182.880	127	
47. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	17.72	187.210	3 317	
47. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.225	15.19	3	
47. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.695	277.79	193	
			(1)			182.88	127	
47. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0875	20.52	2	
47. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.4725	2 046.31	967	
		Накладные расходы				95%	3 272	
		Сметная прибыль				47%	1 619	
		Всего с НР и СП					9 373	
	
48.	ГЭСН 15-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен  
01. Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 02. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА. 03. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий. 04. Перерубка и подточка плиток. 05. Установка плиток. 06. Заполнение и расшивка швов. 07. Приготовление мастики. 08. Очистка облицованной поверхности.	100 м2		0.25	61 300.38	15 325	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.32	0.33	270.738	89	
48. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	307.8	76.95	182.740	14 062	
48. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.11	0.0275	1 065.12	29	
			(1)			205.93	6	
48. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.21	0.3025	317.75	96	
			(1)			276.63	84	
48. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.5	0.125	20.52	3	
48. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.125	41.35	5	
48. 7.	03.2.01.04-0002	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки: 400	т	0.04	0.01	9 331.31	93	
48. 8.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	2	0.5	2 073.59	1 037	
		Накладные расходы				95%	13 443	
		Сметная прибыль				47%	6 651	
		Всего с НР и СП					35 419	
	
49.	С Цена поставщи.	Плитка фасадная облицовочная толщ. не менее 8 мм	м2		25	700.00	17 500	
	
	Окна и двери	
50.	ГЭСН 09-06-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж решеток оконных проемов подвала	т		0.03	6 550.85	197	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.00651	252.138	2	
50. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.553	1.06659	166.250	177	
50. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.00252	963.24	2	
			(1)			276.63	1	
50. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7.371	0.22113	33.05	7	
50. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.00399	1 086.42	4	
			(1)			236.67	1	
50. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.302	0.03906	3.25		
50. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1.421	0.04263	117.46	5	
		Накладные расходы				81%	145	
		Сметная прибыль				72%	129	
		Всего с НР и СП					471	
	
51.	ГЭСН 13-06-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками	м2		3.65	149.63	546	
51. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	3.285	166.250	546	
		Накладные расходы				81%	442	
		Сметная прибыль				60%	328	
		Всего с НР и СП					1 316	
	
52.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0365	2 236.91	82	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00073	221.300		
52. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.193815	206.910	40	
52. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000365	11.67		
52. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000365	1 065.12		
			(1)			205.93		
52. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000365	1 086.42		
			(1)			236.67		
52. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.04088	20.01	1	
52. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000438	76 244.37	33	
52. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000073	89 622.70	7	
		Накладные расходы				81%	32	
		Сметная прибыль				60%	24	
		Всего с НР и СП					138	
	
53.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0365	2 655.84	97	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00073	221.300		
53. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.139795	176.450	25	
53. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000365	11.67		
53. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000365	1 065.12		
			(1)			205.93		
53. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000365	1 086.42		
			(1)			236.67		
53. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.023725	20.01		
53. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0006935	97 411.42	68	
53. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000511	67 560.28	3	
		Накладные расходы				81%	20	
		Сметная прибыль				60%	15	
		Всего с НР и СП					132	
	
54.	ГЭСН 09-06-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж: решеток оконных, б/у	т		0.03	10 072.68	302	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.0093	252.138	2	
54. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50.79	1.5237	166.250	253	
54. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0036	963.24	3	
			(1)			276.63	1	
54. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.53	0.3159	33.05	10	
54. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0057	1 086.42	6	
			(1)			236.67	1	
54. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.86	0.0558	3.25		
54. 7.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.03	0.0609	117.46	7	
54. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.5	0.045	51.66	2	
54. 9.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.0135	48.41	1	
54. 10.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0014	0.000042	64 008.58	3	
54. 11.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0033	0.000099	94 030.73	9	
54. 12.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000003	59 117.96		
54. 13.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000003	204 669.71	1	
54. 14.	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0.03			
54. 15.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.000561	349.64		
54. 16.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000009	48 521.28		
54. 17.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0000582	56 265.75	3	
54. 18.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000093	76 244.37	1	
54. 19.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000018	88 825.57	2	
		Накладные расходы				81%	207	
		Сметная прибыль				72%	184	
		Всего с НР и СП					692	
	
55.	ГЭСН 46-04-012-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.0213	18 790.92	400	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.164862	276.630	46	
55. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	2.213283	157.170	348	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.164862	317.75	52	
			(1)			276.63	46	
		Накладные расходы				99%	390	
		Сметная прибыль				60%	236	
		Всего с НР и СП					1 026	
	
56.	ГЭСН 09-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		2.13	889.91	1 896	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.3621	236.670	86	
56. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	5.112	192.800	986	
56. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.3621	1 086.42	393	
			(1)			236.67	86	
56. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	0.852	45.37	39	
56. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.000213	61 542.02	13	
56. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.00639	60 788.90	388	
56. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.213	358.30	76	
		Накладные расходы				81%	868	
		Сметная прибыль				72%	772	
		Всего с НР и СП					3 536	
	
57.	С КСМ. 
(07.1.01.03-0000-038)	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		2.13	11 338.05	24 150	
	
58.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.015	48 022.68	720	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.0309	276.630	9	
58. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	3.0609	180.650	553	
58. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.0309	317.75	10	
			(1)			276.63	9	
58. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.0645	2 395.36	155	
58. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0015	2 046.31	3	
		Накладные расходы				95%	534	
		Сметная прибыль				47%	264	
		Всего с НР и СП					1 518	
	
59.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.015	2 110.66	32	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.00045	249.990		
59. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	0.15315	158.710	24	
59. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00015	317.75		
			(1)			276.63		
59. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0003	1 086.42		
			(1)			236.67		
59. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.012	162.01	2	
59. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00015	41.35		
59. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000006	3 591.38		
59. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.000255	15 094.65	4	
59. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000075	56 356.87		
59. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.000024	30 674.18	1	
		Накладные расходы				95%	23	
		Сметная прибыль				47%	11	
		Всего с НР и СП					66	
	
60.	ГЭСН 46-04-012-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок, подвал и чердак	100 м2		0.0428	29 612.07	1 267	
		Объем: 3.65+0.63						
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.331272	276.630	92	
60. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	7.394128	157.170	1 162	
60. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.331272	317.75	105	
			(1)			276.63	92	
		Накладные расходы				99%	1 241	
		Сметная прибыль				60%	752	
		Всего с НР и СП					3 261	
	
61.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0428	108 484.88	4 643	
		Объем: 3.65+0.63						
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.228124	249.865	57	
61. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	9.248224	170.030	1 572	
61. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.075328	317.75	24	
			(1)			276.63	21	
61. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.152796	1 086.42	166	
			(1)			236.67	36	
61. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	18.3612	22.23	408	
61. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	3.0388	21.15	64	
61. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.15988	258.68	300	
61. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	3.05592	92.92	284	
61. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.3424	480.72	165	
61. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	4.8792	340.16	1 660	
		Накладные расходы				106%	1 727	
		Сметная прибыль				54%	880	
		Всего с НР и СП					7 249	
	
62.	11.3.02.02-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		4.28	6 492.54	27 788	
		Объем: 3.65+0.63						
	
63.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.2065	48 022.68	9 917	
		Объем: 19.5+1.15						
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.42539	276.630	118	
63. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	42.13839	180.650	7 612	
63. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.42539	317.75	135	
			(1)			276.63	118	
63. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.88795	2 395.36	2 127	
63. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.02065	2 046.31	42	
		Накладные расходы				95%	7 344	
		Сметная прибыль				47%	3 633	
		Всего с НР и СП					20 894	
	
64.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.2065	2 110.66	436	
		Объем: 19.5+1.15						
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.006195	249.990	2	
64. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	2.108365	158.710	335	
64. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.002065	317.75	1	
			(1)			276.63	1	
64. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00413	1 086.42	4	
			(1)			236.67	1	
64. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.1652	162.01	27	
64. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.002065	41.35		
64. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000826	3 591.38		
64. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0035105	15 094.65	53	
64. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00010325	56 356.87	6	
64. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0003304	30 674.18	10	
		Накладные расходы				95%	320	
		Сметная прибыль				47%	158	
		Всего с НР и СП					915	
	
	Отмостка	
65.	ГЭСНр 68-12-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.033	65 274.53	2 154	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	1.36587	209.585	286	
65. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	8.03055	161.500	1 297	
65. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.07062	1 676.22	118	
			(1)			276.63	20	
65. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.04257	37.85	2	
65. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	1.29525	540.73	700	
			(1)			205.93	267	
65. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	3.88575	9.46	37	
		Накладные расходы				104%	1 646	
		Сметная прибыль				60%	950	
		Всего с НР и СП					4 750	
	
66.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.066	23 344.86	1 541	
66. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	10.164	151.590	1 541	
		Накладные расходы				72%	1 110	
		Сметная прибыль				38%	586	
		Всего с НР и СП					3 236	
	
67.	ГЭСН 01-02-060-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.066	7 797.26	515	
67. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	3.53496	145.580	515	
		Накладные расходы				72%	371	
		Сметная прибыль				38%	196	
		Всего с НР и СП					1 082	
	
68.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		10.56	157.19	1 660	
		Объем: 6.6*1.6						
	
69.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню: стен	100 м2		0.12	17 981.64	2 158	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.3336	182.880	61	
69. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	8.5056	187.210	1 592	
69. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.108	15.19	2	
69. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.3336	277.79	93	
			(1)			182.88	61	
69. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.042	20.52	1	
69. 6.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	1.89	0.2268	2 073.59	470	
		Накладные расходы				95%	1 570	
		Сметная прибыль				47%	777	
		Всего с НР и СП					4 505	
	
70.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя	100 м2		0.12	3 901.63	468	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.09	253.187	23	
70. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	1.8648	212.640	397	
70. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.0372	317.75	12	
			(1)			276.63	10	
70. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.0528	1 086.42	57	
			(1)			236.67	12	
70. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.06	41.35	2	
		Накладные расходы				111%	466	
		Сметная прибыль				64%	269	
		Всего с НР и СП					1 203	
	
71.	01.2.03.03-0062 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.0288	70 767.74	2 038	
		Объем: (0.12)*0.24						
	
72.	ГЭСН 08-01-007-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.41	507.37	208	
72. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.00041	236.670		
72. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	1.3079	158.710	208	
72. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.00041	1 086.42		
			(1)			236.67		
		Накладные расходы				110%	229	
		Сметная прибыль				68%	141	
		Всего с НР и СП					578	
	
73.	12.1.02.13-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2		45.1	74.66	3 367	
		Объем: (0.41)*110.0						
	
74.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		3.3	781.28	2 578	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.99	205.930	204	
74. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	11.253	167.930	1 890	
74. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.264	1 065.12	281	
			(1)			205.93	54	
74. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	1.452	3.17	5	
74. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.726	540.73	393	
			(1)			205.93	150	
74. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.495	20.52	10	
		Накладные расходы				111%	2 324	
		Сметная прибыль				64%	1 340	
		Всего с НР и СП					6 243	
	
75.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.96	568.71	2 252	
		Объем: (3.3)*1.2						
	
76.	ГЭСН 11-01-002-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		3.3	925.56	3 054	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	1.815	205.930	374	
76. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	11.748	161.500	1 897	
76. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.297	1 065.12	316	
			(1)			205.93	61	
76. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	3.069	3.17	10	
76. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	1.518	540.73	821	
			(1)			205.93	313	
76. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.495	20.52	10	
		Накладные расходы				111%	2 521	
		Сметная прибыль				64%	1 453	
		Всего с НР и СП					7 028	
	
77.	02.2.01.02-0020 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3		4.224	1 159.72	4 899	
		Объем: (3.3)*1.28						
	
78.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		3.3	655.95	2 165	
78. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	12.078	162.900	1 968	
78. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.584	3.65	6	
78. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0066	23 190.21	153	
78. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.155	20.52	24	
78. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0033	4 420.18	15	
		Накладные расходы				111%	2 184	
		Сметная прибыль				64%	1 260	
		Всего с НР и СП					5 609	
	
79.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		3.366	3 213.38	10 816	
		Объем: (3.3)*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					395 061	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					389 653	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					205 840	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 72; %=78 - по стр. 4, 5; %=81 - по стр. 7-9, 51-53; %=99 - по стр. 11, 55, 60; %=86 - по стр. 12, 14, 17; %=95 - по стр. 20, 24, 31, 34, 45, 47, 48, 58, 59, 63, 64, 69; %=90 - по стр. 22; %=79 - по стр. 26, 43; %=83 - по стр. 37, 40; %=77 - по стр. 44; %=106 - по стр. 61; %=104 - по стр. 65; %=72 - по стр. 66, 67; %=111 - по стр. 70, 74, 76, 78)					147 379	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 72; %=50 - по стр. 4, 5, 26, 43, 44; %=60 - по стр. 7-9, 11, 22, 51-53, 55, 60, 65; %=70 - по стр. 12, 14, 17; %=47 - по стр. 20, 24, 31, 34, 45, 47, 48, 58, 59, 63, 64, 69; %=65 - по стр. 37, 40; %=54 - по стр. 61; %=38 - по стр. 66, 67; %=64 - по стр. 70, 74, 76, 78)					83 098	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					620 130	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 693	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 10, 50, 54, 56)					1 396	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 6, 10, 50, 54, 56)					1 241	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 330	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					55	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 41)					47	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 41)					29	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					131	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 660	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 660	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					628 251	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	13 445	
	ИТОГО					641 696	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	12 834	
	ИТОГО					654 530	
	НДС 20%				20	130 906	
	ВСЕГО С НДС					785 436	
	
	Раздел 2.  ПОДВАЛ	
	
80.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.87	3 459.28	3 010	
80. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	19.8534	151.590	3 010	
		Накладные расходы				99%	2 980	
		Сметная прибыль				60%	1 806	
		Всего с НР и СП					7 796	
	
81.	ГЭСНр 53-16-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.35	5 779.69	2 023	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.1505	276.630	42	
81. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	12.3865	155.780	1 930	
81. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.07	963.24	67	
			(1)			276.63	19	
81. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.0805	317.75	26	
			(1)			276.63	22	
81. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0154	20.52		
		Накладные расходы				86%	1 696	
		Сметная прибыль				70%	1 380	
		Всего с НР и СП					5 099	
	
82.	04.3.01.09-0023 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3		0.08855	2 073.59	184	
		Объем: (0.35)*0.253						
	
83.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.1407	14 325.47	2 016	
		Объем: (0.35)*0.402*1000						
	
84.	ГЭСНр 62-42-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0.87	572.52	498	
84. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	3.2799	151.590	497	
84. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.0435	20.52	1	
		Накладные расходы				80%	398	
		Сметная прибыль				50%	249	
		Всего с НР и СП					1 144	
	
85.	С1 Цена поставщи.	Борей DT "Анти-Плесень"	л		21.75	55.00	1 196	
		Объем: 87/4						
	
86.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2		0.875	1 244.40	1 089	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0175	256.650	4	
86. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	5.73125	187.210	1 073	
86. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00875	317.75	3	
			(1)			276.63	2	
86. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00875	1 086.42	10	
			(1)			236.67	2	
86. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0875	41.35	4	
		Накладные расходы				95%	1 023	
		Сметная прибыль				47%	506	
		Всего с НР и СП					2 618	
	
87.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения	л		11.375	55.56	632	
		Объем: (0.875)*13.0						
	
88.	ГЭСН 15-02-016-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		0.87	18 991.69	16 523	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.07	5.2809	192.456	1 016	
88. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	75.4	65.598	176.450	11 575	
88. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.62	0.5394	317.75	171	
			(1)			276.63	149	
88. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	4.7415	268.22	1 272	
			(1)			182.88	867	
88. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0000609	97 284.53	6	
88. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00522	8 460.87	44	
88. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	1.3137	2 046.31	2 688	
88. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	2.4099	318.07	767	
		Накладные расходы				95%	11 961	
		Сметная прибыль				47%	5 918	
		Всего с НР и СП					34 402	
	
89.	ГЭСН 15-02-031-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.005	48 022.68	240	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.0103	276.630	3	
89. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	1.0203	180.650	184	
89. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.0103	317.75	3	
			(1)			276.63	3	
89. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.0215	2 395.36	52	
89. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0005	2 046.31	1	
		Накладные расходы				95%	178	
		Сметная прибыль				47%	88	
		Всего с НР и СП					506	
	
90.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.875	2 110.66	1 847	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.02625	249.990	7	
90. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	8.93375	158.710	1 418	
90. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00875	317.75	3	
			(1)			276.63	2	
90. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0175	1 086.42	19	
			(1)			236.67	4	
90. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.7	162.01	113	
90. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00875	41.35		
90. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00035	3 591.38	1	
90. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.014875	15 094.65	225	
90. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0004375	56 356.87	25	
90. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0014	30 674.18	43	
		Накладные расходы				95%	1 354	
		Сметная прибыль				47%	670	
		Всего с НР и СП					3 871	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					29 258	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					29 258	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 028	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 80; %=86 - по стр. 81; %=80 - по стр. 84; %=95 - по стр. 86, 88-90)					19 589	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 80; %=70 - по стр. 81; %=50 - по стр. 84; %=47 - по стр. 86, 88-90)					10 617	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					59 464	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					59 464	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 273	
	ИТОГО					60 737	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 215	
	ИТОГО					61 952	
	НДС 20%				20	12 390	
	ВСЕГО С НДС					74 342	
	
	Раздел 3.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
91.	ГЭСНр 65-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.03	14 116.47	423	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0096	276.630	3	
91. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	2.559	164.300	420	
91. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.0096	317.75	3	
			(1)			276.63	3	
		Накладные расходы				74%	313	
		Сметная прибыль				50%	212	
		Всего с НР и СП					948	
	
92.	ГЭСНр 65-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.02	11 354.68	227	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0032	276.630	1	
92. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	68.8	1.376	164.300	226	
92. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.16	0.0032	317.75	1	
			(1)			276.63	1	
		Накладные расходы				74%	168	
		Сметная прибыль				50%	114	
		Всего с НР и СП					508	
	
93.	ГЭСН 16-04-004-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м		0.03	11 091.55	333	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.0138	245.357	3	
93. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	55.83	1.6749	182.740	306	
93. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.1	0.003	1 078.65	3	
			(1)			276.63	1	
93. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.18	0.0054	773.68	4	
			(1)			236.67	1	
93. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0054	1 086.42	6	
			(1)			236.67	1	
93. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.786	0.02358	20.52		
93. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0000798	161 791.75	13	
		Накладные расходы				115%	355	
		Сметная прибыль				71%	219	
		Всего с НР и СП					908	
	
94.	С Цена поставщик.	Труба ПВХ  диам.110мм	м		2.994	162.71	487	
		Объем: 0.03*99.8						
	
95.	С Цена поставщик.	Переход чугун-пластик диам.110мм	шт		3	183.48	550	
	
96.	С Цена поставщик.	ПВХ ревизия диам.110мм канализационная серая	шт		1	111.02	111	
	
97.	С Цена поставщик.	ПВХ колено диам.110мм 45град.	шт		3	47.95	144	
	
98.	С Цена поставщик.	ПВХ тройник диам.110*50*110мм 45град.	шт		1	71.62	72	
	
99.	С Цена поставщик.	ПВХ тройник диам.110*110*110мм 45град.	шт		1	60.22	60	
	
100.	24.1.02.01-0024 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм	шт.		3	179.01	537	
	
101.	ГЭСН 16-04-004-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м		0.02	11 243.95	225	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.002	244.662		
101. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	59.92	1.1984	182.740	219	
101. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.02	0.0004	1 078.65		
			(1)			276.63		
101. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.04	0.0008	773.68	1	
			(1)			236.67		
101. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0008	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
101. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.197	0.00394	20.52		
101. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.000024	161 791.75	4	
		Накладные расходы				115%	252	
		Сметная прибыль				71%	155	
		Всего с НР и СП					632	
	
102.	01.7.19.02-0051 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт.		0.0024	458.66	1	
		Объем: 0.02*12						
	
103.	24.3.01.06-0046 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба ПВХ, диаметр 50 мм	м		1.996	50.03	100	
		Объем: 0.02*99.8						
	
104.	24.1.02.01-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.		2	78.15	156	
	
105.	С2 Цена поставщи.	Ревизия ПВХ с крышкой диаметром 50 мм, канализационная серая	шт.		1	66.17	66	
	
106.	С Цена поставщик.	Переход чугун-пластик диам.50мм	шт		2	128.33	257	
	
107.	С Цена поставщик.	ПВХ колено диам.50мм 45 град.	шт		4	21.95	88	
	
108.	С Цена поставщик.	ПВХ тройник диам.50*50*50мм 45 град.	шт		2	43.48	87	
	
109.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.05	912.71	46	
109. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.2745	166.250	46	
		Накладные расходы				78%	36	
		Сметная прибыль				50%	23	
		Всего с НР и СП					105	
	
110.	ГЭСНр 69-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		0.05	2 633.40	132	
		Начисления: Н5= 3, Н48= 3	
110. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	15.84	0.792	166.250	132	
		Накладные расходы				78%	103	
		Сметная прибыль				50%	66	
		Всего с НР и СП					301	
	
111.	ГЭСНр 69-2-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		0.05	8 392.30	420	
		Начисления: Н5= 8, Н48= 8	
111. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	50.48	2.524	166.250	420	
		Накладные расходы				78%	328	
		Сметная прибыль				50%	210	
		Всего с НР и СП					958	
	
112.	ГЭСН 46-03-017-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.05	10 215.66	511	
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.012	236.670	3	
112. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	55.16	2.758	157.170	433	
112. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.022	11.67		
112. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.012	1 086.42	13	
			(1)			236.67	3	
112. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0032	0.00016	20.52		
112. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.00015	59 117.96	9	
112. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.000055	15 094.65	1	
112. 8.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.000025	54 567.84	1	
112. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000475	48 521.28	23	
112. 10.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.0045	6 644.75	30	
		Накладные расходы				99%	432	
		Сметная прибыль				60%	262	
		Всего с НР и СП					1 204	
	
113.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		0.052	3 213.38	167	
		Объем: (0.05)*1.04						
	
114.	08.4.03.03-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т		0.0035	56 216.59	197	
		Объем: (0.05)*0.07						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					5 397	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					100	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					100	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					100	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 396	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 287	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 109-111; %=99 - по стр. 112)					898	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 109-111; %=60 - по стр. 112)					561	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 855	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 901	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 91, 92; %=115 - по стр. 93, 101)					1 088	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 91, 92; %=71 - по стр. 93, 101)					700	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 689	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					8 644	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	185	
	ИТОГО					8 829	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	177	
	ИТОГО					9 006	
	НДС 20%				20	1 801	
	ВСЕГО С НДС					10 807	
	
	Раздел 4.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
115.	ГЭСНр 65-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м		0.04	5 985.23	239	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.004	276.630	1	
115. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34.66	1.3864	161.500	224	
115. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.004	317.75	1	
			(1)			276.63	1	
115. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	0.132	3.25		
115. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0172	473.47	8	
115. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	0.1096	51.66	6	
		Накладные расходы				74%	167	
		Сметная прибыль				50%	113	
		Всего с НР и СП					518	
	
116.	ГЭСН 16-04-005-03 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм	100 м		0.04	14 887.54	596	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0008	256.650		
116. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	76.74	3.0696	184.980	568	
116. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0004	619.91		
			(1)			276.63		
116. 4.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0.01	0.0004	773.68		
			(1)			236.67		
116. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1.27	0.0508	18.69	1	
116. 6.	91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч	13.44	0.5376	38.80	21	
116. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.368	0.01472	20.52		
116. 8.	01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т	0.0007	0.000028	150 319.22	4	
116. 9.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.111	0.00444	180.86	1	
116. 10.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.004	0.00016	45.32		
		Накладные расходы				115%	653	
		Сметная прибыль				71%	403	
		Всего с НР и СП					1 652	
	
117.	24.3.02.05-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм	м		4.044	63.44	257	
		Объем: 0.04*101.1						
	
118.	24.1.02.01-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм	шт.		5	64.78	324	
	
119.	С18.1-09.07-1034	Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.		1	290.41	290	
	
120.	24.3.05.16-0132 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм	шт.		4	8.40	34	
	
121.	24.3.05.15-0145 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 32х20х32 мм	шт.		1	16.19	16	
	
122.	24.3.05.07-0133 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 32х25 мм	шт.		1	8.94	9	
	
123.	24.3.05.07-0131 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 25х20 мм	шт.		1	4.96	5	
	
124.	С18.1-09.07-1030	Кран спускной диам.20мм	шт.		1	133.84	134	
	
125.	23.3.06.01-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм (гильза)	м		0.3	248.20	74	
	
126.	ГЭСН 26-01-017-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м		0.4	2 162.35	865	
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.1	236.670	24	
126. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3.52	1.408	192.800	271	
126. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.25	0.1	1 086.42	109	
			(1)			236.67	24	
126. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.39	0.156	4.29	1	
126. 5.	01.7.06.14-0036	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	10 м	1.5	0.6	676.20	406	
126. 6.	10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	0.033	0.0132	255.27	3	
126. 7.	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	0.12	206.82	25	
126. 8.	14.1.04.01-0001	Клей <Армофлекс> 520	л	0.143	0.0572	765.52	44	
126. 9.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	0.008	808.65	6	
		Накладные расходы				90%	266	
		Сметная прибыль				60%	177	
		Всего с НР и СП					1 308	
	
127.	14.1.04.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Клей <Армофлекс> 520	л		-0.0572	765.52	-44	
		Объем: (0.4)*(-0.143)						
	
128.	14.5.09.05-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Очиститель для клея <Армофлекс>	л		-0.008	808.65	-6	
		Объем: (0.4)*(-0.02)						
	
129.	10.1.02.02-0101 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг		-0.0132	255.27	-3	
		Объем: (0.4)*(-0.033)						
	
130.	12.2.07.05-0047 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм	100 м		0.044	2 165.85	95	
		Объем: (0.4)*11						
	
131.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.01	912.71	9	
131. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.0549	166.250	9	
		Накладные расходы				78%	7	
		Сметная прибыль				50%	5	
		Всего с НР и СП					21	
	
132.	ГЭСНр 69-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		0.01	2 633.40	26	
		Начисления: Н5= 3, Н48= 3	
132. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	15.84	0.1584	166.250	26	
		Накладные расходы				78%	20	
		Сметная прибыль				50%	13	
		Всего с НР и СП					59	
	
133.	ГЭСНр 69-2-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		0.01	1 049.04	10	
133. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.31	0.0631	166.250	10	
		Накладные расходы				78%	8	
		Сметная прибыль				50%	5	
		Всего с НР и СП					23	
	
134.	ГЭСН 16-07-003-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм	шт.		1	971.40	971	
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	236.670	2	
134. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4.46	4.46	192.800	860	
134. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	1 086.42	11	
			(1)			236.67	2	
134. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.49	0.49	3.25	2	
134. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.43	0.43	45.37	20	
134. 6.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0084	473.47	4	
134. 7.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.037	0.037	51.66	2	
134. 8.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00015	71 005.26	11	
134. 9.	23.3.06.02-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	0.4	0.4	157.52	63	
		Накладные расходы				115%	991	
		Сметная прибыль				71%	612	
		Всего с НР и СП					2 574	
	
135.	ГЭСНр 69-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затаривание строительного мусора в мешки	т		2.9799	390.14	1 163	
		Объем: 87*0.015*1.8+0.35*1.8+0.0003*2+0.00015+0.00006*2+0.00003						
135. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	3.069297	139.710	429	
135. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	0.59598	1 231.17	734	
		Накладные расходы				78%	335	
		Сметная прибыль				50%	215	
		Всего с НР и СП					1 712	
	
136.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		16.5778	529.66	8 781	
		Объем: 2.9799+(0.00126+1.24+0.04144+0.64)+175*0.015*1.8+0.3*1.8+2.13*60/1000+4.28*80/1000+3.3*1.8						
	
137.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		16.5778	272.78	4 522	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					18 367	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					321	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					321	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					321	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 539	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					519	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 126; %=78 - по стр. 131-133, 135)					635	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 126; %=50 - по стр. 131-133, 135)					414	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 588	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 204	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 115; %=115 - по стр. 116, 134)					1 811	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 115; %=71 - по стр. 116, 134)					1 128	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 143	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					13 303	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					13 303	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					22 355	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	478	
	ИТОГО					22 833	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	457	
	ИТОГО					23 290	
	НДС 20%				20	4 658	
	ВСЕГО С НДС					27 948	
	
	Раздел 5.  ЭЛЕKТРОСНАБЖЕНИЕ	
	
	Демонтажные работы	
138.	ГЭСНр 67-4-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.03	885.29	27	
138. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.1752	151.590	27	
		Накладные расходы				85%	23	
		Сметная прибыль				65%	18	
		Всего с НР и СП					68	
	
139.	ГЭСНр 67-4-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.06	967.58	58	
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0018	276.630		
139. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.3792	151.590	57	
139. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0018	317.75	1	
			(1)			276.63		
		Накладные расходы				85%	48	
		Сметная прибыль				65%	37	
		Всего с НР и СП					144	
	
140.	ГЭСНр 67-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб		0.35	468.19	164	
140. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.95	1.0325	158.710	164	
		Накладные расходы				85%	139	
		Сметная прибыль				65%	107	
		Всего с НР и СП					410	
	
141.	ГЭСНр 67-2-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м		0.35	2 733.65	957	
141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0245	276.630	7	
141. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	16.84	5.894	158.710	935	
141. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.07	0.0245	317.75	8	
			(1)			276.63	7	
141. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.48	0.518	3.25	2	
141. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.04	0.014	473.47	7	
141. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.29	0.1015	51.66	5	
		Накладные расходы				85%	801	
		Сметная прибыль				65%	612	
		Всего с НР и СП					2 370	
	
	Общестроительные работы	
142.	ГЭСН 46-03-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.		0.04	7 607.11	304	
142. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	35.43	1.4172	184.980	262	
142. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	8.99	0.3596	98.24	35	
142. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	17.98	0.7192	9.46	7	
		Накладные расходы				99%	259	
		Сметная прибыль				60%	157	
		Всего с НР и СП					721	
	
143.	ГЭСН 46-03-011-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м		0.25	9 843.58	2 461	
143. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	47.25	11.8125	178.550	2 109	
143. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	12.01	3.0025	98.24	295	
143. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	24.02	6.005	9.46	57	
		Накладные расходы				99%	2 088	
		Сметная прибыль				60%	1 265	
		Всего с НР и СП					5 814	
	
144.	ГЭСН 46-03-009-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.		0.03	7 797.40	234	
144. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	36.21	1.0863	178.550	194	
144. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	11.37	0.3411	98.24	34	
144. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	0.6822	9.46	6	
		Накладные расходы				99%	192	
		Сметная прибыль				60%	116	
		Всего с НР и СП					542	
	
145.	ГЭСН 46-03-008-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	10 м2		0.024	9 601.50	230	
		Объем: 0.6*0.4						
145. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	48.4	1.1616	174.220	202	
145. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	9.98	0.23952	98.24	24	
145. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	19.96	0.47904	9.46	5	
		Накладные расходы				99%	200	
		Сметная прибыль				60%	121	
		Всего с НР и СП					551	
	
146.	ГЭСН 46-03-017-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.049415	19 466.93	962	
		Объем: (3.14*0.01)*0.15*4+(0.03*0.04)*25+(0.023*0.025)*1						
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.019766	236.670	5	
146. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	3.7169963	157.170	584	
146. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.01037715	11.67		
146. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.019766	1 086.42	21	
			(1)			236.67	5	
146. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.0006769855	20.52		
146. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0002915485	59 117.96	17	
146. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.0002421335	15 094.65	4	
146. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.0513916	3 563.63	183	
146. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0004694425	48 521.28	23	
146. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.01037715	6 768.37	70	
146. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0088947	6 644.75	59	
		Накладные расходы				99%	583	
		Сметная прибыль				60%	353	
		Всего с НР и СП					1 899	
	
147.	ГЭСН 15-02-016-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.075	23 066.26	1 730	
		Объем: 25*0.3						
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.29	0.47175	195.400	92	
147. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	85.84	6.438	182.740	1 176	
147. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	0.063	317.75	20	
			(1)			276.63	17	
147. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	0.40875	268.22	110	
			(1)			182.88	75	
147. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.000009	97 284.53	1	
147. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00045	8 460.87	4	
147. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.14025	2 046.31	287	
147. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.4155	318.07	132	
		Накладные расходы				95%	1 205	
		Сметная прибыль				47%	596	
		Всего с НР и СП					3 531	
	
148.	ГЭСН 15-04-007-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.075	9 112.72	683	
		Объем: 25*0.3						
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.01275	236.670	3	
148. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	3.267	170.030	555	
148. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.0015	273.12		
			(1)			236.67		
148. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.01125	1 086.42	12	
			(1)			236.67	3	
148. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.063	162.01	10	
148. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.02325	41.35	1	
148. 7.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.02	0.0015	101.59		
148. 8.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.00225	125.10		
148. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.003825	27 119.45	104	
		Накладные расходы				95%	530	
		Сметная прибыль				47%	262	
		Всего с НР и СП					1 475	
	
149.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.63	529.66	334	
		Объем: 0.35*1.8						
	
150.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		0.63	272.78	172	
	
	Монтажные работы	
	ЩС1	
151.	ГЭСНм 08-03-599-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт.		1	567.79	568	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	256.650	6	
151. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.136	2.136	192.800	412	
151. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	963.24	12	
			(1)			276.63	3	
151. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 086.42	13	
			(1)			236.67	3	
151. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.016	0.016	547.79	9	
151. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.04	0.04	180.76	7	
151. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.1	0.1	125.10	13	
151. 8.	20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.04	0.04	1 704.01	68	
151. 9.	24.3.01.01-0002	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.124	0.124	224.51	28	
		Накладные расходы				95%	397	
		Сметная прибыль				65%	272	
		Всего с НР и СП					1 237	
	
152.	20.4.04.02-0008 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм	шт.		1	1 459.31	1 459	
	
153.	ГЭСНм 08-03-575-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж прибор или аппарат	шт.		2	265.32	531	
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
153. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.344	2.688	192.800	518	
153. 2.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.04	94.03	4	
		Накладные расходы				95%	492	
		Сметная прибыль				65%	337	
		Всего с НР и СП					1 360	
	
154.	С .Цена поставщ 
Оборудование	Автоматический выключатель  ИЭК ВА47-29 3С32А	шт		2	256.00	512	
	
155.	ГЭСНм 08-03-600-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.		1	193.47	193	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
155. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024	256.650	6	
155. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.84	0.84	192.800	162	
155. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	963.24	12	
			(1)			276.63	3	
155. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	1 086.42	13	
			(1)			236.67	3	
155. 5.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00003	0.00003	140 845.36	4	
		Накладные расходы				95%	160	
		Сметная прибыль				65%	109	
		Всего с НР и СП					462	
	
156.	62.5.01.04-0042 
Оборудование 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный типа Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	шт.		1	1 905.91	1 906	
	
157.	ГЭСНм 08-03-575-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж прибор или аппарат	шт.		3	265.32	796	
		Объем: 1+2						
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
157. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.344	4.032	192.800	777	
157. 2.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.06	94.03	6	
		Накладные расходы				95%	738	
		Сметная прибыль				65%	505	
		Всего с НР и СП					2 039	
	
158.	С .Цена поставщ 
Оборудование	Автоматический выключатель  ИЭК ВА47-29 2В25А	шт		2	183.33	367	
	
159.	С .Цена поставщ 
Оборудование	Автоматический выключатель  ИЭК ВА47-29 2В10А	шт		1	150.00	150	
	
160.	ГЭСНм 08-02-405-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям	100 м		0.03	7 843.97	235	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.384	0.01152	256.650	3	
160. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	36.768	1.10304	182.740	202	
160. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.00576	963.24	6	
			(1)			276.63	2	
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.192	0.00576	1 086.42	6	
			(1)			236.67	1	
160. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.928	0.17784	45.37	8	
160. 6.	01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.55	0.0165	92.67	2	
160. 7.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	3	0.09	68.45	6	
160. 8.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00058	0.0000174	140 845.36	2	
160. 9.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.1	0.003	125.10		
		Накладные расходы				95%	195	
		Сметная прибыль				65%	133	
		Всего с НР и СП					563	
	
161.	21.2.03.05-0049 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х4	1000 м		0.003	19 293.57	58	
	
162.	С .Цена поставщ	Главная заземляющая щина  14/2 ИЭК	шт		1	505.83	506	
	
163.	С .Цена поставщ	Шина "N" 6x9 мм 16/2  100 А  ИЭК	1шт		1	85.83	86	
	
164.	ГЭСНм 08-02-144-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
подключение квартир)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.		0.06	2 777.30	167	
		Объем: 2*3						
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
164. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	14.592	0.87552	187.210	164	
		Накладные расходы				95%	156	
		Сметная прибыль				65%	107	
		Всего с НР и СП					429	
	
	электроснабжение подъезда (стояки, подвал)	
165.	ГЭСНм 08-02-410-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка труба полиэтиленовая  диаметр: до 25 мм	100 м		0.55	4 331.62	2 382	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
165. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.1188	256.650	30	
165. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16.032	8.8176	182.740	1 611	
165. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.0594	963.24	57	
			(1)			276.63	16	
165. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.0594	1 086.42	65	
			(1)			236.67	14	
165. 5.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.021	0.01155	3 590.22	41	
165. 6.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.11	170.96	19	
165. 7.	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт.	1	0.55	1 022.15	562	
		Накладные расходы				95%	1 559	
		Сметная прибыль				65%	1 067	
		Всего с НР и СП					5 008	
	
166.	24.3.01.04-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м		56.1	14.41	808	
		Объем: 55*1.02						
	
167.	24.1.02.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт.		55	40.96	2 253	
	
168.	23.8.03.04-0191 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.		3.4	293.82	999	
	
169.	ГЭСНм 08-02-412-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.11	1 390.32	153	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.00528	256.650	1	
169. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	0.71148	182.740	130	
169. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.00264	963.24	3	
			(1)			276.63	1	
169. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00264	1 086.42	3	
			(1)			236.67	1	
169. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0176	547.79	10	
169. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000066	20 716.86	1	
169. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0022	125.10		
169. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.0055	443.65	2	
169. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.001342	1 205.13	2	
		Накладные расходы				95%	124	
		Сметная прибыль				65%	85	
		Всего с НР и СП					363	
	
170.	ГЭСНм 08-02-412-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.29	549.86	159	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00696	256.650	2	
170. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.196	0.63684	182.740	116	
170. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.00348	963.24	3	
			(1)			276.63	1	
170. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00348	1 086.42	4	
			(1)			236.67	1	
170. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0464	547.79	25	
170. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000174	20 716.86	4	
170. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0058	125.10	1	
170. 8.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.003538	1 205.13	4	
		Накладные расходы				95%	112	
		Сметная прибыль				65%	77	
		Всего с НР и СП					348	
	
171.	21.1.06.09-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.041	33 946.61	1 392	
		Объем: 40*1.02						
	
172.	ГЭСНм 08-02-412-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		0.35	1 744.04	610	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
172. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.0252	256.650	6	
172. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7.548	2.6418	182.740	483	
172. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.0126	963.24	12	
			(1)			276.63	3	
172. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.0126	1 086.42	14	
			(1)			236.67	3	
172. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.112	547.79	61	
172. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.0003675	20 716.86	8	
172. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.007	125.10	1	
172. 8.	20.2.01.05-0005	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.0175	1 012.08	18	
172. 9.	20.2.02.01-0013	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.00427	1 458.60	6	
		Накладные расходы				95%	465	
		Сметная прибыль				65%	318	
		Всего с НР и СП					1 392	
	
173.	21.1.06.09-0153 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х4	1000 м		0.0357	77 444.86	2 765	
		Объем: 35*1.02						
	
174.	ГЭСНм 08-02-412-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м		0.09	2 517.25	227	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
174. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.144	0.01296	256.650	3	
174. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10.752	0.96768	182.740	177	
174. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.072	0.00648	963.24	6	
			(1)			276.63	2	
174. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.072	0.00648	1 086.42	7	
			(1)			236.67	2	
174. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.0288	547.79	16	
174. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00116	0.0001044	20 716.86	2	
174. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0018	125.10		
174. 8.	20.2.01.05-0007	Гильза кабельная: медная ГМ 35	100 шт.	0.05	0.0045	2 632.62	12	
174. 9.	20.2.02.01-0014	Втулки В42	1000 шт.	0.0122	0.001098	3 167.67	3	
		Накладные расходы				95%	171	
		Сметная прибыль				65%	117	
		Всего с НР и СП					515	
	
175.	21.1.06.09-0178 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5х6	1000 м		0.00918	193 627.16	1 777	
		Объем: 9*1.02						
	
176.	ГЭСНм 08-03-591-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.02	7 795.08	156	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
176. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0012	260.646		
176. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	0.7584	192.800	146	
176. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00072	963.24	1	
			(1)			276.63		
176. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00048	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
176. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0022	547.79	1	
176. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0204	180.76	4	
176. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000032	158 756.92	1	
176. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000006	104 909.19	1	
		Накладные расходы				95%	139	
		Сметная прибыль				65%	95	
		Всего с НР и СП					390	
	
177.	20.4.01.01-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.2	423.08	85	
	
178.	ГЭСНм 08-03-591-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	6 413.38	64	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
178. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0006	260.646		
178. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31.488	0.31488	192.800	61	
178. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	963.24		
			(1)			276.63		
178. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	1 086.42		
			(1)			236.67		
178. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.0000315	8 460.87		
178. 6.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00102	1 508.89	2	
		Накладные расходы				95%	58	
		Сметная прибыль				65%	40	
		Всего с НР и СП					162	
	
179.	С20.4-01.01-0052	Выключатель двухклавишный для открытой и скрытой проводки без коробки для открытой установки	10 шт.		0.1	1 066.21	107	
	
180.	20.5.02.11-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Коробка установочная У-92	10 шт.		0.2	55.77	11	
	
181.	20.5.02.06-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разветвительная коробка	10 шт.		0.1	197.00	20	
	
182.	ГЭСНм 08-03-593-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.06	23 125.05	1 388	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
182. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.126	256.764	32	
182. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	5.08608	192.800	981	
182. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.06336	963.24	61	
			(1)			276.63	18	
182. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.06264	1 086.42	68	
			(1)			236.67	15	
182. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0186	547.79	10	
182. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0001836	140 845.36	26	
182. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.2448	180.76	44	
182. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0612	2 960.48	181	
		Накладные расходы				95%	962	
		Сметная прибыль				65%	658	
		Всего с НР и СП					3 009	
	
183.	20.3.03.03-0027 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.		6	157.57	945	
	
184.	С .Цена поставщ	Лампа энергосберегающая	шт		6	90.80	545	
	
	устройство заземления	
185.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.018	23 344.86	420	
185. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	2.772	151.590	420	
		Накладные расходы				72%	302	
		Сметная прибыль				38%	160	
		Всего с НР и СП					882	
	
186.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.018	12 883.83	232	
186. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	1.593	145.580	232	
		Накладные расходы				72%	167	
		Сметная прибыль				38%	88	
		Всего с НР и СП					487	
	
187.	ГЭСНм 08-02-471-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.		0.3	3 306.69	992	
		Начисления: Н17= 2	
187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.114	256.650	29	
187. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	10.7	3.21	182.740	587	
187. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.19	0.057	963.24	55	
			(1)			276.63	16	
187. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.057	1 086.42	62	
			(1)			236.67	13	
187. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.75	0.525	45.37	24	
187. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.65	0.195	68.45	13	
187. 7.	14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	2	0.6	399.47	240	
		Накладные расходы				95%	585	
		Сметная прибыль				65%	400	
		Всего с НР и СП					1 978	
	
188.	08.3.08.02-0052 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.034	45 769.60	1 556	
		Объем: 3*3*3.77/1000						
	
189.	ГЭСНм 08-02-472-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.1	5 226.73	523	
		Начисления: Н17= 2	
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.044	256.650	11	
189. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16.6	1.66	182.740	303	
189. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.22	0.022	963.24	21	
			(1)			276.63	6	
189. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.022	1 086.42	24	
			(1)			236.67	5	
189. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.13	0.313	45.37	14	
189. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.9	0.09	68.45	6	
189. 7.	14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг	3.7	0.37	399.47	148	
		Накладные расходы				95%	298	
		Сметная прибыль				65%	204	
		Всего с НР и СП					1 025	
	
190.	08.3.07.01-0051 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп	т		0.0156	46 861.51	731	
		Объем: 10*1.56/1000						
	
191.	ГЭСНм 08-02-472-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Проводник заземляющий из медного изолированного провода  открыто по строительным основаниям	100 м		0.04	6 454.87	258	
		Начисления: Н17= 2	
191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0024	256.650	1	
191. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.16	1.2864	182.740	235	
191. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0012	963.24	1	
			(1)			276.63		
191. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0012	1 086.42	1	
			(1)			236.67		
191. 5.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.04	0.0816	180.76	15	
191. 6.	01.7.15.14-0043	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	2.04	0.0816	14.79	1	
		Накладные расходы				95%	224	
		Сметная прибыль				65%	153	
		Всего с НР и СП					636	
	
192.	21.2.03.05-0073 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м		0.00408	80 798.95	330	
		Объем: 4*1.02						
	
	Электроизмерительные испытания электроустановок	
193.	ГЭСНп 01-11-028-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт.		6	79.69	478	
193. 1.	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.16	0.96	251.480	241	
193. 2.	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.16	0.96	246.590	237	
		Накладные расходы				65%	311	
		Сметная прибыль				40%	191	
		Всего с НР и СП					980	
	
194.	ГЭСНп 01-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А  ОП п.1.1.27а  Кзтр=0,8	шт.		3	263.04	789	
		Начисления: Н5= 0.8	
194. 1.	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.72	2.16	187.210	404	
194. 2.	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0.72	2.16	178.130	385	
		Накладные расходы				65%	513	
		Сметная прибыль				40%	316	
		Всего с НР и СП					1 617	
	
195.	ГЭСНп 01-11-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений		0.14	3 227.49	452	
195. 1.	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6.48	0.9072	251.480	228	
195. 2.	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	6.48	0.9072	246.590	224	
		Накладные расходы				65%	294	
		Сметная прибыль				40%	181	
		Всего с НР и СП					927	
	
196.	ГЭСНп 01-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт.		1	328.81	329	
196. 1.	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0.9	0.9	187.210	168	
196. 2.	3-100-02	Техник II категории	чел.-ч	0.9	0.9	178.130	160	
		Накладные расходы				65%	214	
		Сметная прибыль				40%	132	
		Всего с НР и СП					674	
	
197.	ГЭСНп 01-11-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение		1	403.44	403	
197. 1.	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0.81	0.81	251.480	204	
197. 2.	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0.81	0.81	246.590	200	
		Накладные расходы				65%	262	
		Сметная прибыль				40%	161	
		Всего с НР и СП					826	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					40 189	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					2 935	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 154, 156, 158, 159)					88	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 154, 156, 158, 159)					36	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					3 059	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					22 501	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					11 893	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 138-141; %=95 - по стр. 151, 153, 155, 157, 160, 164, 165, 169, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 187, 189, 191)					7 847	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 138-141, 151, 153, 155, 157, 160, 164, 165, 169, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 187, 189, 191)					5 450	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					35 798	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 543	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 287	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 142-146; %=95 - по стр. 147, 148; %=72 - по стр. 185, 186)					5 527	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 142-146; %=47 - по стр. 147, 148; %=38 - по стр. 185, 186)					3 120	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					18 190	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 253	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 253	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					506	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					506	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 451	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 193-197)					1 593	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 193-197)					980	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					5 024	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					64 830	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 387	
	ИТОГО					66 217	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 324	
	ИТОГО					67 541	
	НДС 20%				20	13 508	
	ВСЕГО С НДС					81 049	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					488 272	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					2 935	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 154, 156, 158, 159)					88	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 154, 156, 158, 159)					36	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					3 059	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					22 922	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					12 314	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 138-141; %=95 - по стр. 151, 153, 155, 157, 160, 164, 165, 169, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 187, 189, 191)					7 847	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 138-141, 151, 153, 155, 157, 160, 164, 165, 169, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 187, 189, 191)					5 450	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					36 219	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					434 389	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					214 961	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 72; %=78 - по стр. 4, 5, 109-111, 131-133, 135; %=81 - по стр. 7-9, 51-53; %=99 - по стр. 11, 55, 60, 80, 112, 142-146; %=86 - по стр. 12, 14, 17, 81; %=95 - по стр. 20, 24, 31, 34, 45, 47, 48, 58, 59, 63, 64, 69, 86, 88-90, 147, 148; %=90 - по стр. 22, 126; %=79 - по стр. 26, 43; %=83 - по стр. 37, 40; %=77 - по стр. 44; %=106 - по стр. 61; %=104 - по стр. 65; %=72 - по стр. 66, 67, 185, 186; %=111 - по стр. 70, 74, 76, 78; %=80 - по стр. 84)					174 028	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 72; %=50 - по стр. 4, 5, 26, 43, 44, 84, 109-111, 131-133, 135; %=60 - по стр. 7-9, 11, 22, 51-53, 55, 60, 65, 80, 112, 126, 142-146; %=70 - по стр. 12, 14, 17, 81; %=47 - по стр. 20, 24, 31, 34, 45, 47, 48, 58, 59, 63, 64, 69, 86, 88-90, 147, 148; %=65 - по стр. 37, 40; %=54 - по стр. 61; %=38 - по стр. 66, 67, 185, 186; %=64 - по стр. 70, 74, 76, 78)					97 810	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					706 227	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 693	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 10, 50, 54, 56)					1 396	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 6, 10, 50, 54, 56)					1 241	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 330	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					6 413	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 41, 93, 101, 116, 134; %=74 - по стр. 91, 92, 115)					2 946	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 41, 93, 101, 116, 134; %=50 - по стр. 91, 92, 115)					1 857	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					11 216	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15 469	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15 469	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 451	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 193-197)					1 593	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 193-197)					980	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					5 024	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					783 544	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	16 768	
	ИТОГО					800 312	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	16 006	
	ИТОГО					816 318	
	НДС 20%				20	163 264	
	ВСЕГО С НДС					979 582	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)