«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	_________________ /С.Б. Русович/	
		
	«______»_______________ 2015г.	

	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт крыши, фасада, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения МКД №20-24 по ул. Озерной г. Калининграда.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ФАСАД	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.42	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.74	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.74	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	7.42	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2	
6.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.15	
7.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	7.42	
8.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	96.46	
9.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7.42	
10.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	7.42	
11.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	816.2	
12.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	1855	
13.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	7.42	
14.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	100 м2 фасада	7.42	
15.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.215	
16.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0.55	
17.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.2	
18.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.04	
19.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.02	
20.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.02	
21.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.2	
	Перенавеска кабеля	
22.	Демонтаж кабеля	100 м	0.76	
23.	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0.76	
24.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм	м	76	
25.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.76	
	Козырьки над входами	
26.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2	100 мест	0.06	
27.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.036	
28.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.065	
29.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	7.54	
30.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0.075	
31.	Унифлекс ЭПП	м2	7.0875	
32.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	7.0875	
	Цоколь	
33.	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.4688	
34.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.156	
35.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.4688	
36.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	6.0944	
37.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.4688	
38.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	0.4688	
39.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	51.568	
40.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	117.2	
41.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.4688	
42.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	100 м2 фасада	0.4688	
	Ремонт крылец	
43.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.07	
	Отмостка	
44.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	6.24	
45.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1248	
46.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.234	
47.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6.24	
48.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	6.24	
49.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.24	
50.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	39.277	
51.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	39.277	
	
	Раздел 2.  ПОДВАЛ	
	
	Проемы (подвальные окна, дверной блок)	
52.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.108	
53.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.108	
54.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	10.8	
55.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0.135	
56.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.135	
57.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0171	
58.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.71	
59.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм	шт.	1	
	Спуск в подвал	
60.	Разборка кирпичных стен	1 м3	1.67	
61.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0.0167	
62.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.154	
63.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.05	
64.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	0.225	
65.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0033	
66.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.14	
67.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0.225	
68.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.225	
69.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.225	
70.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.847	
71.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.847	
	
	Раздел 3.  КРЫША	
	
72.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.183	
73.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.769	
74.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 3-х каналов	100 м труб	0.144	
75.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.634	
76.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 12-ти каналов	100 м труб	0.039	
77.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.944	
78.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.85	
79.	Окраска труб, с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.85	
80.	Устройство бетонных оголовков	1 м3	1.45	
81.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.2232	
82.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	3.925	
83.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли	3.925	
84.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.46	
85.	Строительный мусор	т	1.4162	
86.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.15	
87.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.08	
88.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.925	
89.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	490.625	
90.	Разборка люка выхода на кровлю	100 м2	0.0064	
91.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0064	
92.	Окно-люк 0,8*0,8	м2	0.64	
93.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	7.3	
94.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	151.11	
95.	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при простой кровле	100 м2 кровли	3.925	
96.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.084	
97.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.084	
98.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	12	
99.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.3375	
100.	Устройство желобов настенных	100 м желобов	0.3375	
101.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	23.444	
102.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	23.444	
	
	Раздел 4.  ВОДОПРОВОД	
	
103.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.06	
104.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.06	
105.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	5.574	
106.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	6	
107.	Переход металл-пластик диам.25 мм	шт	12	
	
	Раздел 5.  КАНАЛИЗАЦИЯ	
	
108.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	
109.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.12	
110.	Переход чугун-пластик диам.110 мм	шт	24	
111.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.174	
112.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.174	

Составил:	Ведущий инженер ОК                                                                      А.А. Рабецкий	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК                                                              О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)