|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Председатель ЖСК «Дружба» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.В. Патруев / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | г. Калининград, ул. Кирова, 65-71 |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| На капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Кирова, 65-71 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Проезжая часть дворовой территории** |
|  |
|  | *Демонтажные работы* |
| 1. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0.47 |
| 2. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.3222 |
| 3. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 69.516 |
| 4. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 69.803 |
|  | *Проезжая часть* |
| 5. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.13604 |
| 6. | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.13604 |
| 7. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 217.664 |
| 8. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.716 |
| 9. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 78.76 |
| 10. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.358 |
| 11. | Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1432 |
| 12. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 14.6064 |
| 13. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 35.8 |
| 14. | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "Кирпичик", толщ. 80мм, М 400, серая | м2 | 365.16 |
| 15. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.39 |
| 16. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 139 |
| 17. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 4 |
|  |
|  | **Раздел 2. Тротуар дворовой территории** |
|  |
|  | *Демонтажные работы* |
| 18. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.0631 |
| 19. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 5.048 |
| 20. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 5.048 |
|  | *Тротуар* |
| 21. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.017037 |
| 22. | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.017037 |
| 23. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 27.2592 |
| 24. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1262 |
| 25. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 13.882 |
| 26. | Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.03155 |
| 27. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 3.2181 |
| 28. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 6.31 |
| 29. | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая | м2 | 64.362 |
| 30. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора | 100 м бортового камня | 0.64 |
| 31. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 64 |
|  |
|  | **Раздел 3. Прочее** |
|  |
| 32. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 1 |
| 33. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |