«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель»	
С.Б. Русович	Ю.С. Королев	
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт МКД №3-5 по пер.Станочный 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	4.0223	
2.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.2101	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	4.2324	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.2324	
5.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	4.2324	
6.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	11.4297	
7.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	236.5488	
8.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	4.2324	
9.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	529.0625	
10.	Разборка засыпного утеплителя мансарды	100 м2 стен	4.0223	
11.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	63.486	
12.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	1295.11	
13.	Устройство пароизоляционной пленки (прим).	100 м2 покрытия	4.2324	
14.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	529.0625	
15.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.62	
16.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.675	
17.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.17	
18.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат)	1 м3 кладки	0.1944	
19.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	4.2324	
20.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	42.99	
21.	Устройство  снегозадержателей	100 м ограждения	0.3	
22.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.675	
23.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.675	
24.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.675	
25.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.445	
26.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.28	
27.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.14	
28.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.14	
29.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.38	
30.	Разборка люка выхода на кровлю	100 окон	0.01	
31.	Установка люка выхода на кровлю	100 м2 проемов	0.0056	
32.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.56	
33.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.035	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.147	
35.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.035	
36.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.539	
37.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.015	
38.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.063	
39.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.015	
40.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.165	
41.	Устройство мелких покрытий (оголовники.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.056	
42.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.2552	
43.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2552	
44.	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0.0675	
45.	Подшивка карниза досками	100 м2 потолка	0.0675	
46.	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0675	
47.	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (фронтоны)	100 м2 стен	0.09	
48.	Обшивка каркасных стен досками (фронтоны)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.09	
49.	Простая окраска масляными составами по дереву стен (фронтоны)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1415	
50.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	69.85	
51.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	69.85	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
52.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.8	
53.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.48	
54.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.48	
55.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	3.837	
56.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2.2	
57.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.1	
58.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.256	
59.	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.162	
60.	Смена обделок из листовой стали (отливов ) шириной до 0,4 м	100 м	0.22	
61.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.802	
62.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.255	
63.	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.06	
	Отмостка	
64.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0.0493	
65.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0986	
66.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.1644	
67.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	4.932	
68.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	4.932	
69.	Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка)	1 м3 подстилающего слоя	4.932	
	Приямки	
70.	Герметизация прохода труб через  стены подвала диаметром до 100 мм	1 сальник	2	
71.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.056	
72.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.088	
73.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	
74.	Монтаж металлических решеток на приямки	1 т конструкций	0.046	
75.	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т	т	0.046	
76.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0449	
77.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0449	
	Балконы	
78.	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0.096	
79.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.096	
80.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-03 (до 40 мм)	100 м2 стяжки	0.096	
81.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.096	
82.	Армирование подстилающих слоев и набетонок(3 Вр 100*100 мм)	1 т	0.0108	
83.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.0108	
84.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.096	
85.	Разборка    деревянных ограждений балконов кв. №5 (прим.)	100 м2 стен	0.054	
86.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.06	
87.	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.06	
88.	Устройство металлических ограждений балкона кв. №5	100 м ограждения	0.054	
89.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.054	
90.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.054	
91.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	21.89	
92.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	21.89	

Составил:	Гл. инженер ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»                                     Щемелинина Т.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. директора ООО «ЖЭУ Вагонстроитель»                                    Яровикова С.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)